{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61763,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92801,"SINAPI-I",32,1.07]
[95602,"SINAPI",88316,0.58079999999999998]
[95996,"SINAPI",95632,4.3400000000000001E-2]
[95995,"SINAPI",5835,4.6399999999999997E-2]
[96001,"SINAPI",96156,8.8000000000000005E-3]
[94876,"SINAPI",88316,0.19700000000000001]
[90744,"SINAPI",88246,0.15490000000000001]
[90737,"SINAPI",88246,0.1308]
[90729,"SINAPI",88316,1.0741000000000001]
[94881,"SINAPI-I",41786,1.05]
[90708,"SINAPI",88316,0.13009999999999999]
[90703,"SINAPI-I",20078,1.8800000000000001E-2]
[90697,"SINAPI-I",41931,1.05]
[90700,"SINAPI-I",41934,1.05]
[105379,"SINAPI-I",20078,4.2500000000000003E-2]
[105316,"SINAPI",5678,2.2100000000000002E-2]
[105258]
[105261,"SINAPI",88246,0.52059999999999995]
[105297,"SINAPI",5678,1.2999999999999999E-2]
[105401,"SINAPI-I",20078,0.22]
[105315,"SINAPI",88246,0.2097]
[105342,"SINAPI",5631,0.1091]
[105300]
[105301,"SINAPI",88246,0.51839999999999997]
[105271,"SINAPI",5631,5.3100000000000001E-2]
[105273,"SINAPI",5632,0.33160000000000001]
[105274,"SINAPI",88246,1.5421]
[105385,"SINAPI",88246,0.42870000000000003]
[105358,"SINAPI",5631,0.14549999999999999]
[105283,"SINAPI",88246,0.3412]
[105284,"SINAPI",5679,0.21179999999999999]
[105324,"SINAPI",5678,6.5500000000000003E-2]
[105353,"SINAPI",88246,1.5397000000000001]
[105391,"SINAPI",88316,1.2383999999999999]
[105366,"SINAPI",88316,0.61070000000000002]
[97187,"SINAPI",88316,0.2482]
[97189,"SINAPI",88246,0.59970000000000001]
[97190,"SINAPI-I",10997,0.49990000000000001]
[97183]
[97176,"SINAPI",88316,0.23280000000000001]
[97171,"SINAPI",88316,0.37759999999999999]
[97172,"SINAPI-I",20078,6.4600000000000005E-2]
[97162]
[97149,"SINAPI",88316,0.18720000000000001]
[97152]
[97153]
[105311,"SINAPI",88246,8.0600000000000005E-2]
[97128,"SINAPI",5678,8.0999999999999996E-3]
[97131]
[97140,"SINAPI",88246,0.216]
[105313,"SINAPI-I",20078,1.55E-2]
[105374,"SINAPI",88316,0.42870000000000003]
[105290]
[105333,"SINAPI",88316,0.127]
[105337,"SINAPI",88316,0.1734]
[105285,"SINAPI-I",36375,1.0249999999999999]
[105369,"SINAPI",5679,0.12479999999999999]
[92848,"SINAPI",5631,6.3799999999999996E-2]
[92852,"SINAPI",88246,0.12479999999999999]
[92840,"SINAPI-I",40343,0.4]
[92842,"SINAPI-I",40344,0.4]
[92815]
[92821,"SINAPI",88246,0.2379]
[92825]
[92826]
[95571]
[95569]
[104932,"SINAPI-I",44983,0.4]
[92833,"SINAPI",5632,3.1099999999999999E-2]
[92857,"SINAPI",88316,0.47360000000000002]
[92859,"SINAPI",88246,0.27410000000000001]
[92845,"SINAPI-I",40346,0.4]
[95565]
[92220,"SINAPI",5632,0.13170000000000001]
[92212,"SINAPI",88246,0.33200000000000002]
[92213,"SINAPI-I",7742,1.03]
[94304,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[94333]
[94310,"SINAPI",5631,0.02]
[94339,"SINAPI-I",368,1.3889]
[93373,"SINAPI",5631,0.02]
[93372]
[104740,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104734,"SINAPI",5679,5.5100000000000003E-2]
[93378,"SINAPI",5678,5.3800000000000001E-2]
[105732,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[96396,"SINAPI",5685,2.21663E-2]
[96398,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105740,"SINAPI",5684,8.0164999999999993E-3]
[105742,"SINAPI",5685,5.9311900000000001E-2]
[105657,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105657,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105666,"SINAPI",5934,3.1517999999999997E-2]
[105658,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[100567,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105640,"SINAPI",5903,3.6870899999999998E-2]
[100568]
[100568,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105641,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[100564,"SINAPI",5903,3.75739E-2]
[105711,"SINAPI",5903,3.10472E-2]
[105690,"SINAPI",5923,4.8996499999999998E-2]
[105699,"SINAPI",88316,0.14097609999999999]
[105672,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105691,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[105700,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105679]
[105692,"SINAPI",5903,5.10088E-2]
[105701,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105680,"SINAPI",105534,1]
[100565,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105714,"SINAPI",96464,2.7322200000000001E-2]
[96391,"SINAPI",96464,1.5377399999999999E-2]
[105632,"SINAPI",96464,1.5044800000000001E-2]
[105609,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105617,"SINAPI",5685,1.18353E-2]
[96392,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105610,"SINAPI",5684,3.0539E-3]
[105571,"SINAPI",5903,2.75128E-2]
[105575,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105615,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[96390,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105616,"SINAPI",88316,1.41257E-2]
[100572,"SINAPI",89036,4.6385900000000001E-2]
[105583,"SINAPI",88316,5.4823999999999998E-2]
[105721,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105595,"SINAPI",96464,4.7528099999999997E-2]
[105723,"SINAPI",73436,1.22156E-2]
[105566,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105569,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[104375]
[104375,"SINAPI",5839,1.637E-3]
[105565,"SINAPI",5932,3.2569000000000001E-3]
[105561]
[105556]
[105734,"SINAPI",88316,5.3001600000000003E-2]
[105729,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105741,"SINAPI",96463,3.7553999999999999E-3]
[105750,"SINAPI",5632,9.2275599999999999E-2]
[105755,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105660,"SINAPI",88316,0.3180096]
[105669,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105642,"SINAPI",96464,5.1529800000000001E-2]
[105661,"SINAPI-I",4721,0.77568800000000004]
[105670,"SINAPI",88316,0.2044347]
[105649]
[105665,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105671,"SINAPI",5934,4.73827E-2]
[105650,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105577,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105707,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105709,"SINAPI",5684,8.0164999999999993E-3]
[105702,"SINAPI",5923,4.5281200000000001E-2]
[105702,"SINAPI",5685,4.0801799999999999E-2]
[105694,"SINAPI",5923,7.3674900000000001E-2]
[105703,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105676,"SINAPI",5934,5.0191399999999997E-2]
[105698,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105677,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105683,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105579,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105715]
[105717,"SINAPI",88316,3.97512E-2]
[105635,"SINAPI",96464,2.4014600000000001E-2]
[105621,"SINAPI",105525,1]
[105627,"SINAPI",88316,0.18171979999999999]
[105636,"SINAPI",88316,0.11558690000000001]
[105572,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[105574,"SINAPI",88316,0.1211465]
[105603,"SINAPI",96464,2.74498E-2]
[105573,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105634,"SINAPI",5903,2.50815E-2]
[105612,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[105587,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105589,"SINAPI-I",4721,0.82520000000000004]
[105722,"SINAPI",93244,4.9868799999999998E-2]
[105596,"SINAPI",5934,7.0097599999999996E-2]
[105591,"SINAPI",96463,3.7553999999999999E-3]
[105567,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105598,"SINAPI",5901,1.0702000000000001E-3]
[102732,"SINAPI",88245,3.3300000000000003E-2]
[102728,"SINAPI-I",39017,0.97]
[102766,"SINAPI",102730,35.539200000000001]
[102744,"SINAPI",102736,3.0363000000000002]
[102756,"SINAPI",102736,7.8993000000000002]
[102746]
[102761,"SINAPI",96620,0.95830000000000004]
[102791,"SINAPI",92744,10]
[102794,"SINAPI",92756,58]
[102742]
[102737,"SINAPI",102734,3.0114999999999998]
[102750,"SINAPI",102734,8.2939000000000007]
[102769]
[102771,"SINAPI",102731,110.815]
[102747,"SINAPI",102730,16.049499999999998]
[102759,"SINAPI",102730,43.291499999999999]
[102760,"SINAPI",102730,82.327500000000001]
[102736,"SINAPI",88316,0.99929999999999997]
[102117,"SINAPI-I",11267,4]
[102116,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102123,"SINAPI",88247,0.63300000000000001]
[102126]
[102137,"SINAPI-I",7588,1]
[102334,"SINAPI",88267,3.6541000000000001]
[102134,"SINAPI",88247,1.4036999999999999]
[101801,"SINAPI-I",6193,0.5796]
[101800,"SINAPI",87316,2.8799999999999999E-2]
[98109,"SINAPI",88316,6.1353]
[98110,"SINAPI",88309,0.28399999999999997]
[98102,"SINAPI",5678,1.55E-2]
[97892,"SINAPI-I",650,21.225300000000001]
[97887,"SINAPI",100475,4.6800000000000001E-2]
[97890,"SINAPI",100475,0.1595]
[97882,"SINAPI",88316,2.3900000000000001E-2]
[97900,"SINAPI",94970,2.9100000000000001E-2]
[99251,"SINAPI-I",5069,9.4000000000000004E-3]
[99253,"SINAPI",87316,1.4800000000000001E-2]
[99255]
[97904,"SINAPI",100475,0.20499999999999999]
[99258,"SINAPI",101616,0.49]
[97906,"SINAPI",97735,4.48E-2]
[97907]
[97907,"SINAPI-I",650,26.494499999999999]
[97896]
[101795,"SINAPI",88316,2.7477999999999998]
[101796,"SINAPI",101616,1.1234]
[101797,"SINAPI-I",44308,2]
[101803,"SINAPI-I",5069,1.5599999999999999E-2]
[101804]
[98115]
[102609,"SINAPI-I",34640,1]
[102606,"SINAPI",88248,0.12970000000000001]
[102620,"SINAPI",88267,1.4821]
[102616,"SINAPI",88248,0.32500000000000001]
[102593,"SINAPI",88267,9.6699999999999994E-2]
[102602,"SINAPI",88248,0.19570000000000001]
[103006,"SINAPI",89995,6.4000000000000001E-2]
[103007,"SINAPI-I",7258,213.5523]
[102995,"SINAPI",88316,0.2717]
[102997]
[103002,"SINAPI",88316,0.4723]
[102362,"SINAPI",88316,0.99739999999999995]
[101193]
[101190]
[101199,"SINAPI-I",4114,0.4]
[101205]
[87908]
[87892,"SINAPI",88316,2.8899999999999999E-2]
[104410,"SINAPI",87377,4.1999999999999997E-3]
[87884,"SINAPI",88309,3.8899999999999997E-2]
[103669,"SINAPI",90587,1.417]
[103684]
[103675,"SINAPI",88316,0.82599999999999996]
[103678,"SINAPI-I",38408,1.103]
[91084,"SINAPI",102726,0.25]
[91084,"SINAPI",88831,0.23139999999999999]
[91101,"SINAPI",90650,4.0899999999999999E-2]
[91082,"SINAPI-I",4720,6.54E-2]
[91099,"SINAPI",90650,3.6299999999999999E-2]
[91095,"SINAPI",90662,2.41E-2]
[91072]
[91093,"SINAPI-I",4720,7.4800000000000005E-2]
[91074,"SINAPI",95967,0.3977]
[91070,"SINAPI",88830,8.43E-2]
[91083,"SINAPI",90657,1.5717000000000001]
[91079,"SINAPI",102726,0.25]
[91100]
[91077,"SINAPI",102726,0.25]
[91098,"SINAPI-I",39014,5.0033000000000003]
[91075,"SINAPI",102726,0.25]
[91071,"SINAPI-I",370,9.8299999999999998E-2]
[91092]
[91073,"SINAPI",90651,0.93779999999999997]
[91090,"SINAPI",102726,0.25]
[91086,"SINAPI",90982,0.45319999999999999]
[104287,"SINAPI",102827,2.64E-2]
[104292,"SINAPI-I",44862,1]
[104289,"SINAPI",95140,0.3579]
[104284,"SINAPI-I",44865,1]
[104291]
[104268,"SINAPI-I",44845,1]
[104270,"SINAPI",88238,1.3319000000000001]
[104277,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104279,"SINAPI",88245,0.41880000000000001]
[104305,"SINAPI",88316,8.3000000000000001E-3]
[104308,"SINAPI",90638,4.5999999999999999E-3]
[104302]
[104293,"SINAPI-I",44832,1.0238]
[90933]
[90942]
[90930,"SINAPI",87301,6.0699999999999997E-2]
[87759,"SINAPI",88316,0.29399999999999998]
[87634,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87704,"SINAPI",87399,6.6100000000000006E-2]
[87623,"SINAPI-I",7334,0.21]
[87747,"SINAPI",87373,4.3099999999999999E-2]
[87632,"SINAPI",88316,0.123]
[87735,"SINAPI",88309,0.52900000000000003]
[92717,"SINAPI",92713,1]
[87446,"SINAPI",87441,1]
[102953]
[90650,"SINAPI",90649,1]
[102810]
[92145,"SINAPI",92140,1]
[96036,"SINAPI",96031,1]
[5961,"SINAPI",91369,1]
[92243,"SINAPI",88283,1]
[5903,"SINAPI",88282,1]
[73467,"SINAPI",91391,1]
[5824,"SINAPI",53797,1]
[91032,"SINAPI",91027,1]
[102816,"SINAPI",102812,1]
[90979]
[102828]
[103938,"SINAPI",103934,1]
[92118,"SINAPI",92115,1]
[104716,"SINAPI",104715,1]
[102898,"SINAPI",102897,1]
[102839]
[102935,"SINAPI",102930,1]
[95213]
[93274,"SINAPI",93269,1]
[93422,"SINAPI",93418,1]
[93281,"SINAPI",93279,1]
[89272,"SINAPI",89269,1]
[102850,"SINAPI",88296,1]
[5928,"SINAPI",88286,1]
[105844,"SINAPI",105839,1]
[104521,"SINAPI",104517,1]
[102275,"SINAPI",102272,1]
[92966,"SINAPI",92964,1]
[90692,"SINAPI",90688,1]
[103243]
[73536,"SINAPI",5692,1]
[95133]
[103164,"SINAPI",103159,1]
[103170,"SINAPI",103166,1]
[90674,"SINAPI",90673,1]
[90680,"SINAPI",91021,1]
[102965,"SINAPI",88297,1]
[102881,"SINAPI",102877,1]
[103231,"SINAPI",103226,1]
[102976,"SINAPI",96301,1]
[102886,"SINAPI",102885,1]
[90668]
[5946,"SINAPI",89130,1]
[102958,"SINAPI",102957,1]
[5678,"SINAPI",88294,1]
[95631,"SINAPI",95630,1]
[5685,"SINAPI",89210,1]
[5867,"SINAPI",5730,1]
[91692,"SINAPI",91690,1]
[7030,"SINAPI",7035,1]
[102904,"SINAPI",102901,1]
[5853,"SINAPI",89010,1]
[96021,"SINAPI",96015,1]
[89035,"SINAPI",5715,1]
[93439,"SINAPI",93435,1]
[5882,"SINAPI",88847,1]
[95122,"SINAPI",95118,1]
[90586,"SINAPI",90583,1]
[97621,"SINAPI",88316,4.5046999999999997]
[97630]
[97632,"SINAPI",88316,8.8800000000000004E-2]
[104803]
[97641]
[104802]
[97659,"SINAPI",92716,0.65810000000000002]
[97658,"SINAPI",93288,0.47889999999999999]
[103664,"SINAPI-I",44758,1.8099999999999999E-5]
[102949,"SINAPI-I",44008,1.4800000000000001E-5]
[89222]
[90659,"SINAPI-I",39009,1.4800000000000001E-5]
[92135,"SINAPI-I",1159,6.0000000000000002E-6]
[91381,"SINAPI-I",37734,1.4600000000000001E-5]
[89880]
[5695]
[91643,"SINAPI-I",14405,4.0000000000000003E-5]
[92104,"SINAPI-I",44060,6.4300000000000004E-5]
[91390,"SINAPI-I",37754,3.43E-5]
[89265,"SINAPI-I",37731,1.4399999999999999E-5]
[53829]
[90970,"SINAPI-I",36525,6.6699999999999995E-5]
[90961]
[102818,"SINAPI-I",41701,6.3999999999999997E-5]
[91280]
[95126]
[102914]
[88900]
[88904]
[89239,"SINAPI-I",4221,73.86]
[88855,"SINAPI-I",36529,5.1400000000000003E-5]
[83761]
[93419,"SINAPI-I",36500,3.57E-5]
[93296]
[93286]
[93400,"SINAPI-I",37752,6.4300000000000004E-5]
[105841,"SINAPI-I",45281,9.0000000000000006E-5]
[91632,"SINAPI-I",44056,6.4300000000000004E-5]
[95114]
[103790,"SINAPI-I",44811,1.4100000000000001E-5]
[90688,"SINAPI-I",37514,8.0000000000000007E-5]
[88390,"SINAPI-I",37544,6.9999999999999994E-5]
[5779]
[102859,"SINAPI-I",44236,1.36E-5]
[103153,"SINAPI-I",44443,6.3999999999999997E-5]
[103166,"SINAPI-I",44440,1.4100000000000001E-5]
[90671,"SINAPI-I",38541,1.43E-5]
[90676]
[90624,"SINAPI-I",2705,3.13]
[103223,"SINAPI-I",4221,5.86]
[96301]
[102884,"SINAPI-I",44323,6.6699999999999995E-5]
[88435,"SINAPI-I",37548,1.4800000000000001E-5]
[53858]
[5735,"SINAPI-I",6046,6.9999999999999994E-5]
[7054]
[5739,"SINAPI-I",6070,6.6699999999999995E-5]
[95266,"SINAPI-I",13897,7.2000000000000002E-5]
[7034]
[102901,"SINAPI-I",44005,1.4100000000000001E-5]
[5724,"SINAPI-I",7622,5.5600000000000003E-5]
[96009]
[7063,"SINAPI-I",36511,5.3300000000000001E-5]
[7064,"SINAPI-I",36511,1.4399999999999999E-5]
[5703]
[103658]
[89241,"SINAPI-I",10488,1.4100000000000001E-5]
[103929,"SINAPI",103801,1]
[103926,"SINAPI",103797,17.003599999999999]
[103795,"SINAPI",88239,0.84130000000000005]
[104318,"SINAPI-I",122,5.8999999999999999E-3]
[104317,"SINAPI-I",3542,1]
[89868,"SINAPI",88248,7.3700000000000002E-2]
[102726]
[102726,"SINAPI-I",345,8.5000000000000006E-3]
[102690,"SINAPI",88309,0.10730000000000001]
[102697,"SINAPI-I",4021,3.1105]
[102678,"SINAPI",5678,2.7300000000000001E-2]
[102673,"SINAPI",88316,0.51949999999999996]
[102670,"SINAPI",90106,0.75]
[102672,"SINAPI",88316,0.46379999999999999]
[102676,"SINAPI-I",367,0.81640000000000001]
[102665,"SINAPI",88316,0.17810000000000001]
[102668,"SINAPI-I",3899,0.16669999999999999]
[103653]
[102711,"SINAPI-I",3668,1]
[98331,"SINAPI",102863,3.0257000000000001]
[98325]
[98390]
[98360,"SINAPI",98333,1]
[98367,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98358,"SINAPI-I",43728,9.4074000000000009]
[98351,"SINAPI-I",44327,0.33329999999999999]
[98385,"SINAPI",88279,0.28449999999999998]
[98388,"SINAPI",88279,0.47260000000000002]
[98345,"SINAPI",98326,1.0743]
[98335]
[98344,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98353,"SINAPI-I",43728,9.4074000000000009]
[97285,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97291,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97309,"SINAPI",88247,1.6033999999999999]
[97281,"SINAPI",88264,0.3327]
[97281,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97299,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97278,"SINAPI-I",44027,4]
[97274,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97295]
[97296,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97308]
[97243,"SINAPI",88247,0.17560000000000001]
[97237,"SINAPI-I",43963,0.98199999999999998]
[97251,"SINAPI",88264,0.25569999999999998]
[97258,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97266,"SINAPI-I",44340,1]
[97270,"SINAPI-I",44342,1]
[97261]
[97265,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97268,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97316,"SINAPI-I",44027,6]
[97319,"SINAPI-I",13348,50.4]
[97313,"SINAPI-I",13348,50.4]
[103515,"SINAPI",88248,1.7737000000000001]
[103501,"SINAPI-I",44724,1]
[103507,"SINAPI",88264,0.48859999999999998]
[103513,"SINAPI",88248,1.7751999999999999]
[103512,"SINAPI",93287,0.26340000000000002]
[97062,"SINAPI-I",411,0.54900000000000004]
[104979,"SINAPI",88262,8.0536899999999995E-2]
[104985,"SINAPI",88262,0.1268793]
[97031,"SINAPI-I",37525,1.1000000000000001]
[97035,"SINAPI",88262,0.1268793]
[97029,"SINAPI-I",44284,0.2]
[97014,"SINAPI-I",1355,0.441]
[97013,"SINAPI-I",1355,0.66200000000000003]
[97024,"SINAPI-I",44345,2.75E-2]
[104981,"SINAPI-I",41950,2.9906200000000001E-2]
[97045,"SINAPI-I",41946,1.6299999999999999E-2]
[97049]
[96996]
[97003,"SINAPI-I",41959,0.2]
[97002,"SINAPI",88262,1.8498139]
[97007,"SINAPI-I",3992,12.8886]
[97008,"SINAPI-I",5068,0.12094000000000001]
[97066,"SINAPI-I",21008,5.1020000000000003]
[97059,"SINAPI",88239,0.27133489999999999]
[97056]
[97050,"SINAPI",88262,2.3472075000000001]
[95945,"SINAPI",88245,0.17499999999999999]
[102073,"SINAPI",95947,36.299999999999997]
[102082,"SINAPI-I",43873,1]
[102090,"SINAPI-I",4491,3.7109999999999999]
[101997,"SINAPI",91693,0.107]
[101997,"SINAPI-I",4517,0.98399999999999999]
[101996,"SINAPI",88239,0.184]
[101993,"SINAPI-I",4517,4.6289999999999996]
[101989,"SINAPI",88262,0.93600000000000005]
[101969,"SINAPI",91692,5.7000000000000002E-2]
[102070,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102071,"SINAPI-I",10749,1.123]
[102067,"SINAPI",88239,0.70699999999999996]
[102060]
[102050]
[102045,"SINAPI-I",10749,1.4850000000000001]
[102042,"SINAPI",88239,0.58099999999999996]
[102040,"SINAPI",88262,4.806]
[102016,"SINAPI",88262,4.5419999999999998]
[102012,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102007,"SINAPI",101990,1.02]
[102004,"SINAPI",101985,0.57999999999999996]
[101983,"SINAPI",88262,2.855]
[101981,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[101118]
[101127,"SINAPI",5857,4.8999999999999998E-3]
[101138,"SINAPI",93589,0.25]
[101146,"SINAPI",100975,1.25]
[101133,"SINAPI",88843,1.77E-2]
[101131,"SINAPI",100974,1.3]
[101150,"SINAPI",5853,2.5600000000000001E-2]
[101211,"SINAPI",5632,2.8999999999999998E-3]
[101213,"SINAPI",89877,2.64E-2]
[101214,"SINAPI",5632,2.8999999999999998E-3]
[101260,"SINAPI",91386,0.1023]
[101222,"SINAPI",89877,1.38E-2]
[101228,"SINAPI",88907,7.7999999999999996E-3]
[101255]
[101263,"SINAPI",91387,1.9099999999999999E-2]
[101272,"SINAPI",91386,0.1004]
[101241,"SINAPI",5632,2.2000000000000001E-3]
[101237,"SINAPI",89877,1.4500000000000001E-2]
[101248,"SINAPI",88316,9.1000000000000004E-3]
[101273,"SINAPI",88907,8.6E-3]
[101251,"SINAPI",89884,9.9000000000000008E-3]
[101253,"SINAPI",88908,1.6000000000000001E-3]
[102291]
[102323,"SINAPI",5678,6.0869699999999999E-2]
[102322,"SINAPI",5678,7.1025699999999997E-2]
[102284,"SINAPI",5632,2.94699E-2]
[102301,"SINAPI",88316,0.1226372]
[102295,"SINAPI",88316,3.5668499999999999E-2]
[102278,"SINAPI",88907,2.4197799999999998E-2]
[102321]
[102280,"SINAPI",88316,2.9607399999999999E-2]
[90105]
[102357,"SINAPI",90972,0.66790000000000005]
[102358,"SINAPI",5954,5.28E-2]
[102351]
[101596,"SINAPI",101612,6.0000000000000002E-5]
[101588,"SINAPI",5632,0.18609999999999999]
[101592,"SINAPI-I",5061,1.2800000000000001E-2]
[101584,"SINAPI-I",21138,5.4300000000000001E-2]
[101576,"SINAPI-I",4472,0.1467]
[101580,"SINAPI-I",6189,0.40739999999999998]
[101571,"SINAPI",88316,0.29120000000000001]
[101610,"SINAPI",102946,3.2441]
[101615,"SINAPI",102946,4.5997000000000003]
[101613,"SINAPI-I",44294,0.25140000000000001]
[101611,"SINAPI-I",1330,1868.12]
[101612,"SINAPI-I",1330,2740.44]
[101624,"SINAPI",88309,0.57199999999999995]
[104189,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[104463,"SINAPI",104185,0.2]
[104183,"SINAPI-I",11929,0.18310000000000001]
[104181,"SINAPI",88309,4.7300000000000002E-2]
[104181,"SINAPI-I",410,0.5]
[105811,"SINAPI",88309,0.3705891]
[94573,"SINAPI",88309,0.31187730000000002]
[94559]
[100668,"SINAPI-I",4430,3.9034]
[100663,"SINAPI",88309,0.644679]
[100661,"SINAPI-I",4377,24.4]
[91287]
[90830,"SINAPI-I",3081,1]
[91306,"SINAPI",88261,0.76700000000000002]
[100689,"SINAPI",100659,10]
[90847,"SINAPI",90820,1]
[90844,"SINAPI",100659,10.199999999999999]
[91319,"SINAPI",91292,1]
[91322,"SINAPI",91292,1]
[100678,"SINAPI",91009,1]
[91016,"SINAPI",91012,1]
[91336,"SINAPI",91299,1]
[91334]
[100675,"SINAPI",88316,0.33400000000000002]
[90798,"SINAPI",88629,2.2599999999999999E-2]
[100702,"SINAPI",88309,0.28199999999999997]
[100700,"SINAPI-I",39027,0.22500000000000001]
[90821]
[91012,"SINAPI",88261,1.6779999999999999]
[90825,"SINAPI-I",2432,3]
[100696,"SINAPI-I",11055,19.8]
[101176,"SINAPI",95583,0.63300000000000001]
[101183,"SINAPI",93288,0.26100000000000001]
[101184,"SINAPI-I",44480,0.46200000000000002]
[101185,"SINAPI",90650,0.107]
[101185,"SINAPI-I",43360,1.06]
[101187,"SINAPI",90651,1.1240000000000001]
[101181]
[100896,"SINAPI-I",38405,5.57E-2]
[100900,"SINAPI-I",38405,0.37780000000000002]
[100889,"SINAPI-I",10997,1.4E-3]
[100658]
[100656,"SINAPI-I",10997,3.7900000000000003E-2]
[102645,"SINAPI",102975,0.12180000000000001]
[102650,"SINAPI",95584,0.73119999999999996]
[102651,"SINAPI",90643,3.1099999999999999E-2]
[102647,"SINAPI",90776,0.36940000000000001]
[102648]
[100651,"SINAPI",97913,2.9000000000000001E-2]
[100364,"SINAPI-I",4472,10.5]
[100374,"SINAPI",88239,5.1879999999999997]
[100375,"SINAPI-I",6193,3]
[100367,"SINAPI",88262,7.4939999999999998]
[100358,"SINAPI-I",4400,4]
[100360,"SINAPI",88239,3.4590000000000001]
[100362,"SINAPI-I",40623,2]
[100363,"SINAPI-I",4472,9.5]
[100373,"SINAPI-I",39027,2.25]
[100383,"SINAPI-I",5075,0.12]
[100385]
[92616,"SINAPI",92258,1]
[92620,"SINAPI",92258,1]
[92584,"SINAPI",88316,0.32800000000000001]
[92606,"SINAPI-I",40598,61.56]
[92592]
[92552]
[92553,"SINAPI-I",39027,3.5750000000000002]
[92554,"SINAPI-I",4415,11]
[92556,"SINAPI-I",4400,2]
[92548,"SINAPI-I",4425,14]
[92549,"SINAPI-I",39027,1.925]
[92560,"SINAPI-I",4344,4]
[92262,"SINAPI-I",4425,9]
[92260,"SINAPI-I",4425,9]
[100389,"SINAPI",88262,0.22800000000000001]
[100388,"SINAPI-I",4408,3.2919999999999998]
[100390]
[92572]
[92574,"SINAPI-I",40664,1.7210000000000001]
[92577,"SINAPI-I",40535,2.6659999999999999]
[92581]
[92539,"SINAPI",93281,4.3099999999999999E-2]
[92542,"SINAPI",93281,4.3499999999999997E-2]
[97721,"SINAPI-I",44376,1]
[97723,"SINAPI",88309,1.7039]
[104945,"SINAPI-I",45122,1]
[97739,"SINAPI",92767,21.999700000000001]
[97736,"SINAPI",91693,9.7100000000000006E-2]
[97734,"SINAPI-I",1358,1.9403999999999999]
[98616,"SINAPI",90680,5.4600000000000003E-2]
[98615,"SINAPI-I",34493,0.14460000000000001]
[98620,"SINAPI",91634,8.0999999999999996E-3]
[98621,"SINAPI",88309,8.5500000000000007E-2]
[98624,"SINAPI-I",34493,0.28839999999999999]
[98629,"SINAPI",100973,0.41339999999999999]
[98630]
[98637,"SINAPI",98655,0.16669999999999999]
[98638,"SINAPI",102856,0.2838]
[98640,"SINAPI",102850,9.06E-2]
[98641,"SINAPI",88309,0.72340000000000004]
[98639,"SINAPI",102850,0.1132]
[98639,"SINAPI-I",43667,2.7000000000000001E-3]
[98645,"SINAPI-I",10957,0.2351]
[98646,"SINAPI",95967,0.32569999999999999]
[98648,"SINAPI",102856,0.2117]
[98650,"SINAPI",102817,8.3400000000000002E-2]
[98647,"SINAPI-I",44123,1E-4]
[98652,"SINAPI",98659,8.3299999999999999E-2]
[98653,"SINAPI",98659,6.25E-2]
[98651,"SINAPI-I",10957,0.2351]
[98656,"SINAPI",96546,5.88]
[98658,"SINAPI",94970,0.36359999999999998]
[100348,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[100349,"SINAPI-I",1525,1.103]
[100339,"SINAPI",88309,1.2480169999999999]
[100351,"SINAPI",102923,0.56028389999999995]
[100351,"SINAPI-I",44196,3.0130316000000001]
[105043,"SINAPI",88262,0.75053000000000003]
[105094,"SINAPI-I",45158,0.73329999999999995]
[105096,"SINAPI-I",4119,1.0915900000000001]
[105049,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105055,"SINAPI-I",2794,1.0914999999999999]
[105065,"SINAPI-I",10527,5.7499999999999999E-4]
[105042,"SINAPI",88262,0.52488999999999997]
[105098,"SINAPI-I",4119,1.0915900000000001]
[105053,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105063,"SINAPI",88239,0.62658000000000003]
[105072,"SINAPI-I",35275,1.0915900000000001]
[105070,"SINAPI-I",40568,3.0499999999999999E-2]
[105076,"SINAPI-I",10527,7.2499999999999995E-4]
[105064,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105071,"SINAPI-I",10527,6.2799999999999998E-4]
[105099,"SINAPI-I",4335,1.1000000000000001]
[105081,"SINAPI",88239,0.31566300000000003]
[105083,"SINAPI",95140,0.290798]
[105088,"SINAPI-I",10527,9.2500000000000004E-4]
[105041,"SINAPI",95140,0.28105999999999998]
[93971,"SINAPI",88297,1.0410999999999999]
[93959,"SINAPI-I",39013,0.375]
[93957]
[93967,"SINAPI",90643,2.69E-2]
[104878,"SINAPI",88316,2.0983999999999998]
[104887,"SINAPI",90776,5.28E-2]
[104852,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104846,"SINAPI-I",41697,1E-4]
[104842,"SINAPI",90650,6.3600000000000004E-2]
[104853,"SINAPI",90778,1.9599999999999999E-2]
[104847,"SINAPI",90778,2.7400000000000001E-2]
[104891,"SINAPI",88316,0.1656]
[104886,"SINAPI",5903,2.7199999999999998E-2]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[104880,"SINAPI",5901,0.10829999999999999]
[104857,"SINAPI",90637,4.7699999999999999E-2]
[104858,"SINAPI",90776,0.121]
[104860,"SINAPI",90638,5.67E-2]
[104883]
[104872,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104866,"SINAPI",88245,9.6600000000000005E-2]
[104873,"SINAPI",88245,0.1104]
[104867,"SINAPI-I",9874,0.5615]
[104868,"SINAPI-I",9838,0.54490000000000005]
[104862,"SINAPI",88245,6.7900000000000002E-2]
[104869,"SINAPI",90776,4.2299999999999997E-2]
[104863,"SINAPI-I",45085,7.6193]
[104882,"SINAPI",88245,7.5999999999999998E-2]
[104864,"SINAPI",88316,0.15240000000000001]
[96123,"SINAPI",88252,0.218]
[96114,"SINAPI",88316,0.47860000000000003]
[96113,"SINAPI-I",40547,2.93E-2]
[96109,"SINAPI-I",40547,2.93E-2]
[97557,"SINAPI-I",43131,2.8299999999999999E-2]
[101807,"SINAPI-I",5069,1.2500000000000001E-2]
[101808,"SINAPI-I",41629,1]
[98061,"SINAPI",88309,3.1116000000000001]
[98089,"SINAPI",89993,0.1196]
[98089,"SINAPI",5678,0.33350000000000002]
[98090,"SINAPI-I",4517,0.68640000000000001]
[98092,"SINAPI-I",660,138.6]
[98093,"SINAPI-I",6193,3.3119999999999998]
[98073,"SINAPI",94970,0.7802]
[98075,"SINAPI",96536,4.8]
[98075,"SINAPI-I",4517,0.8448]
[98077,"SINAPI",97735,1.6617]
[98065]
[98094,"SINAPI",97734,2.52E-2]
[98100,"SINAPI",89998,6.6635999999999997]
[98079,"SINAPI",89998,5.4295999999999998]
[98081,"SINAPI",101625,1.159]
[98053,"SINAPI",101624,0.22700000000000001]
[98057,"SINAPI",88309,3.6057000000000001]
[98082,"SINAPI",88316,17.281199999999998]
[98083,"SINAPI-I",4491,0.4884]
[98085,"SINAPI",89996,4.4424000000000001]
[98087,"SINAPI",92767,53.148400000000002]
[98086,"SINAPI-I",660,71.400000000000006]
[98067,"SINAPI-I",2692,2.24E-2]
[98069,"SINAPI",5679,0.38840000000000002]
[98071,"SINAPI",88316,81.547799999999995]
[104915,"SINAPI",92798,1]
[104921,"SINAPI",88245,4.9000000000000002E-2]
[104921,"SINAPI",88238,1.9E-2]
[96555,"SINAPI",88309,2.4249999999999998]
[96556,"SINAPI",90587,1.9379999999999999]
[96540,"SINAPI-I",4517,1.796]
[96531,"SINAPI",91692,2.1000000000000001E-2]
[96534,"SINAPI-I",6212,1.155]
[104926,"SINAPI-I",2692,1.67E-2]
[96541]
[96532,"SINAPI-I",5074,8.9999999999999993E-3]
[96539,"SINAPI-I",1358,0.59299999999999997]
[96533,"SINAPI-I",4491,1.1659999999999999]
[105520,"SINAPI-I",2692,6.4000000000000001E-2]
[92272]
[92268,"SINAPI",88239,5.0000000000000001E-3]
[92266,"SINAPI",88239,0.20200000000000001]
[92265,"SINAPI",91692,0.05]
[92536,"SINAPI",88239,0.11600000000000001]
[92530,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92538,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[103763,"SINAPI",88262,0.79900000000000004]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92500,"SINAPI",92267,0.111]
[92504,"SINAPI-I",40291,0.05]
[92490,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92445]
[92425,"SINAPI-I",40287,0.78500000000000003]
[92431]
[92419]
[92427,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92465]
[92453,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92461,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92479,"SINAPI",92266,0.105]
[92455,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92470,"SINAPI-I",40304,3.3000000000000002E-2]
[92478,"SINAPI",92266,0.105]
[92462,"SINAPI-I",40275,1.7390000000000001]
[92476,"SINAPI-I",4491,0.16900000000000001]
[92452,"SINAPI",88262,1.7689999999999999]
[92464,"SINAPI",88239,0.25600000000000001]
[105403,"SINAPI",88262,0.47413929999999999]
[105406,"SINAPI-I",40275,0.40899999999999997]
[105404,"SINAPI",88239,0.23100000000000001]
[92751,"SINAPI-I",4011,2.2000000000000002]
[92749,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92746,"SINAPI-I",4011,0.72]
[92744,"SINAPI",88309,1.6028]
[92756,"SINAPI",88309,1.2249000000000001]
[104503,"SINAPI",5940,4.99E-2]
[104507,"SINAPI",88309,1.4196]
[104512,"SINAPI",5946,8.2000000000000003E-2]
[104505,"SINAPI",5940,4.99E-2]
[104510,"SINAPI",5632,7.8E-2]
[104492,"SINAPI",5940,4.99E-2]
[104497,"SINAPI-I",37479,1]
[87430,"SINAPI",88269,0.30935000000000001]
[104634]
[87411,"SINAPI",88316,8.0390000000000003E-2]
[104636]
[90000,"SINAPI",88238,7.6499999999999999E-2]
[90282,"SINAPI",88830,0.98340000000000005]
[90284,"SINAPI",88316,2.4542000000000002]
[90285,"SINAPI",88831,0.46800000000000003]
[99857,"SINAPI-I",34360,0.47699999999999998]
[99861,"SINAPI-I",4777,7.5439999999999996]
[99849,"SINAPI-I",44179,3.3330000000000002]
[99851,"SINAPI-I",156,1.4999999999999999E-2]
[99848,"SINAPI-I",44179,3.3330000000000002]
[99842,"SINAPI-I",21009,6.25]
[99840]
[99846]
[99846,"SINAPI-I",39961,0.85499999999999998]
[94275]
[94282]
[94292,"SINAPI-I",6212,8.3299999999999999E-2]
[94281,"SINAPI-I",34492,5.6300000000000003E-2]
[94285,"SINAPI-I",370,1.9800000000000002E-2]
[94263,"SINAPI",88309,0.2039]
[94272,"SINAPI",88243,0.30830000000000002]
[94271,"SINAPI",92961,0.16919999999999999]
[97603,"SINAPI",88247,0.75409380000000004]
[105547,"SINAPI",88264,0.28201520000000002]
[100907,"SINAPI-I",39387,1]
[102467,"SINAPI",88264,0.46310000000000001]
[103787,"SINAPI",88264,0.55073539999999999]
[100902,"SINAPI",88264,0.40010000000000001]
[97595,"SINAPI",88264,0.62809999999999999]
[98555,"SINAPI",88243,0.13619999999999999]
[98553,"SINAPI",88243,0.1124]
[98563,"SINAPI",88309,0.4541]
[98568,"SINAPI",87372,4.3999999999999997E-2]
[98551,"SINAPI",102810,0.20449999999999999]
[91935,"SINAPI",88247,0.114]
[91930,"SINAPI-I",982,1.2434000000000001]
[104623,"SINAPI",88264,0.22900000000000001]
[91941,"SINAPI",88629,8.9999999999999998E-4]
[91944]
[92866,"SINAPI",88264,0.222]
[91892]
[91898,"SINAPI",88264,0.27800000000000002]
[91914]
[91920,"SINAPI",88247,0.36499999999999999]
[91857,"SINAPI",88247,0.14899999999999999]
[91858,"SINAPI-I",44090,1.0169999999999999]
[91849]
[91866,"SINAPI",88264,0.08]
[91867,"SINAPI-I",43132,1.8E-3]
[91979]
[92032,"SINAPI-I",38113,2]
[91968,"SINAPI",88247,0.82599999999999996]
[92024,"SINAPI-I",38101,2]
[91964,"SINAPI",88264,0.65600000000000003]
[91973,"SINAPI",91950,1]
[91976,"SINAPI",88264,1.089]
[91881,"SINAPI",88247,0.157]
[91947,"SINAPI-I",38099,1]
[91993,"SINAPI",91946,1]
[92007,"SINAPI-I",38102,2]
[92015,"SINAPI",88247,0.6]
[92012,"SINAPI",92010,1]
[95783,"SINAPI",88264,0.2898]
[95782,"SINAPI",88247,0.255]
[95789]
[95799,"SINAPI-I",44085,1]
[95802,"SINAPI-I",11950,2]
[104396,"SINAPI-I",39334,1]
[95808]
[104400,"SINAPI",88264,0.44900000000000001]
[104391,"SINAPI",88264,0.12809999999999999]
[95765,"SINAPI-I",43107,1]
[95764,"SINAPI-I",2617,1]
[95727,"SINAPI",88264,0.122]
[104445,"SINAPI",88264,5.4800000000000001E-2]
[92980,"SINAPI-I",1020,1.0269999999999999]
[101888,"SINAPI",88264,1.1900000000000001E-2]
[97401]
[97393,"SINAPI",88264,0.99329999999999996]
[97414,"SINAPI",88264,0.91210000000000002]
[97413,"SINAPI",88247,0.67669999999999997]
[93660,"SINAPI",88247,7.0300000000000001E-2]
[93674,"SINAPI-I",44091,1]
[93659,"SINAPI-I",34686,1]
[101898,"SINAPI-I",2379,1]
[97711,"SINAPI-I",44094,1]
[93672,"SINAPI-I",1574,3]
[97376,"SINAPI-I",44350,1]
[97372,"SINAPI",88247,0.18729999999999999]
[101881]
[97360,"SINAPI",88264,5.4904000000000002]
[101946,"SINAPI-I",11950,4]
[101556,"SINAPI",88247,1.7442699999999998E-2]
[101545,"SINAPI",88264,1.2461]
[101551,"SINAPI",88264,0.1037]
[101501,"SINAPI",87367,1.66E-2]
[101503,"SINAPI",100578,1]
[101503,"SINAPI-I",34643,1]
[101497,"SINAPI",104749,1]
[101498,"SINAPI",91885,1]
[101499,"SINAPI",91919,1]
[101500,"SINAPI-I",1094,1]
[101494,"SINAPI",91919,1]
[101496,"SINAPI",96986,1]
[101496,"SINAPI-I",4346,3]
[101490,"SINAPI",93659,1]
[101491,"SINAPI-I",34643,1]
[101492,"SINAPI",96977,1.95]
[101509,"SINAPI-I",3398,1]
[101510,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101512,"SINAPI",100578,1]
[101505,"SINAPI",91872,6.05]
[101507,"SINAPI",91917,1]
[101508]
[101527,"SINAPI",96986,1]
[101521]
[101523,"SINAPI",104749,1]
[101517,"SINAPI",91872,1.3]
[101519,"SINAPI-I",34643,1]
[101513,"SINAPI",93659,1]
[101515,"SINAPI",93659,1]
[101534,"SINAPI-I",34643,1]
[101535,"SINAPI",88247,0.14860000000000001]
[101530,"SINAPI",96977,1.95]
[101546,"SINAPI",88247,6.8770999999999997E-3]
[94769,"SINAPI",88267,0.1472]
[94703,"SINAPI-I",20083,4.0000000000000001E-3]
[94713]
[94660,"SINAPI",88267,6.7000000000000004E-2]
[94664]
[105216]
[105228,"SINAPI-I",820,1]
[105139,"SINAPI-I",122,1.5299999999999999E-2]
[105232]
[94609,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[94738,"SINAPI",88248,0.40129999999999999]
[94728,"SINAPI-I",21114,6.6699999999999995E-2]
[94483,"SINAPI-I",3148,0.2485]
[94482,"SINAPI-I",4179,1]
[94480,"SINAPI-I",10405,1]
[94480,"SINAPI-I",3148,0.44869999999999999]
[94620]
[94616,"SINAPI-I",12720,1]
[105197,"SINAPI",88267,0.4698]
[94743,"SINAPI",88248,6.4600000000000005E-2]
[105209]
[105203,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[105205,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94681,"SINAPI",88267,0.1885]
[94685,"SINAPI",88267,0.34799999999999998]
[94619,"SINAPI-I",39897,7.6E-3]
[105158,"SINAPI-I",20083,0.03]
[94632,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94672]
[94750,"SINAPI-I",37961,1]
[96751,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[96754]
[94678,"SINAPI-I",3540,1]
[105222]
[105149]
[105153,"SINAPI-I",38989,1]
[105182,"SINAPI-I",20083,0.03]
[105143]
[105174,"SINAPI-I",7307,7.7999999999999996E-3]
[94610,"SINAPI-I",12730,1]
[94725]
[94863]
[96746,"SINAPI",88267,0.41049999999999998]
[96741,"SINAPI-I",38442,1]
[94661,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[105177]
[94468]
[105189,"SINAPI",88248,0.15]
[94624,"SINAPI-I",12740,1]
[94762]
[94603,"SINAPI-I",12748,1.0225]
[94717]
[96727,"SINAPI",88248,9.98E-2]
[96727,"SINAPI-I",38978,1.0667]
[96722,"SINAPI",88267,0.15559999999999999]
[96724,"SINAPI",88267,0.26629999999999998]
[94649]
[94693,"SINAPI-I",7128,1]
[94700,"SINAPI",88248,0.3931]
[105164,"SINAPI",88248,0.13450000000000001]
[96761,"SINAPI-I",38459,1]
[94690,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[94697]
[105168,"SINAPI",88267,1.3652]
[96821,"SINAPI",88248,0.2089]
[96828,"SINAPI-I",39281,1]
[104529,"SINAPI",88248,0.1925]
[104534,"SINAPI",88248,0.2089]
[96872]
[96879,"SINAPI",88267,0.55789999999999995]
[96838,"SINAPI-I",38923,1]
[104571,"SINAPI",88267,0.33989999999999998]
[104536,"SINAPI",88267,0.35320000000000001]
[104567]
[104573,"SINAPI",88267,0.3044]
[96806,"SINAPI-I",39357,1]
[104576,"SINAPI",88267,0.1663]
[96834,"SINAPI",88248,0.12330000000000001]
[96801,"SINAPI",88267,0.1419]
[104543]
[104553,"SINAPI",88267,0.49709999999999999]
[104558,"SINAPI-I",3148,2.0999999999999999E-3]
[104562,"SINAPI",88248,0.37009999999999998]
[96865]
[96811,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[96702,"SINAPI-I",38992,1]
[104191,"SINAPI",88248,0.1232]
[104198,"SINAPI-I",36348,1]
[96638,"SINAPI-I",36349,1]
[104193,"SINAPI",104098,0.16569999999999999]
[96686,"SINAPI-I",38434,1]
[96654,"SINAPI-I",38435,1]
[96696]
[96656,"SINAPI-I",36324,1]
[96708,"SINAPI",88267,0.35060000000000002]
[96635,"SINAPI-I",36278,1.0667]
[96636,"SINAPI",88248,0.55389999999999995]
[96678,"SINAPI",88248,0.193]
[96673,"SINAPI",88267,0.24690000000000001]
[96682]
[96665]
[96714]
[96716,"SINAPI",88267,0.70120000000000005]
[89708,"SINAPI-I",11714,1]
[104357]
[89803,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[89807,"SINAPI",88248,0.12570000000000001]
[89735,"SINAPI-I",1968,1]
[89746,"SINAPI-I",301,2]
[89802]
[89854,"SINAPI-I",37950,1]
[89731,"SINAPI",88267,0.13789999999999999]
[104347,"SINAPI-I",10909,1]
[89834]
[89783,"SINAPI-I",3666,1]
[89779,"SINAPI-I",3893,1]
[89778,"SINAPI-I",20083,0.04]
[89817,"SINAPI",88267,8.3799999999999999E-2]
[89796,"SINAPI-I",301,3]
[89825,"SINAPI-I",296,3]
[104346]
[89800,"SINAPI-I",38383,1.46E-2]
[89848,"SINAPI-I",9836,1.0548999999999999]
[89383,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89570,"SINAPI-I",110,1]
[89572,"SINAPI-I",109,1]
[104002,"SINAPI",88248,0.13059999999999999]
[104003,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[103957,"SINAPI-I",829,1]
[103959,"SINAPI",88267,9.2399999999999996E-2]
[103964,"SINAPI",88248,5.8200000000000002E-2]
[103966,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89407]
[89411]
[89416,"SINAPI-I",38383,3.5999999999999997E-2]
[89527,"SINAPI",88248,0.20710000000000001]
[89527,"SINAPI-I",122,3.5299999999999998E-2]
[89364,"SINAPI",88248,0.152]
[103986]
[89423]
[89540,"SINAPI",88267,4.7100000000000003E-2]
[89392,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89363,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89414,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[89515,"SINAPI",88248,0.1847]
[89404,"SINAPI-I",3542,1]
[89412,"SINAPI-I",3522,1]
[89413,"SINAPI",88267,0.16209999999999999]
[89505,"SINAPI-I",20083,0.03]
[103950,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[103951]
[89564,"SINAPI-I",38383,1.44E-2]
[89372,"SINAPI-I",38383,2.9100000000000001E-2]
[89530,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89432,"SINAPI",88248,0.1081]
[89419,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89532,"SINAPI-I",3869,1]
[89605,"SINAPI",88267,9.2399999999999996E-2]
[89434,"SINAPI-I",38383,3.3099999999999997E-2]
[89417,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89378]
[103995,"SINAPI",88248,0.153]
[89611]
[103976,"SINAPI-I",7130,1]
[89440,"SINAPI",88267,0.1812]
[89443]
[104011,"SINAPI-I",20083,2.1000000000000001E-2]
[89355,"SINAPI",88248,0.32790000000000002]
[89402,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[89449,"SINAPI",88248,3.4099999999999998E-2]
[89444,"SINAPI",88267,0.1862]
[89444,"SINAPI-I",7114,1]
[89400,"SINAPI-I",20083,1.43E-2]
[104005]
[89439]
[89552,"SINAPI-I",38383,1.3100000000000001E-2]
[103990,"SINAPI-I",9894,1]
[103997,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89832,"SINAPI-I",38004,1]
[89655]
[89818,"SINAPI-I",38008,1]
[89639]
[89720,"SINAPI-I",37964,1]
[89647,"SINAPI-I",37965,1]
[89719,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[89729,"SINAPI-I",37958,1]
[89792,"SINAPI-I",21114,0.4]
[89738,"SINAPI-I",37982,1]
[89824,"SINAPI-I",37985,1]
[89826,"SINAPI-I",21114,0.1467]
[89658]
[89835,"SINAPI-I",37978,1]
[104017,"SINAPI-I",21114,0.18]
[104030,"SINAPI-I",39327,1]
[89691,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89636,"SINAPI-I",38130,1.0492999999999999]
[89775]
[89845,"SINAPI",88248,0.18240000000000001]
[89757,"SINAPI",88267,9.8100000000000007E-2]
[89654,"SINAPI",88267,7.3499999999999996E-2]
[89684,"SINAPI",88267,0.12909999999999999]
[89587,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89526,"SINAPI-I",298,2]
[89591,"SINAPI-I",300,2]
[89524,"SINAPI-I",20150,1]
[89514,"SINAPI-I",20154,1]
[89574,"SINAPI",88267,0.25750000000000001]
[89692,"SINAPI-I",298,1]
[89563,"SINAPI-I",20085,3]
[89671]
[89548,"SINAPI",88267,6.2700000000000006E-2]
[89554,"SINAPI-I",20083,0.04]
[89599,"SINAPI-I",38383,3.2000000000000001E-2]
[89557,"SINAPI",88248,7.4300000000000005E-2]
[89580,"SINAPI-I",9840,1.0353000000000001]
[104166,"SINAPI-I",9840,1.0353000000000001]
[89667]
[89573,"SINAPI",88267,0.15629999999999999]
[104175]
[102237,"SINAPI-I",39961,0.64]
[102449,"SINAPI",88316,0.42]
[102249,"SINAPI-I",44371,0.35699999999999998]
[102248,"SINAPI",91692,0.126]
[102236,"SINAPI",88325,0.82699999999999996]
[102235,"SINAPI-I",11950,2.37]
[102251,"SINAPI",88316,0.92]
[102247,"SINAPI-I",44371,0.214]
[102252,"SINAPI-I",44368,0.14000000000000001]
[101912,"SINAPI-I",37555,1]
[97433,"SINAPI",88267,0.53700000000000003]
[97546]
[97517,"SINAPI-I",40423,1]
[97454,"SINAPI",88317,0.84799999999999998]
[97487,"SINAPI-I",40389,1]
[97436,"SINAPI-I",40411,2]
[97520,"SINAPI",88317,0.19800000000000001]
[97453]
[97488,"SINAPI-I",40422,1]
[101907,"SINAPI-I",4350,2]
[101936,"SINAPI-I",3458,3]
[92698,"SINAPI",88267,0.25900000000000001]
[92677,"SINAPI",88248,0.59799999999999998]
[92385,"SINAPI-I",3446,1]
[92352,"SINAPI",88267,1.052]
[92670]
[92680,"SINAPI-I",3459,1]
[92386,"SINAPI",88267,0.873]
[92390,"SINAPI-I",3470,1]
[97465,"SINAPI-I",40361,1]
[97503]
[97475,"SINAPI",88317,0.39]
[97450,"SINAPI-I",40373,1]
[92925,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92927,"SINAPI",88267,0.53300000000000003]
[92918,"SINAPI-I",3938,1]
[92935,"SINAPI",88267,0.73599999999999999]
[92908,"SINAPI",88267,0.64500000000000002]
[92909,"SINAPI-I",7307,6.0000000000000001E-3]
[92913,"SINAPI-I",3931,1]
[101930,"SINAPI",88267,0.95450000000000002]
[101931,"SINAPI",88267,0.95450000000000002]
[97543,"SINAPI-I",40360,1]
[97467,"SINAPI-I",11002,2.9000000000000001E-2]
[97449,"SINAPI-I",40375,1]
[97514,"SINAPI-I",40375,1]
[92697,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92370,"SINAPI",88248,0.49]
[92345,"SINAPI-I",3912,1]
[92380,"SINAPI-I",3914,1]
[92659,"SINAPI",88248,0.318]
[92369,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92377,"SINAPI",88248,0.73599999999999999]
[92335,"SINAPI",88248,0.26529999999999998]
[92653,"SINAPI",88267,0.29199999999999998]
[92364]
[92342,"SINAPI",88248,0.52]
[92359,"SINAPI",88248,0.05]
[92338]
[97439,"SINAPI",88267,0.71599999999999997]
[97553,"SINAPI",88317,0.39200000000000002]
[97493]
[97459,"SINAPI",88317,1.131]
[101935,"SINAPI-I",6300,1]
[92681,"SINAPI-I",6323,1]
[92639,"SINAPI",88267,1.1639999999999999]
[92644,"SINAPI",88248,1.6559999999999999]
[101928,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[92905,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92892,"SINAPI-I",9886,1]
[92892,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92896,"SINAPI",88248,0.73599999999999999]
[100821,"SINAPI",88267,0.15920000000000001]
[100835]
[100790,"SINAPI-I",3148,0.24479999999999999]
[100788,"SINAPI-I",9886,1]
[100817]
[100796,"SINAPI-I",44204,1.0216000000000001]
[100802]
[100804,"SINAPI",88248,7.1199999999999999E-2]
[100839,"SINAPI",88267,0.2165]
[103280,"SINAPI-I",13348,4]
[103281,"SINAPI-I",13246,4]
[103244,"SINAPI",100308,2.3334000000000001]
[103261,"SINAPI-I",37591,2]
[103265,"SINAPI",88243,4.5749000000000004]
[103270,"SINAPI-I",39557,1]
[103267,"SINAPI",100308,3.9710999999999999]
[103273,"SINAPI",93287,0.2059]
[103275,"SINAPI-I",39996,1.28]
[103254,"SINAPI-I",1570,10]
[103246,"SINAPI-I",1570,10]
[103259,"SINAPI-I",43186,1]
[103266,"SINAPI-I",1570,10]
[103291,"SINAPI",97333,1]
[97327,"SINAPI",88248,5.1999999999999998E-2]
[97334,"SINAPI-I",39665,1.0210999999999999]
[93091,"SINAPI-I",39887,1]
[103900,"SINAPI-I",39887,1]
[93065]
[103851]
[93087,"SINAPI-I",39863,1]
[103824,"SINAPI-I",38383,6.9400000000000003E-2]
[103825,"SINAPI",88267,0.19389999999999999]
[93111,"SINAPI-I",38383,3.9E-2]
[103899,"SINAPI-I",12732,3.2000000000000002E-3]
[93114,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93077,"SINAPI",88267,0.1222]
[103810]
[93100,"SINAPI",88267,0.15290000000000001]
[103880,"SINAPI-I",38383,3.2199999999999999E-2]
[92311,"SINAPI-I",38383,4.58E-2]
[103808]
[103841]
[103845,"SINAPI",88267,0.36969999999999997]
[92291,"SINAPI-I",12732,2.4E-2]
[93082,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[93055,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93060,"SINAPI-I",39868,1]
[93115]
[93074,"SINAPI-I",39879,1]
[103878,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[93122,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93102,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[93126,"SINAPI",88248,0.27810000000000001]
[93069,"SINAPI-I",39877,1]
[103886,"SINAPI-I",38383,5.45E-2]
[93086,"SINAPI",88267,0.1149]
[93109,"SINAPI",88248,0.15590000000000001]
[103829,"SINAPI-I",39874,1]
[103814]
[103852,"SINAPI",88267,0.2031]
[92316,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[92331,"SINAPI",88248,0.20119999999999999]
[93080,"SINAPI",88267,9.9599999999999994E-2]
[93103,"SINAPI-I",39855,1]
[103889]
[93113]
[93061,"SINAPI-I",39897,2.0999999999999999E-3]
[93064,"SINAPI-I",38383,7.7799999999999994E-2]
[92317,"SINAPI-I",38383,7.4700000000000003E-2]
[92319]
[92303,"SINAPI",88248,0.30199999999999999]
[103835,"SINAPI-I",39747,1.0225]
[97335,"SINAPI-I",39748,1.0225]
[103803,"SINAPI-I",12743,1.0225]
[92282,"SINAPI",88248,7.7399999999999997E-2]
[103870,"SINAPI",88267,0.50800000000000001]
[92283,"SINAPI-I",39734,1.0225]
[103901]
[103865,"SINAPI-I",12733,1]
[103834,"SINAPI-I",39897,2.3999999999999998E-3]
[105130,"SINAPI-I",4491,1.1000000000000001]
[105128,"SINAPI-I",344,3.5000000000000003E-2]
[105115,"SINAPI",5928,0.17080000000000001]
[98456,"SINAPI-I",43681,2.1000760000000001]
[98446,"SINAPI-I",6194,1.9603999999999999]
[98447,"SINAPI",91692,2.1299999999999999E-2]
[105125,"SINAPI",91693,0.1391]
[105134,"SINAPI",91692,1.5299999999999999E-2]
[105117,"SINAPI",88239,0.68899999999999995]
[105120,"SINAPI-I",4491,1.7875000000000001]
[98458,"SINAPI-I",4491,1.2273000000000001]
[104690,"SINAPI",92273,0.35]
[101958,"SINAPI-I",43344,1]
[101947,"SINAPI-I",43353,1]
[101961]
[101952,"SINAPI-I",44379,1]
[101963,"SINAPI-I",40304,0.04]
[96623,"SINAPI-I",4718,1.19]
[96621,"SINAPI-I",4718,1.38]
[96620,"SINAPI",94968,1.38]
[104034,"SINAPI",88316,0.1031]
[104038]
[104063,"SINAPI-I",20078,6.25E-2]
[104057,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[104060]
[104073,"SINAPI-I",20078,2]
[99819,"SINAPI-I",44330,1.2999999999999999E-2]
[99815,"SINAPI-I",44330,0.16700000000000001]
[99801,"SINAPI",102916,1.7000000000000001E-2]
[101374,"SINAPI-I",43477,1]
[101375,"SINAPI-I",43472,1]
[88241,"SINAPI-I",43465,1]
[101379,"SINAPI-I",43477,1]
[88243,"SINAPI-I",37373,1]
[93564]
[90768,"SINAPI-I",33939,1]
[93569,"SINAPI",95419,1]
[100303,"SINAPI-I",37372,1]
[101384,"SINAPI-I",40864,1]
[90772,"SINAPI-I",37372,1]
[101387,"SINAPI-I",41072,1]
[101388,"SINAPI-I",40864,1]
[101389,"SINAPI-I",40863,1]
[88256,"SINAPI-I",37370,1]
[101394,"SINAPI-I",40864,1]
[101396,"SINAPI-I",43471,1]
[101288]
[95413,"SINAPI-I",40809,3.8300000000000001E-3]
[95317]
[101302]
[95400,"SINAPI-I",2358,5.0899999999999999E-3]
[95337]
[95341]
[101324,"SINAPI-I",41038,3.8300000000000001E-3]
[95355]
[95359]
[95366,"SINAPI-I",4238,8.3099999999999997E-3]
[101365,"SINAPI-I",41087,8.6899999999999998E-3]
[101369]
[90775,"SINAPI-I",43469,1]
[101401,"SINAPI-I",43496,1]
[101402,"SINAPI-I",43473,1]
[93565,"SINAPI-I",40864,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[102919,"SINAPI-I",37370,1]
[101409,"SINAPI-I",40863,1]
[101414,"SINAPI-I",41067,1]
[101415,"SINAPI-I",40861,1]
[90780]
[88277,"SINAPI-I",43464,1]
[105535,"SINAPI-I",43483,1]
[88279,"SINAPI-I",37372,1]
[101420,"SINAPI-I",43476,1]
[88284,"SINAPI-I",43464,1]
[101424,"SINAPI-I",40863,1]
[101426,"SINAPI-I",40862,1]
[101427,"SINAPI-I",40863,1]
[101429,"SINAPI-I",40862,1]
[101431,"SINAPI-I",40862,1]
[101434]
[101434,"SINAPI-I",40862,1]
[88300,"SINAPI-I",37370,1]
[88297,"SINAPI-I",37371,1]
[88302,"SINAPI-I",37371,1]
[101441,"SINAPI-I",40863,1]
[88308,"SINAPI",95370,1]
[101444,"SINAPI-I",40862,1]
[88310,"SINAPI-I",37370,1]
[101449,"SINAPI",101361,1]
[88313,"SINAPI-I",37370,1]
[88316,"SINAPI-I",37371,1]
[101453,"SINAPI-I",40862,1]
[100533,"SINAPI-I",40945,1]
[101458,"SINAPI-I",40861,1]
[100309,"SINAPI-I",43458,1]
[101457,"SINAPI-I",41092,1]
[100289,"SINAPI-I",37370,1]
[105009,"SINAPI-I",10567,0.55000000000000004]
[105136,"SINAPI",88253,0.2994]
[105010,"SINAPI",88253,8.0100000000000005E-2]
[86889,"SINAPI-I",37329,2.1100000000000001E-2]
[86893,"SINAPI-I",37591,2]
[93396,"SINAPI",86906,1]
[100863,"SINAPI",88267,1.4228000000000001]
[100860,"SINAPI",88267,0.44669999999999999]
[86901,"SINAPI-I",4823,0.52710000000000001]
[95546,"SINAPI",88267,1.897]
[86904,"SINAPI",88267,0.38700000000000001]
[86942,"SINAPI",86879,1]
[100874,"SINAPI",88267,0.94850000000000001]
[86919]
[86924]
[86875,"SINAPI-I",37329,7.4899999999999994E-2]
[100853,"SINAPI",88267,0.46300000000000002]
[86910,"SINAPI",88316,3.6700000000000003E-2]
[95470]
[100848,"SINAPI",88267,0.49680000000000002]
[101664,"SINAPI",88247,0.36749999999999999]
[101637]
[101658,"SINAPI",5928,0.23880000000000001]
[101656,"SINAPI",88247,0.23810000000000001]
[101633,"SINAPI-I",2510,1]
[104231,"SINAPI",88309,0.78]
[87795,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87791]
[87799,"SINAPI",87369,3.9300000000000002E-2]
[87803,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87786]
[87815,"SINAPI",87369,3.9300000000000002E-2]
[87823,"SINAPI",88316,1.944]
[104224,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104236,"SINAPI",90669,0.25690000000000002]
[104209,"SINAPI",88309,0.54500000000000004]
[104210,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104217]
[104241,"SINAPI",88316,0.53200000000000003]
[104264,"SINAPI",88309,1.397]
[87801]
[87817,"SINAPI",87292,4.9299999999999997E-2]
[104972]
[104962]
[104971,"SINAPI",88309,0.5373]
[87531,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[87543,"SINAPI",88309,0.21759999999999999]
[104974]
[90408,"SINAPI",88316,0.26619999999999999]
[103309,"SINAPI",87298,5.0000000000000001E-4]
[103294,"SINAPI-I",44445,1]
[103306,"SINAPI",88316,0.78139999999999998]
[103295,"SINAPI",88309,10.3545]
[103314]
[105187,"SINAPI",88309,0.56599999999999995]
[87852,"SINAPI",88309,0.629]
[87850,"SINAPI",90669,7.0000000000000007E-2]
[105112]
[105111,"SINAPI",88279,86.67]
[103946]
[98518,"SINAPI-I",44163,1]
[100065]
[91596,"SINAPI-I",7155,0.51948050000000001]
[91601]
[105814,"SINAPI",88245,8.0558999999999995E-3]
[99439,"SINAPI",88262,0.124]
[103183,"SINAPI-I",44535,1.089]
[99435,"SINAPI-I",38408,1.0820000000000001]
[99433,"SINAPI-I",44535,1.151]
[104423,"SINAPI",88309,0.27800000000000002]
[105828,"SINAPI-I",130,1.7350000000000001]
[91515]
[104417]
[102574,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[103081,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[96364,"SINAPI-I",39443,0.4803]
[96369,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[104722,"SINAPI-I",37586,3.4700000000000002E-2]
[104719,"SINAPI-I",39443,1.2755000000000001]
[96360,"SINAPI-I",39432,1.4815]
[96358,"SINAPI-I",39422,2.0005999999999999]
[96370,"SINAPI-I",39419,0.76239999999999997]
[96365,"SINAPI-I",39419,1.8233999999999999]
[104720,"SINAPI-I",39443,1.2755000000000001]
[103211,"SINAPI-I",44420,1]
[103196,"SINAPI",102486,0.1013]
[103215,"SINAPI-I",44424,1]
[103213,"SINAPI",102486,1.6199999999999999E-2]
[103199,"SINAPI",88309,3.3033999999999999]
[103186,"SINAPI",88316,0.68679999999999997]
[103190,"SINAPI-I",42431,1]
[103193,"SINAPI",88316,0.84489999999999998]
[103194]
[95000,"SINAPI",88309,0.1333]
[95002,"SINAPI-I",44220,1.7391000000000001]
[95002,"SINAPI-I",43144,6.6699999999999995E-2]
[94994,"SINAPI",88262,0.13009999999999999]
[94994,"SINAPI-I",7156,1.0815999999999999]
[104626,"SINAPI-I",2692,2.1299999999999999E-2]
[101172,"SINAPI",5685,0.1077]
[104384,"SINAPI",5685,9.8199999999999996E-2]
[104426,"SINAPI",91285,0.1371]
[104432,"SINAPI",88316,0.43559999999999999]
[104439,"SINAPI-I",4720,5.6800000000000003E-2]
[92406,"SINAPI-I",40529,1.004]
[104431,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92392]
[104433,"SINAPI-I",695,1.0034000000000001]
[93681,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92395]
[97115]
[97116,"SINAPI-I",42402,1]
[97111,"SINAPI-I",42409,0.4]
[97112,"SINAPI-I",5069,5.4000000000000003E-3]
[103905,"SINAPI",88309,0.10020900000000001]
[103907,"SINAPI-I",2692,2.1020000000000001E-3]
[103906,"SINAPI",88316,0.26291199999999998]
[97105,"SINAPI",97089,1.7999999999999999E-2]
[97107,"SINAPI-I",42409,0.4]
[97109,"SINAPI",97120,0.56735999999999998]
[103913,"SINAPI",97090,2.2000000000000002]
[103915,"SINAPI-I",34492,0.158946]
[103917,"SINAPI",88262,3.2006E-2]
[103918,"SINAPI",88316,0.164352]
[103920,"SINAPI",97113,1]
[103922,"SINAPI",88309,0.298591]
[103922,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103908,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[101979,"SINAPI",88309,0.17899999999999999]
[101972,"SINAPI",88309,0.39200000000000002]
[101967,"SINAPI-I",43874,1.08]
[104101,"SINAPI",88316,0.17899999999999999]
[103637,"SINAPI-I",44526,1]
[103593,"SINAPI",88316,0.37309999999999999]
[103616,"SINAPI",5903,0.14560000000000001]
[103638,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103639,"SINAPI",88297,0.46110000000000001]
[103609,"SINAPI",91285,4.7399999999999998E-2]
[103631,"SINAPI",103242,1.7305500000000001E-2]
[103640,"SINAPI",103224,0.1313097]
[103596,"SINAPI-I",44688,0.55524220000000002]
[103619,"SINAPI",88316,1.1667000000000001]
[103597,"SINAPI",5901,2.5899999999999999E-2]
[103642,"SINAPI",5928,2.76E-2]
[103598,"SINAPI-I",44689,0.43870989999999999]
[103599,"SINAPI",88297,0.49469999999999997]
[103622,"SINAPI",5928,4.1200000000000001E-2]
[103644,"SINAPI-I",44519,1]
[103632]
[103623]
[103645]
[103601,"SINAPI",88297,0.75749999999999995]
[103646,"SINAPI",5679,9.4999999999999998E-3]
[103602,"SINAPI",88316,2.2159]
[103647,"SINAPI",91285,0.96719999999999995]
[103611,"SINAPI",5901,2.0999999999999999E-3]
[103589,"SINAPI",5903,3.1800000000000002E-2]
[103626,"SINAPI-I",44429,1]
[103604,"SINAPI-I",44690,2.1419025999999999]
[103649,"SINAPI-I",43366,6.8942500000000004]
[103605,"SINAPI",88316,3.0733000000000001]
[103634,"SINAPI",103243,3.0372300000000001E-2]
[103628,"SINAPI",5679,1.4999999999999999E-2]
[103650,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103607,"SINAPI",5930,0.67220000000000002]
[103635,"SINAPI-I",43366,0.17950199999999999]
[103630,"SINAPI",103237,0.5774513]
[103608,"SINAPI",103243,0.1553274]
[103608,"SINAPI",5901,0.42520000000000002]
[103636,"SINAPI",5903,4.6699999999999998E-2]
[88415,"SINAPI",88310,5.6599999999999998E-2]
[96132,"SINAPI",88310,0.29849999999999999]
[96129,"SINAPI-I",3767,4.9200000000000001E-2]
[88428,"SINAPI",88310,0.4637]
[104648,"SINAPI",88310,0.2777]
[88496,"SINAPI",88316,0.24729999999999999]
[104638,"SINAPI",88316,3.3E-3]
[104641,"SINAPI",88310,0.16309999999999999]
[104640,"SINAPI",88316,7.5700000000000003E-2]
[102195,"SINAPI-I",43938,0.15029999999999999]
[102207]
[102229,"SINAPI-I",7311,0.21049999999999999]
[102222,"SINAPI-I",44374,0.22550000000000001]
[102206,"SINAPI",88310,0.2359]
[100716,"SINAPI",93409,3.8199999999999998E-2]
[100744,"SINAPI-I",5318,1.24E-2]
[100748,"SINAPI",88310,0.21490000000000001]
[100722,"SINAPI",88310,0.67789999999999995]
[100730]
[100756,"SINAPI-I",44374,0.35270000000000001]
[102505]
[102502,"SINAPI",88310,5.7000000000000002E-2]
[102511,"SINAPI",102986,9.2399999999999996E-2]
[102509,"SINAPI-I",12815,1.2E-2]
[102494,"SINAPI",88316,0.115]
[102518,"SINAPI",88316,1.4E-2]
[102516,"SINAPI",102980,2.5999999999999999E-2]
[102488,"SINAPI",95276,1.1900000000000001E-2]
[101749,"SINAPI-I",1379,0.5]
[101736,"SINAPI",88309,0.48359999999999997]
[98677,"SINAPI",88316,0.23200000000000001]
[98671]
[101731,"SINAPI",88316,1]
[101090,"SINAPI-I",366,4.0000000000000001E-3]
[101748]
[101738,"SINAPI-I",44396,4.0300000000000002E-2]
[98689,"SINAPI",88316,0.27300000000000002]
[100604,"SINAPI",5928,7.8E-2]
[100581,"SINAPI-I",863,10.5]
[100611,"SINAPI-I",863,11]
[100614,"SINAPI",5928,8.1000000000000003E-2]
[100589]
[100596,"SINAPI",88264,11.398999999999999]
[100603]
[100600,"SINAPI",88247,1.3180000000000001]
[100621,"SINAPI-I",39746,4]
[97991,"SINAPI",100475,3.1E-2]
[99293,"SINAPI-I",7258,474.80889999999999]
[99278,"SINAPI",88309,0.46279999999999999]
[98409,"SINAPI",88316,0.36370000000000002]
[97987,"SINAPI",88309,0.65590000000000004]
[99263,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99254,"SINAPI",88628,0.33629999999999999]
[99269,"SINAPI",87316,6.5500000000000003E-2]
[99277,"SINAPI",88316,18.994800000000001]
[99296,"SINAPI",89995,9.0800000000000006E-2]
[99307,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99317,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99325,"SINAPI",87316,0.1075]
[99306,"SINAPI",88316,30.005099999999999]
[99309,"SINAPI-I",660,38.85]
[98011,"SINAPI",89998,2.4062999999999999]
[98019,"SINAPI",87316,9.9099999999999994E-2]
[97999,"SINAPI",89995,5.2299999999999999E-2]
[98001,"SINAPI-I",25067,92.137500000000003]
[98031,"SINAPI-I",660,28.35]
[98035,"SINAPI-I",25067,151.19999999999999]
[98023]
[98027,"SINAPI-I",25067,139.38749999999999]
[98047,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98043,"SINAPI",89998,4.5658000000000003]
[101809,"SINAPI-I",25067,12.0129]
[97980,"SINAPI",88309,13.2743]
[97988,"SINAPI",89995,7.5399999999999995E-2]
[99280,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99292,"SINAPI-I",4517,0.35249999999999998]
[99248,"SINAPI",89998,2.9075000000000002]
[99275,"SINAPI",101623,0.41520000000000001]
[102142,"SINAPI-I",7258,289.58659999999998]
[97978,"SINAPI-I",43442,1]
[98410,"SINAPI",100475,9.9500000000000005E-2]
[99290,"SINAPI-I",4517,0.50160000000000005]
[99256]
[99256,"SINAPI-I",5069,5.62E-2]
[99284,"SINAPI",97736,1.0690999999999999]
[99294,"SINAPI",88316,32.718299999999999]
[99252,"SINAPI",5679,0.2024]
[99265,"SINAPI",101624,0.91080000000000005]
[99267,"SINAPI",97736,0.56659999999999999]
[99274]
[99279,"SINAPI-I",660,51.45]
[99286,"SINAPI-I",25067,150.51679999999999]
[99326,"SINAPI-I",2692,2.9600000000000001E-2]
[99300,"SINAPI",97736,1.8715999999999999]
[99300,"SINAPI",88907,0.52280000000000004]
[99301,"SINAPI-I",4517,0.63360000000000005]
[99320,"SINAPI-I",25067,212.27950000000001]
[99324,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99324,"SINAPI-I",6193,2.8151999999999999]
[99313,"SINAPI",89998,9.7485999999999997]
[99305]
[99305,"SINAPI",88908,1.1029]
[99308,"SINAPI-I",660,77.7]
[98008,"SINAPI-I",2692,1.9400000000000001E-2]
[98012,"SINAPI",92767,30.694400000000002]
[98012,"SINAPI-I",4491,0.53280000000000005]
[98016,"SINAPI-I",4517,0.76559999999999995]
[98018,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[97996,"SINAPI-I",5069,3.8600000000000002E-2]
[98408,"SINAPI",5678,0.1767]
[98406,"SINAPI",100475,0.96550000000000002]
[98406,"SINAPI-I",25067,134.4846]
[98006,"SINAPI",88316,29.1694]
[98032,"SINAPI-I",660,61.95]
[98034,"SINAPI",88309,46.748399999999997]
[98020,"SINAPI",89995,0.13539999999999999]
[98022,"SINAPI-I",4491,0.58830000000000005]
[98024,"SINAPI",88907,0.35339999999999999]
[98026,"SINAPI",89995,0.18149999999999999]
[98044,"SINAPI-I",5069,9.1300000000000006E-2]
[98046,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98038,"SINAPI-I",6193,2.8151999999999999]
[98040,"SINAPI",89995,0.21229999999999999]
[98048,"SINAPI",89995,0.25840000000000002]
[97955,"SINAPI",5679,0.1221]
[97948,"SINAPI",88316,14.6783]
[97953,"SINAPI-I",4491,0.17019999999999999]
[97961,"SINAPI",89995,8.3099999999999993E-2]
[97961,"SINAPI-I",2692,1.0500000000000001E-2]
[97973,"SINAPI",89995,0.12]
[97957,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[97950,"SINAPI-I",5069,2.81E-2]
[97936,"SINAPI",88628,3.95E-2]
[97949,"SINAPI-I",4517,0.2112]
[99318,"SINAPI",88316,0.2356]
[98050,"SINAPI",5679,0.1512]
[99273,"SINAPI",88316,9.5213000000000001]
[99270,"SINAPI",5679,0.23980000000000001]
[97977,"SINAPI",94970,0.218]
[102487,"SINAPI",88316,6.4683999999999999]
[102480,"SINAPI-I",370,0.82399999999999995]
[94969,"SINAPI",89226,0.62229999999999996]
[102476,"SINAPI-I",4734,0.58899999999999997]
[102477,"SINAPI",88316,2.4857999999999998]
[102478,"SINAPI",88377,1.423]
[94967,"SINAPI-I",370,0.67510000000000003]
[102473,"SINAPI",88316,2.3908]
[104834,"SINAPI-I",1106,92.843699999999998]
[104837,"SINAPI",88316,11.97]
[104831,"SINAPI",88316,2.2799999999999998]
[103765,"SINAPI-I",44657,2]
[103769,"SINAPI",88309,8.75]
[103781,"SINAPI",103662,1.9900000000000001E-2]
[103778,"SINAPI-I",43148,1.2]
[103775,"SINAPI-I",44667,2.0969000000000002]
[103053,"SINAPI",88238,7.0000000000000001E-3]
[97083,"SINAPI",88309,4.4999999999999998E-2]
[103078,"SINAPI",97086,0.12]
[103069,"SINAPI",97091,5.04]
[103065,"SINAPI",97086,0.12]
[103065,"SINAPI",97083,1]
[103061,"SINAPI",97096,0.25]
[103061,"SINAPI",97083,1]
[97102,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[103073,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[90467]
[90470,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[104785,"SINAPI-I",395,1.25]
[91187,"SINAPI",88267,0.66220000000000001]
[91170,"SINAPI",88248,4.8000000000000001E-2]
[104770,"SINAPI",88247,1.3899999999999999E-2]
[90440,"SINAPI",88248,0.22009999999999999]
[104773,"SINAPI",90625,1.67E-2]
[90451]
[90456]
[104779,"SINAPI",91692,4.9099999999999998E-2]
[90445,"SINAPI",88298,0.30480000000000002]
[90462,"SINAPI-I",11267,1.05]
[96562,"SINAPI",88247,0.1711]
[102469,"SINAPI",88316,0.1206]
[102097,"SINAPI",91277,0.44400000000000001]
[101869,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101865,"SINAPI",88260,0.29759999999999998]
[101857,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[104385,"SINAPI",88316,0.71719999999999995]
[101855]
[101849,"SINAPI",88316,0.1333]
[101846,"SINAPI-I",1379,93.023300000000006]
[101848,"SINAPI",5679,8.5300000000000001E-2]
[101836]
[101833]
[101826,"SINAPI-I",1379,179.72989999999999]
[104370,"SINAPI",88316,1.8201000000000001]
[102098,"SINAPI",88316,3.1573000000000002]
[102099,"SINAPI-I",44365,2.4483000000000001]
[92984,"SINAPI-I",21127,8.9999999999999993E-3]
[93026]
[97668]
[93008,"SINAPI-I",2680,1.1000000000000001]
[103490,"SINAPI",88264,3.0552999999999999]
[98306,"SINAPI-I",44171,1]
[98280]
[98290,"SINAPI-I",11904,1.05]
[98291,"SINAPI",88264,2.3800000000000002E-2]
[98276,"SINAPI",88247,3.1600000000000003E-2]
[98270,"SINAPI",88264,0.12659999999999999]
[98402,"SINAPI-I",11918,1.05]
[100561,"SINAPI",87367,1.4E-2]
[103404,"SINAPI",88246,0.57740000000000002]
[103398,"SINAPI",88246,9.2399999999999996E-2]
[103413]
[103435]
[103484,"SINAPI",88316,13.6442]
[103468]
[103462,"SINAPI",93421,1.5599999999999999E-2]
[103475,"SINAPI",103157,0.2447]
[103479,"SINAPI",103158,3.9824000000000002]
[103444]
[103449,"SINAPI",88316,5.6696999999999997]
[103450,"SINAPI",88316,6.1654]
[103454,"SINAPI",93421,1.1771]
[103428,"SINAPI-I",37428,1]
[103393,"SINAPI-I",44543,1]
[103378,"SINAPI",88246,3.04E-2]
[103384,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[103388,"SINAPI",88316,9.0999999999999998E-2]
[103391,"SINAPI",5928,6.8199999999999997E-2]
[87245,"SINAPI-I",36881,1.29]
[87267,"SINAPI",88316,0.30890000000000001]
[87269,"SINAPI",88256,0.64880000000000004]
[104618]
[87248,"SINAPI",88316,0.129]
[104599]
[87249,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[87257,"SINAPI",88256,0.28920000000000001]
[87262,"SINAPI-I",45190,1.0864]
[104596,"SINAPI-I",37595,9.1300000000000008]
[104619]
[103754,"SINAPI",102274,4.2299999999999997E-2]
[103759,"SINAPI-I",44756,2.23]
[103734,"SINAPI",102274,3.5299999999999998E-2]
[103734,"SINAPI-I",44729,1]
[103749,"SINAPI-I",44776,5.5]
[103748,"SINAPI-I",44742,2.75]
[103745,"SINAPI-I",44746,0.5]
[103738,"SINAPI",102274,3.5299999999999998E-2]
[103689,"SINAPI",88316,1.1186]
[103700,"SINAPI",88262,0.27910000000000001]
[103704,"SINAPI",5928,4.6199999999999998E-2]
[103713,"SINAPI",88278,14.160500000000001]
[103715,"SINAPI",5928,2.1225999999999998]
[103723,"SINAPI",88278,5.4999000000000002]
[103727,"SINAPI",88278,8.3434000000000008]
[103731,"SINAPI",5930,1.0044]
[103694,"SINAPI",88262,0.21379999999999999]
[96987,"SINAPI",88247,1.1811]
[104751,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96990,"SINAPI",88264,1.8914]
[96978,"SINAPI",88264,0.04]
[104745,"SINAPI",88247,0.21029999999999999]
[96988,"SINAPI-I",41387,3]
[104826]
[104994,"SINAPI",87367,3.3E-3]
[104998,"SINAPI",88248,0.64800000000000002]
[95648,"SINAPI-I",21125,2.9904999999999999]
[95651,"SINAPI-I",21125,11.857100000000001]
[95652,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[95657,"SINAPI",88248,2.3353000000000002]
[95659,"SINAPI-I",38458,2]
[95660,"SINAPI-I",38436,2]
[95663,"SINAPI",88248,6.8842999999999996]
[95666,"SINAPI",104091,2.9967999999999999]
[95667,"SINAPI-I",6016,3]
[95669,"SINAPI-I",44177,1]
[95672,"SINAPI-I",38458,3]
[95672,"SINAPI-I",6019,4]
[95642,"SINAPI-I",3148,3.9600000000000003E-2]
[95645,"SINAPI-I",820,2]
[95647,"SINAPI-I",9869,11.857100000000001]
[95637,"SINAPI",88267,4.2328999999999999]
[95639,"SINAPI-I",3148,0.216]
[98529,"SINAPI",88441,1.1535]
[98535,"SINAPI",5930,0.74390000000000001]
[98528,"SINAPI",5678,0.35470000000000002]
[94229,"SINAPI-I",5061,2.5000000000000001E-2]
[94221,"SINAPI",93281,6.3E-3]
[94451,"SINAPI",93282,2.5999999999999999E-3]
[102653,"SINAPI-I",42490,1.03]
[94231,"SINAPI-I",13388,4.4999999999999998E-2]
[94448,"SINAPI",88323,0.254]
[94446,"SINAPI",93281,3.7199999999999997E-2]
[94443,"SINAPI-I",7175,17.748999999999999]
[94216,"SINAPI",93282,1.1999999999999999E-3]
[94210,"SINAPI",93282,7.3000000000000001E-3]
[102105,"SINAPI",88247,9.3335000000000008]
[103655,"SINAPI",5928,0.24560000000000001]
[105451,"SINAPI",88316,0.68030000000000002]
[105420,"SINAPI-I",45150,3.8E-3]
[105445,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105416,"SINAPI",88316,0.76770000000000005]
[105450,"SINAPI",90687,0.57489999999999997]
[105428,"SINAPI-I",45147,0.1472]
[105425,"SINAPI",67826,2.3E-3]
[105483]
[105471,"SINAPI-I",45149,5.0000000000000001E-4]
[105465,"SINAPI",88907,4.0000000000000002E-4]
[105429,"SINAPI",88907,4.0000000000000002E-4]
[105484,"SINAPI-I",45150,3.5499999999999997E-2]
[105502,"SINAPI",5928,6.3100000000000003E-2]
[105423,"SINAPI-I",45150,4.6100000000000002E-2]
[105480,"SINAPI-I",45149,0.05]
[100201,"SINAPI",88316,3.73E-2]
[100227]
[100219,"SINAPI",88316,1.5E-3]
[100274,"SINAPI",88316,1.2988999999999999]
[100253]
[100244,"SINAPI",88316,0.18629999999999999]
[100259,"SINAPI",88316,1.2236]
[100231]
[100999,"SINAPI",89877,7.4000000000000003E-3]
[100997]
[100979]
[100975,"SINAPI",5940,8.3000000000000001E-3]
[100989,"SINAPI",5940,5.5599999999999998E-3]
[101464,"SINAPI",5930,4.0599999999999997E-2]
[101017]
[101487,"SINAPI",88316,0.75770000000000004]
[101482]
[101479]
[93597,"SINAPI",89876,5.0000000000000001E-3]
[95425,"SINAPI",89884,2.5000000000000001E-3]
[95430,"SINAPI",89884,5.0000000000000001E-4]
[100945]
[100961,"SINAPI",5903,3.8999999999999998E-3]
[100956,"SINAPI",6260,6.4999999999999997E-3]
[104378,"SINAPI",89035,5.0000000000000001E-4]
[104389,"SINAPI",89036,2.2000000000000001E-3]
[97801,"SINAPI",88316,1.7500000000000002E-2]
[97808,"SINAPI",6879,1.5E-3]
[104380,"SINAPI",91486,3.3999999999999998E-3]
[103139,"SINAPI",88267,0.36230000000000001]
[103142,"SINAPI",88248,0.27960000000000002]
[103150,"SINAPI",88248,1]
[103119]
[103112,"SINAPI",88248,0.84550000000000003]
[103135,"SINAPI",88248,3.2214]
[103127,"SINAPI",88267,4.2165999999999997]
[103130,"SINAPI",88248,1.6978]
[103091,"SINAPI",5928,2.8500000000000001E-2]
[103097,"SINAPI",88248,0.25109999999999999]
[103100,"SINAPI",88248,0.33329999999999999]
[101112,"SINAPI",88313,4.7530000000000001]
[101110,"SINAPI",100973,1.25]
[101099,"SINAPI",95580,11.773999999999999]
[101107,"SINAPI",88309,0.17]
[101100,"SINAPI",90776,0.45400000000000001]
[101100,"SINAPI",90681,0.22800000000000001]
[101109,"SINAPI",100973,1.25]
[101109,"SINAPI",90681,0.20799999999999999]
[104363,"SINAPI-I",370,0.32479999999999998]
[104362]
[104361]
[96395,"SINAPI",5940,1.2E-2]
[105034,"SINAPI",89998,1.234]
[105031,"SINAPI",88309,0.111]
[105030,"SINAPI",92802,0.79]
[105027,"SINAPI",94964,1.4999999999999999E-2]
[105026,"SINAPI",88316,7.9000000000000001E-2]
[105025,"SINAPI-I",4491,0.20300000000000001]
[93187,"SINAPI",92802,0.79]
[105021,"SINAPI-I",39017,6]
[102150,"SINAPI",88325,0.629]
[102148,"SINAPI-I",4375,2.423]
[102170,"SINAPI",88316,0.76100000000000001]
[102178,"SINAPI-I",34360,0.748]
[102163,"SINAPI-I",11188,1]
[102151,"SINAPI",88316,0.628]
[102166,"SINAPI",88316,0.46600000000000003]
[102152,"SINAPI-I",39026,3.3000000000000002E-2]
[102188,"SINAPI-I",11499,1]
[102183,"SINAPI-I",3104,2]
[89354,"SINAPI-I",37587,1]
[103036,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[94490,"SINAPI-I",11675,1]
[94492,"SINAPI",88248,0.1133]
[94495,"SINAPI-I",6019,1]
[94501,"SINAPI",88248,0.72250000000000003]
[89984,"SINAPI",88248,0.18290000000000001]
[103049,"SINAPI-I",11719,1]
[94799,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[95252,"SINAPI-I",11751,1]
[95248,"SINAPI-I",11748,1]
[103008,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":16654,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.2",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"01/2025",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"",null,"11/02/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"ORSE 02793"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"ORSE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02793"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":603.52},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"ORSE 02408"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"ORSE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02408"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"PAR"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3366.06},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3366.06},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["DER 306900",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"DER"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"306900"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":132.13999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":132.13999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 02793"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02793"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},"Cotações"]
["COTAÇÃO 01",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":156.19999999999999},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":156.19999999999999},"Cotações"]
["COTAÇÃO 02408",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02408"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"PAR"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3366.06},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3366.06},"Cotações"]
["COTAÇÃO 306900",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"306900"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":132.13999999999999},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":132.13999999999999},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11270"},"SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.02,1.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.15,0.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.2,0.2,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",0.99,0.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.7,2.7,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.66,6.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.17,5.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",8.0399999999999991,8.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",7.41,7.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.56,9.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",25.67,25.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",13.63,13.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",6.66,6.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",11.8,11.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",33.64,33.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO","KG",100,100,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",14.81,14.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.3000000000000007,8.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",7.93,7.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.11,10.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.77,10.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.35,9.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.41,7.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.68,7.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",6.69,6.69,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",7.71,7.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.48,8.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.06,9.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.15,8.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.66,7.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 43059","SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.31,7.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43062"},"SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.1,8.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.36,6.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",32.090000000000003,32.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",35.57,35.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",40.18,40.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",63.56,63.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",72.64,72.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",99.71,99.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",19.12,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",111.71,111.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",87.42,87.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",40.1,40.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.66,1.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",7.8,7.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",10.35,10.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",24.85,24.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.5,10.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",25.72,25.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",24.31,24.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",46.62,46.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.79,28.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.07,15.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",14.42,14.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",42.47,42.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",247.63,247.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",197.97,197.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",283.05,283.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",357.93,357.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",188.36,188.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",266.89999999999998,266.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",199.15,199.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",44.8,44.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",38.04,38.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",149.04,149.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",53.06,53.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",45.38,45.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",39.26,39.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.9499999999999993,9.9499999999999993,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",76.56,76.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.98,24.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.5,17.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 7334","SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",15.01,15.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45146"},"SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",33.56,33.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.16,7.16,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.09,17.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.1,7.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.93,7.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.36,7.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",18.53,18.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.28,1.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",11.67,11.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3",39,39,null,"C"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",2.78,2.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",1.59,1.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",37.369999999999997,37.369999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",101.97,101.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",61.7,61.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",67.89,67.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",109.65,109.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",88.17,88.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",4.76,4.76,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",897.94,897.94,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",2.67,2.67,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.51,1.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.13,3.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",10.84,10.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",1.98,1.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",18,18,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",28.22,28.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",14.11,14.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",35.65,35.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",58.4,58.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",80.94,80.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",79.569999999999993,79.569999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.07,7.07,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 325"},"SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",3.82,3.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",5.91,5.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",4.7699999999999996,4.7699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.23,5.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",17.52,17.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",26.47,26.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",19.64,19.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",23.44,23.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",27.95,27.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",33.159999999999997,33.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",45.2,45.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",55.7,55.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",64.61,64.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",81.180000000000007,81.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",2592.4499999999998,2592.4499999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",59.47,59.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",21.33,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3745.19,4189.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",3845.1,3845.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",5550.48,5550.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4100,4100,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",8924.67,8924.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",11206.13,11206.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",14516.3,14516.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2850.8,2850.8,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42422"},"SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4232.1099999999997,4232.1099999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5849.18,5849.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2546.0100000000002,2546.0100000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10975.57,10975.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",12304.51,12304.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",13901.49,13901.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",19106.57,19106.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",23181.18,23181.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8050.3,8050.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8668.42,8668.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12810.26,12810.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14820.22,14820.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",15503.84,15503.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6727.69,6727.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8338.01,8338.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12390.09,12390.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12844.1,12844.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14739.54,14739.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2287.9499999999998,2287.9499999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2474.98,2474.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3292.06,3292.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3671.16,3671.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4312.3100000000004,4312.3100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4854.5600000000004,4854.5600000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1960.02,1960.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2158.1999999999998,2158.1999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6133.2,6133.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6469.29,6469.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8584.81,8584.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10401.64,10401.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11700.11,11700.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",92201.68,92201.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",28858.93,28858.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",37243.019999999997,37243.019999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",54185.67,54185.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6654.99,6654.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",31.33,31.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",27.75,27.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.61,1.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.46,1.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",26.45,26.45,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",34.770000000000003,34.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",37.729999999999997,37.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",30.72,30.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",35.71,35.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",26.45,26.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",120.63,120.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",59.54,59.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1366.67,1366.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.75,0.75,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.46,2.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.77,0.77,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38546"},"SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",491.92,491.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",23.52,23.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",16.45,16.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",34.97,34.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",27.06,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",63.19,63.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",45.24,45.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",81.42,81.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",69.12,69.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",111.34,124.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19528.68,21846.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",117.96,131.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20688.759999999998,23144.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",123.63,138.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21682.49,24255.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.0699999999999998,2.0699999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.2699999999999996,4.2699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.02,3.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.78,7.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",13.31,13.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",15.77,15.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",12.57,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2205.4299999999998,2467.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",38.9,38.9,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",82.78,82.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",46.16,46.16,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",17.079999999999998,19.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2995.96,3351.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",19.38,21.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3400.18,3803.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",25.84,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4533.58,5071.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",17.100000000000001,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2998.88,3354.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",10.87,12.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",1909.87,2136.5300000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",40.14,44.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",7041.69,7877.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",44.55,44.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",457.77,457.77,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44019"},"SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",633.66,633.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",770.46,770.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",690.38,690.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",244.9,244.9,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",269.11,269.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",542.64,542.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",6.3,6.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",239,239,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",299.58999999999997,299.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",675.12,675.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",943.39,943.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",517.22,517.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",289.89999999999998,289.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",385.5,385.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",558.51,558.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",283.38,283.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",336.97,336.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",787.45,787.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1254.6500000000001,1254.6500000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1572.01,1572.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",265,265,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",614.91999999999996,614.91999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",9.1,9.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1311.55,1311.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1446.78,1446.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",584.63,584.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",892.9,892.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",956.37,956.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",9.73,9.73,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",16.829999999999998,16.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",37.44,37.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",18.57,18.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",27.91,27.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",50.23,50.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",99.47,99.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",24.86,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",31.11,31.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",37.25,37.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",272.37,272.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",312.58,312.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",338.2,338.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",119.91,119.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",133.16999999999999,133.16999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",142,142,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",148.77000000000001,148.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",136.26,136.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",156.24,156.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",169,169,null,"C"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",176.97,176.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",428.24,428.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",7,7,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",280,280,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",173.41,173.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",373.93,373.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",216.77,216.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",417.08,417.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA","KG"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10535"},"SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4670,4670,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6368.61,6368.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",5841.45,5841.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR","UN",25407.96,25407.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5342.79,5342.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",18996.61,18996.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",23088.79,23088.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",26.52,29.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",4653.03,5205.2299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",17.399999999999999,17.399999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",19.670000000000002,19.670000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.76,0.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.84,1.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.96,2.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.04,4.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.16,3.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.19,3.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.16,4.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.49,3.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.53,3.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.71,3.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.41,5.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.64,5.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.4300000000000002,2.4300000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",19.98,19.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",7.6,7.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",63.21,63.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",46.35,46.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.78,2.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37103"},"SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.04,4.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.4500000000000002,2.4500000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",17.190000000000001,17.190000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",16.7,16.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",45.78,45.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",103.02,103.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",64.39,64.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",65.819999999999993,65.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",50.08,50.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",43.23,43.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",60.09,60.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",54.61,54.61,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",44.14,44.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",65.819999999999993,65.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",43.54,43.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",54.84,54.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",58.79,58.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",185.23,185.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",830.88,830.88,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",12006.14,12006.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",808.65,808.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1261.96,1261.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1381.69,1381.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1363.12,1363.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2424.91,2424.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",7643.96,7643.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2038.91,2038.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",3544.45,3544.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",7190.95,7190.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1461.26,1461.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",56928.72,56928.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",60992.07,60992.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",4681.24,4681.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",6730.7,6730.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",11409.1,11409.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",10832.03,10832.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",44449.41,44449.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",16347.67,16347.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",48478.03,48478.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",4859.72,4859.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",5869.9,5869.9,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",7885.84,7885.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",44024.25,44024.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",6933.81,6933.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",11006.06,11006.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",22012.12,22012.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",206556.39,206556.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",87446.63,87446.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",26.57,26.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",43.2,43.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",72,72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",47.6,47.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",17.059999999999999,17.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",23.13,23.13,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2512"},"SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.33,0.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.05,0.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.09,0.09,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.18,0.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.37,0.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.54,0.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",35.44,35.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.32,6.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.36,3.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.93,3.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.29,5.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.72,11.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.3,15.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.489999999999998,17.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",24.24,24.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",25.32,25.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",26.8,26.8,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39188"},"SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",19.73,19.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",23.98,23.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",20.68,20.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.78,7.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",79.52,79.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",83.07,83.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",85.67,85.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",76.53,76.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",44.17,44.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",47.27,47.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",51.81,51.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",53.89,53.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",95.08,95.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",95.84,95.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",77.39,77.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",90.91,90.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN",6.52,6.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",151.66999999999999,151.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",155.33000000000001,155.33000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",147.37,147.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.31,1.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",31.25,31.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",35.94,35.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",64.52,64.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.0599999999999996,5.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",6.15,6.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",15.99,15.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",27.89,27.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",20.84,20.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.78,5.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.12,7.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.3,6.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",9.5500000000000007,9.5500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.45,1.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1200000000000001,1.1200000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",13.42,13.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",17.829999999999998,17.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",11.23,11.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",37.06,37.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",19.12,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",73.87,73.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",55.27,55.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",80.33,80.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",56.72,56.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",24.48,24.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.19,2.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",88.52,88.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",84.48,84.48,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41954"},"SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",83.68,83.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",48.45,48.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",48.45,48.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",48.45,48.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",49.04,49.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",53.16,53.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",53.96,53.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",53.16,53.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",53.92,53.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",114.89,114.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",228.77,228.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",48.47,48.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",5.72,5.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",133.21,133.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",161.25,161.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",17.54,17.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",186.57,186.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",24.99,24.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",36.81,36.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",52.44,52.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",69.27,69.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",99.63,99.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.89,0.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.17,1.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.14,10.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",107.84,107.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",136.02000000000001,136.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",14.48,14.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",164.32,164.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",216.12,216.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",22.68,22.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",33.06,33.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.69,3.69,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",46.02,46.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.3,5.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",67.87,67.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",89.95,89.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",9.66,9.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",118.46,118.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",143.52000000000001,143.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.39,15.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",176.28,176.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",234.26,234.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",23.87,23.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",303.94,303.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",33.729999999999997,33.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.05,4.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",408.67,408.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.87,49.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",488.86,488.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.77,69.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",90.59,90.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",120.03,120.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",159.6,159.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",198.72,198.72,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 991"},"SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",260.27999999999997,260.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.82,24.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",33.979999999999997,33.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",47.04,47.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",64.86,64.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",89.53,89.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.57,3.57,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",6.62,6.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",9.52,9.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",25.08,25.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",14.64,14.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",13.87,13.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",20.61,20.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.47,7.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",18.03,18.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",27.54,27.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",32.090000000000003,32.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",501.55,501.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",51.1,51.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",8.4499999999999993,8.4499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",88.35,88.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",122.4,122.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.01,13.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",166.17,166.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",19.920000000000002,19.920000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",250.75,250.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",313.51,313.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.74,1.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.21,3.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.09,4.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",7.49,7.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",14.23,14.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",119.43,119.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",20.82,20.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",33.659999999999997,33.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",49.28,49.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",73.83,73.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",18.05,18.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",21.41,21.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",72890.66,72890.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",82771.789999999994,82771.789999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",54653.14,54653.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",65857.039999999994,65857.039999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",19.5,19.5,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",29.03,29.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",41.47,41.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",1082.92,1082.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",25.25,25.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",30.16,30.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",14.78,14.78,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",28.9,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",23.52,23.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2729"},"SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",34.24,34.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5417.37,5417.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1083.47,1083.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8163.93,8163.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1359.78,1359.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12896.96,12896.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2015.17,2015.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",505.06,505.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3107.62,3107.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3870.21,3870.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",727.17,727.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",703.25,703.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",499.4,499.4,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1152.7,1152.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1307.56,1307.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2254.16,2254.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",302.01,302.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",467.15,467.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",400.73,400.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",425.85,425.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1065.03,1065.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",48.18,48.18,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",365.8,365.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",413.79,413.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",523.4,523.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",433.5,433.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",529.54999999999995,529.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN",42.13,42.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM","UN",48.84,48.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM","UN",78.03,78.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM","UN",66.569999999999993,66.569999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM","UN",145.78,145.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",54.08,54.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",66.150000000000006,66.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",108.76,108.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",360.53,360.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",219.22,219.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",322.81,322.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",122.12,122.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",72.349999999999994,72.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",855.84,855.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39775"},"SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.88,3.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",237.57,237.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",6.94,6.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",10.029999999999999,10.029999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",124.03,124.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",294.18,294.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",23.16,23.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",97.4,97.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",66.349999999999994,66.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43.33,43.33,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",52.23,52.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",0.83,0.83,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)","KG",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",20.54,22.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",3605.62,4033.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",181.95,181.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",12.77,12.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",20.399999999999999,20.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",33.1,33.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",42.82,42.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",80.02,80.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37750"},"SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",260919.17,260919.17,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",150.12,150.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",20.399999999999999,20.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",24.1,24.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.71,2.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.71,4.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.91,3.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.99,4.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.94,3.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",12.34,12.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",32.44,32.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",68.349999999999994,68.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",45.19,45.19,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",26.57,26.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",42.02,42.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",42.17,42.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",44.88,44.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",71.03,71.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.62,1.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14,14,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",68.63,68.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.58,11.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.64,3.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.77,8.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",71.12,71.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",78.33,78.33,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12894"},"SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",19.5,19.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",15,15,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",232.59,232.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",395.19,395.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",29.4,29.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2",213,213,null,"C"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2",261.68,261.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2",267.20999999999998,267.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2",82.46,82.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2",140.38,140.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",22.78,25.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",3996.26,4470.5200000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",19.04,19.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",149.9,149.9,null,"C"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",16990,16990,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",23049.37,23049.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",24950.35,24950.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",26851.32,26851.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",28752.3,28752.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",32791.879999999997,32791.879999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",708321.63,708321.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",716924.61,716924.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",815000,815000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",825897.12,825897.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",999392.93,999392.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",3379.07,3780.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",9922.85,9922.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",13230.47,13230.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2305.79,2305.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",5088.6400000000003,5088.6400000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",20.350000000000001,20.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1685.76,1685.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1123.82,1123.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11061"},"SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",69.349999999999994,69.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",40.340000000000003,40.340000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",49.98,49.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",57.98,57.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",83.52,83.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",29.31,29.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",33.35,33.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",40.950000000000003,40.950000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",50.8,50.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",15.57,15.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",25.8,25.8,null,"C"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",24.28,24.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",70.260000000000005,70.260000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",17.79,17.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",20.2,20.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",95.1,95.1,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",307.62,307.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.65,0.65,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",24.54,24.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",29.23,29.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36148"},"SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",72,72,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",126.76,126.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",34.380000000000003,34.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",116.94,116.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",57.46,57.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",62.04,62.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",71.040000000000006,71.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",85.71,85.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",97.35,97.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",115.77,115.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",31.57,31.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",36.83,36.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",27.7,27.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",19.8,19.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",507.29,507.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",527.15,527.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",533.07000000000005,533.07000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",548.51,548.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",524.77,524.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",535,535,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",469.1,469.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",486.71,486.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",450.83,450.83,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",466.97,466.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",535.15,535.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",542.91999999999996,542.91999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",502.16,502.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",463.53,463.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",481.37,481.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",532.83000000000004,532.83000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",517.61,517.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",478.99,478.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",508.3,508.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",536.46,536.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",559.38,559.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",533.07000000000005,533.07000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",494.43,494.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",548.51,548.51,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34496"},"SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",515.78,515.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",573.13,573.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",612.35,612.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",654.84,654.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",425.68,425.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",432.63,432.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.18,20.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.52,15.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.76,15.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.88,20.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.86,11.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.7,16.7,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",276.85000000000002,276.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",37.03,37.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",27.86,27.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.72,22.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.51,13.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",54.32,54.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",150.83000000000001,150.83000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.53,13.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",251.28,251.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.82,42.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",34.020000000000003,34.020000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.97,21.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.11,13.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",65.22,65.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",192.89,192.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.97,13.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",300.95,300.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",51.3,51.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",38.57,38.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.96,25.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",16.010000000000002,16.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",69.52,69.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",217.04,217.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.12,16.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",297.83,297.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",159.79,159.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",47.59,47.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",40.78,40.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.85,24.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",19.420000000000002,19.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",73.48,73.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",178.72,178.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",21.28,21.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",297.52,297.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",17.059999999999999,17.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",16.309999999999999,16.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.059999999999999,20.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",17.95,17.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.010000000000002,18.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",15.57,15.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",14.32,14.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.92,20.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",17.97,17.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.92,20.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",17.97,17.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.059999999999999,20.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",17.95,17.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",26.15,26.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",26.15,26.15,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12025"},"SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.829999999999998,19.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",29.88,29.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",22.08,22.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",21.35,21.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",47.97,47.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",86.87,86.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",36.57,36.57,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",13.45,13.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",34,34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",24.03,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",23.37,23.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",38.25,38.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",34.380000000000003,34.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",18.72,18.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",39.700000000000003,39.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",29.64,29.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",19.16,19.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",15.38,15.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.78,11.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",141.1,141.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",60.06,60.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",170.14,170.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.8,12.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",313.14,313.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",55.08,55.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",49.09,49.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",21.44,21.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",14.53,14.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",83.16,83.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",13.66,13.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.98,1.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",11.22,11.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",18.37,18.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",24.65,24.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",7.35,7.35,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",38.68,38.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",48.01,48.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",65.319999999999993,65.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",11.38,11.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.84,23.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",36.04,36.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.84,4.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.3199999999999998,2.3199999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",26.7,26.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",38.78,38.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.72,2.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",60.78,60.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1762.6,1762.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",20.96,20.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",27.85,27.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",24.94,24.94,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38007"},"SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",32.130000000000003,32.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",51.42,51.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",62.95,62.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",102.6,102.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",395.86,395.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",574.87,574.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",174.01,174.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",77.069999999999993,77.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",12.65,12.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",15000,15000,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2334.4299999999998,2334.4299999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3491.43,3491.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",243.86,243.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7878.72,7878.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",513.70000000000005,513.70000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",19174.919999999998,19174.919999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",981.93,981.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",198.88,198.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",273.57,273.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",6023.44,6023.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",9264.16,9264.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",423.4,423.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",11059.4,11059.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",757.25,757.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",27184.55,27184.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1421.99,1421.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",187.29,187.29,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1954.03,1954.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",38.49,38.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",14.16,14.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",640.24,640.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.38,2.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.24,3.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.26,5.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",743.49,743.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",31.9,31.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",13151.03,13151.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",108412.61,108412.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12402"},"SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",148.33000000000001,148.33000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",26.83,26.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1648"},"SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",177.32,177.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",160.16999999999999,160.16999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",210.33,210.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",231.25,231.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.26,12.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",65.86,65.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.95,52.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.0199999999999996,4.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",9.16,9.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",64.319999999999993,64.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",222.31,222.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",10.1,10.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",21.33,21.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",31.25,31.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",47.54,47.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",83.73,83.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",113.25,113.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.34,5.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",17.03,17.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",10.08,10.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.96,3.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",27.23,27.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40391"},"SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.96,4.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.51,6.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",18.36,18.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",157.07,157.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.4400000000000004,4.4400000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.03,5.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",15.56,15.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",18.97,18.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",27.86,27.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",70.540000000000006,70.540000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",92.61,92.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.82,5.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.22,4.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",9.31,9.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.69,7.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.4400000000000004,4.4400000000000004,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1887"},"SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",38.6,38.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",15.13,15.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",38.659999999999997,38.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.5,4.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",77.66,77.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.08,8.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",15.18,15.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.0199999999999996,5.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.87,13.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",28.7,28.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",35.03,35.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",170.19,170.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.09,12.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.6,31.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",48.53,48.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",62.17,62.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",38.64,38.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.6,9.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",11.21,11.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.5599999999999996,4.5599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.29,15.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",59.88,59.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",137.13,137.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",63.72,63.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",166.02,166.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",12.76,12.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",20.53,20.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",30.88,30.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.41,25.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.53,12.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.14,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",63.52,63.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.54,7.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",48.53,48.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",466.38,466.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",325.83999999999997,325.83999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",624.11,624.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",27.06,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",110.6,110.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",28.01,28.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44472"},"SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",15,15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",15,15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",18.440000000000001,18.440000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",3479.39,3892.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",37.42,37.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",17.05,17.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.88,6.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",19.5,19.5,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",44.45,44.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",28.89,28.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",91.83,91.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",527.25,527.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",22.27,22.27,null,"C"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",23.47,23.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",22.16,22.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1296.8699999999999,1296.8699999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2007.96,2007.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4691.2299999999996,4691.2299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",56.22,56.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",57.09,57.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",80.52,80.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",14.77,14.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",9.9600000000000009,9.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",18.05,18.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",69.95,69.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",83.54,83.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",381.55,381.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",432.86,432.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",607.47,607.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1017.29,1017.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",889.77,889.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1648.76,1648.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1648.58,1648.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1397.39,1397.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1397.39,1397.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2301.4899999999998,2301.4899999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",4920.16,4920.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",69.42,69.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",106.49,106.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",12.9,12.9,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",21.64,21.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",33.9,33.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",86.59,86.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",122,122,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",74.53,74.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",83.85,83.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",107.25,107.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",190.64,190.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",77.650000000000006,77.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",95.41,95.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",114.66,114.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",199.23,199.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",128.69999999999999,128.69999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",137.19999999999999,137.19999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",155.66999999999999,155.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",293.04000000000002,293.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",143.58000000000001,143.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",148.02000000000001,148.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",174.4,174.4,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39480"},"SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",359.88,359.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",305.45,305.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",153.36000000000001,153.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",156.09,156.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",166.92,166.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",284.63,284.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",173.66,173.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",189.41,189.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",190.54,190.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN",318.87,318.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",353.13,353.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",174.73,174.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",174.86,174.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",190.63,190.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",355.73,355.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",572.04,572.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",216.96,216.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",254.23,254.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",245.01,245.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",567.6,567.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",752.83,752.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",655.44,655.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",114899.92,114899.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",28.67,28.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.3,13.3,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",16.68,16.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",32.96,32.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",88.38,88.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",796.02,796.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1547.21,1547.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",166.94,166.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",351.69,351.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.85,11.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",129.5,129.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",13.75,13.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",16.59,16.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",19.329999999999998,19.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",21.49,21.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",28.75,28.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",25.5,25.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",13.25,13.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",23.09,23.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",11.66,11.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",43.07,43.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",39.46,39.46,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10999"},"SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",37.909999999999997,37.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",41.09,41.09,null,"C"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA","M",11.66,11.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA","M",17.059999999999999,17.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M",15.52,15.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA","M",5.99,5.99,null,"C"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M",27.87,27.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA","M",40.67,40.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA","M",51,51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA","M",7.46,7.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA","M",80.36,80.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",9.36,9.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",12.17,12.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",16.510000000000002,16.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",10.29,10.29,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.69,3.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.7300000000000004,4.7300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",10.53,10.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",22.59,22.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",38.729999999999997,38.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",60.36,60.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",24.39,24.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",20.71,20.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",12.91,12.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",7.27,7.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",53.82,53.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",32.86,32.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",60.6,60.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",3.92,3.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",6.71,6.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.42,4.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",11.5,11.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",31.83,31.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",17.2,17.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",21.92,21.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.89,12.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",17.96,17.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",30.42,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5339.57,5973.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",34.94,34.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",9.19,9.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4083"},"SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",34.18,38.229999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",5994.37,6705.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",0.75,0.75,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",67.510000000000005,67.510000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",73.900000000000006,73.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.26,5.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",6.63,6.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",113.45,126.9,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19896.419999999998,22257.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",126.57,141.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",22197.040000000001,24831.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",139.80000000000001,156.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24518.86,27428.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",37.130000000000003,37.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN",2588320.31,2588320.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1738820.31,1738820.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",279.08999999999997,279.08999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",790.38,790.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1171351.3500000001,1171351.3500000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",1018378.35,1018378.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1243243.26,1243243.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",756756.72,756756.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",900000,900000,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1246273.83,1246273.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",53.96,53.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",53.35,53.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",13.9,13.9,null,"C"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",299.45999999999998,299.45999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",364.28,364.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",91.41,91.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",92.26,92.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",99.34,99.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",150.57,150.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",150.57,150.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",165.14,165.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",951.9,951.9,null,"C"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39315"},"SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",14.99,14.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.68,5.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.11,6.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.55,6.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.55,6.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2",430,430,null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",13.98,13.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",35.39,35.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN"]
["SINAPI-I 38124","SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML","UN",27.5,27.5,null,"C"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO","UN",23.82,23.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA","UN"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN"]
["SINAPI-I 39619","SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA","UN"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA","UN"]
["SINAPI-I 39614","SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA","UN"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM","UN",18.579999999999998,18.579999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA","KG",21.4,21.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2762","SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES","M"]
["SINAPI-I 21142","SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO","UN",23.57,23.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4223","SINAPI-I",4223,"ETANOL","L",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 37372","SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM","UN",28.17,28.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38474","SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM","UN",34.83,34.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 10886","SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A","UN",192.5,192.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10888","SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC","UN",609.23,609.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 10889","SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC","UN",660,660,null,"CR"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN",304.61,304.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10891","SINAPI-I",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN",186.15,186.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 10892","SINAPI-I",10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC","UN",220,220,null,"C"]
["SINAPI-I 20977","SINAPI-I",20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC","UN",262.3,262.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3073","SINAPI-I",3073,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 3076","SINAPI-I",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 10781","SINAPI-I",10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\" OU 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 43607","SINAPI-I",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ",112.29,112.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38151","SINAPI-I",38151,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",98.13,98.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 38177","SINAPI-I",38177,"FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN",19.98,19.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 43470","SINAPI-I",43470,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",11.14,11.14,null,"C"]
["SINAPI-I 43475","SINAPI-I",43475,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",15.46,15.46,null,"C"]
["SINAPI-I 43465","SINAPI-I",43465,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.78,0.78,null,"C"]
["SINAPI-I 43469","SINAPI-I",43469,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.05,0.05,null,"C"]
["SINAPI-I 3120","SINAPI-I",3120,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN",11.29,11.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3106","SINAPI-I",3106,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)","UN",15.18,15.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37394","SINAPI-I",37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA","CENTO"]
["SINAPI-I 944","SINAPI-I",944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.92,3.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 404","SINAPI-I",404,"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM","M",1.91,1.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 3143","SINAPI-I",3143,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO  DE 18 MM X 25 M (L X C)","UN",11.37,11.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4312","SINAPI-I",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3268","SINAPI-I",3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 36225","SINAPI-I",36225,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2",40.700000000000003,40.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 36230","SINAPI-I",36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2",29.9,29.9,null,"C"]
["SINAPI-I 7307","SINAPI-I",7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L",40.450000000000003,40.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 11588","SINAPI-I",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","UN",1663.73,1663.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34383","SINAPI-I",34383,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)","UN",1830.22,1830.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40441","SINAPI-I",40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3",470.22,470.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40438","SINAPI-I",40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3",329.33,329.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3",410.64,410.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 4018","SINAPI-I",4018,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M","M2",25.36,25.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 44324","SINAPI-I",44324,"GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO","KG",3.03,3.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 3318","SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN"]
["SINAPI-I 1564","SINAPI-I",1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 134","SINAPI-I",134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL","KG",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11235","SINAPI-I",11235,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM","UN",251.16,251.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 13333","SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN",188107.51999999999,188107.51999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39593","SINAPI-I",39593,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",173515.74,173515.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 44493","SINAPI-I",44493,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR  DIESEL","UN",151115.13,151115.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 36497","SINAPI-I",36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM","UN"]
["SINAPI-I 36491","SINAPI-I",36491,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 3378","SINAPI-I",3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",84.12,84.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 4313","SINAPI-I",4313,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10923","SINAPI-I",10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM","UN"]
["SINAPI-I 12776","SINAPI-I",12776,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)","UN"]
["SINAPI-I 7340","SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR","L",28.03,28.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38115","SINAPI-I",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN",21.06,21.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38077","SINAPI-I",38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",16.940000000000001,16.940000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",26.89,26.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 3405","SINAPI-I",3405,"ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV","UN",96.54,96.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11190","SINAPI-I",11190,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)","UN"]
["SINAPI-I 3428","SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2",913.19,913.19,null,"C"]
["SINAPI-I 3421","SINAPI-I",3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2",683.92,683.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44503","SINAPI-I",44503,"JARDINEIRO (HORISTA)","H",18.309999999999999,20.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37966","SINAPI-I",37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",16.84,16.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",10.33,10.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37962","SINAPI-I",37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",182.02,182.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38987","SINAPI-I",38987,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",17.510000000000002,17.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 36359","SINAPI-I",36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38437","SINAPI-I",38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",29.1,29.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 3534","SINAPI-I",3534,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.04,7.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 3531","SINAPI-I",3531,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.49,3.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3540","SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.63,4.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 3532","SINAPI-I",3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 3519","SINAPI-I",3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 20148","SINAPI-I",20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.38,4.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3499","SINAPI-I",3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.05,1.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 3477","SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",25.21,25.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39300","SINAPI-I",39300,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38917","SINAPI-I",38917,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38922","SINAPI-I",38922,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3668","SINAPI-I",3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",45.64,45.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 3666","SINAPI-I",3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.12,4.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 3662","SINAPI-I",3662,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39358","SINAPI-I",39358,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 39355","SINAPI-I",39355,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 39489","SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",530.09,530.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43628","SINAPI-I",43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",926.06,926.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39500","SINAPI-I",39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN",952.61,952.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 3747","SINAPI-I",3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2",56.88,56.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",75.010000000000005,75.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39388","SINAPI-I",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN",6.61,6.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 36521","SINAPI-I",36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",183.33,183.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L",48.03,48.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38382","SINAPI-I",38382,"LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 10527","SINAPI-I",10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)","MXMES",27,27,null,"C"]
["SINAPI-I 4085","SINAPI-I",4085,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)","H",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 10778","SINAPI-I",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES",962.5,962.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H"]
["SINAPI-I 44699","SINAPI-I",44699,"LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD","KG",47.59,47.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 42245","SINAPI-I",42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",255.83,255.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39385","SINAPI-I",39385,"LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM","UN",12.36,12.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 38770","SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN"]
["SINAPI-I 21119","SINAPI-I",21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.08,2.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 36147","SINAPI-I",36147,"LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)","PAR",388.14,388.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 12726","SINAPI-I",12726,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 3843","SINAPI-I",3843,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN"]
["SINAPI-I 3873","SINAPI-I",3873,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.44,11.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 3830","SINAPI-I",3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN",215.4,215.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 20164","SINAPI-I",20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.83,12.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3939","SINAPI-I",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3923","SINAPI-I",3923,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3926","SINAPI-I",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3930","SINAPI-I",3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40358","SINAPI-I",40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3872","SINAPI-I",3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40375","SINAPI-I",40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1901","SINAPI-I",1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.32,1.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39855","SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39860","SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 3864","SINAPI-I",3864,"LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.38,12.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38442","SINAPI-I",38442,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",13.77,13.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",16.7,16.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 20171","SINAPI-I",20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",42.65,42.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38678","SINAPI-I",38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"","UN",16.11,16.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 3859","SINAPI-I",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37428","SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39296","SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39299","SINAPI-I",39299,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",67.680000000000007,67.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37454","SINAPI-I",37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM","M",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M",3.8,3.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 21034","SINAPI-I",21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",694.8,694.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 12899","SINAPI-I",12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12898","SINAPI-I",12898,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 42527","SINAPI-I",42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM","M2",16.91,16.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44509","SINAPI-I",44509,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44515","SINAPI-I",44515,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 43608","SINAPI-I",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN",51.94,51.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)","H",22.18,24.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 41067","SINAPI-I",41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)","MES",4823.3599999999997,5395.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43651","SINAPI-I",43651,"MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS","KG",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 38120","SINAPI-I",38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS","KG",131.94,131.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40925","SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)","MES",4715.28,5274.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38595","SINAPI-I",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34764","SINAPI-I",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.47,1.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 41680","SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)","UN",13.24,13.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 4062","SINAPI-I",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)","UN",33.42,33.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34361","SINAPI-I",34361,"METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO","KG",16.79,16.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 11698","SINAPI-I",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN",963.81,963.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 41425","SINAPI-I",41425,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM","UN"]
["SINAPI-I 37522","SINAPI-I",37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG","UN"]
["SINAPI-I 37587","SINAPI-I",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO","UN",495.89,495.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11499","SINAPI-I",11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX","UN",937.79,937.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2437","SINAPI-I",2437,"MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)","H",25.76,28.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 13227","SINAPI-I",13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN",1885682.98,1885682.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 4243","SINAPI-I",4243,"MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)","H",23.58,26.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4095","SINAPI-I",4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)","H",22.09,24.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 36799","SINAPI-I",36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M","UN",66.2,66.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 359","SINAPI-I",359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M","UN",86.91,86.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 4180","SINAPI-I",4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 4184","SINAPI-I",4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 4206","SINAPI-I",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 4193","SINAPI-I",4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40356","SINAPI-I",40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN"]
["SINAPI-I 4221","SINAPI-I",4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500","L",5.96,5.96,null,"C"]
["SINAPI-I 4250","SINAPI-I",4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)","H",17.059999999999999,19.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40987","SINAPI-I",40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)","MES",4362.62,4880.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40998","SINAPI-I",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)","MES",4173.9399999999996,4669.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 41012","SINAPI-I",41012,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)","MES",3438.81,3846.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 4233","SINAPI-I",4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)","H",30.39,33.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38402","SINAPI-I",38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN",13.46,13.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37400","SINAPI-I",37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN",41.52,41.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 25400","SINAPI-I",25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)","UN",2519.31,2519.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4346","SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",8.7100000000000009,8.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 39439","SINAPI-I",39439,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM","UN",0.13,0.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39440","SINAPI-I",39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 4344","SINAPI-I",4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",17.62,17.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11790","SINAPI-I",11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 428","SINAPI-I",428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN"]
["SINAPI-I 4299","SINAPI-I",4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",1,1,null,"C"]
["SINAPI-I 40547","SINAPI-I",40547,"PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM","CENTO",23.48,23.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11948","SINAPI-I",11948,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 40 MM","UN",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39897","SINAPI-I",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M","UN",15.82,15.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA","UN",816.52,816.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 4718","SINAPI-I",4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",64.05,64.05,null,"C"]
["SINAPI-I 4710","SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM","M2"]
["SINAPI-I 41975","SINAPI-I",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM","M2"]
["SINAPI-I 40535","SINAPI-I",40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 40664","SINAPI-I",40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM","KG"]
["SINAPI-I 585","SINAPI-I",585,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1\"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M","KG",42.17,42.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39426","SINAPI-I",39426,"PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)","M",21.17,21.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39569","SINAPI-I",39569,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)","M",4.63,4.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44002","SINAPI-I",44002,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP","UN",7094810.79,7094810.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 44003","SINAPI-I",44003,"PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW","UN",9859459.5,9859459.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",95604.69,95604.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 37396","SINAPI-I",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO"]
["SINAPI-I 4783","SINAPI-I",4783,"PINTOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 4796","SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2",209.82,209.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 10841","SINAPI-I",10841,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",339.62,339.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 45191","SINAPI-I",45191,"PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2","M2",132.80000000000001,132.80000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40653","SINAPI-I",40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 39417","SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2",29.19,29.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2",48.92,48.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39516","SINAPI-I",39516,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN",37.18,37.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",12.72,12.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34721","SINAPI-I",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2"]
["SINAPI-I 7552","SINAPI-I",7552,"PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4\"","UN",25.72,25.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 4889","SINAPI-I",4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11427","SINAPI-I",11427,"POLVORA NEGRA","KG"]
["SINAPI-I 4341","SINAPI-I",4341,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8\"","UN",0.87,0.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 4342","SINAPI-I",4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"","UN",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",218.7,218.7,null,"C"]
["SINAPI-I 39021","SINAPI-I",39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS","UN",1155.04,1155.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 37518","SINAPI-I",37518,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24\" (SEM INSTALACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43777","SINAPI-I",43777,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",243.45,243.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 4969","SINAPI-I",4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",514.30999999999995,514.30999999999995,null,"C"]
["SINAPI-I 44471","SINAPI-I",44471,"PORTA DENTE PARA  FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2",1271.69,1271.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN"]
["SINAPI-I 41181","SINAPI-I",41181,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 41192","SINAPI-I",41192,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 41200","SINAPI-I",41200,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN"]
["SINAPI-I 41205","SINAPI-I",41205,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN"]
["SINAPI-I 41209","SINAPI-I",41209,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN"]
["SINAPI-I 41195","SINAPI-I",41195,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D","UN"]
["SINAPI-I 2731","SINAPI-I",2731,"POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",126.52,126.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 35273","SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",58.71,58.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 5066","SINAPI-I",5066,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12","KG",22.78,22.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 5078","SINAPI-I",5078,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)","KG",18.22,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39027","SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)","KG",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 511","SINAPI-I",511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO","L",19.48,19.48,null,"C"]
["SINAPI-I 11735","SINAPI-I",11735,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38376","SINAPI-I",38376,"PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON E TACO","UN",34.36,34.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 44313","SINAPI-I",44313,"PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2\" (38 MM), C = 380 MM","UN",1033.83,1033.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 12039","SINAPI-I",12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39756","SINAPI-I",39756,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39761","SINAPI-I",39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",369.69,369.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39803","SINAPI-I",39803,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",397.55,397.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 21062","SINAPI-I",21062,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM","UN",263.72000000000003,263.72000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 11741","SINAPI-I",11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN",11.61,11.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2710","SINAPI-I",2710,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4\" (DIAMETRO X ESPESSURA)","UN",42.03,42.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 20972","SINAPI-I",20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",182.14,182.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 6033","SINAPI-I",6033,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4\"","UN",30.5,30.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11671","SINAPI-I",11671,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",101.55,101.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 6038","SINAPI-I",6038,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2\"","UN",7.49,7.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 6017","SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4\"","UN",73.099999999999994,73.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 6015","SINAPI-I",6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2\"","UN",147.57,147.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\"","UN",27.25,27.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN"]
["SINAPI-I 36530","SINAPI-I",36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN",477109.74,477109.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4412","SINAPI-I",4412,"RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36250","SINAPI-I",36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M","M",5.56,5.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 34680","SINAPI-I",34680,"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM","M"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE","UN",0.39,0.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 6069","SINAPI-I",6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN"]
["SINAPI-I 42432","SINAPI-I",42432,"ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 13109","SINAPI-I",13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS","UN"]
["SINAPI-I 4734","SINAPI-I",4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3",209.44,209.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 6085","SINAPI-I",6085,"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR","L",8.83,8.83,null,"C"]
["SINAPI-I 42699","SINAPI-I",42699,"SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",35.18,35.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 40910","SINAPI-I",40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 6111","SINAPI-I",6111,"SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)","H",17.100000000000001,19.12,null,"C"]
["SINAPI-I 6146","SINAPI-I",6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"","UN",16.7,16.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 12732","SINAPI-I",12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN"]
["SINAPI-I 6160","SINAPI-I",6160,"SOLDADOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS","UN",4.2699999999999996,4.2699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN",83.98,83.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 21041","SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")","UN",72.430000000000007,72.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 11033","SINAPI-I",11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO","UN",5.23,5.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3992","SINAPI-I",3992,"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",34.29,34.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 6178","SINAPI-I",6178,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2",250.17,250.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN",8.75,8.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43428","SINAPI-I",43428,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN"]
["SINAPI-I 41624","SINAPI-I",41624,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN"]
["SINAPI-I 2666","SINAPI-I",2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN",9.2799999999999994,9.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2662","SINAPI-I",2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN",19.18,19.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 6243","SINAPI-I",6243,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",675,675,null,"C"]
["SINAPI-I 37738","SINAPI-I",37738,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 20271","SINAPI-I",20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L","UN",638.85,638.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44073","SINAPI-I",44073,"TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA","M",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 3586","SINAPI-I",3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40392","SINAPI-I",40392,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 38011","SINAPI-I",38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",10.98,10.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 12734","SINAPI-I",12734,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12739","SINAPI-I",12739,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 7105","SINAPI-I",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",44.72,44.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 6304","SINAPI-I",6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 6305","SINAPI-I",6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 6314","SINAPI-I",6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39327","SINAPI-I",39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",46.72,46.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 7104","SINAPI-I",7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.56,3.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 7133","SINAPI-I",7133,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",91.24,91.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",11.71,11.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39000","SINAPI-I",39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",40.19,40.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 38460","SINAPI-I",38460,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",113.84,113.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.49,8.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 7135","SINAPI-I",7135,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38910","SINAPI-I",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7139","SINAPI-I",7139,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 7145","SINAPI-I",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",72.39,72.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7088","SINAPI-I",7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 40946","SINAPI-I",40946,"TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)","MES",3353.2,3751.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 6175","SINAPI-I",6175,"TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)","H",24.31,27.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37411","SINAPI-I",37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM","M2",19.41,19.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10928","SINAPI-I",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2",16.420000000000002,16.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 10933","SINAPI-I",10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M","M2",24.76,24.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 7164","SINAPI-I",7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",47.43,47.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34458","SINAPI-I",34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",149.86000000000001,149.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34464","SINAPI-I",34464,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",223.08,223.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 7192","SINAPI-I",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",101.99,101.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 7224","SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN",247.93,247.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 7225","SINAPI-I",7225,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)","UN",265.85000000000002,265.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39520","SINAPI-I",39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM","M2"]
["SINAPI-I 41097","SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)","MES",4193.43,4691.1000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1574","SINAPI-I",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN",1.87,1.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39319","SINAPI-I",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",9.94,9.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1593","SINAPI-I",1593,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",32,32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1587","SINAPI-I",1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",7.77,7.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38414","SINAPI-I",38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V","UN",1490.74,1490.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34400","SINAPI-I",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 154","SINAPI-I",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L",72.599999999999994,72.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 7304","SINAPI-I",7304,"TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA","L",77.36,77.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43625","SINAPI-I",43625,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO","L",30.69,30.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 35692","SINAPI-I",35692,"TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA","L",18.18,18.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 7528","SINAPI-I",7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",10.18,10.18,null,"C"]
["SINAPI-I 38105","SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 40820","SINAPI-I",40820,"TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11830","SINAPI-I",11830,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",34.29,34.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39702","SINAPI-I",39702,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN",2105.64,2105.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA","UN",141.97999999999999,141.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 13984","SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN",69.88,69.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 7613","SINAPI-I",7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7617","SINAPI-I",7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 40861","SINAPI-I",40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",173.39,173.39,null,"C"]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3","UN",2047678.22,2047678.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO","UN",30.35,30.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM","M",8.0299999999999994,8.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 20999","SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M","M"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M"]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M","M"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 13356","SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M","M"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)","M",641.45000000000005,641.45000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",169.05,169.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",63.88,63.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",10.34,10.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",9.4,9.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM","M"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M"]
["SINAPI-I 7781","SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",37.22,37.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",55.4,55.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM","UN",19.47,19.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM","M",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41986","SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)","M"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)","M"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM","M",159.99,159.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M",62.29,62.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",55.94,55.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",109.08,109.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M",41.57,41.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",3.85,3.85,null,"C"]
["SINAPI-I 12426","SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"","UN"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"","UN"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 36316","SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",29.09,29.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",353.1,353.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",25.62,25.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",24.42,24.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\"","UN",208.41,208.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN",6.37,6.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN",84.73,84.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",58.7,58.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2",7.82,7.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 13606","SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H","UN"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)","H",24.56,27.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",248.72,248.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34384","SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO","M2",375,375,null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",363.92,363.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",18.52,18.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 44904","SINAPI-I",44904,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM - FBK 8,0 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44902","SINAPI-I",44902,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK 8,0 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44115","SINAPI-I",44115,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 2\" (50 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M"]
["SINAPI-I 45095","SINAPI-I",45095,"CAIXA PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, VAZADA COMPOSTA POR PERFIS DE ALUMINIO, COM TOPO SEMI-ABERTO, COM TAMPA, FUNDO LISO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES 100 CM X 78 CM X 50 CM, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO, NAO INCLUI INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 45098","SINAPI-I",45098,"CONJUNTO DE BRISE / VENEZIANA EM REQUADRO DE ALUMINIO DESLIZANTE / DE CORRER PARA FACHADA, COM MARCO 150 CM X 265 CM, PAINEIS EM PERFIS FIXOS TUBULARES 25 MM X 50 MM, ESPACAMENTO 79 MM, TRILHO INTERNO SIMPLES, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 45109","SINAPI-I",45109,"MIX DE SEMENTES PARA FORMACAO DE GRAMADOS, PARA HIDROSSEMEADURA","KG"]
["SINAPI-I 44858","SINAPI-I",44858,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44843","SINAPI-I",44843,"CUNHA DE ACO BIPARTIDA PARA FIXACAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44859","SINAPI-I",44859,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44866","SINAPI-I",44866,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44849","SINAPI-I",44849,"CAP FECHADO PARA PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA","UN"]
["SINAPI-I 44844","SINAPI-I",44844,"POCKET FORMER PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL DE 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44893","SINAPI-I",44893,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM","M"]
["SINAPI-I 44838","SINAPI-I",44838,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 43998","SINAPI-I",43998,"CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS","UN"]
["SINAPI-I 41701","SINAPI-I",41701,"CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 41700","SINAPI-I",41700,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1\" COM RETORNO E LINHA","UN"]
["SINAPI-I 44001","SINAPI-I",44001,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANCA TRELICADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MAXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)","UN"]
["SINAPI-I 44551","SINAPI-I",44551,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL","UN"]
["SINAPI-I 44440","SINAPI-I",44440,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W","UN"]
["SINAPI-I 44005","SINAPI-I",44005,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE ACO, PITEIRA E SOQUETE","UN"]
["SINAPI-I 44316","SINAPI-I",44316,"LUVA SIMPLES, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, PARA DRENAGEM","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43903"},"SINAPI-I",43903,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 208 MM (8\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43854","SINAPI-I",43854,"MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, ROLO COM LARGURA DE 1,20 M","M2"]
["SINAPI-I 43861","SINAPI-I",43861,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 209 MM (8\")","M"]
["SINAPI-I 43915","SINAPI-I",43915,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43911","SINAPI-I",43911,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41814","SINAPI-I",41814,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43954","SINAPI-I",43954,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43959","SINAPI-I",43959,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44044","SINAPI-I",44044,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44335","SINAPI-I",44335,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44340","SINAPI-I",44340,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 43969","SINAPI-I",43969,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (200 X 150 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44025","SINAPI-I",44025,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, (600 X 500 MM) X 50 MM, SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44034","SINAPI-I",44034,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44726","SINAPI-I",44726,"BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA QUENTE, 93 ATE 150 W, VAZAO 40 A 50 L/MIN, ALTURA MANOMETRICA 6 MCA, FREQUENCIA 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 44727","SINAPI-I",44727,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR","UN"]
["SINAPI-I 44711","SINAPI-I",44711,"RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 600 L (NAO INCLUI PLACAS E ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 45140","SINAPI-I",45140,"PROTECAO PARA GESSEIRO, LARGURA REGULAVEL DE 110 A 150 CM E ALTURA DE 90 CM","UN"]
["SINAPI-I 45137","SINAPI-I",45137,"LOCACAO DE SISTEMA DE PROTECAO PERIFERICA (GUARDA CORPO), PARA FIXACAO USANDO PARABOLT, INCLUI SUPORTE PARABOLT, MONTANTES E TELAS METALICAS (EXCLUINDO CHUMBADORES)","MXMES"]
["SINAPI-I 44273","SINAPI-I",44273,"MONTANTE METALICO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL COM DOIS NIVEIS DE PROTECAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, PARA GUARDA CORPO PARA PROTECAO DE PERIFERIA EM OBRAS","UN"]
["SINAPI-I 45142","SINAPI-I",45142,"CORDA TRANCADA DE POLIETILENO (NYLON), FIO COM DIAMETRO 4 MM, CARGA DE RUPTURA DE 7,5 KN, PARA REDE DE PROTECAO E OUTROS","M"]
["SINAPI-I 44346","SINAPI-I",44346,"REDE DE POLIAMIDA COM FIO DE 4 MM E MALHA 5 CM X 5 CM","M2"]
["SINAPI-I 43872","SINAPI-I",43872,"ESCADA TIPO MARINHEIRO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\", SEM GUARDA-CORPO, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8\", COMPLETA PARA FIXAR NA PAREDE COM CHUMBADORES MECANICOS, PARA ACESSAR POCOS ESTREITOS E OUTROS","M"]
["SINAPI-I 45187","SINAPI-I",45187,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 120 X 150 CM, 4 FOLHAS MOVEIS, SEM BANDEIRA","M2"]
["SINAPI-I 45184","SINAPI-I",45184,"JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA FIXA INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL","M2"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44376"},"SINAPI-I",44376,"LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA EM CONCRETO PROTENDIDO, DIMENSOES DE 120 X 25 CM (LARG. X ALT.)","M3"]
["SINAPI-I 44123","SINAPI-I",44123,"TUBO DE ACO PARA CONCRETAGEM COM ACESSORIOS","M"]
["SINAPI-I 44195","SINAPI-I",44195,"PAINEL TRELICADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRE-FABRICADO, PLACAS DE 3 CM DE ESPESSURA, 25X15 CM (ALTURA X ESPESSURA TOTAL)","M2"]
["SINAPI-I 45083","SINAPI-I",45083,"PORCA DE ANCORAGEM, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\" 1/4","UN"]
["SINAPI-I 45160","SINAPI-I",45160,"LOCACAO DE FORMA PARA ESTRUTURAS CIRCULARES, PARA APLICACAO EXCLUSIVA NA FACE INTERNA DA ESTRUTURA, COM CHASSIS EM ACO E PAINEL COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, INCLUSIVE COMPONENTES ACESSORIOS","M2XMES"]
["SINAPI-I 45159","SINAPI-I",45159,"LOCACAO DE FORMA PARA ESTRUTURAS CIRCULARES, PARA APLICACAO NA FACE INTERNA E EXTERNA DA ESTRUTURA, COM CHASSIS EM ACO E PAINEL COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, INCLUSIVE COMPONENTES ACESSORIOS","M2XMES"]
["SINAPI-I 44938","SINAPI-I",44938,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,0 X 3,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44920","SINAPI-I",44920,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,0 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44190","SINAPI-I",44190,"SUPORTE TRADICIONAL PARA FIXACAO DE CORRIMAO NA PAREDE, EM ALUMINIO","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44185"},"SINAPI-I",44185,"CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 4\" X 2\", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 BARRAS DE 5/8\", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO","UN"]
["SINAPI-I 45009","SINAPI-I",45009,"CAMERA DE MONITORAMENTO BULLET, ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATE 50 METROS, RESOLUCAO DE 1 A 5 MEGA PIXELS, LENTE DE 2,8 MM A 12 MM, SENSOR DIGITAL DE 1/3\", COMPATIVEL COM AHD/XVI, HDCVI, HDTVI E CVBS","UN"]
["SINAPI-I 45219","SINAPI-I",45219,"FONTE SLIM, DRIVER DE 12 V, 6 A, 72 W, PARA PERFIL FITA DE LED","UN"]
["SINAPI-I 43995","SINAPI-I",43995,"LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA TUBULAR T8 FLUORESCENTE OU LED DE *36* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 120 CM (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 44790","SINAPI-I",44790,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 44795","SINAPI-I",44795,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 44077","SINAPI-I",44077,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44082","SINAPI-I",44082,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44089","SINAPI-I",44089,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 40 MM (1 1/2\")","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41493"},"SINAPI-I",41493,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", ESPESSURA DE 1,50 MM","M"]
["SINAPI-I 44096","SINAPI-I",44096,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1250 A","UN"]
["SINAPI-I 44100","SINAPI-I",44100,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 450 A","UN"]
["SINAPI-I 44105","SINAPI-I",44105,"COTOVELO VERTICAL DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1600 A","UN"]
["SINAPI-I 44109","SINAPI-I",44109,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 550 A","UN"]
["SINAPI-I 44348","SINAPI-I",44348,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 1250A - L = 3M","M"]
["SINAPI-I 44353","SINAPI-I",44353,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 350A - L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 43894","SINAPI-I",43894,"SUPORTE PARA 4 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44137","SINAPI-I",44137,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 79 MM X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 43846","SINAPI-I",43846,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 45104","SINAPI-I",45104,"UNIAO COM FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 45072","SINAPI-I",45072,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 20 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45067","SINAPI-I",45067,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45048","SINAPI-I",45048,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45051","SINAPI-I",45051,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45013","SINAPI-I",45013,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1/2 \", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45019","SINAPI-I",45019,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45028","SINAPI-I",45028,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 20 X 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45032","SINAPI-I",45032,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 43879","SINAPI-I",43879,"KIT BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 100 CM (H X L), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO","UN"]
["SINAPI-I 44278","SINAPI-I",44278,"DIVISORIA (N2) - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO DIVISORIA (N2) - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 43884","SINAPI-I",43884,"TRINCO E CONTRA TRINCO CROMADO PARA VIDRO / VIDRO, SEM MIOLO, EM ZAMAC CROMADO","CJ"]
["SINAPI-I 41050","SINAPI-I",41050,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, 16 MM X 1/2\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41003","SINAPI-I",41003,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, 20 MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 40997","SINAPI-I",40997,"LUVA / UNIAO DE REDUCAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 20 X 16 MM","UN"]
["SINAPI-I 40999","SINAPI-I",40999,"LUVA / UNIAO DE REDUCAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, *26* X 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 44205","SINAPI-I",44205,"TUBO MULTICAMADA PEX COM PROTECAO ANTI UV, DN 26 MM, PARA INSTALACOES A GAS (BRANCO)","M"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44412"},"SINAPI-I",44412,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 44410","SINAPI-I",44410,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 43342","SINAPI-I",43342,"LAJE PRE-MOLDADA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 10,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44379","SINAPI-I",44379,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43355","SINAPI-I",43355,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, 33 X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44016","SINAPI-I",44016,"INSTALADOR DE PISO ELEVADO (HORISTA)","H"]
["SINAPI-I 44453","SINAPI-I",44453,"BALIZADOR MODELO OLEGARIO, FABRICADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3\", COM DIMENSOES DE 9 CM DE DIAMETRO X 78,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA","UN"]
["SINAPI-I 44452","SINAPI-I",44452,"BALIZADOR PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 30 CM X 60 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 44762","SINAPI-I",44762,"PLANTA ESPADA / LANCA DE SAO JORGE, MOERIA, IRIS, OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM H = 0,50 A 1,00 M","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44191"},"SINAPI-I",44191,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-159 (1,71 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45, ESPACAMENTO DA MALHA 30 X 10 CM","M2"]
["SINAPI-I 43925","SINAPI-I",43925,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA)","M2"]
["SINAPI-I 44424","SINAPI-I",44424,"ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE","UN"]
["SINAPI-I 44788","SINAPI-I",44788,"PLACA DE CONCRETO PRE-FABRICADA OU LAJOTA DE CONCRETO, NAO ARMADO, FCK = 35 MPA, COR NATURAL, ACABAMENTO LISO","M3"]
["SINAPI-I 44913","SINAPI-I",44913,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO RETANGULAR, PODOTATIL, DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44973","SINAPI-I",44973,"FACHADA CORTINA VIDRO (PAVTO TIPO), MOD. 1,25 X 3,20, C/ ABERTURA, PERFIS ALUM. ANOD, VIDRO LAM. 8MM, MONTANTES, PLACAS DE VIDROS, MAXIM-AR, ANCORAGENS, CHUMBADORES, PRESILHAS, PARAF. DE FIXACAO, GUARN. E TRAT. DE JUNTAS, SEM INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44434","SINAPI-I",44434,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 250 MM X 22,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44430","SINAPI-I",44430,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 63 MM X 5,8 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44374","SINAPI-I",44374,"TINTA POLIURETANO DE ACABAMENTO, BICOMPONENTE (TINTA E ENDURECEDOR)","L"]
["SINAPI-I 43946","SINAPI-I",43946,"GABARITO / MOLDE DE PICTOGRAMA \"BICICLETA\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (OS), E = 1 MM, *150 X 60* CM","UN"]
["SINAPI-I 43868","SINAPI-I",43868,"LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7\", GRAO 36/40","UN"]
["SINAPI-I 44166","SINAPI-I",44166,"CORDAO DE SOLDA CIRCULAR, 4 MM","M"]
["SINAPI-I 44168","SINAPI-I",44168,"SUPORTE PARA CANTO CURVO EM PVC","M"]
["SINAPI-I 44662","SINAPI-I",44662,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM ACRILICO, ESPESSURA DE 10 MM, DIMENSOES 1,80 M X 1,05 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)","UN"]
["SINAPI-I 44676","SINAPI-I",44676,"LAMA ASFALTICA PARA PISO ESPORTIVO","KG"]
["SINAPI-I 44674","SINAPI-I",44674,"LIXA EM DISCO DE FERRO 80","UN"]
["SINAPI-I 44684","SINAPI-I",44684,"REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM","M2"]
["SINAPI-I 44365","SINAPI-I",44365,"PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM RM-1C - AQUISICAO POSTO USINA","T"]
["SINAPI-I 45131","SINAPI-I",45131,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO","M"]
["SINAPI-I 44775","SINAPI-I",44775,"PORCA SEXTAVADA DE ACO ZINCADO CLASSE 10 M10, ROSCA 1,5 MA","UN"]
["SINAPI-I 44743","SINAPI-I",44743,"POSTE PERFIL C - 110, PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) MALEAVEL, C = 1,80 M (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44747","SINAPI-I",44747,"ESPACADOR METALICO PARA DEFENSA METALICA EM VIAS (GUARD RAIL) U - 110, MALEAVEL SIMPLES (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44760","SINAPI-I",44760,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO B PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 44759","SINAPI-I",44759,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO D PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL)","UN"]
["SINAPI-I 44628","SINAPI-I",44628,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 10,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44637","SINAPI-I",44637,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 20,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44642","SINAPI-I",44642,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 26 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44649","SINAPI-I",44649,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 8,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44654","SINAPI-I",44654,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 7,2 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 45077","SINAPI-I",45077,"PRESILHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS","UN"]
["SINAPI-I 44979","SINAPI-I",44979,"PAINEL SUSPENSO DE GASES MEDICINAIS E ELETRICA, EM ALUMINIO PINTADO, 2 SAIDAS OXIGENIO, 2 DE AR COMPRIMIDO, 2 DE VACUO, 10 TOMADAS 220V, 2 LOGICA RJ45, 1 INTERRUPT DE LUZ, 1 CHAMADA DE ENFERMAGEM","UN"]
["SINAPI-I 44398","SINAPI-I",44398,"CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO, 400 X 650 X 810 MM","UN"]
["SINAPI-I 43937","SINAPI-I",43937,"ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE","UN"]
["SINAPI-I 43817","SINAPI-I",43817,"VALVULA DE SEGURANCA A TEMPERATURA 1/2\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43823","SINAPI-I",43823,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44592","SINAPI-I",44592,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44593","SINAPI-I",44593,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44599"},"SINAPI-I",44599,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44596","SINAPI-I",44596,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44615","SINAPI-I",44615,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44614","SINAPI-I",44614,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 150 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44612","SINAPI-I",44612,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 80 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44553","SINAPI-I",44553,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44573","SINAPI-I",44573,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44571","SINAPI-I",44571,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 104658","SINAPI",104658,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2",142.46,146.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89291","SINAPI",89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",86.06,89.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89462","SINAPI",89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",108.38,112.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104444","SINAPI",104444,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103336","SINAPI",103336,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",85.05,88.9,null,null,2.5999999999999999E-3,2.5000000000000001E-3]
["SINAPI 103358","SINAPI",103358,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",75.430000000000007,79.319999999999993,null,null,5.7999999999999996E-3,5.4999999999999997E-3]
["SINAPI 103334","SINAPI",103334,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",159.71,169.1,null,null,5.4000000000000003E-3,5.1000000000000004E-3]
["SINAPI 103332","SINAPI",103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",135.44999999999999,144.27000000000001,null,null,2.2000000000000001E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 103364","SINAPI",103364,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",54.19,56.59,null,null,8.0999999999999996E-3,7.7999999999999996E-3]
["SINAPI 103345","SINAPI",103345,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",89.36,93.43,null,null,4.8999999999999998E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103327","SINAPI",103327,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",100.05,104.27,null,null,4.4000000000000003E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 103320","SINAPI",103320,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",115.34,119.96,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101162","SINAPI",101162,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",169.18,178.13,null,null,0,0]
["SINAPI 101157","SINAPI",101157,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2",70.52,72.430000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 87395","SINAPI",87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",3176.39,3191.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87407","SINAPI",87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",1663.17,1674.36,null,null,0,0]
["SINAPI 87386","SINAPI",87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",1881.64,1892.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100465","SINAPI",100465,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",522.91999999999996,532.19000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87290","SINAPI",87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",527.73,538.29999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87287","SINAPI",87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",536.29999999999995,546.15,null,null,0,0]
["SINAPI 87336","SINAPI",87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",511.95,520.94000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87380","SINAPI",87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",3438.28,3460.67,null,null,0,0]
["SINAPI 87361","SINAPI",87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",3241.02,3251.89,null,null,0,0]
["SINAPI 87354","SINAPI",87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",484.2,492.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100477","SINAPI",100477,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",790.44,809.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87340","SINAPI",87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",663.04,675.66,null,null,0,0]
["SINAPI 87371","SINAPI",87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",666.05,688.46,null,null,0,0]
["SINAPI 87381","SINAPI",87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",3383.7,3405.35,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87316"},"SINAPI",87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",490.4,502.65,null,null,0,0]
["SINAPI 100492","SINAPI",100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",607.71,615.95000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 100454","SINAPI",100454,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100490","SINAPI",100490,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",485.73,493.26,null,null,0,0]
["SINAPI 87319","SINAPI",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",3228.04,3239.44,null,null,0,0]
["SINAPI 87350","SINAPI",87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",513.55999999999995,530.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87347","SINAPI",87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",519.36,527.95000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87329","SINAPI",87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",529.51,546.19000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87365","SINAPI",87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",600.89,623.13,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95578"},"SINAPI",95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG",8.85,8.91,null,null,8.9999999999999993E-3,8.9999999999999993E-3]
["SINAPI 95576","SINAPI",95576,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",12.91,13.17,null,null,1.24E-2,1.21E-2]
["SINAPI 92923","SINAPI",92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.54,10.63,null,null,1.9E-3,1.9E-3]
["SINAPI 92767","SINAPI",92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.690000000000001,17.32,null,null,3.6499999999999998E-2,3.5200000000000002E-2]
["SINAPI 92768","SINAPI",92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.36,14.81,null,null,3.2000000000000001E-2,3.1099999999999999E-2]
["SINAPI 92761","SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.66,12.89,null,null,1.26E-2,1.24E-2]
["SINAPI 92888","SINAPI",92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.53,10.57,null,null,0,0]
["SINAPI 92882","SINAPI",92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.98,14.42,null,null,1.4999999999999999E-2,1.46E-2]
["SINAPI 92798","SINAPI",92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG",8.81,8.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95603","SINAPI",95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN",57.27,61.81,null,null,2.1299999999999999E-2,1.9699999999999999E-2]
["SINAPI 95604","SINAPI",95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN",88.89,95.92,null,null,2.1399999999999999E-2,1.9800000000000002E-2]
["SINAPI 96001","SINAPI",96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2",7.63,7.74,null,null,0.67889999999999995,0.66930000000000001]
["SINAPI 94876","SINAPI",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",30.78,31.79,null,null,0,0]
["SINAPI 94878","SINAPI",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",35.54,36.74,null,null,0,0]
["SINAPI 90738","SINAPI",90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",6.86,7.38,null,null,0,0]
["SINAPI 90727","SINAPI",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",42.93,46.03,null,null,0,0]
["SINAPI 90732","SINAPI",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",83.81,89.82,null,null,0,0]
["SINAPI 94875","SINAPI",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",1651.07,1652.08,null,null,0,0]
["SINAPI 90694","SINAPI",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",49.8,50.08,null,null,0,0]
["SINAPI 90699","SINAPI",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",528.89,529.41,null,null,0,0]
["SINAPI 105379","SINAPI",105379,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.989999999999998,17.829999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 105316","SINAPI",105316,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",20.54,21.6,null,null,0,0]
["SINAPI 105398","SINAPI",105398,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.83,56.29,null,null,0,0]
["SINAPI 105401","SINAPI",105401,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",82.06,85.9,null,null,0,0]
["SINAPI 105382","SINAPI",105382,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",15.33,16.350000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 105341","SINAPI",105341,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",118.88,124.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105300","SINAPI",105300,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.74,31.33,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105257"},"SINAPI",105257,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",55.76,58.76,null,null,0,0]
["SINAPI 105273","SINAPI",105273,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",105.95,111.04,null,null,0,0]
["SINAPI 105340","SINAPI",105340,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",96.09,100.89,null,null,0,0]
["SINAPI 105384","SINAPI",105384,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.02,20.34,null,null,0,0]
["SINAPI 105283","SINAPI",105283,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",26.95,28.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105348","SINAPI",105348,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",59.55,62.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105352","SINAPI",105352,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",107.65,112.59,null,null,0,0]
["SINAPI 105354","SINAPI",105354,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",145.46,152.25,null,null,0,0]
["SINAPI 105365","SINAPI",105365,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",26.11,27.96,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97179"},"SINAPI",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",116.24,122.65,null,null,0,0]
["SINAPI 97191","SINAPI",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",136.44,144.25,null,null,0,0]
["SINAPI 97185","SINAPI",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",57.11,60.28,null,null,0,0]
["SINAPI 97172","SINAPI",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",44.55,46.88,null,null,0,0]
["SINAPI 97145","SINAPI",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.72,12.34,null,null,0,0]
["SINAPI 97149","SINAPI",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",19.52,20.61,null,null,0,0]
["SINAPI 97167","SINAPI",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",23.17,24.33,null,null,0,0]
["SINAPI 97170","SINAPI",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",33.46,35.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97136","SINAPI",97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",9.65,10.18,null,null,0,0]
["SINAPI 97132","SINAPI",97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",18.55,19.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105309","SINAPI",105309,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",5.49,5.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105293","SINAPI",105293,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",47.74,48.87,null,null,0.67090000000000005,0.65539999999999998]
["SINAPI 105290","SINAPI",105290,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",67.36,68.62,null,null,0.72550000000000003,0.71220000000000006]
["SINAPI 105331","SINAPI",105331,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",56.03,56.33,null,null,0.92679999999999996,0.92190000000000005]
["SINAPI 105327","SINAPI",105327,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",48.5,48.77,null,null,0.9214,0.9163]
["SINAPI 105328","SINAPI",105328,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",47.82,48.04,null,null,0.9345,0.93030000000000002]
["SINAPI 104933","SINAPI",104933,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92842","SINAPI",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",50.27,51.74,null,null,0,0]
["SINAPI 92860","SINAPI",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",67.87,69.959999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 92832","SINAPI",92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",183.96,191.88,null,null,0,0]
["SINAPI 92826","SINAPI",92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",89.22,93.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92813","SINAPI",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",80.91,84.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104932","SINAPI",104932,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92837","SINAPI",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",391.85,392.86,null,null,0.91520000000000001,0.91279999999999994]
["SINAPI 92857","SINAPI",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",632.25,634.04999999999995,null,null,0.90910000000000002,0.90649999999999997]
["SINAPI 92818","SINAPI",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1140.8499999999999,1148.03,null,null,0.85299999999999998,0.84770000000000001]
["SINAPI 92212","SINAPI",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",289.05,291.67,null,null,0.79810000000000003,0.79090000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92224"},"SINAPI",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",543.07000000000005,547.55999999999995,null,null,0.81210000000000004,0.8054]
["SINAPI 94333","SINAPI",94333,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",97.52,98.09,null,null,8.2000000000000007E-3,8.2000000000000007E-3]
["SINAPI 104742","SINAPI",104742,"COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023","M2",8.6999999999999993,8.85,null,null,0.52869999999999995,0.51980000000000004]
["SINAPI 93368","SINAPI",93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",21.88,22.63,null,null,3.6999999999999998E-2,3.5799999999999998E-2]
["SINAPI 104740","SINAPI",104740,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",29.39,30.7,null,null,0.31269999999999998,0.29930000000000001]
["SINAPI 93380","SINAPI",93380,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3",16.84,17.579999999999998,null,null,4.9299999999999997E-2,4.7199999999999999E-2]
["SINAPI 105727","SINAPI",105727,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",123.19,123.92,null,null,6.88E-2,6.8400000000000002E-2]
["SINAPI 105752","SINAPI",105752,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",111.04,111.82,null,null,2.9899999999999999E-2,2.9700000000000001E-2]
["SINAPI 105747","SINAPI",105747,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",80.349999999999994,80.790000000000006,null,null,5.33E-2,5.2999999999999999E-2]
["SINAPI 100567","SINAPI",100567,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",164.5,165.44,null,null,5.2699999999999997E-2,5.2400000000000002E-2]
["SINAPI 105653","SINAPI",105653,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105705","SINAPI",105705,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105684","SINAPI",105684,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105679","SINAPI",105679,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105718","SINAPI",105718,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",77.959999999999994,79.17,null,null,0.1452,0.14299999999999999]
["SINAPI 105632","SINAPI",105632,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",102.5,102.95,null,null,4.2700000000000002E-2,4.2500000000000003E-2]
["SINAPI 96392","SINAPI",96392,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",131.5,131.96,null,null,3.56E-2,3.5499999999999997E-2]
["SINAPI 105599","SINAPI",105599,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105616","SINAPI",105616,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105719","SINAPI",105719,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105566","SINAPI",105566,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",12.26,12.55,null,null,0.3548,0.34660000000000002]
["SINAPI 100574","SINAPI",100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024","M3",1.45,1.5,null,null,0,0]
["SINAPI 105557","SINAPI",105557,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",17.39,17.91,null,null,0.28810000000000002,0.2797]
["SINAPI 105733","SINAPI",105733,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",189.98,191.08,null,null,6.9500000000000006E-2,6.9099999999999995E-2]
["SINAPI 105731","SINAPI",105731,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",122.42,123.15,null,null,6.8099999999999994E-2,6.7699999999999996E-2]
["SINAPI 105743","SINAPI",105743,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",93.04,93.92,null,null,8.8499999999999995E-2,8.7599999999999997E-2]
["SINAPI 105648","SINAPI",105648,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105643","SINAPI",105643,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105656","SINAPI",105656,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105707","SINAPI",105707,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105694","SINAPI",105694,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",177.11,178.89,null,null,8.8999999999999996E-2,8.8099999999999998E-2]
["SINAPI 105704","SINAPI",105704,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",187.86,188.99,null,null,5.4600000000000003E-2,5.4300000000000001E-2]
["SINAPI 105580","SINAPI",105580,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",80.11,81.459999999999994,null,null,0.15079999999999999,0.14829999999999999]
["SINAPI 105605","SINAPI",105605,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105603","SINAPI",105603,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105611","SINAPI",105611,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105586","SINAPI",105586,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",112.26,114.53,null,null,0.17979999999999999,0.1762]
["SINAPI 105568","SINAPI",105568,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",12.93,13.28,null,null,0.36349999999999999,0.35389999999999999]
["SINAPI 105570","SINAPI",105570,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",10.67,10.94,null,null,0.36459999999999998,0.35560000000000003]
["SINAPI 102732","SINAPI",102732,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",9.4700000000000006,9.59,null,null,4.1999999999999997E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 102768","SINAPI",102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",46929.94,48096.36,null,null,5.4000000000000003E-3,5.3E-3]
["SINAPI 102798","SINAPI",102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",94787.11,96688.14,null,null,0,0]
["SINAPI 102743","SINAPI",102743,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",4508.46,4634.3500000000004,null,null,6.4000000000000003E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102764","SINAPI",102764,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",38708.81,39680.36,null,null,5.4000000000000003E-3,5.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102794","SINAPI",102794,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",99296.51,101212.79,null,null,0,0]
["SINAPI 102738","SINAPI",102738,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",2221.84,2285.69,null,null,6.0000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3]
["SINAPI 102770","SINAPI",102770,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",28480.46,29262.37,null,null,6.4999999999999997E-3,6.4000000000000003E-3]
["SINAPI 102800","SINAPI",102800,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",60071.68,61328.38,null,null,0,0]
["SINAPI 102760","SINAPI",102760,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",36652.959999999999,37520.29,null,null,8.2000000000000007E-3,8.0000000000000002E-3]
["SINAPI 102111","SINAPI",102111,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",979.97,993.78,null,null,5.7999999999999996E-3,5.7999999999999996E-3]
["SINAPI 102115","SINAPI",102115,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",2671.96,2692.17,null,null,2.0999999999999999E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 102137","SINAPI",102137,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",85.99,89.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102131","SINAPI",102131,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 104942","SINAPI",104942,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUZINC SL4, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLINAÇÃO DE 45°, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98106","SINAPI",98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",1142.67,1205.42,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 98111","SINAPI",98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN",53.74,54.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97889","SINAPI",97889,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN",736.66,777.37,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 97900","SINAPI",97900,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",201.07,211.92,null,null,2.8E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 99255","SINAPI",99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",825.15,870.22,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 99262","SINAPI",99262,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",662.35,698.07,null,null,3.0000000000000001E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 97899","SINAPI",97899,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101803","SINAPI",101803,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1132.43,1186.67,null,null,2.0999999999999999E-3,2E-3]
["SINAPI 102623","SINAPI",102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",901.35,912.11,null,null,0,0]
["SINAPI 102606","SINAPI",102606,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",475.02,475.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102611","SINAPI",102611,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",512.04,512.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102593","SINAPI",102593,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN",5.86,6.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102604","SINAPI",102604,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN",14.27,15.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102602","SINAPI",102602,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN",11.87,12.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102989","SINAPI",102989,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",28.52,29.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102998","SINAPI",102998,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M",96.76,100.44,null,null,0,0]
["SINAPI 98523","SINAPI",98523,"ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018","M",0,0]
["SINAPI 101195","SINAPI",101195,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 101197","SINAPI",101197,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",136.46,141.49,null,null,0,0]
["SINAPI 101188","SINAPI",101188,"RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",7.4,7.86,null,null,0,0]
["SINAPI 87903","SINAPI",87903,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",12.13,12.53,null,null,0,0]
["SINAPI 87897","SINAPI",87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",5.61,5.91,null,null,0.11409999999999999,0.10829999999999999]
["SINAPI 87879","SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",4.92,5.22,null,null,0,0]
["SINAPI 87911","SINAPI",87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",23.2,24.29,null,null,0,0]
["SINAPI 103687","SINAPI",103687,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",1104.1199999999999,1145.83,null,null,1E-3,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 103675","SINAPI",103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",605.87,610.13,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 103673","SINAPI",103673,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3",51.13,55.2,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5000000000000001E-3]
["SINAPI 91095","SINAPI",91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",198.44,204.24,null,null,6.4299999999999996E-2,6.25E-2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91074"},"SINAPI",91074,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",251.19,264.93,null,null,7.6100000000000001E-2,7.2099999999999997E-2]
["SINAPI 91081","SINAPI",91081,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",278.94,291.89999999999998,null,null,0.10489999999999999,0.1002]
["SINAPI 105522","SINAPI",105522,"REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, ATRAVÉS DE HIDROSSEMEADURA. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 104281","SINAPI",104281,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104284","SINAPI",104284,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104273","SINAPI",104273,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104265","SINAPI",104265,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104311","SINAPI",104311,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 80 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104299","SINAPI",104299,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104294"},"SINAPI",104294,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 210 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90952","SINAPI",90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",111.19,115.22,null,null,0,0]
["SINAPI 88471","SINAPI",88471,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",31.51,31.97,null,null,0,0]
["SINAPI 88472","SINAPI",88472,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",36.61,37.159999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 87768","SINAPI",87768,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",129.16999999999999,132.16999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 87693","SINAPI",87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",127.67,129.44,null,null,0,0]
["SINAPI 87622","SINAPI",87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",36.83,38.380000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 87735","SINAPI",87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",47.46,49.94,null,null,0,0]
["SINAPI 102803","SINAPI",102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2",2.77,2.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89218","SINAPI",89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",104.1,109.9,null,null,0.37330000000000002,0.35360000000000003]
["SINAPI 93233","SINAPI",93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",5.74,5.74,null,null,0,0]
["SINAPI 90651","SINAPI",90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.93,0.93,null,null,0,0]
["SINAPI 90644","SINAPI",90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",6.88,6.88,null,null,0,0]
["SINAPI 91387","SINAPI",91387,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",78.7,81.77,null,null,0.49249999999999999,0.47399999999999998]
["SINAPI 89876","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",328.54,331.61,null,null,0,0]
["SINAPI 92242","SINAPI",92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",409.53,413.21,null,null,2.5499999999999998E-2,2.53E-2]
["SINAPI 6259","SINAPI",6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",260.33,263.3,null,null,0.26790000000000003,0.26479999999999998]
["SINAPI 5826","SINAPI",5826,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",66.03,69,null,null,0.46650000000000003,0.44640000000000002]
["SINAPI 102817","SINAPI",102817,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,0]
["SINAPI 95264","SINAPI",95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",6.6,6.6,null,null,0.2591,0.2591]
["SINAPI 90979","SINAPI",90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",201.62,201.62,null,null,0.22320000000000001,0.22320000000000001]
["SINAPI 102827","SINAPI",102827,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 91285","SINAPI",91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",1.06,1.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102917","SINAPI",102917,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 104717","SINAPI",104717,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",116.16,119.15,null,null,0,0]
["SINAPI 88908","SINAPI",88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",105.33,108.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89235","SINAPI",89235,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",190.31,193.12,null,null,0.83260000000000001,0.82050000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102934"},"SINAPI",102934,"FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - CHP DIURNO. AF_08/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 95213","SINAPI",95213,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",106.73,110.59,null,null,0.61829999999999996,0.59670000000000001]
["SINAPI 104688","SINAPI",104688,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 93422","SINAPI",93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",4.8,4.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89273","SINAPI",89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",118.02,121.88,null,null,0.65480000000000005,0.6341]
["SINAPI 104710","SINAPI",104710,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 93402","SINAPI",93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",276.05,279.42,null,null,0.2974,0.29380000000000001]
["SINAPI 98764","SINAPI",98764,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP",3.49,3.49,null,null,0,0]
["SINAPI 90687","SINAPI",90687,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",79.38,82.19,null,null,0.59860000000000002,0.57820000000000005]
["SINAPI 92966","SINAPI",92966,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",33.42,35.94,null,null,0.12089999999999999,0.1124]
["SINAPI 90692","SINAPI",90692,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",136.65,139.46,null,null,0.47639999999999999,0.46679999999999999]
["SINAPI 88392","SINAPI",88392,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.97,0.97,null,null,0,0]
["SINAPI 5806","SINAPI",5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.26,0.26,null,null,0,0]
["SINAPI 102863","SINAPI",102863,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 102862","SINAPI",102862,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103157","SINAPI",103157,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 90674","SINAPI",90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",804.62,807.47,null,null,0,0]
["SINAPI 93225","SINAPI",93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI",536.4,539.25,null,null,0,0]
["SINAPI 102965","SINAPI",102965,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",265.25,268.10000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 103231","SINAPI",103231,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",500.46,503.31,null,null,0,0]
["SINAPI 103230","SINAPI",103230,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",1048.57,1051.42,null,null,0,0]
["SINAPI 102886","SINAPI",102886,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 88430","SINAPI",88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",5.99,5.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102981","SINAPI",102981,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 5680","SINAPI",5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",146.05000000000001,149.04,null,null,0,0]
["SINAPI 96463","SINAPI",96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",232.69,235.03,null,null,0.60709999999999997,0.60099999999999998]
["SINAPI 5685","SINAPI",5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",70.69,73.03,null,null,0.60619999999999996,0.5867]
["SINAPI 5869","SINAPI",5869,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",80.47,82.81,null,null,0.65400000000000003,0.63560000000000005]
["SINAPI 95140","SINAPI",95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",0.04,0.04,null,null,1,1]
["SINAPI 7030","SINAPI",7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",267.66000000000003,267.66000000000003,null,null,4.5600000000000002E-2,4.5600000000000002E-2]
["SINAPI 102904","SINAPI",102904,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 5847","SINAPI",5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",276.68,279.52999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 96014","SINAPI",96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",61.33,64.180000000000007,null,null,0.4758,0.45469999999999999]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",50.05,52.9,null,null,0.35759999999999997,0.33839999999999998]
["SINAPI 93439","SINAPI",93439,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",279.12,290.99,null,null,7.8600000000000003E-2,7.5399999999999995E-2]
["SINAPI 93433","SINAPI",93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",2707.02,2718.89,null,null,0.1537,0.153]
["SINAPI 90587","SINAPI",90587,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.53,0.53,null,null,1,1]
["SINAPI 89258","SINAPI",89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",128.24,131.05000000000001,null,null,0.75160000000000005,0.73540000000000005]
["SINAPI 97630","SINAPI",97630,"DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",0,0]
["SINAPI 97627","SINAPI",97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",221.2,238.88,null,null,3.4799999999999998E-2,3.2199999999999999E-2]
["SINAPI 104803","SINAPI",104803,"REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",5.7,6.17,null,null,0,0]
["SINAPI 104800","SINAPI",104800,"REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",11.61,12.57,null,null,0,0]
["SINAPI 97645","SINAPI",97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",30.68,33.14,null,null,0,0]
["SINAPI 97644","SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",11.88,12.83,null,null,0,0]
["SINAPI 97654","SINAPI",97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",198.06,206.39,null,null,0.49099999999999999,0.47110000000000002]
["SINAPI 97656","SINAPI",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",379.62,397.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92713","SINAPI",92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H",0.03,0.03,null,null,0,0]
["SINAPI 103664","SINAPI",103664,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 87443","SINAPI",87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.5,0.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102950","SINAPI",102950,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 88829","SINAPI",88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.91,0.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89277","SINAPI",89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.34,8.34,null,null,0,0]
["SINAPI 90655","SINAPI",90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",4.6900000000000004,4.6900000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 89019","SINAPI",89019,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.44,0.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102806","SINAPI",102806,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 92142","SINAPI",92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 92137","SINAPI",92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",35.1,35.1,null,null,0,0]
["SINAPI 96031","SINAPI",96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H",12.51,12.51,null,null,0.9153,0.9153]
["SINAPI 89871","SINAPI",89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",13.07,13.07,null,null,0,0]
["SINAPI 7058","SINAPI",7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",22.76,22.76,null,null,0.85540000000000005,0.85540000000000005]
["SINAPI 92238","SINAPI",92238,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H",11.42,11.42,null,null,0.11559999999999999,0.11559999999999999]
["SINAPI 92240","SINAPI",92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",50.87,50.87,null,null,9.4E-2,9.4E-2]
["SINAPI 92103","SINAPI",92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",5.72,5.72,null,null,1,1]
["SINAPI 5747","SINAPI",5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",157.52000000000001,157.52000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104699","SINAPI",104699,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 73335","SINAPI",73335,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",35.200000000000003,35.200000000000003,null,null,0.94740000000000002,0.94740000000000002]
["SINAPI 91375","SINAPI",91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",19.53,19.53,null,null,1,1]
["SINAPI 91377","SINAPI",91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.24,3.24,null,null,1,1]
["SINAPI 102815","SINAPI",102815,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",2.48,2.48,null,null,0,0]
["SINAPI 95263","SINAPI",95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 90968","SINAPI",90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",7.03,7.03,null,null,1,1]
["SINAPI 90975","SINAPI",90975,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",17.86,17.86,null,null,1,1]
["SINAPI 102966","SINAPI",102966,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102967","SINAPI",102967,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103935","SINAPI",103935,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - JUROS. AF_05/2022","H",0,0]
["SINAPI 91281","SINAPI",91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95280","SINAPI",95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,null,1,1]
["SINAPI 102829","SINAPI",102829,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102914","SINAPI",102914,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 95719","SINAPI",95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",89.57,89.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102897","SINAPI",102897,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",89.57,89.57,null,null,0,0]
["SINAPI 88900","SINAPI",88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",57.02,57.02,null,null,0,0]
["SINAPI 91468","SINAPI",91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",25.66,25.66,null,null,1,1]
["SINAPI 89230","SINAPI",89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",121.31,121.31,null,null,1,1]
["SINAPI 89237","SINAPI",89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",86.77,86.77,null,null,1,1]
["SINAPI 93412","SINAPI",93412,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.09,0.09,null,null,0,0]
["SINAPI 53841","SINAPI",53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.85,1.85,null,null,1,1]
["SINAPI 93267","SINAPI",93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",26.61,26.61,null,null,1,1]
["SINAPI 95869","SINAPI",95869,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H",2.83,2.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104686","SINAPI",104686,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 93425","SINAPI",93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 93279","SINAPI",93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.26,0.26,null,null,1,1]
["SINAPI 104912","SINAPI",104912,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",27.92,27.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89270","SINAPI",89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",83.11,83.11,null,null,1,1]
["SINAPI 93285","SINAPI",93285,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",159.83000000000001,159.83000000000001,null,null,1,1]
["SINAPI 104905","SINAPI",104905,"GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024","H",0,0]
["SINAPI 102854","SINAPI",102854,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93400","SINAPI",93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",43.64,43.64,null,null,1,1]
["SINAPI 105842","SINAPI",105842,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025","H",0,0]
["SINAPI 91633","SINAPI",91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",133.32,133.32,null,null,0,0]
["SINAPI 104518","SINAPI",104518,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022","H",0,0]
["SINAPI 90683","SINAPI",90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H",8.92,8.92,null,null,1,1]
["SINAPI 53863","SINAPI",53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",1.98,1.98,null,null,1,1]
["SINAPI 102273","SINAPI",102273,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H",1.24,1.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103789","SINAPI",103789,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022","H",0,0]
["SINAPI 96061","SINAPI",96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",38.17,38.17,null,null,1,1]
["SINAPI 96243","SINAPI",96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017","H",35.33,35.33,null,null,1,1]
["SINAPI 88390","SINAPI",88390,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.86,0.86,null,null,0,0]
["SINAPI 88397","SINAPI",88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",3.42,3.42,null,null,0,0]
["SINAPI 103241","SINAPI",103241,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.56,8.56,null,null,0,0]
["SINAPI 53849","SINAPI",53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",83.38,83.38,null,null,0,0]
["SINAPI 95129","SINAPI",95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",47.9,47.9,null,null,1,1]
["SINAPI 92956","SINAPI",92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",4.3,4.3,null,null,1,1]
["SINAPI 93406","SINAPI",93406,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",9.2899999999999991,9.2899999999999991,null,null,1,1]
["SINAPI 102938","SINAPI",102938,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103173","SINAPI",103173,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103167","SINAPI",103167,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103168","SINAPI",103168,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 90673","SINAPI",90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",119.14,119.14,null,null,0,0]
["SINAPI 104694","SINAPI",104694,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.55,1.55,null,null,0,0]
["SINAPI 90676","SINAPI",90676,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",104.23,104.23,null,null,0.22339999999999999,0.22339999999999999]
["SINAPI 102963","SINAPI",102963,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",84.45,84.45,null,null,0,0]
["SINAPI 90624","SINAPI",90624,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 103220","SINAPI",103220,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",160.71,160.71,null,null,0,0]
["SINAPI 103228","SINAPI",103228,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",461.4,461.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102973","SINAPI",102973,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H",27.19,27.19,null,null,0,0]
["SINAPI 96301","SINAPI",96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",48.93,48.93,null,null,0,0]
["SINAPI 91276","SINAPI",91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",9.0399999999999991,9.0399999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 95272","SINAPI",95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.49,0.49,null,null,1,1]
["SINAPI 88434","SINAPI",88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.45,6.45,null,null,0,0]
["SINAPI 102977","SINAPI",102977,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89131","SINAPI",89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",17.170000000000002,17.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 102889","SINAPI",102889,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102956","SINAPI",102956,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",0,0]
["SINAPI 5667","SINAPI",5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",33.39,33.39,null,null,0,0]
["SINAPI 5664","SINAPI",5664,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",37.549999999999997,37.549999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 55263","SINAPI",55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",64.180000000000007,64.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 7054","SINAPI",7054,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",88.92,88.92,null,null,0,0]
["SINAPI 53788","SINAPI",53788,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",56.91,56.91,null,null,0,0]
["SINAPI 53818","SINAPI",53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",10.199999999999999,10.199999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 5729","SINAPI",5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",51.93,51.93,null,null,1,1]
["SINAPI 91690","SINAPI",91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0]
["SINAPI 102927","SINAPI",102927,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.68,0.68,null,null,0,0]
["SINAPI 7032","SINAPI",7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",4.7,4.7,null,null,1,1]
["SINAPI 102943","SINAPI",102943,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104094","SINAPI",104094,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 89030","SINAPI",89030,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",14.68,14.68,null,null,0,0]
["SINAPI 88841","SINAPI",88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",62.39,62.39,null,null,0,0]
["SINAPI 53806","SINAPI",53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",76.81,76.81,null,null,0,0]
["SINAPI 5722","SINAPI",5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",215.99,215.99,null,null,0,0]
["SINAPI 96012","SINAPI",96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",96.31,96.31,null,null,0,0]
["SINAPI 96057","SINAPI",96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",67.099999999999994,67.099999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 5715","SINAPI",5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",67.099999999999994,67.099999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 93436","SINAPI",93436,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H",2.81,2.81,null,null,1,1]
["SINAPI 95117","SINAPI",95117,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H",10.039999999999999,10.039999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 5741","SINAPI",5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",42.78,42.78,null,null,1,1]
["SINAPI 93431","SINAPI",93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",203.46,203.46,null,null,1,1]
["SINAPI 53804","SINAPI",53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.92,4.92,null,null,1,1]
["SINAPI 90582","SINAPI",90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.43,0.43,null,null,1,1]
["SINAPI 89253","SINAPI",89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",71.260000000000005,71.260000000000005,null,null,1,1]
["SINAPI 103933","SINAPI",103933,"DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",1505.13,1543.36,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103925","SINAPI",103925,"ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",1705.21,1763.04,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 104949","SINAPI",104949,"DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024","M3",10.46,10.72,null,null,0,0]
["SINAPI 104323","SINAPI",104323,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.94,11.66,null,null,0,0]
["SINAPI 89869","SINAPI",89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.92,12.68,null,null,0,0]
["SINAPI 102725","SINAPI",102725,"DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",31.49,32.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102673","SINAPI",102673,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",163.71,166.8,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 102677","SINAPI",102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",152.12,153.94,null,null,0,0]
["SINAPI 102665","SINAPI",102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M",19.47,20.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102716","SINAPI",102716,"ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3",161.02000000000001,162.35,null,null,0,0]
["SINAPI 102715","SINAPI",102715,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",26.17,26.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102704","SINAPI",102704,"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",12.3,12.35,null,null,0.95530000000000004,0.95140000000000002]
["SINAPI 98370","SINAPI",98370,"FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98393","SINAPI",98393,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 209 MM (8\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98367","SINAPI",98367,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98381","SINAPI",98381,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98386","SINAPI",98386,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 263 MM (10\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98362","SINAPI",98362,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM CLAVO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98371","SINAPI",98371,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97291","SINAPI",97291,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97282","SINAPI",97282,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97293","SINAPI",97293,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97278","SINAPI",97278,"CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97290","SINAPI",97290,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97238","SINAPI",97238,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97236","SINAPI",97236,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97251","SINAPI",97251,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97263","SINAPI",97263,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97253","SINAPI",97253,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 75X50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97269","SINAPI",97269,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500X400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97319","SINAPI",97319,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97324","SINAPI",97324,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103504","SINAPI",103504,"CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO SOLTO NO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103497","SINAPI",103497,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR, EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103495","SINAPI",103495,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103511","SINAPI",103511,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97062","SINAPI",97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024","M2",6.83,7.17,null,null,0,0]
["SINAPI 97041","SINAPI",97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024","M2",133.43,136.69999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 97025","SINAPI",97025,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM CABOS DE AÇO E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO (SISTEMA DE BARREIRA COM REDE) PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97034","SINAPI",97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M",64.14,66.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97014","SINAPI",97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",65.58,67.25,null,null,0,0]
["SINAPI 105804","SINAPI",105804,"GUARDA-CORPO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, COM MONTANTE METÁLICO PARA DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 104980","SINAPI",104980,"LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97049","SINAPI",97049,"PLACA INDICATIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PREGOS. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97009","SINAPI",97009,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO TERCIÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97006","SINAPI",97006,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO TERCIÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97060","SINAPI",97060,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95944","SINAPI",95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",22.07,23.14,null,null,8.2000000000000007E-3,7.7999999999999996E-3]
["SINAPI 95945","SINAPI",95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",17.170000000000002,17.79,null,null,7.6E-3,7.3000000000000001E-3]
["SINAPI 102080","SINAPI",102080,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",4517.93,4681.2700000000004,null,null,3.0000000000000001E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 101997","SINAPI",101997,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",179.68,183.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101998","SINAPI",101998,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",137.38999999999999,141.46,null,null,0,0]
["SINAPI 101986","SINAPI",101986,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",134.52000000000001,138.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102068","SINAPI",102068,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",284.37,300.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102069","SINAPI",102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",258.74,271.67,null,null,0,0]
["SINAPI 102051","SINAPI",102051,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",212.57,224.04,null,null,0,0]
["SINAPI 102041","SINAPI",102041,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",330.21,348.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102036","SINAPI",102036,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",249.47,262.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102009","SINAPI",102009,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",331.81,349.93,null,null,0,0]
["SINAPI 102002","SINAPI",102002,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",320.93,339.13,null,null,0,0]
["SINAPI 101981","SINAPI",101981,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",260.86,272.82,null,null,0,0]
["SINAPI 101116","SINAPI",101116,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",2.4300000000000002,2.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101134","SINAPI",101134,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",16.66,17.02,null,null,0.17829999999999999,0.17449999999999999]
["SINAPI 101145","SINAPI",101145,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.65,15.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101121","SINAPI",101121,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",4.67,4.8,null,null,0,0]
["SINAPI 101131","SINAPI",101131,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",16.399999999999999,16.739999999999998,null,null,0.1744,0.17080000000000001]
["SINAPI 101151","SINAPI",101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",16.87,17.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101212","SINAPI",101212,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",22.37,22.65,null,null,0,0]
["SINAPI 101214","SINAPI",101214,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",30.16,30.52,null,null,0,0]
["SINAPI 101258","SINAPI",101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",24.93,25.29,null,null,0.28039999999999998,0.27639999999999998]
["SINAPI 101229","SINAPI",101229,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",25.3,25.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101262","SINAPI",101262,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",20.39,20.69,null,null,0.2737,0.2697]
["SINAPI 101239","SINAPI",101239,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",15.38,15.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101241","SINAPI",101241,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",18.920000000000002,19.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101238","SINAPI",101238,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",28.86,29.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101245","SINAPI",101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",17.13,17.34,null,null,0,0]
["SINAPI 101252","SINAPI",101252,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",19.239999999999998,19.46,null,null,0,0]
["SINAPI 90091","SINAPI",90091,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",6.47,6.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102276","SINAPI",102276,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.56,11.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102299","SINAPI",102299,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",18.88,19.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102312","SINAPI",102312,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.53,11.79,null,null,0,0]
["SINAPI 102284","SINAPI",102284,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",13.01,13.35,null,null,0,0]
["SINAPI 102295","SINAPI",102295,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.91,8.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102292","SINAPI",102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.1999999999999993,8.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102285","SINAPI",102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.31,12.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102313","SINAPI",102313,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.29,11.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102294","SINAPI",102294,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.53,7.73,null,null,0,0]
["SINAPI 90108","SINAPI",90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.23,8.52,null,null,0,0]
["SINAPI 102348","SINAPI",102348,"ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102352","SINAPI",102352,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 90 MPA E MENOR QUE 110 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 101600","SINAPI",101600,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",19.68,20.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101604","SINAPI",101604,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",9.5500000000000007,9.94,null,null,0,0]
["SINAPI 101592","SINAPI",101592,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",55.55,57.56,null,null,9.4000000000000004E-3,8.9999999999999993E-3]
["SINAPI 101576","SINAPI",101576,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",48.46,50.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101575","SINAPI",101575,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",27.38,29.05,null,null,0,0]
["SINAPI 101610","SINAPI",101610,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO,  COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M (ESTRONCAS DE 1,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101620","SINAPI",101620,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",254.4,264.41000000000003,null,null,4.0000000000000002E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 104188","SINAPI",104188,"INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO (GEOMECÂNICA E DE SUCÇÃO) PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS COM BOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 104185","SINAPI",104185,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN",30.08,32.65,null,null,0,0]
["SINAPI 94590","SINAPI",94590,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",37.33,38.840000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 105809","SINAPI",105809,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS COM VIDROS, BATENTE, BANDEIRA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 94573","SINAPI",94573,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",723.2,724.43,null,null,0,0]
["SINAPI 100667","SINAPI",100667,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",1046.82,1053.77,null,null,0,0]
["SINAPI 100664","SINAPI",100664,"JANELA FIXA DE PVC BRANCO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100659","SINAPI",100659,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M",15.02,15.28,null,null,0,0]
["SINAPI 91304","SINAPI",91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",121.08,124.85,null,null,0,0]
["SINAPI 100687","SINAPI",100687,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1200.6400000000001,1229.01,null,null,0,0]
["SINAPI 100688","SINAPI",100688,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",997.82,1026.24,null,null,0,0]
["SINAPI 90843","SINAPI",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1243.1300000000001,1273.49,null,null,0,0]
["SINAPI 91319","SINAPI",91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",867.47,893.55,null,null,0,0]
["SINAPI 90845","SINAPI",90845,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1510.75,1543.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100678","SINAPI",100678,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1190.99,1219.3599999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91015","SINAPI",91015,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1093.43,1120.02,null,null,0,0]
["SINAPI 91326","SINAPI",91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",939.52,966.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100692","SINAPI",100692,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1653.62,1684.02,null,null,0,0]
["SINAPI 90790","SINAPI",90790,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",849.85,851.95,null,null,0,0]
["SINAPI 90798","SINAPI",90798,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1082.71,1092.7,null,null,0,0]
["SINAPI 100700","SINAPI",100700,"PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019","UN",952.01,970.99,null,null,0,0]
["SINAPI 90821","SINAPI",90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",358.35,363.68,null,null,0,0]
["SINAPI 91298","SINAPI",91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1021.37,1027.2,null,null,0,0]
["SINAPI 94807","SINAPI",94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1140.6199999999999,1144.44,null,null,0,0]
["SINAPI 101174","SINAPI",101174,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",92.73,97.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101187","SINAPI",101187,"ESTACA RETANGULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (BARRETE), 80 X 250CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M",0,0]
["SINAPI 101181","SINAPI",101181,"ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 38CM, INTEIRAMENTE ARMADA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M",0,0]
["SINAPI 100894","SINAPI",100894,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.25,12.31,null,null,0.92490000000000006,0.9204]
["SINAPI 102645","SINAPI",102645,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020_PA","M",0,0]
["SINAPI 102652","SINAPI",102652,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020_PA","M",0,0]
["SINAPI 100374","SINAPI",100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3210.67,3325.7,null,null,7.5300000000000006E-2,7.2700000000000001E-2]
["SINAPI 100357","SINAPI",100357,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1207.77,1247.58,null,null,4.82E-2,4.6699999999999998E-2]
["SINAPI 100361","SINAPI",100361,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2416.13,2513.9,null,null,2.41E-2,2.3199999999999998E-2]
["SINAPI 100379","SINAPI",100379,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",43.38,44.82,null,null,0,0]
["SINAPI 100386","SINAPI",100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2",49.9,51.52,null,null,9.4000000000000004E-3,9.1000000000000004E-3]
["SINAPI 92600","SINAPI",92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2200.6,2236.0300000000002,null,null,0.7883,0.77580000000000005]
["SINAPI 92604","SINAPI",92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",807.15,821.99,null,null,0.73819999999999997,0.72489999999999999]
["SINAPI 92612","SINAPI",92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1438.67,1464.72,null,null,0.75719999999999998,0.74380000000000002]
["SINAPI 92545","SINAPI",92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1163.32,1203.1300000000001,null,null,5.0099999999999999E-2,4.8399999999999999E-2]
["SINAPI 92557","SINAPI",92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1490.77,1543.36,null,null,3.9100000000000003E-2,3.78E-2]
["SINAPI 92561","SINAPI",92561,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2615.46,2707.06,null,null,5.7299999999999997E-2,5.5399999999999998E-2]
["SINAPI 92257","SINAPI",92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",315.64,335.22,null,null,0.18459999999999999,0.17380000000000001]
["SINAPI 100392","SINAPI",100392,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",18.059999999999999,18.920000000000002,null,null,5.9999999999999995E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 92576","SINAPI",92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",34.64,34.86,null,null,0.88280000000000003,0.87719999999999998]
["SINAPI 92539","SINAPI",92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",88.37,90.63,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 92542","SINAPI",92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",116.42,119.76,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 97719","SINAPI",97719,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97737","SINAPI",97737,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024","M3",3456.38,3638.35,null,null,8.3000000000000001E-3,7.9000000000000008E-3]
["SINAPI 97733","SINAPI",97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",3754.1,3983.18,null,null,1.0999999999999999E-2,1.04E-2]
["SINAPI 98623","SINAPI",98623,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",142.84,143.69,null,null,4.3700000000000003E-2,4.3400000000000001E-2]
["SINAPI 98637","SINAPI",98637,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 30 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M E MENOR OU IGUAL A 20 M. AF_06/2018","M3",0,0]
["SINAPI 98635","SINAPI",98635,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 30 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M3",0,0]
["SINAPI 98647","SINAPI",98647,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 60 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M3",0,0]
["SINAPI 98658","SINAPI",98658,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",724.63,750.66,null,null,4.53E-2,4.3700000000000003E-2]
["SINAPI 98659","SINAPI",98659,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",745.87,772.35,null,null,5.2600000000000001E-2,5.0799999999999998E-2]
["SINAPI 100340","SINAPI",100340,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PAINEL TRELIÇADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100350","SINAPI",100350,"MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105096","SINAPI",105096,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105065","SINAPI",105065,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105050","SINAPI",105050,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",235.52,237.91,null,null,0,0]
["SINAPI 105066","SINAPI",105066,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105078","SINAPI",105078,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105077","SINAPI",105077,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",257.66000000000003,259.43,null,null,0,0]
["SINAPI 105101","SINAPI",105101,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M",258.23,262.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105087","SINAPI",105087,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024","M",103.74,105.97,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 105041","SINAPI",105041,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024","M",50.57,52.49,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 104878","SINAPI",104878,"EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",2340.69,2351.09,null,null,0.90910000000000002,0.90510000000000002]
["SINAPI 104854","SINAPI",104854,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",71.180000000000007,73.59,null,null,0.1676,0.16209999999999999]
["SINAPI 104879","SINAPI",104879,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",79.42,81.77,null,null,0.1197,0.1163]
["SINAPI 104843","SINAPI",104843,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",118.34,122.13,null,null,0.12859999999999999,0.1246]
["SINAPI 95108","SINAPI",95108,"EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN",43.02,45.83,null,null,3.8600000000000002E-2,3.6200000000000003E-2]
["SINAPI 104883","SINAPI",104883,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104868","SINAPI",104868,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 25 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104863","SINAPI",104863,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 96122","SINAPI",96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023","M",50,51.33,null,null,0,0]
["SINAPI 96113","SINAPI",96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS","M2",53.64,56.75,null,null,0,0]
["SINAPI 96111","SINAPI",96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",70.37,72.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98088","SINAPI",98088,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",3244,3391.81,null,null,4.7000000000000002E-3,4.4999999999999997E-3]
["SINAPI 98093","SINAPI",98093,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",14430.72,15097.17,null,null,6.0000000000000001E-3,5.7000000000000002E-3]
["SINAPI 98063","SINAPI",98063,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",4505.26,4552.8999999999996,null,null,0.74170000000000003,0.7339]
["SINAPI 98079","SINAPI",98079,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7611.32,7939.78,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 98054","SINAPI",98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",4459.8599999999997,4500.25,null,null,0.7923,0.78520000000000001]
["SINAPI 98087","SINAPI",98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",11392.67,11927.69,null,null,4.5999999999999999E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 104915","SINAPI",104915,"ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",10.02,10.07,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 104922","SINAPI",104922,"ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",11.25,11.39,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 96555","SINAPI",96555,"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",706.17,727.67,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 96523","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",116.13,125.39,null,null,0,0]
["SINAPI 96537","SINAPI",96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",187.42,197.42,null,null,0,0]
["SINAPI 104926","SINAPI",104926,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",104.48,109.58,null,null,0,0]
["SINAPI 96533","SINAPI",96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",95.88,100.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105520","SINAPI",105520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO NA FACE INTERNA E EXTERNA DA EXTRUTURA, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 92269","SINAPI",92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2",120.5,123.29,null,null,0,0]
["SINAPI 92270","SINAPI",92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2",188.7,192.2,null,null,0,0]
["SINAPI 92512","SINAPI",92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",95.81,99.49,null,null,4.7199999999999999E-2,4.5400000000000003E-2]
["SINAPI 92514","SINAPI",92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",53.66,55.79,null,null,8.4199999999999997E-2,8.1000000000000003E-2]
["SINAPI 92518","SINAPI",92518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",47.58,49.55,null,null,9.5000000000000001E-2,9.1200000000000003E-2]
["SINAPI 92504","SINAPI",92504,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",95.72,99.17,null,null,4.7199999999999999E-2,4.5600000000000002E-2]
["SINAPI 92421","SINAPI",92421,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",114.67,120.67,null,null,0,0]
["SINAPI 92425","SINAPI",92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",95.92,100.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92413","SINAPI",92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",113.08,120.64,null,null,0,0]
["SINAPI 92461","SINAPI",92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",186.96,194.08,null,null,0,0]
["SINAPI 92467","SINAPI",92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",98,102.01,null,null,0,0]
["SINAPI 92447","SINAPI",92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",231.63,241.26,null,null,0,0]
["SINAPI 92476","SINAPI",92476,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",112.61,116.78,null,null,0,0]
["SINAPI 92464","SINAPI",92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",131.94,137.47999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96258","SINAPI",96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2",144.75,151.84,null,null,0,0]
["SINAPI 92747","SINAPI",92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",979.88,1002.09,null,null,0,0]
["SINAPI 92754","SINAPI",92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",682.17,697.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104504","SINAPI",104504,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104502","SINAPI",104502,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104491","SINAPI",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",3865.26,3872.31,null,null,0.96409999999999996,0.96240000000000003]
["SINAPI 104499","SINAPI",104499,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 35 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87439","SINAPI",87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2",44.21,46.45,null,null,0,0]
["SINAPI 104630","SINAPI",104630,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",34.39,36.01,null,null,0,0]
["SINAPI 87416","SINAPI",87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",45.43,47.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103088","SINAPI",103088,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG",10.54,10.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102921","SINAPI",102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",7.94,8.0500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 90285","SINAPI",90285,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",662.48,671.5,null,null,0,0]
["SINAPI 99858","SINAPI",99858,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99849","SINAPI",99849,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99854","SINAPI",99854,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3?, GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99843","SINAPI",99843,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94275","SINAPI",94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",45.03,46.11,null,null,0,0]
["SINAPI 104931","SINAPI",104931,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER, FINCADINHA, EM TRECHO CURVO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X08X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 94287","SINAPI",94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",33.65,34.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94285","SINAPI",94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",76.38,78.14,null,null,0,0]
["SINAPI 94267","SINAPI",94267,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M",57.71,59.61,null,null,1.14E-2,1.11E-2]
["SINAPI 105553","SINAPI",105553,"CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97599","SINAPI",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",21.15,21.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100918","SINAPI",100918,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100911","SINAPI",100911,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103783","SINAPI",103783,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100903","SINAPI",100903,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS","UN",34.229999999999997,35.71,null,null,0,0]
["SINAPI 97596","SINAPI",97596,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",75.64,77.95,null,null,0.64039999999999997,0.62139999999999995]
["SINAPI 98547","SINAPI",98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023","M2",225.69,230.75,null,null,0,0]
["SINAPI 98571","SINAPI",98571,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023","M2",48.06,50.32,null,null,0,0]
["SINAPI 98568","SINAPI",98568,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023","M2",90.93,95.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98551","SINAPI",98551,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023","M",0,0]
["SINAPI 91927","SINAPI",91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",5.13,5.29,null,null,0,0]
["SINAPI 91930","SINAPI",91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.83,10.1,null,null,0,0]
["SINAPI 92865","SINAPI",92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",16.89,18.05,null,null,0.17349999999999999,0.1623]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91940"},"SINAPI",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",22.79,24.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92866","SINAPI",92866,"CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.3,16.46,null,null,8.7599999999999997E-2,8.14E-2]
["SINAPI 91913","SINAPI",91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",21.07,22.49,null,null,0,0]
["SINAPI 91911","SINAPI",91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",21.55,22.97,null,null,0,0]
["SINAPI 91890","SINAPI",91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",17.45,18.53,null,null,0,0]
["SINAPI 91843","SINAPI",91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",8.73,9.0399999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 91838","SINAPI",91838,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M",0,0]
["SINAPI 91848","SINAPI",91848,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",0,0]
["SINAPI 91849","SINAPI",91849,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.5,9.9499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 91863","SINAPI",91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",15.06,15.68,null,null,0,0]
["SINAPI 91867","SINAPI",91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",13.53,14.02,null,null,0,0]
["SINAPI 92029","SINAPI",92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",67.5,71.16,null,null,0,0]
["SINAPI 91961","SINAPI",91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",68.75,72.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91988","SINAPI",91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",25.45,26.66,null,null,0,0]
["SINAPI 91963","SINAPI",91963,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",87,91.55,null,null,0,0]
["SINAPI 91965","SINAPI",91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",79.349999999999994,83.45,null,null,0,0]
["SINAPI 91958","SINAPI",91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.51,42.62,null,null,0,0]
["SINAPI 91976","SINAPI",91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",114.19,119.89,null,null,0,0]
["SINAPI 91879","SINAPI",91879,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",8.74,9.3000000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 91945","SINAPI",91945,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",16.649999999999999,17.62,null,null,0,0]
["SINAPI 91993","SINAPI",91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",56.17,59.51,null,null,0,0]
["SINAPI 91999","SINAPI",91999,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",26.3,27.57,null,null,0,0]
["SINAPI 92015","SINAPI",92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",70.989999999999995,74.14,null,null,0,0]
["SINAPI 91995","SINAPI",91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",31.02,32.68,null,null,0,0]
["SINAPI 92012","SINAPI",92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",90.9,95.89,null,null,0,0]
["SINAPI 95781","SINAPI",95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",41.54,43.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95793","SINAPI",95793,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95795","SINAPI",95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",39.01,40.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95803","SINAPI",95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",85.18,88.84,null,null,0,0]
["SINAPI 104402","SINAPI",104402,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",34.700000000000003,36.229999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 95807","SINAPI",95807,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",35.29,36.700000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95813","SINAPI",95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",26.72,27.29,null,null,0,0]
["SINAPI 95818","SINAPI",95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",69.47,72.73,null,null,0,0]
["SINAPI 95767","SINAPI",95767,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95739","SINAPI",95739,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95727","SINAPI",95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA","M",24.63,25.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104447","SINAPI",104447,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 101885","SINAPI",101885,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",10.199999999999999,10.220000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 101901","SINAPI",101901,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",211.22,211.96,null,null,0,0]
["SINAPI 97403","SINAPI",97403,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97399","SINAPI",97399,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97420","SINAPI",97420,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 3500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101900","SINAPI",101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",5042.47,5049.38,null,null,0,0]
["SINAPI 93674","SINAPI",93674,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93658","SINAPI",93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",25.14,25.85,null,null,0,0]
["SINAPI 101896","SINAPI",101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",718.5,725.41,null,null,0,0]
["SINAPI 93669","SINAPI",93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.81,87.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97377","SINAPI",97377,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 97368","SINAPI",97368,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 101880","SINAPI",101880,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",583.80999999999995,587.57000000000005,null,null,0.90849999999999997,0.90269999999999995]
["SINAPI 97359","SINAPI",97359,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",5319,5338.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101946","SINAPI",101946,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",220.61,228.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101544","SINAPI",101544,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",92.15,95.15,null,null,9.3100000000000002E-2,9.0200000000000002E-2]
["SINAPI 101565","SINAPI",101565,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",72.66,72.67,null,null,0,0]
["SINAPI 101567","SINAPI",101567,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",94.33,94.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101493","SINAPI",101493,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1536.53,1580.41,null,null,8.6999999999999994E-3,8.3999999999999995E-3]
["SINAPI 101509","SINAPI",101509,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",1929.76,1980.7,null,null,0.12870000000000001,0.12540000000000001]
["SINAPI 101510","SINAPI",101510,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",2141.1,2196.2600000000002,null,null,0.11600000000000001,0.11310000000000001]
["SINAPI 101522","SINAPI",101522,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1388.82,1416.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101514","SINAPI",101514,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",989.23,1012.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101535","SINAPI",101535,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1567.76,1591.75,null,null,0.14990000000000001,0.14760000000000001]
["SINAPI 101546","SINAPI",101546,"ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",31.86,32.07,null,null,0,0]
["SINAPI 94783","SINAPI",94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",18.899999999999999,19.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94707","SINAPI",94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",53.86,54.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94662","SINAPI",94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.54,12.02,null,null,0,0]
["SINAPI 105215","SINAPI",105215,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.57,10.76,null,null,0,0]
["SINAPI 105139","SINAPI",105139,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.010000000000002,20.46,null,null,0,0]
["SINAPI 105229","SINAPI",105229,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",34.07,34.6,null,null,0,0]
["SINAPI 94611","SINAPI",94611,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 79 MM X 3\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94732","SINAPI",94732,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",113.15,113.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94474","SINAPI",94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",146.77000000000001,149.6,null,null,0.76719999999999999,0.75270000000000004]
["SINAPI 105194","SINAPI",105194,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",94.44,96.86,null,null,0.69089999999999996,0.67369999999999997]
["SINAPI 105197","SINAPI",105197,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",177.51,179.93,null,null,0.83560000000000001,0.82430000000000003]
["SINAPI 105201","SINAPI",105201,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",320.37,323.70999999999998,null,null,0.87409999999999999,0.86509999999999998]
["SINAPI 94753","SINAPI",94753,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105205","SINAPI",105205,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",268.10000000000002,270.93,null,null,0.87250000000000005,0.86339999999999995]
["SINAPI 94677","SINAPI",94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.37,19.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94619","SINAPI",94619,"CURVA EM COBRE, DN 79 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94631","SINAPI",94631,"FLANGE CURTA EM COBRE, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94672","SINAPI",94672,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.43,6.73,null,null,0,0]
["SINAPI 94752","SINAPI",94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",220.71,222.66,null,null,0,0]
["SINAPI 96750","SINAPI",96750,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.21,20.99,null,null,0,0]
["SINAPI 94678","SINAPI",94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",16.32,17.04,null,null,0,0]
["SINAPI 105222","SINAPI",105222,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",77.55,78.36,null,null,0,0]
["SINAPI 105151","SINAPI",105151,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",26.9,27.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105180","SINAPI",105180,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.75,14.26,null,null,0,0]
["SINAPI 105144","SINAPI",105144,"LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",21.7,22.26,null,null,0,0]
["SINAPI 94606","SINAPI",94606,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",82.3,84.39,null,null,0.69679999999999997,0.67959999999999998]
["SINAPI 94729","SINAPI",94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",21.97,22.26,null,null,0,0]
["SINAPI 94465","SINAPI",94465,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",58.88,60.49,null,null,0.66590000000000005,0.6482]
["SINAPI 96742","SINAPI",96742,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",24.57,25.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105177","SINAPI",105177,"NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",157.63,159.54,null,null,0.85119999999999996,0.84099999999999997]
["SINAPI 94470","SINAPI",94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",124.91,127.13,null,null,0.78220000000000001,0.76849999999999996]
["SINAPI 94625","SINAPI",94625,"TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",1460.86,1465.8,null,null,0.95979999999999999,0.95650000000000002]
["SINAPI 94462","SINAPI",94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",103.77,105.72,null,null,0.77869999999999995,0.76439999999999997]
["SINAPI 94463","SINAPI",94463,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",127.11,129.38999999999999,null,null,0.78890000000000005,0.77500000000000002]
["SINAPI 94717","SINAPI",94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",41.48,41.76,null,null,0,0]
["SINAPI 96720","SINAPI",96720,"TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",20.62,21.16,null,null,0,0]
["SINAPI 96729","SINAPI",96729,"TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",33.92,34.57,null,null,0,0]
["SINAPI 96733","SINAPI",96733,"TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",164.4,166.08,null,null,0,0]
["SINAPI 94702","SINAPI",94702,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",180.23,183.24,null,null,0,0]
["SINAPI 94691","SINAPI",94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",14,14.47,null,null,0,0]
["SINAPI 96759","SINAPI",96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",30.04,31.09,null,null,0,0]
["SINAPI 94692","SINAPI",94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.87,20.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94696","SINAPI",94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",50.34,51.63,null,null,0,0]
["SINAPI 96816","SINAPI",96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",27.81,28.96,null,null,0.51849999999999996,0.49790000000000001]
["SINAPI 104531","SINAPI",104531,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104535","SINAPI",104535,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96873","SINAPI",96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",69.44,71.53,null,null,0.64359999999999995,0.62480000000000002]
["SINAPI 96837","SINAPI",96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.14,24.14,null,null,0.4914,0.47099999999999997]
["SINAPI 96852","SINAPI",96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.33,24.16,null,null,0.58250000000000002,0.5625]
["SINAPI 96854","SINAPI",96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",34.32,35.729999999999997,null,null,0.51600000000000001,0.49569999999999997]
["SINAPI 104538","SINAPI",104538,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96843","SINAPI",96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",32.229999999999997,33.67,null,null,0.4763,0.45590000000000003]
["SINAPI 96802","SINAPI",96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",447.93,449.94,null,null,0.94720000000000004,0.94299999999999995]
["SINAPI 104581","SINAPI",104581,"LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",16.190000000000001,16.850000000000001,null,null,0.5151,0.495]
["SINAPI 104577","SINAPI",104577,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.69,24.5,null,null,0.5998,0.57999999999999996]
["SINAPI 104587","SINAPI",104587,"TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96801","SINAPI",96801,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",21.68,22.31,null,null,0.66279999999999994,0.64410000000000001]
["SINAPI 104592","SINAPI",104592,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104554","SINAPI",104554,"TÊ MISTURADOR, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104560","SINAPI",104560,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96868","SINAPI",96868,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",21.61,22.55,null,null,0.49330000000000002,0.47270000000000001]
["SINAPI 96863","SINAPI",96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",42.8,44.61,null,null,0.50470000000000004,0.48420000000000002]
["SINAPI 96815","SINAPI",96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",36.659999999999997,37.93,null,null,0.59219999999999995,0.57240000000000002]
["SINAPI 96641","SINAPI",96641,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.97,21.61,null,null,0,0]
["SINAPI 96657","SINAPI",96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",29.08,29.5,null,null,0,0]
["SINAPI 96687","SINAPI",96687,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",21.83,22.91,null,null,0,0]
["SINAPI 96693","SINAPI",96693,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",71.2,73.16,null,null,0,0]
["SINAPI 96686","SINAPI",96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",17.72,18.8,null,null,0,0]
["SINAPI 96709","SINAPI",96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",136.09,138.27000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 96659","SINAPI",96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.15,10.59,null,null,0,0]
["SINAPI 96683","SINAPI",96683,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",374.31,376.79,null,null,0,0]
["SINAPI 96647","SINAPI",96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",30.31,31.21,null,null,0,0]
["SINAPI 96670","SINAPI",96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",27.94,28.67,null,null,0,0]
["SINAPI 96673","SINAPI",96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",81.58,82.85,null,null,0,0]
["SINAPI 104201","SINAPI",104201,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",23.97,24.73,null,null,0,0]
["SINAPI 96666","SINAPI",96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.25,21.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104329","SINAPI",104329,"CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",84,86.17,null,null,0,0]
["SINAPI 89710","SINAPI",89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",20.239999999999998,21.08,null,null,0,0]
["SINAPI 89728","SINAPI",89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",15.24,15.89,null,null,0,0]
["SINAPI 89730","SINAPI",89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",17.309999999999999,17.96,null,null,0,0]
["SINAPI 89810","SINAPI",89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",32.119999999999997,33.229999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89806","SINAPI",89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",23.05,23.69,null,null,0,0]
["SINAPI 104345","SINAPI",104345,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",46.18,47.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104350","SINAPI",104350,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",31.65,32.299999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89830","SINAPI",89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",40.700000000000003,41.57,null,null,0,0]
["SINAPI 89752","SINAPI",89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",8.93,9.36,null,null,0,0]
["SINAPI 89813","SINAPI",89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",6.48,6.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89786","SINAPI",89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",41.64,42.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89800","SINAPI",89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M",33.130000000000003,34.479999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89714","SINAPI",89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",44.16,46.44,null,null,0,0]
["SINAPI 89436","SINAPI",89436,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.19,9.6999999999999993,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89595"},"SINAPI",89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.55,14.92,null,null,0,0]
["SINAPI 104002","SINAPI",104002,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.22,18.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104009","SINAPI",104009,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.63,15.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103966","SINAPI",103966,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.15,10.48,null,null,0,0]
["SINAPI 89407","SINAPI",89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.06,10.66,null,null,0,0]
["SINAPI 89500","SINAPI",89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.51,14.05,null,null,0,0]
["SINAPI 89360","SINAPI",89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.84,11.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89415","SINAPI",89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.55,18.38,null,null,0,0]
["SINAPI 89525","SINAPI",89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",82.7,83.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89384","SINAPI",89384,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.62,14.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89363","SINAPI",89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.9,12.68,null,null,0,0]
["SINAPI 89506","SINAPI",89506,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",38.6,39.380000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89404","SINAPI",89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.58,9.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89367","SINAPI",89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.99,15.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103955","SINAPI",103955,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.33,11.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89374","SINAPI",89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.59,11.01,null,null,0,0]
["SINAPI 103991","SINAPI",103991,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.690000000000001,19.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89542","SINAPI",89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.48,25.78,null,null,0,0]
["SINAPI 89419","SINAPI",89419,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.52,7.95,null,null,0,0]
["SINAPI 103998","SINAPI",103998,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.44,16.059999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89434","SINAPI",89434,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.7,12.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89431","SINAPI",89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.14,10.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89614","SINAPI",89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",56.96,57.68,null,null,0,0]
["SINAPI 89630","SINAPI",89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",59.26,60.34,null,null,0,0]
["SINAPI 89443","SINAPI",89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.22,20.329999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 104004","SINAPI",104004,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.409999999999997,33.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89356","SINAPI",89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",27.27,29.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89450","SINAPI",89450,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",27.13,27.33,null,null,0,0]
["SINAPI 90374","SINAPI",90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.33,24.3,null,null,0,0]
["SINAPI 104005","SINAPI",104005,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",37.93,39.380000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89439","SINAPI",89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.22,14.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89390","SINAPI",89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.54,22.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89747","SINAPI",89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",33.770000000000003,34.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89666","SINAPI",89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.9700000000000006,9.4,null,null,0,0]
["SINAPI 89818","SINAPI",89818,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",60.28,60.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89643","SINAPI",89643,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.68,20.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89664","SINAPI",89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.989999999999998,20.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89650","SINAPI",89650,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",33.83,34.82,null,null,0,0]
["SINAPI 89729","SINAPI",89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",34.43,35.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89649","SINAPI",89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",35.67,36.659999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89645","SINAPI",89645,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",37.49,38.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89836","SINAPI",89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",223.67,224.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89651","SINAPI",89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.6300000000000008,9,null,null,0,0]
["SINAPI 104025","SINAPI",104025,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.82,33.51,null,null,0,0]
["SINAPI 104017","SINAPI",104017,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",52.53,53.75,null,null,0,0]
["SINAPI 104020","SINAPI",104020,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",63.56,64.260000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 89634","SINAPI",89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",43.42,45.22,null,null,0,0]
["SINAPI 89772","SINAPI",89772,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",100.33,100.52,null,null,0,0]
["SINAPI 89773","SINAPI",89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",161.57,161.82,null,null,0,0]
["SINAPI 89706","SINAPI",89706,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",65.41,66.73,null,null,0,0]
["SINAPI 89661","SINAPI",89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",27.12,27.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89828","SINAPI",89828,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",68.180000000000007,68.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89592","SINAPI",89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",166.42,168.84,null,null,0,0]
["SINAPI 89591","SINAPI",89591,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",136.38,138.80000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89524","SINAPI",89524,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",31.72,32.21,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104167"},"SINAPI",104167,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",126.98,128.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104176","SINAPI",104176,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",261.02,262.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89671","SINAPI",89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",47.63,48.56,null,null,0,0]
["SINAPI 89677","SINAPI",89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",82.17,83.78,null,null,0,0]
["SINAPI 89547","SINAPI",89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",23.84,24.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89512","SINAPI",89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",56.13,58.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89559","SINAPI",89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",70.180000000000007,70.62,null,null,0,0]
["SINAPI 89693","SINAPI",89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",84.62,86.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89566","SINAPI",89566,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",49.64,50.28,null,null,0,0]
["SINAPI 102240","SINAPI",102240,"DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102257","SINAPI",102257,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2",349.25,358.36,null,null,0.624,0.60809999999999997]
["SINAPI 102246","SINAPI",102246,"PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1)  - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102255","SINAPI",102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2",980.13,999.63,null,null,0,0]
["SINAPI 97433","SINAPI",97433,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",91.96,94.71,null,null,0.64070000000000005,0.62209999999999999]
["SINAPI 97479","SINAPI",97479,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",60,61.8,null,null,0.63049999999999995,0.61209999999999998]
["SINAPI 97521","SINAPI",97521,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",107.15,108.97,null,null,0.78820000000000001,0.77510000000000001]
["SINAPI 97489","SINAPI",97489,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",694.99,700.77,null,null,0.89590000000000003,0.88859999999999995]
["SINAPI 97547","SINAPI",97547,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",36.74,38.130000000000003,null,null,0.54410000000000003,0.52429999999999999]
["SINAPI 97522","SINAPI",97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",107.15,108.97,null,null,0.78820000000000001,0.77510000000000001]
["SINAPI 97490","SINAPI",97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",615.09,620.87,null,null,0.88239999999999996,0.87419999999999998]
["SINAPI 101908","SINAPI",101908,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",215.01,217.36,null,null,0,0]
["SINAPI 92700","SINAPI",92700,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",41.15,43.43,null,null,0.33539999999999998,0.31780000000000003]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",205.24,208.59,null,null,0.80210000000000004,0.78920000000000001]
["SINAPI 92387","SINAPI",92387,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",117.54,122.5,null,null,0.49559999999999998,0.47549999999999998]
["SINAPI 92672","SINAPI",92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.69,59.14,null,null,0.48070000000000002,0.46079999999999999]
["SINAPI 92680","SINAPI",92680,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",183.6,186.95,null,null,0.77880000000000005,0.76480000000000004]
["SINAPI 101934","SINAPI",101934,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",360.15,367.5,null,null,0.755,0.7399]
["SINAPI 97468","SINAPI",97468,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",80.12,82.06,null,null,0.70009999999999994,0.6835]
["SINAPI 97447","SINAPI",97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",234.54,239.08,null,null,0.75890000000000002,0.74450000000000005]
["SINAPI 92929","SINAPI",92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",63.09,66.09,null,null,0.43109999999999998,0.41160000000000002]
["SINAPI 92920","SINAPI",92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",45.19,47.71,null,null,0.3337,0.31609999999999999]
["SINAPI 92939","SINAPI",92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.71,35.25,null,null,0.44729999999999998,0.42780000000000001]
["SINAPI 92931","SINAPI",92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",83.33,86.64,null,null,0.52249999999999996,0.50249999999999995]
["SINAPI 92914","SINAPI",92914,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",163.37,167.26,null,null,0.71230000000000004,0.69569999999999999]
["SINAPI 92937","SINAPI",92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",167.62,171.87,null,null,0.69420000000000004,0.67710000000000004]
["SINAPI 101932","SINAPI",101932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",260.16000000000003,265.07,null,null,0.77239999999999998,0.7581]
["SINAPI 97508","SINAPI",97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",87.08,88.49,null,null,0.79190000000000005,0.77929999999999999]
["SINAPI 97446","SINAPI",97446,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",234.54,239.08,null,null,0.75890000000000002,0.74450000000000005]
["SINAPI 92660","SINAPI",92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",40.700000000000003,42.34,null,null,0.51400000000000001,0.49409999999999998]
["SINAPI 92664","SINAPI",92664,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",61.88,63.73,null,null,0.63360000000000005,0.61529999999999996]
["SINAPI 92347","SINAPI",92347,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",114.99,118.61,null,null,0.62209999999999999,0.60309999999999997]
["SINAPI 92661","SINAPI",92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",46.24,47.97,null,null,0.54559999999999997,0.52600000000000002]
["SINAPI 92375","SINAPI",92375,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",79.03,82.34,null,null,0.4965,0.47660000000000002]
["SINAPI 95696","SINAPI",95696,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",74.11,74.48,null,null,0,0]
["SINAPI 92652","SINAPI",92652,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",64.92,66.34,null,null,0.7429,0.72699999999999998]
["SINAPI 92364","SINAPI",92364,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",59.04,59.95,null,null,0.81689999999999996,0.80449999999999999]
["SINAPI 92367","SINAPI",92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",115.14,116.41,null,null,0.87090000000000001,0.86140000000000005]
["SINAPI 92360","SINAPI",92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",92.27,92.79,null,null,0.93400000000000005,0.92879999999999996]
["SINAPI 92362","SINAPI",92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",199.12,200.17,null,null,0.93779999999999997,0.93289999999999995]
["SINAPI 97552","SINAPI",97552,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",53.13,54.97,null,null,0.5786,0.55920000000000003]
["SINAPI 97531","SINAPI",97531,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",154.96,157.37,null,null,0.80349999999999999,0.79120000000000001]
["SINAPI 97495","SINAPI",97495,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",477.96,484.24,null,null,0.83579999999999999,0.82489999999999997]
["SINAPI 92706","SINAPI",92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",83.28,88.24,null,null,0.28949999999999998,0.2732]
["SINAPI 92684","SINAPI",92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",119.06,122.77,null,null,0.622,0.60319999999999996]
["SINAPI 92356","SINAPI",92356,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",153.44,160.06,null,null,0.48270000000000002,0.4627]
["SINAPI 92898","SINAPI",92898,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",55.76,57.3,null,null,0.66590000000000005,0.64800000000000002]
["SINAPI 92894","SINAPI",92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",113.21,116.21,null,null,0.68300000000000005,0.6653]
["SINAPI 92891","SINAPI",92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",338.45,342.34,null,null,0.86109999999999998,0.85129999999999995]
["SINAPI 100821","SINAPI",100821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO,  METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100836","SINAPI",100836,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100832","SINAPI",100832,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100814","SINAPI",100814,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100842","SINAPI",100842,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100807"},"SINAPI",100807,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",26.06,27.54,null,null,0.34570000000000001,0.32719999999999999]
["SINAPI 100802","SINAPI",100802,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",45.6,47.08,null,null,0.625,0.60540000000000005]
["SINAPI 100794","SINAPI",100794,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",45,46.43,null,null,0.63329999999999997,0.61380000000000001]
["SINAPI 103279","SINAPI",103279,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103253","SINAPI",103253,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",6083.47,6097.83,null,null,6.7000000000000002E-3,6.6E-3]
["SINAPI 103268","SINAPI",103268,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",8382.94,8404.57,null,null,5.5999999999999999E-3,5.5999999999999999E-3]
["SINAPI 103273","SINAPI",103273,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",13556.53,13590.48,null,null,2.18E-2,2.1700000000000001E-2]
["SINAPI 103252","SINAPI",103252,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",3898.32,3912.07,null,null,1.04E-2,1.04E-2]
["SINAPI 103264","SINAPI",103264,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",11090.08,11121.67,null,null,2.69E-2,2.69E-2]
["SINAPI 103286","SINAPI",103286,"DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97329","SINAPI",97329,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",55.18,55.5,null,null,0.7419,0.73770000000000002]
["SINAPI 103892","SINAPI",103892,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",18.11,19.010000000000002,null,null,0.39589999999999997,0.37719999999999998]
["SINAPI 103900","SINAPI",103900,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.12,24.18,null,null,0.45419999999999999,0.43419999999999997]
["SINAPI 93071","SINAPI",93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",169.88,170.74,null,null,0.93859999999999999,0.93389999999999995]
["SINAPI 103893","SINAPI",103893,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.83,23.51,null,null,0.6421,0.62360000000000004]
["SINAPI 103899","SINAPI",103899,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",34.29,35.04,null,null,0.73899999999999999,0.72319999999999995]
["SINAPI 103863","SINAPI",103863,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",35.19,36.01,null,null,0.72009999999999996,0.70369999999999999]
["SINAPI 93100","SINAPI",93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",31.02,31.81,null,null,0.69630000000000003,0.67900000000000005]
["SINAPI 93121","SINAPI",93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.28,30.8,null,null,0.79659999999999997,0.78310000000000002]
["SINAPI 103805","SINAPI",103805,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.84,22.09,null,null,0.28499999999999998,0.26889999999999997]
["SINAPI 103812","SINAPI",103812,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",56.41,59.32,null,null,0.38540000000000002,0.36649999999999999]
["SINAPI 103845","SINAPI",103845,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",44.43,46.33,null,null,0.48930000000000001,0.46920000000000001]
["SINAPI 93089","SINAPI",93089,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",48.71,49.3,null,null,0.85460000000000003,0.84440000000000004]
["SINAPI 103828","SINAPI",103828,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",97.09,99.03,null,null,0.76060000000000005,0.74570000000000003]
["SINAPI 103861","SINAPI",103861,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",89.53,90.8,null,null,0.83020000000000005,0.81859999999999999]
["SINAPI 93099","SINAPI",93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.03,28.25,null,null,0.46949999999999997,0.44919999999999999]
["SINAPI 93124","SINAPI",93124,"CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",92.03,92.93,null,null,0.8831,0.87450000000000006]
["SINAPI 93125","SINAPI",93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",134.96,136.13,null,null,0.89659999999999995,0.88890000000000002]
["SINAPI 93052","SINAPI",93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",516.48,516.78,null,null,0.9929,0.99229999999999996]
["SINAPI 103862","SINAPI",103862,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",578.79999999999995,580.07000000000005,null,null,0.97370000000000001,0.97160000000000002]
["SINAPI 103847","SINAPI",103847,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.06,13.85,null,null,0.28100000000000003,0.26500000000000001]
["SINAPI 92294","SINAPI",92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.62,18.010000000000002,null,null,0.73099999999999998,0.71519999999999995]
["SINAPI 92297","SINAPI",92297,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",66.72,67.489999999999995,null,null,0.85960000000000003,0.8498]
["SINAPI 103848","SINAPI",103848,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.09,13.88,null,null,0.28270000000000001,0.2666]
["SINAPI 93056","SINAPI",93056,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.62,18.010000000000002,null,null,0.73099999999999998,0.71519999999999995]
["SINAPI 103860","SINAPI",103860,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.08,29.35,null,null,0.4587,0.43880000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92332"},"SINAPI",92332,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.86,21.92,null,null,0.3931,0.37409999999999999]
["SINAPI 92301","SINAPI",92301,"TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",71.42,72.41,null,null,0.83320000000000005,0.82179999999999997]
["SINAPI 92308","SINAPI",92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",54.6,55.7,null,null,0.56999999999999995,0.55869999999999997]
["SINAPI 103836","SINAPI",103836,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",101.51,103.49,null,null,0.7681,0.75339999999999996]
["SINAPI 103803","SINAPI",103803,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",72.290000000000006,73.88,null,null,0.74050000000000005,0.72460000000000002]
["SINAPI 103837","SINAPI",103837,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",127.77,130.19,null,null,0.77629999999999999,0.76190000000000002]
["SINAPI 92283","SINAPI",92283,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",173.14,173.62,null,null,0.56989999999999996,0.56840000000000002]
["SINAPI 97339","SINAPI",97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",200.03,200.61,null,null,0.96609999999999996,0.96330000000000005]
["SINAPI 103865","SINAPI",103865,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26.92,28.49,null,null,0.30459999999999998,0.2878]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98462"},"SINAPI",98462,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN",10412.549999999999,10692.14,null,null,0,0]
["SINAPI 105128","SINAPI",105128,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",110.9,113.29,null,null,0,0]
["SINAPI 98456","SINAPI",98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",150.81,156.36000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 105122","SINAPI",105122,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105134","SINAPI",105134,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98457","SINAPI",98457,"TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 104690","SINAPI",104690,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA","M2",0,0]
["SINAPI 101961","SINAPI",101961,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA","M2",0,0]
["SINAPI 101963","SINAPI",101963,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA","M2",185.94,189.64,null,null,4.0000000000000001E-3,3.8999999999999998E-3]
["SINAPI 96616","SINAPI",96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3",814.3,849.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104043","SINAPI",104043,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",8.41,8.6999999999999993,null,null,0.53149999999999997,0.51380000000000003]
["SINAPI 104084","SINAPI",104084,"CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",85.66,85.94,null,null,0,0]
["SINAPI 104038","SINAPI",104038,"COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, SAIDA COM ROSCA, DN 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104062","SINAPI",104062,"CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",76.05,76.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104083","SINAPI",104083,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",74.760000000000005,75.040000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 104086","SINAPI",104086,"TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M",102.56,103.39,null,null,0,0]
["SINAPI 104072","SINAPI",104072,"TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",283.23,284.11,null,null,0,0]
["SINAPI 99811","SINAPI",99811,"LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2",4.3899999999999997,4.7300000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 99805","SINAPI",99805,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2",13.78,14.8,null,null,0,0]
["SINAPI 99807","SINAPI",99807,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",2.0099999999999998,2.16,null,null,0,0]
["SINAPI 99808","SINAPI",99808,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2",4.72,5.04,null,null,0,0]
["SINAPI 101376","SINAPI",101376,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4805.18,5194.4399999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 90766","SINAPI",90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.7,29.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101381","SINAPI",101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6033.04,6541.07,null,null,0,0]
["SINAPI 88248","SINAPI",88248,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.49,29.72,null,null,0,0]
["SINAPI 101387","SINAPI",101387,"AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5040.1000000000004,5430.29,null,null,0,0]
["SINAPI 88251","SINAPI",88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.02,30.23,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101394"},"SINAPI",101394,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5389.23,5820.86,null,null,0,0]
["SINAPI 95408","SINAPI",95408,"CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",16.7,18.690000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95308","SINAPI",95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 95313","SINAPI",95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 95394","SINAPI",95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.92,1.03,null,null,0,0]
["SINAPI 95421","SINAPI",95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",135.72999999999999,151.84,null,null,0,0]
["SINAPI 95398","SINAPI",95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.11,null,null,0,0]
["SINAPI 95321","SINAPI",95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,0.22,null,null,0,0]
["SINAPI 101300","SINAPI",101300,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.06,29.15,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101310"},"SINAPI",101310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",44.43,49.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101313","SINAPI",101313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",119.29,133.44999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 95401","SINAPI",95401,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.72,0.81,null,null,0,0]
["SINAPI 95337","SINAPI",95337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.26,0.28999999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101325","SINAPI",101325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",50.27,56.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101329","SINAPI",101329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",56.01,62.66,null,null,0,0]
["SINAPI 100295","SINAPI",100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.63,0.7,null,null,0,0]
["SINAPI 101320","SINAPI",101320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",28.3,31.66,null,null,0,0]
["SINAPI 95349","SINAPI",95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101338","SINAPI",101338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.73,29.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101342","SINAPI",101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",25.89,28.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101347","SINAPI",101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",36.270000000000003,40.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101351","SINAPI",101351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",25.89,28.97,null,null,0,0]
["SINAPI 95367","SINAPI",95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,0.28000000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95372","SINAPI",95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.35,0.39,null,null,0,0]
["SINAPI 95374","SINAPI",95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.35,0.39,null,null,0,0]
["SINAPI 95379","SINAPI",95379,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.27,0.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100536","SINAPI",100536,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",45.4,50.79,null,null,0,0]
["SINAPI 95383","SINAPI",95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28999999999999998,0.32,null,null,0,0]
["SINAPI 90775","SINAPI",90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.22,24.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101401","SINAPI",101401,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7220.76,7869.18,null,null,0,0]
["SINAPI 93567","SINAPI",93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",22878.19,25541.759999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101409","SINAPI",101409,"INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6096.62,6639.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101413","SINAPI",101413,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5646.45,6113.59,null,null,0,0]
["SINAPI 90780","SINAPI",90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",62.64,69.72,null,null,0,0]
["SINAPI 105535","SINAPI",105535,"MONTADOR DE FÔRMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0,0]
["SINAPI 88282","SINAPI",88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.08,36.049999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101426","SINAPI",101426,"OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5822.85,6332.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101429","SINAPI",101429,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4538.34,4895.92,null,null,0,0]
["SINAPI 88296","SINAPI",88296,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40.74,44.6,null,null,0,0]
["SINAPI 88302","SINAPI",88302,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.86,34.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88301","SINAPI",88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.86,34.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88308","SINAPI",88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.83,36.729999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 88314","SINAPI",88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.73,31.17,null,null,0,0]
["SINAPI 88315","SINAPI",88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.75,36.65,null,null,0,0]
["SINAPI 101454","SINAPI",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5394.35,5805.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100321","SINAPI",100321,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6194.35,6875.99,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101457"},"SINAPI",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5827.63,6338.22,null,null,0,0]
["SINAPI 99063","SINAPI",99063,"LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024","M",10.75,11.5,null,null,1.9E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 100851","SINAPI",100851,"ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",89.16,89.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100850","SINAPI",100850,"ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100875","SINAPI",100875,"BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",782.24,786.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100870","SINAPI",100870,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",261.74,265.11,null,null,0,0]
["SINAPI 86936","SINAPI",86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",656.47,659.95,null,null,0,0]
["SINAPI 86887","SINAPI",86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",80.349999999999994,80.89,null,null,0,0]
["SINAPI 86941","SINAPI",86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1004.3,1012.39,null,null,0,0]
["SINAPI 100858","SINAPI",100858,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",797.36,800.95,null,null,0,0]
["SINAPI 86883","SINAPI",86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",12.36,12.66,null,null,0,0]
["SINAPI 86921","SINAPI",86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",855.02,862.91,null,null,0,0]
["SINAPI 86875","SINAPI",86875,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",578.16,581.91,null,null,0,0]
["SINAPI 86914","SINAPI",86914,"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",96.48,97.02,null,null,0,0]
["SINAPI 86911","SINAPI",86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",85.72,86.14,null,null,0,0]
["SINAPI 100848","SINAPI",100848,"VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",626.41999999999996,628.58000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 86880","SINAPI",86880,"VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",26.26,26.7,null,null,0,0]
["SINAPI 101635","SINAPI",101635,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101660","SINAPI",101660,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",970.14,972.18,null,null,2.1700000000000001E-2,2.1600000000000001E-2]
["SINAPI 101630","SINAPI",101630,"SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN",84.81,87.07,null,null,0.248,0.24149999999999999]
["SINAPI 104231","SINAPI",104231,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",146.61000000000001,151.13999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 87808","SINAPI",87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",125.56,128.80000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 87832","SINAPI",87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",146.19999999999999,152.18,null,null,0,0]
["SINAPI 104259","SINAPI",104259,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",150.69,156.87,null,null,0,0]
["SINAPI 104222","SINAPI",104222,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",78.72,83.51,null,null,0,0]
["SINAPI 104234","SINAPI",104234,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",45.53,48.01,null,null,0,0]
["SINAPI 104258","SINAPI",104258,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",109.92,117.26,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87831"},"SINAPI",87831,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",106.36,113.44,null,null,0,0]
["SINAPI 104236","SINAPI",104236,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",43.74,45.73,null,null,8.1199999999999994E-2,7.7600000000000002E-2]
["SINAPI 104252","SINAPI",104252,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",85.9,91.12,null,null,0.1086,0.1024]
["SINAPI 104215","SINAPI",104215,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",87.09,92.22,null,null,0.1036,9.7799999999999998E-2]
["SINAPI 104241","SINAPI",104241,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",62.4,65.64,null,null,0,0]
["SINAPI 87797","SINAPI",87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",61.04,64.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87784","SINAPI",87784,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",84.39,89.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87825","SINAPI",87825,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",82.6,88.19,null,null,0,0]
["SINAPI 104954","SINAPI",104954,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",53.5,56.89,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87536"},"SINAPI",87536,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",38.93,41.09,null,null,0,0]
["SINAPI 104961","SINAPI",104961,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",57.12,60.86,null,null,0,0]
["SINAPI 87527","SINAPI",87527,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",42.78,45.33,null,null,0,0]
["SINAPI 104970","SINAPI",104970,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",41.32,44.07,null,null,0,0]
["SINAPI 87529","SINAPI",87529,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",39.04,41.28,null,null,0,0]
["SINAPI 104978","SINAPI",104978,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",41.39,44.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103300","SINAPI",103300,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103299","SINAPI",103299,"INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103302","SINAPI",103302,"INSTALAÇÃO DE FLOREIRA CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87853"},"SINAPI",87853,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",145.69999999999999,147.77000000000001,null,null,7.9000000000000008E-3,7.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105103","SINAPI",105103,"ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024","M",103.7,112.33,null,null,0,0]
["SINAPI 105112","SINAPI",105112,"ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024","M",186.58,201.96,null,null,0,0]
["SINAPI 98508","SINAPI",98508,"PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 1,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98516","SINAPI",98516,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",304.56,315.97000000000003,null,null,0.15240000000000001,0.1469]
["SINAPI 98514","SINAPI",98514,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 91598","SINAPI",91598,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024","KG",11.52,11.56,null,null,3.6499999999999998E-2,3.6299999999999999E-2]
["SINAPI 91602","SINAPI",91602,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",11.39,11.55,null,null,0,0]
["SINAPI 91595","SINAPI",91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS","KG",12.25,12.33,null,null,3.7600000000000001E-2,3.73E-2]
["SINAPI 99431","SINAPI",99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",675.25,678.17,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 99433","SINAPI",99433,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",719.75,724.15,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 105822","SINAPI",105822,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",20.46,21.6,null,null,0,0]
["SINAPI 91525","SINAPI",91525,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",7.92,8.4,null,null,0,0]
["SINAPI 105821","SINAPI",105821,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",11.33,12.25,null,null,0,0]
["SINAPI 91520","SINAPI",91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",2.42,2.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102573","SINAPI",102573,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 103082","SINAPI",103082,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96364","SINAPI",96364,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",156.31,158.61000000000001,null,null,1.6400000000000001E-2,1.6199999999999999E-2]
["SINAPI 96360","SINAPI",96360,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",127.56,129.55000000000001,null,null,2.01E-2,1.9800000000000002E-2]
["SINAPI 104724","SINAPI",104724,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",95.9,97.58,null,null,1.8800000000000001E-2,1.84E-2]
["SINAPI 103206","SINAPI",103206,"INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",2412.92,2422.91,null,null,0.94179999999999997,0.93789999999999996]
["SINAPI 103212","SINAPI",103212,"INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103213","SINAPI",103213,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103195","SINAPI",103195,"INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2207.42,2215.16,null,null,0.94710000000000005,0.94379999999999997]
["SINAPI 103208","SINAPI",103208,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",1985.29,1995.28,null,null,0.92920000000000003,0.92459999999999998]
["SINAPI 95000","SINAPI",95000,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104312","SINAPI",104312,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104626"},"SINAPI",104626,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023","M3",700.68,709.52,null,null,0,0]
["SINAPI 101170","SINAPI",101170,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2",45.85,47.23,null,null,8.4000000000000005E-2,8.1500000000000003E-2]
["SINAPI 93679","SINAPI",93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",80.89,82.57,null,null,1.6000000000000001E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 92403","SINAPI",92403,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",59.5,60.19,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 104437","SINAPI",104437,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92397","SINAPI",92397,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",62.39,63.31,null,null,1E-3,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 97120","SINAPI",97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",9.64,9.81,null,null,0,0]
["SINAPI 103907","SINAPI",103907,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",137.96,139.77000000000001,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 97105","SINAPI",97105,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",144.15,145.99,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103916"},"SINAPI",103916,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2",176.44,178.15,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103921","SINAPI",103921,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",0,0]
["SINAPI 101972","SINAPI",101972,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 104099","SINAPI",104099,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92121","SINAPI",92121,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3",37.42,40.130000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 103617","SINAPI",103617,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 180 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103596","SINAPI",103596,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103642","SINAPI",103642,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103610","SINAPI",103610,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103611","SINAPI",103611,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103633","SINAPI",103633,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103634","SINAPI",103634,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103652","SINAPI",103652,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103608","SINAPI",103608,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 96127","SINAPI",96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",14.15,14.81,null,null,0,0]
["SINAPI 88426","SINAPI",88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",19.66,20.079999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 88417","SINAPI",88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",17.37,17.61,null,null,0,0]
["SINAPI 95624","SINAPI",95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",25.21,26.8,null,null,0,0]
["SINAPI 88494","SINAPI",88494,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",25.88,27.68,null,null,0,0]
["SINAPI 104645","SINAPI",104645,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104640","SINAPI",104640,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",14.4,15.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102198","SINAPI",102198,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102233","SINAPI",102233,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",12.63,13.28,null,null,0,0]
["SINAPI 102209","SINAPI",102209,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",9.6199999999999992,10.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102212","SINAPI",102212,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102223","SINAPI",102223,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",34.89,36.950000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 102216","SINAPI",102216,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 100735","SINAPI",100735,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",13.11,13.99,null,null,0,0]
["SINAPI 100742","SINAPI",100742,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",29.33,31.29,null,null,0,0]
["SINAPI 100745","SINAPI",100745,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",27.71,29.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100747","SINAPI",100747,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",10.78,10.96,null,null,0,0]
["SINAPI 100726","SINAPI",100726,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",31.86,33.82,null,null,0,0]
["SINAPI 100732","SINAPI",100732,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 100755","SINAPI",100755,"PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102507","SINAPI",102507,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",6.93,7.24,null,null,0,0]
["SINAPI 102508","SINAPI",102508,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",48.01,49.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102494","SINAPI",102494,"PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M2",64.16,65.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102516","SINAPI",102516,"PINTURA DE SÍMBOLO \"GESTANTE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 101730","SINAPI",101730,"ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101737","SINAPI",101737,"PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2",123.63,125.46,null,null,0,0]
["SINAPI 98675","SINAPI",98675,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, PARA RECEBER REVESTIMENTO TEXTIL. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101091","SINAPI",101091,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2",136.49,141.35,null,null,0,0]
["SINAPI 101751","SINAPI",101751,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",209.99,212.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101728","SINAPI",101728,"PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101738","SINAPI",101738,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M",33.11,34.479999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 100604","SINAPI",100604,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",680.67,699.53,null,null,1.01E-2,9.7999999999999997E-3]
["SINAPI 100607","SINAPI",100607,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",699.63,718.75,null,null,9.7999999999999997E-3,9.5999999999999992E-3]
["SINAPI 100584","SINAPI",100584,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",692.81,715.35,null,null,1.14E-2,1.11E-2]
["SINAPI 100617","SINAPI",100617,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",1226.57,1270.19,null,null,6.0000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3]
["SINAPI 100592","SINAPI",100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",874.81,903.27,null,null,9.9000000000000008E-3,9.5999999999999992E-3]
["SINAPI 100597","SINAPI",100597,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",1206,1243.6199999999999,null,null,7.7000000000000002E-3,7.4999999999999997E-3]
["SINAPI 100623","SINAPI",100623,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN",2564.44,2581.63,null,null,0.78510000000000002,0.77980000000000005]
["SINAPI 99283","SINAPI",99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1209.01,1271.67,null,null,0,0]
["SINAPI 97981","SINAPI",97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1282.99,1346.07,null,null,0,0]
["SINAPI 99241","SINAPI",99241,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M",1874.06,1969.87,null,null,0,0]
["SINAPI 99266","SINAPI",99266,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",1874.06,1969.87,null,null,0,0]
["SINAPI 99323","SINAPI",99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",3211.91,3376.84,null,null,0,0]
["SINAPI 99325","SINAPI",99325,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M",3479.59,3658.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98011","SINAPI",98011,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M",2220.2600000000002,2330.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98031","SINAPI",98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",3072.44,3224.67,null,null,0,0]
["SINAPI 98033","SINAPI",98033,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M",3346.19,3512.07,null,null,0,0]
["SINAPI 98045","SINAPI",98045,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",4178.07,4385.3900000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 99280","SINAPI",99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",2076.65,2172.73,null,null,1.0200000000000001E-2,9.7000000000000003E-3]
["SINAPI 102142","SINAPI",102142,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",2558.27,2611.58,null,null,0.44390000000000002,0.43480000000000002]
["SINAPI 99256","SINAPI",99256,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",5845,6085.31,null,null,1.6400000000000001E-2,1.5800000000000002E-2]
["SINAPI 99274","SINAPI",99274,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",5423.13,5653.84,null,null,1.5299999999999999E-2,1.47E-2]
["SINAPI 99279","SINAPI",99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",6120.75,6380.46,null,null,1.5599999999999999E-2,1.4999999999999999E-2]
["SINAPI 99313","SINAPI",99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",15605.04,16182.7,null,null,1.9300000000000001E-2,1.8599999999999998E-2]
["SINAPI 98014","SINAPI",98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",6874.53,7150,null,null,1.6400000000000001E-2,1.5800000000000002E-2]
["SINAPI 98408","SINAPI",98408,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",4807.17,5009.4799999999996,null,null,1.46E-2,1.4E-2]
["SINAPI 98020","SINAPI",98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",6144.18,6391,null,null,1.6299999999999999E-2,1.5699999999999999E-2]
["SINAPI 98040","SINAPI",98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",12680.72,13149.45,null,null,1.83E-2,1.77E-2]
["SINAPI 97934","SINAPI",97934,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN",2391.11,2448.13,null,null,0.41249999999999998,0.40289999999999998]
["SINAPI 97957","SINAPI",97957,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",2722.25,2841.38,null,null,1.6000000000000001E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 98051","SINAPI",98051,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",1023.11,1072.6300000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99270","SINAPI",99270,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",617.91999999999996,629.99,null,null,0.59989999999999999,0.58840000000000003]
["SINAPI 101799","SINAPI",101799,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",1059.2,1066.83,null,null,0,0]
["SINAPI 102475","SINAPI",102475,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",552.14,561.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102477","SINAPI",102477,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",595.69000000000005,604.94000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 94974","SINAPI",94974,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3",449.52,462.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102479","SINAPI",102479,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",470.67,478.65,null,null,0,0]
["SINAPI 104840","SINAPI",104840,"ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103767","SINAPI",103767,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103770","SINAPI",103770,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103774","SINAPI",103774,"REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97091","SINAPI",97091,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG",15.8,15.9,null,null,0,0]
["SINAPI 97084","SINAPI",97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2",0.85,0.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103069","SINAPI",103069,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103075","SINAPI",103075,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",208.36,211.14,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 103064","SINAPI",103064,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97102","SINAPI",97102,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",217.77,220.87,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 97086","SINAPI",97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2",153.46,163.5,null,null,0,0]
["SINAPI 91188","SINAPI",91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE  50 MM. AF_09/2023","UN",14.89,15.92,null,null,1.21E-2,1.1299999999999999E-2]
["SINAPI 95541","SINAPI",95541,"FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023","UN",29.79,32.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91186","SINAPI",91186,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",31.8,34.270000000000003,null,null,3.7400000000000003E-2,3.4700000000000002E-2]
["SINAPI 91174","SINAPI",91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M",8.0500000000000007,8.48,null,null,0,0]
["SINAPI 104758","SINAPI",104758,"FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",18.53,20.11,null,null,0,0]
["SINAPI 104771","SINAPI",104771,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",2.95,3.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90440","SINAPI",90440,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",30.18,32.64,null,null,2.8500000000000001E-2,2.63E-2]
["SINAPI 104773","SINAPI",104773,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",2.57,2.77,null,null,7.0000000000000007E-2,6.5000000000000002E-2]
["SINAPI 90454","SINAPI",90454,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",7.28,7.65,null,null,0,0]
["SINAPI 90447","SINAPI",90447,"RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",9.9499999999999993,10.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104764","SINAPI",104764,"SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",22.04,22.94,null,null,0.25540000000000002,0.24540000000000001]
["SINAPI 96563","SINAPI",96563,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M",62.7,65.31,null,null,0.15959999999999999,0.15329999999999999]
["SINAPI 102469","SINAPI",102469,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 101867","SINAPI",101867,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",44.8,47.82,null,null,2.2000000000000001E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 101859","SINAPI",101859,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",36.479999999999997,38.83,null,null,1.4E-3,1.2999999999999999E-3]
["SINAPI 101852","SINAPI",101852,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",85.02,89.15,null,null,0.12670000000000001,0.1208]
["SINAPI 101843","SINAPI",101843,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",140.35,141.33000000000001,null,null,5.5599999999999997E-2,5.5300000000000002E-2]
["SINAPI 101835","SINAPI",101835,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",252.49,264.33999999999997,null,null,1.03E-2,9.9000000000000008E-3]
["SINAPI 101827","SINAPI",101827,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",200.9,212.55,null,null,6.6E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 101822","SINAPI",101822,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",148.33000000000001,159.97999999999999,null,null,8.8999999999999999E-3,8.3000000000000001E-3]
["SINAPI 101814","SINAPI",101814,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",53.91,56.79,null,null,4.5999999999999999E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 102098","SINAPI",102098,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",2022.75,2052.9,null,null,2.3400000000000001E-2,2.3E-2]
["SINAPI 92990","SINAPI",92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",77.180000000000007,77.709999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 93018","SINAPI",93018,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",30.48,32.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103487","SINAPI",103487,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 93017","SINAPI",93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",70.94,73.17,null,null,0,0]
["SINAPI 100554","SINAPI",100554,"CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",6.75,7.12,null,null,0,0]
["SINAPI 98296","SINAPI",98296,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",11.67,11.81,null,null,0,0]
["SINAPI 98262","SINAPI",98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",5.74,6.08,null,null,0,0]
["SINAPI 98291","SINAPI",98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",4.8499999999999996,4.9800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 98285","SINAPI",98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",13.63,14.41,null,null,0,0]
["SINAPI 98277","SINAPI",98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",17.7,17.93,null,null,0,0]
["SINAPI 98279","SINAPI",98279,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",39.51,39.85,null,null,0,0]
["SINAPI 98302","SINAPI",98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",1206.78,1239.22,null,null,0,0]
["SINAPI 98305","SINAPI",98305,"RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",2545.6999999999998,2551.06,null,null,0,0]
["SINAPI 103403","SINAPI",103403,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",38.51,41.44,null,null,0,0]
["SINAPI 103400","SINAPI",103400,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",19.25,20.71,null,null,0,0]
["SINAPI 103419","SINAPI",103419,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",96.31,103.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103423","SINAPI",103423,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",151.94999999999999,163.5,null,null,0,0]
["SINAPI 103434","SINAPI",103434,"COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",45.63,46.15,null,null,0.85009999999999997,0.84050000000000002]
["SINAPI 103483","SINAPI",103483,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103470","SINAPI",103470,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103477","SINAPI",103477,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103464","SINAPI",103464,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103447","SINAPI",103447,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103455","SINAPI",103455,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103428","SINAPI",103428,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",249.97,253.22,null,null,0.82879999999999998,0.81810000000000005]
["SINAPI 103377","SINAPI",103377,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",266.16000000000003,266.32,null,null,0.99250000000000005,0.9919]
["SINAPI 103380","SINAPI",103380,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103374","SINAPI",103374,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103441","SINAPI",103441,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",406.62,413.12,null,null,0.78949999999999998,0.77710000000000001]
["SINAPI 88789","SINAPI",88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",505.48,510.91,null,null,0,0]
["SINAPI 87267","SINAPI",87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",74.22,76.819999999999993,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87269"},"SINAPI",87269,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",72.739999999999995,75.25,null,null,0,0]
["SINAPI 104615","SINAPI",104615,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",320.54000000000002,324.43,null,null,0,0]
["SINAPI 87251","SINAPI",87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",59.94,60.94,null,null,0,0]
["SINAPI 87256","SINAPI",87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",82.98,85,null,null,0,0]
["SINAPI 87261","SINAPI",87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",154.57,158.31,null,null,0,0]
["SINAPI 103741","SINAPI",103741,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103759","SINAPI",103759,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F DUPLA - 1070 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103749","SINAPI",103749,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103689","SINAPI",103689,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS","M2",466.92,470.95,null,null,0.85670000000000002,0.84930000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103700"},"SINAPI",103700,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103708","SINAPI",103708,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103720","SINAPI",103720,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103721","SINAPI",103721,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103732","SINAPI",103732,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103692","SINAPI",103692,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103691","SINAPI",103691,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 96990","SINAPI",96990,"CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 2 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104744","SINAPI",104744,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 96978","SINAPI",96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",75.239999999999995,75.45,null,null,0,0]
["SINAPI 96983","SINAPI",96983,"SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104993","SINAPI",104993,"CAIXA DE EMBUTIR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95677","SINAPI",95677,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95649","SINAPI",95649,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1133.83,1148.5999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 95658","SINAPI",95658,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",676.75,697.86,null,null,0,0]
["SINAPI 95663","SINAPI",95663,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1270.96,1306.3499999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1329.32,1367.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95646","SINAPI",95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",637.29999999999995,660.35,null,null,0,0]
["SINAPI 95639","SINAPI",95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",985.81,1016.58,null,null,0.4945,0.47949999999999998]
["SINAPI 98752","SINAPI",98752,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M",216.65,222.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98525","SINAPI",98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2",0.69,0.71,null,null,0,0]
["SINAPI 94232","SINAPI",94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN",3.57,3.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94221","SINAPI",94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",29.81,30.92,null,null,0,0]
["SINAPI 94224","SINAPI",94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M",31.01,33.270000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 100327","SINAPI",100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M",58.01,59.01,null,null,0.45750000000000002,0.44979999999999998]
["SINAPI 94448","SINAPI",94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",67.900000000000006,69.95,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 94443","SINAPI",94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",46.64,47.91,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 94207","SINAPI",94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",46.42,47.08,null,null,0,0]
["SINAPI 102106","SINAPI",102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",25662.44,25712.9,null,null,0.97470000000000001,0.9728]
["SINAPI 105473","SINAPI",105473,"CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105454","SINAPI",105454,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105412","SINAPI",105412,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105497","SINAPI",105497,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105488","SINAPI",105488,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105485","SINAPI",105485,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105496","SINAPI",105496,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105417","SINAPI",105417,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105504","SINAPI",105504,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105499","SINAPI",105499,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105500","SINAPI",105500,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105457","SINAPI",105457,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105468","SINAPI",105468,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105423","SINAPI",105423,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105481","SINAPI",105481,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105508","SINAPI",105508,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 315 HP E BALSA 600 A 1000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 100221","SINAPI",100221,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",39.21,42.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100212","SINAPI",100212,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",9.4499999999999993,10.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100222","SINAPI",100222,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",14.85,16,null,null,0,0]
["SINAPI 100206","SINAPI",100206,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",1315.81,1417.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100285","SINAPI",100285,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",52.24,56.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100209","SINAPI",100209,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",12.04,12.97,null,null,0,0]
["SINAPI 100266","SINAPI",100266,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",103.79,111.81,null,null,0,0]
["SINAPI 100251","SINAPI",100251,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",16.3,17.559999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100249","SINAPI",100249,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",3.3,3.56,null,null,0,0]
["SINAPI 100247","SINAPI",100247,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.13,4.45,null,null,0,0]
["SINAPI 100258","SINAPI",100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",16.55,17.829999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100259","SINAPI",100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",32.6,35.119999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",2.0499999999999998,2.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.2,5.31,null,null,0.36919999999999997,0.36159999999999998]
["SINAPI 100983","SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.2100000000000009,9.33,null,null,0,0]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.23,7.37,null,null,0.24759999999999999,0.2429]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.42,6.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.39,5.5,null,null,0.25419999999999998,0.24909999999999999]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.07,38.08,null,null,0.27029999999999998,0.2631]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.5,40.57,null,null,0.27010000000000001,0.26300000000000001]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.93,21.5,null,null,0.27039999999999997,0.26329999999999998]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.57,40.659999999999997,null,null,0.27039999999999997,0.26319999999999999]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",19.170000000000002,19.45,null,null,0.28949999999999998,0.2853]
["SINAPI 93589","SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.74,2.78,null,null,0.33210000000000001,0.32729999999999998]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.74,2.77,null,null,0,0]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.57999999999999996,0.59,null,null,0,0]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.36,1.37,null,null,0,0]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.58,2.63,null,null,0.36049999999999999,0.35360000000000003]
["SINAPI 97914","SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.07,3.13,null,null,0.36159999999999998,0.35460000000000003]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.68,3.73,null,null,0.3342,0.32979999999999998]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.73,3.77,null,null,0.3271,0.3236]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4,4.0599999999999996,null,null,0.28749999999999998,0.2833]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.43,1.44,null,null,2.1000000000000001E-2,2.0799999999999999E-2]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",476.61,499.74,null,null,0.23350000000000001,0.22270000000000001]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",155.76,162.97999999999999,null,null,0.247,0.23599999999999999]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",373.44,391.46,null,null,0.2354,0.22450000000000001]
["SINAPI 103111","SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",292.55,306.55,null,null,0.23769999999999999,0.2268]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",574.15,602.12,null,null,0.2324,0.22170000000000001]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",164.01,171.64,null,null,0.246,0.23499999999999999]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",851.74,893.48,null,null,0.23069999999999999,0.21990000000000001]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",151.88,159.69999999999999,null,null,0.21479999999999999,0.20430000000000001]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",84.88,89.21,null,null,0.219,0.2084]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",122.09,128.38,null,null,0.21540000000000001,0.2049]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3",1026.0999999999999,1068.78,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3",1220.83,1279.0999999999999,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 104362","SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",72.680000000000007,77.2,null,null,9.1999999999999998E-3,8.6999999999999994E-3]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",21.95,22.5,null,null,6.0100000000000001E-2,5.8700000000000002E-2]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",68.17,70.430000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",177.26,180.45,null,null,0,0]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",332.17,334.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",441.27,442.81,null,null,8.9700000000000002E-2,8.9300000000000004E-2]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",611.49,618.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2526.1,2546.4,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.65,28.02,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",136.71,137.65,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",108.62,109.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",96.52,97.66,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.12,22.56,null,null,0,0]
["SINAPI 103051","SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN",35.46,37.94,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",394.59,399.34,null,null,0,0]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",282.33,283.69,null,null,0.94220000000000004,0.93759999999999999]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",393.75,395.49,null,null,0.94650000000000001,0.94230000000000003]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",358.79,361.14,null,null,0.92149999999999999,0.91549999999999998]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",145.25,145.93,null,null,0.94389999999999996,0.9395]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103564","SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103570","SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["DER-PR 401950","DER-PR",401950,"Compactação de aterros  95% PN (B)","m3",5.01,5.0999999999999996]
["DER-PR 400300","DER-PR",400300,"Destocamento árvores diam. > 30cm","ud",46.07,47.81]
["DER-PR 411000","DER-PR",411000,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m","m3",9.19,9.42]
["DER-PR 416010","DER-PR",416010,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m","m3",20.73,21.1]
["DER-PR 421000","DER-PR",421000,"Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m","m3",12.52,12.81]
["DER-PR 425000","DER-PR",425000,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m","m3",23.95,24.37]
["DER-PR 431010","DER-PR",431010,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m","m3",39.71,40.36]
["DER-PR 433010","DER-PR",433010,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m","m3",47.13,47.87]
["DER-PR 401160","DER-PR",401160,"Regularização, conformação e compactação de leito","m2",0.24,0.25]
["DER-PR 416200","DER-PR",416200,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A)","m3",9.81,10.039999999999999]
["DER-PR 570200","DER-PR",570200,"Binder exclusive fornecimento e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",182.89,185.66]
["DER-PR 563100","DER-PR",563100,"Capa selante exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",1.17,1.21]
["DER-PR 570350","DER-PR",570350,"C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornecimento e transporte asfalto","t",198.46,200.67]
["DER-PR 575000","DER-PR",575000,"Contenção lateral com solo local","m3",32.21,34.47]
["DER-PR 520100","DER-PR",520100,"Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.","m3",3.51,3.65]
["DER-PR 560100","DER-PR",560100,"Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.48,0.49]
["DER-PR 531350","DER-PR",531350,"Macadame seco britado preenchido c/bica corrida","m3",104.44,105.14]
["DER-PR 534908","DER-PR",534908,"Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia","m2",84.67,87.29]
["DER-PR 516100","DER-PR",516100,"Preenchimento rebaixo c/ rachão","m3",95.78,96]
["DER-PR 530160","DER-PR",530160,"Rachão sem britagem (produzido)","m3",41.02,41.79]
["DER-PR 543000","DER-PR",543000,"Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI","m3",64.540000000000006,66.349999999999994]
["DER-PR 544200","DER-PR",544200,"Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI","m3",77.349999999999994,79.45]
["DER-PR 546100","DER-PR",546100,"Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN","m3",92.43,93.19]
["DER-PR 581030","DER-PR",581030,"Transporte de asfalto diluido CM-30 (trecho)","t.km",0.84,0.85]
["DER-PR 581054","DER-PR",581054,"Transporte de asfalto modificado por borracha (usina)","t.km",0.93,0.94]
["DER-PR 603000","DER-PR",603000,"Aço CA-50 fornec. dobr. colocação","kg",14.19,15.08]
["DER-PR 620800","DER-PR",620800,"Boca de BDTC 1,20m","ud",2993.84,3191.45]
["DER-PR 620900","DER-PR",620900,"Boca de BDTC 1,50m","ud",5323.23,5661.04]
["DER-PR 621400","DER-PR",621400,"Boca de BTTC 2,00m","ud",11980.69,12713.73]
["DER-PR 613300","DER-PR",613300,"Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm","kg",41.88,41.98]
["DER-PR 605100","DER-PR",605100,"Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",388.02,409.08]
["DER-PR 606200","DER-PR",606200,"Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",548.16999999999996,569.23]
["DER-PR 611450","DER-PR",611450,"Corpo de BDTC 1,50m sem berço","m",3021.2,3039.6]
["DER-PR 610600","DER-PR",610600,"Corpo de BSTC 0,60m sem berço","m",290.14999999999998,293.08]
["DER-PR 611400","DER-PR",611400,"Corpo de BSTC 1,50m sem berço","m",1510.6,1519.79]
["DER-PR 611550","DER-PR",611550,"Corpo de BTTC 1,50m sem berço","m",4541.4799999999996,4572.0600000000004]
["DER-PR 643000","DER-PR",643000,"Dreno profundo em rocha - tipo 1","m",63.28,65.22]
["DER-PR 640100","DER-PR",640100,"Dreno profundo em solo - tipo 1A","m",134.16999999999999,140.91]
["DER-PR 640400","DER-PR",640400,"Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT)","m",87.55,94.32]
["DER-PR 641200","DER-PR",641200,"Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT)","m",109.07,113.88]
["DER-PR 644200","DER-PR",644200,"Dreno sub-superficial - tipo 2","m",15.03,16.34]
["DER-PR 600500","DER-PR",600500,"Escavação de bueiros em 3a. cat.","m3",71.650000000000006,73.19]
["DER-PR 600700","DER-PR",600700,"Escavação valas de drenagem 2a. cat.","m3",24.58,25.59]
["DER-PR 600125","DER-PR",600125,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125","ud",492.19,493.55]
["DER-PR 607100","DER-PR",607100,"Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT)","m2",8.06,8.2799999999999994]
["DER-PR 633200","DER-PR",633200,"Limpeza e desobstrução de bueiros triplos","m",218.1,243.87]
["DER-PR 810300","DER-PR",810300,"Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora)","m",21.11,22.31]
["DER-PR 810700","DER-PR",810700,"Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)","m",21.61,22.9]
["DER-PR 601200","DER-PR",601200,"Reaterro e apiloamento mecânico","m3",22.35,25.29]
["DER-PR 630800","DER-PR",630800,"Remoção de bueiro 0,80m","m",41.54,43.72]
["DER-PR 653400","DER-PR",653400,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3","m",76.91,84]
["DER-PR 654100","DER-PR",654100,"Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",55.91,62.63]
["DER-PR 652500","DER-PR",652500,"Sarjeta triangular concreto - tipo  5","m",127.03,137.76]
["DER-PR 651500","DER-PR",651500,"Sarjeta triangular concreto - tipo  9A","m",53.12,58.12]
["DER-PR 652200","DER-PR",652200,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",55.57,62.24]
["DER-PR 655600","DER-PR",655600,"Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas","m",434.65,466.71]
["DER-PR 660700","DER-PR",660700,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A","m",132.49,144.83000000000001]
["DER-PR 661100","DER-PR",661100,"Valeta concreto proteção corte - tipo 5A","m",144.15,157.94999999999999]
["DER-PR 502605","DER-PR",502605,"Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa","m3",192.39,192.88]
["DER-PR 504840","DER-PR",504840,"Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³)","kg",51.97,51.99]
["DER-PR 502660","DER-PR",502660,"Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno","m",15.95,16.38]
["DER-PR 501509","DER-PR",501509,"Usinagem de concreto magro","m3",232.22,232.44]
["DER-PR 744000","DER-PR",744000,"Alvenaria pedra de mão argamassada","m3",253.57,268.77]
["DER-PR 741500","DER-PR",741500,"Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",454.09,475.15]
["DER-PR 706600","DER-PR",706600,"Demolição de concreto armado","m3",252.71,272.64]
["DER-PR 706700","DER-PR",706700,"Demolição de concreto simples","m3",121.71,130.97]
["DER-PR 715000","DER-PR",715000,"Ensecadeira simples madeira h <= 2m","m2",196.38,211.01]
["DER-PR 701300","DER-PR",701300,"Escavação 3a. cat. p/galerias celulares","m3",71.650000000000006,73.19]
["DER-PR 712100","DER-PR",712100,"Escoramento cavas de fundação","m2",94.19,102.37]
["DER-PR 706100","DER-PR",706100,"Perfuração em concreto armado d=10,0mm","m",96.59,108.9]
["DER-PR 705000","DER-PR",705000,"Reaterro e apiloamento mecânico","m3",22.35,25.29]
["DER-PR 531020","DER-PR",531020,"Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo","m3",151.32,155.44]
["DER-PR 641330","DER-PR",641330,"Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. e transporte do CAP","m",38.119999999999997,40.93]
["DER-PR 801200","DER-PR",801200,"Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos","ha",430.11,455.38]
["DER-PR 600410","DER-PR",600410,"Limpeza de sarjeta","m",1.1599999999999999,1.26]
["DER-PR 562690","DER-PR",562690,"Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.e transporte da emulsão","m2",4.34,4.46]
["DER-PR 570540","DER-PR",570540,"Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. e transporte do CAP","t",242.69,246.69]
["DER-PR 550800","DER-PR",550800,"Selagem de trinca com areia, excl. fornec. e transporte da emulsão","l",10.97,11.76]
["DER-PR 800000","DER-PR",800000,"Enleivamento","m2",10.57,11.2]
["DER-PR 860100","DER-PR",860100,"Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)","m3",830.6,842.37]
["DER-PR 861030","DER-PR",861030,"Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964)","m2",274.37,278.8]
["DER-PR 801070","DER-PR",801070,"Regularização e compactação manual de passeios","m2",7.28,8.2899999999999991]
["DER-PR 813200","DER-PR",813200,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",90.61,94.9]
["DER-PR 813450","DER-PR",813450,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",199.04,209.96]
["DER-PR 813400","DER-PR",813400,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",94.99,99.35]
["DER-PR 814000","DER-PR",814000,"Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora","m",79.75,84.98]
["DER-PR 813500","DER-PR",813500,"Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada)","m",852.2,875.51]
["DER-PR 813000","DER-PR",813000,"Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora","m",80.87,86.19]
["DER-PR 813150","DER-PR",813150,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",183.21,193.39]
["DER-PR 813100","DER-PR",813100,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",89.04,93.3]
["DER-PR 813350","DER-PR",813350,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",196.87,207.71]
["DER-PR 813300","DER-PR",813300,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",93.06,97.37]
["DER-PR 824000","DER-PR",824000,"Cilindro Delimitador Alta Performance","ud",257.63,258.66000000000003]
["DER-PR 800913","DER-PR",800913,"Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15°","m",205.33,206.2]
["DER-PR 800915","DER-PR",800915,"Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW4 15°","m",184.69,185.56]
["DER-PR 823000","DER-PR",823000,"Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço","m",470.37,476.55]
["DER-PR 822350","DER-PR",822350,"Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm","m2",41.59,42.66]
["DER-PR 822100","DER-PR",822100,"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água","m2",22.46,23.01]
["DER-PR 822000","DER-PR",822000,"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente","m2",31.19,31.74]
["DER-PR 801926","DER-PR",801926,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey","ud",34.1,34.700000000000003]
["DER-PR 801925","DER-PR",801925,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica","ud",25.12,25.72]
["DER-PR 806375","DER-PR",806375,"Fornecimento e instalação de Módulo de Transição defensa metálica dupla/ tripla onda-barreira de concreto","m",800.8,808.18]
["DER-PR 807100","DER-PR",807100,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",13433.23,13528.83]
["DER-PR 807080","DER-PR",807080,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",8341.35,8436.9500000000007]
["DER-PR 806100","DER-PR",806100,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",64819.15,64961.3]
["DER-PR 806080","DER-PR",806080,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",48724.91,48867.06]
["DER-PR 822330","DER-PR",822330,"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm","m2",59.89,60.96]
["DER-PR 820000","DER-PR",820000,"Placa sinalização c/ película refletiva","m2",449.67,458.28]
["DER-PR 871500","DER-PR",871500,"Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",79565.81,80336.55]
["DER-PR 871600","DER-PR",871600,"Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",80665.81,81436.55]
["DER-PR 871700","DER-PR",871700,"Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",84465.81,85236.55]
["DER-PR 871800","DER-PR",871800,"Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",85865.81,86636.55]
["DER-PR 874950","DER-PR",874950,"Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",51085.19,51513.22]
["DER-PR 876050","DER-PR",876050,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",53685.19,54113.22]
["DER-PR 877250","DER-PR",877250,"Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",60585.19,61013.22]
["DER-PR 878350","DER-PR",878350,"Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",70585.19,71013.22]
["DER-PR 874900","DER-PR",874900,"Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",35849.75,36260.04]
["DER-PR 876000","DER-PR",876000,"Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",37249.75,37660.04]
["DER-PR 877200","DER-PR",877200,"Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",41649.75,42060.04]
["DER-PR 878300","DER-PR",878300,"Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",44149.75,44560.04]
["DER-PR 821000","DER-PR",821000,"Suporte de madeira 3\"x3\" p/ placa sinalização, h=3,00m","ud",212.96,217.29]
["DER-PR 821300","DER-PR",821300,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m","ud",398.54,404.66]
["DER-PR 821350","DER-PR",821350,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m","ud",454.54,460.66]
["DER-PR 821400","DER-PR",821400,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m","ud",509.68,515.79999999999995]
["DER-PR 822010","DER-PR",822010,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m","ud",501.04,507.16]
["DER-PR 821110","DER-PR",821110,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m","ud",558.54,564.66]
["DER-PR 821130","DER-PR",821130,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m","ud",618.54,624.66]
["DER-PR 821020","DER-PR",821020,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m","ud",921.73,929.46]
["DER-PR 822020","DER-PR",822020,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m","ud",1239.23,1246.96]
["DER-PR 822030","DER-PR",822030,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m","ud",1416.92,1427.52]
["DER-PR 822040","DER-PR",822040,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m","ud",1664.42,1675.02]
["DER-PR 822050","DER-PR",822050,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m","ud",2304.42,2315.02]
["DER-PR 820012","DER-PR",820012,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 0,8cm para placa de sinalização h=3,50m","ud",725.63,728.07]
["DER-PR 821200","DER-PR",821200,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10cm para placa de sinalização h=4,50m","ud",1520.59,1523.03]
["DER-PR 871000","DER-PR",871000,"Tacha refletiva bidirecional","ud",18.420000000000002,19.28]
["DER-PR 870000","DER-PR",870000,"Tacha refletiva monodirecional","ud",18.04,18.899999999999999]
["DER-PR 873000","DER-PR",873000,"Tachão refletivo bidirecional","ud",43.18,44.04]
["DER-PR 872000","DER-PR",872000,"Tachão refletivo monodirecional","ud",42.68,43.54]
["DER-PR 801967","DER-PR",801967,"Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna","ud",65.78,67.69]
["DER-PR 801943","DER-PR",801943,"Bandeirinha","h",23.16,26.35]
["DER-PR 801947","DER-PR",801947,"Barreira contínua classe I","m",68.83,72.19]
["DER-PR 801963","DER-PR",801963,"Bastão vermelho sinalizador","ud",25.1,25.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR 801964"},"DER-PR",801964,"Boneco sinalizador de obra","ud",106.29,106.29]
["DER-PR 801966","DER-PR",801966,"Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna","m",1.89,1.97]
["DER-PR 801940","DER-PR",801940,"Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória","ud",40.1,40.58]
["DER-PR 822200","DER-PR",822200,"Faixa de sinalização horizontal provisória","m2",17.489999999999998,18.04]
["DER-PR 801946","DER-PR",801946,"Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I","m",208.58,218.78]
["DER-PR 801945","DER-PR",801945,"Fornecimento e instalação de cavalete de madeira","ud",195.09,205.29]
["DER-PR 801941","DER-PR",801941,"Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória","ud",15.66,16.14]
["DER-PR 801965","DER-PR",801965,"Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna","ud",4.24,4.3]
["DER-PR 801961","DER-PR",801961,"Luz intermitente (piscante)","ud",41.3,41.78]
["DER-PR 802160","DER-PR",802160,"Placa de sinalização provisória","m2",67.45,68.739999999999995]
["DER-PR 801960","DER-PR",801960,"Sinalizador de LED amarelo","ud",6.61,7.09]
["DER-PR 802161","DER-PR",802161,"Suporte de madeira 3\" x 3\" para sinalização provisória","ud",13.67,14.81]
["DER-PR 970050","DER-PR",970050,"Automóvel sedan potência mínima 75 HP (sem motorista)","mes",5707.37,5707.37]
["DER-PR 970250","DER-PR",970250,"Veículo utilitário potência mínima 114 HP (sem motorista)","mes",9102.75,9102.75]
["DER-PR 603010","DER-PR",603010,"Assentamento de tubo 0,40m sem berço","m",152.43,154.21]
["DER-PR 603020","DER-PR",603020,"Assentamento de tubo 0,60m sem berço","m",237.65,240.58]
["DER-PR 603040","DER-PR",603040,"Assentamento de tubo 0,80m sem berço","m",370.64,374.99]
["DER-PR 421100","DER-PR",421100,"Caixa de retenção","m3",6.82,7.02]
["DER-PR 401110","DER-PR",401110,"Carga e transp. 1a. cat.     0-200m","m3",5.75,5.85]
["DER-PR 401120","DER-PR",401120,"Carga e transp. 1a. cat.  200-400m","m3",6.34,6.45]
["DER-PR 452010","DER-PR",452010,"Cascalhamento","m3",11.45,11.91]
["DER-PR 401020","DER-PR",401020,"Desmatamento e limpeza diam. até 30cm","m2",1.0900000000000001,1.1200000000000001]
["DER-PR 401010","DER-PR",401010,"Destocamento árvores diam. > 30cm","ud",46.07,47.81]
["DER-PR 401150","DER-PR",401150,"Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m","m3",4.21,4.33]
["DER-PR 401030","DER-PR",401030,"Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m","m3",7.87,8.1]
["DER-PR 401040","DER-PR",401040,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m","m3",8.09,8.32]
["DER-PR 401050","DER-PR",401050,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m","m3",6.4,6.6]
["DER-PR 401140","DER-PR",401140,"Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora","m",0.43,0.43]
["DER-PR 511130","DER-PR",511130,"Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual)","m2",1.17,1.19]
["DER-PR 603030","DER-PR",603030,"Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.","m3",8.34,8.64]
["DER-PR 520250","DER-PR",520250,"Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.","m3",4.29,4.46]
["DER-PR 401130","DER-PR",401130,"Escavação para saídas de água","m3",3.89,4.01]
["DER-PR 401080","DER-PR",401080,"Lombada","m3",2.79,2.83]
["DER-PR 511030","DER-PR",511030,"Regularização, conformação e compactação de leito (visual)","m2",0.72,0.73]
["DER-PR 401060","DER-PR",401060,"Regularização de leito/patrolamento","m2",0.18,0.18]
["DER-PR 603050","DER-PR",603050,"Remoção de bueiros 0,40m","m",17.309999999999999,18.21]
["DER-PR 603060","DER-PR",603060,"Remoção de bueiros 0,60m","m",20.77,21.86]
["DER-PR 401070","DER-PR",401070,"Retaludamento","m2",0.48,0.49]
["DER-PR 589100","DER-PR",589100,"Fornecimento de asfalto diluído CM-30","t",6099.88,6099.88]
["DER-PR 589050","DER-PR",589050,"Fornecimento de asfalto modificado por borracha","t",5780.7,5780.7]
["DER-PR 589070","DER-PR",589070,"Fornecimento de CAP-30/45","t",4778.7700000000004,4778.7700000000004]
["DER-PR 589000","DER-PR",589000,"Fornecimento de CAP-50/70","t",4826.92,4826.92]
["DER-PR 589030","DER-PR",589030,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)","t",5534.11,5534.11]
["DER-PR 589040","DER-PR",589040,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)","t",5973.58,5973.58]
["DER-PR 589060","DER-PR",589060,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)","t",6141.3,6141.3]
["DER-PR 589190","DER-PR",589190,"Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  ","t",3612.59,3612.59]
["DER-PR 589180","DER-PR",589180,"Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero","t",4616.1400000000003,4616.1400000000003]
["DER-PR 589170","DER-PR",589170,"Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C","t",3701.61,3701.61]
["DER-PR 589220","DER-PR",589220,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C","t",3640.62,3640.62]
["DER-PR 589320","DER-PR",589320,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C","t",4505.76,4505.76]
["DER-PR 589420","DER-PR",589420,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C","t",3433.55,3433.55]
["DER-PR 589430","DER-PR",589430,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero","t",4045.94,4045.94]
["DER-PR 589520","DER-PR",589520,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C","t",3735.12,3735.12]
["DER-PR 589530","DER-PR",589530,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  ","t",5040.4399999999996,5040.4399999999996]
["DER-PR_I 178110","DER-PR_I",178110,"Aditivo controlador de ruptura emulsão","kg",52.14,52.14,"DER-PR_I -  "]
["DER-PR_I 178150","DER-PR_I",178150,"Aditivo hiperplastificante","kg",50.6,50.6]
["DER-PR_I 178170","DER-PR_I",178170,"Aditivo plastificante","l",8.17,8.17]
["DER-PR_I 178120","DER-PR_I",178120,"Aditivo sólido com fibras p/microrevestimento","kg",13.6,13.6]
["DER-PR_I 178130","DER-PR_I",178130,"Aditivo superplastificante","kg",19.55,19.55]
["DER-PR_I 141480","DER-PR_I",141480,"Adubo NPK 4:14:8","kg",3.59,3.59]
["DER-PR_I 143100","DER-PR_I",143100,"Adubo NPK 4:30:10","kg",10.58,10.58]
["DER-PR_I 178180","DER-PR_I",178180,"Agente de cura química p/concreto","l",12.46,12.46]
["DER-PR_I 150040","DER-PR_I",150040,"Apoio elastomérico fretado","kg",113.52,113.52]
["DER-PR_I 105000","DER-PR_I",105000,"Arame farpado nº 16","m",0.75,0.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 150180"},"DER-PR_I",150180,"Arame recozido nº 18","kg",11.83,11.83]
["DER-PR_I 139000","DER-PR_I",139000,"Areia","m3",76.930000000000007,76.930000000000007]
["DER-PR_I 170300","DER-PR_I",170300,"Asfalto diluido CM-30","t",6099.88,6099.88]
["DER-PR_I 170600","DER-PR_I",170600,"Asfalto modificado por borracha","t",5780.7,5780.7]
["DER-PR_I 180450","DER-PR_I",180450,"Balde plástico trânslúcido 8/10 litros h=27/30cm","ud",35.46,35.46]
["DER-PR_I 180000","DER-PR_I",180000,"Balizador de plástico 947x120mm refletivo","ud",134.88,134.88]
["DER-PR_I 106450","DER-PR_I",106450,"Barra chata 1\" x 3/8\" (2,0 kg/m)","kg",8.07,8.07]
["DER-PR_I 106480","DER-PR_I",106480,"Barra chata 1.1/4\" x 1/8\" x 1,00m","ud",43.92,43.92]
["DER-PR_I 106490","DER-PR_I",106490,"Barra chata 1.1/4\" x 1/8\" x 1,35m","ud",48.26,48.26]
["DER-PR_I 106460","DER-PR_I",106460,"Barra chata 1.1/4\" x 3/16\" x 2,00m","ud",66.400000000000006,66.400000000000006]
["DER-PR_I 106470","DER-PR_I",106470,"Barra chata 1.1/4\" x 3/16\" x 3,00m","ud",83.85,83.85]
["DER-PR_I 155500","DER-PR_I",155500,"Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105","m",180.09,180.09]
["DER-PR_I 106400","DER-PR_I",106400,"Barra roscada zincada 5/8\"","m",40.81,40.81]
["DER-PR_I 180423","DER-PR_I",180423,"Bastão vermelho sinalizador 54cm","ud",62.76,62.76]
["DER-PR_I 186010","DER-PR_I",186010,"Bits p/ carreta perfuração","ud",942.34,942.34]
["DER-PR_I 145650","DER-PR_I",145650,"Bloco articulado(Blokret) e=6cm (Fck=35 MPa)","m2",79.099999999999994,79.099999999999994]
["DER-PR_I 145850","DER-PR_I",145850,"Bloco articulado(Blokret) e=8cm (Fck=35 MPa)","m2",86.3,86.3]
["DER-PR_I 191919","DER-PR_I",191919,"Bloco concreto estrutural 19x19x19cm","ud",3.71,3.71]
["DER-PR_I 191939","DER-PR_I",191939,"Bloco concreto estrutural 19x19x39cm","ud",5.99,5.99]
["DER-PR_I 145600","DER-PR_I",145600,"Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa)","m2",48.35,48.35]
["DER-PR_I 145680","DER-PR_I",145680,"Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa)","m2",61,61]
["DER-PR_I 180424","DER-PR_I",180424,"Boneco sinalizador","ud",664.33,664.33]
["DER-PR_I 130170","DER-PR_I",130170,"Brita graduada (usinada) (comercial)","m3",78.760000000000005,78.760000000000005]
["DER-PR_I 186050","DER-PR_I",186050,"Broca 10,0mm x 8\" encaixe SDS plus  ","ud",31.45,31.45]
["DER-PR_I 186060","DER-PR_I",186060,"Broca 12,7mm x 21\" encaixe SDS plus ","ud",122.08,122.08]
["DER-PR_I 186070","DER-PR_I",186070,"Broca 16,0mm x 21\" encaixe SDS plus ","ud",80.849999999999994,80.849999999999994]
["DER-PR_I 186080","DER-PR_I",186080,"Broca 20,0mm x 21\" encaixe SDS max ","ud",154.52000000000001,154.52000000000001]
["DER-PR_I 186090","DER-PR_I",186090,"Broca 25,4mm x 21\" encaixe SDS max  ","ud",385.72,385.72]
["DER-PR_I 186100","DER-PR_I",186100,"Broca 40,0mm x 21\" encaixe SDS max","ud",829.4,829.4]
["DER-PR_I 156250","DER-PR_I",156250,"Cabo de aço 1/2\" alma fibra 6x25","m",21.59,21.59]
["DER-PR_I 180130","DER-PR_I",180130,"Cabo elétrico PP 1000V 3x1,5mm²","m",5.47,5.47]
["DER-PR_I 180150","DER-PR_I",180150,"Cabo elétrico 1,5mm2","m",1.78,1.78]
["DER-PR_I 180070","DER-PR_I",180070,"Cabo elétrico 2x1,5mm²","m",4,4]
["DER-PR_I 180080","DER-PR_I",180080,"Cabo elétrico 2x2,5mm²","m",7.23,7.23]
["DER-PR_I 170010","DER-PR_I",170010,"Cal hidratada CH-I","t",620,620]
["DER-PR_I 170100","DER-PR_I",170100,"Cal virgem em pó","kg",0.95,0.95]
["DER-PR_I 106350","DER-PR_I",106350,"Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm","kg",8.7899999999999991,8.7899999999999991]
["DER-PR_I 150250","DER-PR_I",150250,"Chapa ligação 280x80x10mm","ud",31.6,31.6]
["DER-PR_I 150190","DER-PR_I",150190,"Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada","m2",118.73,118.73]
["DER-PR_I 150000","DER-PR_I",150000,"Chapa preta (12,204 kg/m2)","kg",8.4600000000000009,8.4600000000000009]
["DER-PR_I 150215","DER-PR_I",150215,"Chapa zincada 0,40mm p/revest. formas","m2",65.98,65.98]
["DER-PR_I 152100","DER-PR_I",152100,"Chumbador 1\" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz","ud",42.29,42.29]
["DER-PR_I 180001","DER-PR_I",180001,"Cilindro delimitador alta performance  (ABNT 16658)","ud",249,249]
["DER-PR_I 170330","DER-PR_I",170330,"Cimento asfáltico CAP-30/45","t",4778.7700000000004,4778.7700000000004]
["DER-PR_I 170500","DER-PR_I",170500,"Cimento asfáltico CAP-50/70","t",4826.92,4826.92]
["DER-PR_I 170540","DER-PR_I",170540,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(55/75)","t",5534.11,5534.11]
["DER-PR_I 170550","DER-PR_I",170550,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(60/85)","t",5973.58,5973.58]
["DER-PR_I 170560","DER-PR_I",170560,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(65/90)","t",6141.3,6141.3]
["DER-PR_I 173210","DER-PR_I",173210,"Cimento Portland a granel","t",628.19000000000005,628.19000000000005]
["DER-PR_I 173200","DER-PR_I",173200,"Cimento Portland (saco de 50kg)","t",565.1,565.1]
["DER-PR_I 100090","DER-PR_I",100090,"Cola para tachas","kg",26.05,26.05]
["DER-PR_I 100140","DER-PR_I",100140,"Cola para tubo de PVC","g",0.1,0.1]
["DER-PR_I 125140","DER-PR_I",125140,"Compensado 14 mm plastificado","m2",38.729999999999997,38.729999999999997]
["DER-PR_I 126140","DER-PR_I",126140,"Compensado 14 mm resinado","m2",29.53,29.53]
["DER-PR_I 125170","DER-PR_I",125170,"Compensado 17 mm plastificado","m2",47.21,47.21]
["DER-PR_I 126170","DER-PR_I",126170,"Compensado 17 mm resinado","m2",36.33,36.33]
["DER-PR_I 160000","DER-PR_I",160000,"Concreto magro usinado","m3",0,0]
["DER-PR_I 160022","DER-PR_I",160022,"Concreto usinado Fck = 22 MPa","m3",0,0]
["DER-PR_I 160025","DER-PR_I",160025,"Concreto usinado Fck = 25 MPa","m3",0,0]
["DER-PR_I 160030","DER-PR_I",160030,"Concreto usinado Fck = 30 MPa","m3",0,0]
["DER-PR_I 100750","DER-PR_I",100750,"Cone PVC flexível refletivo h=75cm NBR 15071","ud",150,150]
["DER-PR_I 100755","DER-PR_I",100755,"Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm","ud",81.27,81.27]
["DER-PR_I 100745","DER-PR_I",100745,"Cone PVC simples semiflexível h=75cm","ud",71.2,71.2]
["DER-PR_I 166760","DER-PR_I",166760,"Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm","ud",244.25,244.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 180230"},"DER-PR_I",180230,"Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10 m","ud",7.82,7.82]
["DER-PR_I 180190","DER-PR_I",180190,"Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23 m","ud",22.79,22.79]
["DER-PR_I 135200","DER-PR_I",135200,"Contraporca sextavada","ud",52.51,52.51]
["DER-PR_I 120750","DER-PR_I",120750,"Corda de sisal 6mm","m",0.89,0.89]
["DER-PR_I 120900","DER-PR_I",120900,"Corda de sisal 8mm","m",1.17,1.17]
["DER-PR_I 120600","DER-PR_I",120600,"Cordão de polipropileno 6mm","m",1.26,1.26]
["DER-PR_I 120800","DER-PR_I",120800,"Cordão de polipropileno 8mm","m",1.85,1.85]
["DER-PR_I 110000","DER-PR_I",110000,"Cordel detonante","m",1.75,1.75]
["DER-PR_I 155127","DER-PR_I",155127,"Cordoalha nua CP 190 RB 12,7mm","kg",9.44,9.44]
["DER-PR_I 155152","DER-PR_I",155152,"Cordoalha nua CP 190 RB 15,2mm","kg",9.49,9.49]
["DER-PR_I 101315","DER-PR_I",101315,"Defensa de contenção simples mod. H1AW3 15° (ABNT-15486 / 2016)","m",198.26,198.26]
["DER-PR_I 101415","DER-PR_I",101415,"Defensa de contenção simples mod. H1AW4 15° (ABNT-15486 / 2016)","m",177.62,177.62]
["DER-PR_I 110070","DER-PR_I",110070,"Defensa simples completa","m",420,420]
["DER-PR_I 115410","DER-PR_I",115410,"Defensa simples sem poste","m",300,300]
["DER-PR_I 180426","DER-PR_I",180426,"Delineador refletivo para barreira New Jersey","ud",27.02,27.02]
["DER-PR_I 180425","DER-PR_I",180425,"Delineador refletivo para defensa metálica","ud",19.899999999999999,19.899999999999999]
["DER-PR_I 141050","DER-PR_I",141050,"Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650","ud",195,195]
["DER-PR_I 141500","DER-PR_I",141500,"Dente de corte p/ fresadora PM-102","ud",247.25,247.25]
["DER-PR_I 141000","DER-PR_I",141000,"Dente de corte p/ fresadora W-100 ","ud",56.28,56.28]
["DER-PR_I 142000","DER-PR_I",142000,"Dente de corte p/ fresadora W-200F","ud",56.28,56.28]
["DER-PR_I 142300","DER-PR_I",142300,"Dente de corte p/ recicladora RM-300/500","ud",195.5,195.5]
["DER-PR_I 160240","DER-PR_I",160240,"Dente de corte p/ recicladora WR-240","ud",79.3,79.3]
["DER-PR_I 148000","DER-PR_I",148000,"Detergente","l",2.81,2.81]
["DER-PR_I 172050","DER-PR_I",172050,"Diesel","l",5.93,5.93]
["DER-PR_I 150600","DER-PR_I",150600,"Dinamite emulsão 2\"","kg",8.6,8.6]
["DER-PR_I 141010","DER-PR_I",141010,"Disco diamantado 110 mm e= 1,50/2,00mm","ud",16.38,16.38]
["DER-PR_I 143550","DER-PR_I",143550,"Disco diamantado 350 mm e= 3mm","ud",282.08,282.08]
["DER-PR_I 143500","DER-PR_I",143500,"Disco diamantado 350 mm e= 6mm","ud",417.16,417.16]
["DER-PR_I 172000","DER-PR_I",172000,"Dope","kg",64.58,64.58]
["DER-PR_I 153250","DER-PR_I",153250,"Eletrodo p/ solda 3,25 mm","kg",16.760000000000002,16.760000000000002]
["DER-PR_I 173120","DER-PR_I",173120,"Emulsão asfáltica p/imprimação EAI","t",3612.59,3612.59]
["DER-PR_I 178090","DER-PR_I",178090,"Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero  ","t",4616.1400000000003,4616.1400000000003]
["DER-PR_I 173010","DER-PR_I",173010,"Emulsão asfáltica RL-1C  ","t",3701.61,3701.61]
["DER-PR_I 173030","DER-PR_I",173030,"Emulsão asfáltica RM-1C  ","t",3640.62,3640.62]
["DER-PR_I 173060","DER-PR_I",173060,"Emulsão asfáltica RM-1C-E c/polímero","t",5135.83,5135.83]
["DER-PR_I 173020","DER-PR_I",173020,"Emulsão asfáltica RM-2C ","t",4505.76,4505.76]
["DER-PR_I 173070","DER-PR_I",173070,"Emulsão asfáltica RM-2C-E c/polímero","t",5960.8,5960.8]
["DER-PR_I 173040","DER-PR_I",173040,"Emulsão asfáltica RR-1C ","t",3433.55,3433.55]
["DER-PR_I 178060","DER-PR_I",178060,"Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero ","t",4045.94,4045.94]
["DER-PR_I 173050","DER-PR_I",173050,"Emulsão asfáltica RR-2C ","t",3735.12,3735.12]
["DER-PR_I 178070","DER-PR_I",178070,"Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero ","t",5040.4399999999996,5040.4399999999996]
["DER-PR_I 110050","DER-PR_I",110050,"Erva cidreira","ud",0.13,0.13]
["DER-PR_I 180040","DER-PR_I",180040,"Espoleta simples","ud",9.85,9.85]
["DER-PR_I 110060","DER-PR_I",110060,"Estopim preto","m",9.31,9.31]
["DER-PR_I 152121","DER-PR_I",152121,"Ferro redondo CA 25 20mm","kg",6.7,6.7]
["DER-PR_I 155158","DER-PR_I",155158,"Ferro redondo CA 50 8mm","kg",7.11,7.11]
["DER-PR_I 152120","DER-PR_I",152120,"Ferro redondo CA-25 12,5mm","kg",7.05,7.05]
["DER-PR_I 152125","DER-PR_I",152125,"Ferro redondo CA25 25mm","kg",6.67,6.67]
["DER-PR_I 152132","DER-PR_I",152132,"Ferro redondo CA25 32mm","kg",6.67,6.67]
["DER-PR_I 155140","DER-PR_I",155140,"Ferro redondo CA-50  6,3mm","kg",7.08,7.08]
["DER-PR_I 155380","DER-PR_I",155380,"Ferro redondo CA-50 10,0mm","kg",6.85,6.85]
["DER-PR_I 155120","DER-PR_I",155120,"Ferro redondo CA-50 12,5mm","kg",6.98,6.98]
["DER-PR_I 156420","DER-PR_I",156420,"Ferro redondo CA-60 4,2 mm","kg",7.9,7.9]
["DER-PR_I 178190","DER-PR_I",178190,"Fibra polipropileno multifilamentos","kg",51.82,51.82]
["DER-PR_I 180170","DER-PR_I",180170,"Fio de nylon 0,50 mm","m",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
["DER-PR_I 100130","DER-PR_I",100130,"Fixador para cal","l",11.47,11.47]
["DER-PR_I 150200","DER-PR_I",150200,"Forma metálica p/fabricação barreira","ud",28503.77,28503.77]
["DER-PR_I 150204","DER-PR_I",150204,"Forma metálica 3/16\" p/placa de concreto","m2",318.58999999999997,318.58999999999997]
["DER-PR_I 158250","DER-PR_I",158250,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,50m (NBR 8964/2013)","m3",630.44000000000005,630.44000000000005]
["DER-PR_I 158200","DER-PR_I",158200,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013)","m3",455.12,455.12]
["DER-PR_I 158150","DER-PR_I",158150,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR 8964/2013)","m3",630.86,630.86]
["DER-PR_I 158100","DER-PR_I",158100,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR 8964/2013)","m3",460.91,460.91]
["DER-PR_I 158017","DER-PR_I",158017,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m","m2",180.79,180.79]
["DER-PR_I 158023","DER-PR_I",158023,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m","m2",196.27,196.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 158030"},"DER-PR_I",158030,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m","m2",210.92,210.92]
["DER-PR_I 150055","DER-PR_I",150055,"Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo","m2",27.33,27.33]
["DER-PR_I 150070","DER-PR_I",150070,"Geocomposto drenante Macdrain 2L sem bolsa","m2",24.6,24.6]
["DER-PR_I 150050","DER-PR_I",150050,"Geotextil n/tecido resist. tração  8kN/m","m2",3.19,3.19]
["DER-PR_I 150010","DER-PR_I",150010,"Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m","m2",3.96,3.96]
["DER-PR_I 120040","DER-PR_I",120040,"Geotextil tecido (Aterros)","m2",6.43,6.43]
["DER-PR_I 140040","DER-PR_I",140040,"Geotextil tecido (Drenos)","m2",5.78,5.78]
["DER-PR_I 150060","DER-PR_I",150060,"Geotextil tecido (Reforço) resist. tração 37 KN/m","m2",12.9,12.9]
["DER-PR_I 150120","DER-PR_I",150120,"Grampos p/ cabo de aço 1/2\"","ud",4.59,4.59]
["DER-PR_I 150020","DER-PR_I",150020,"Grampos p/ cerca","kg",15.54,15.54]
["DER-PR_I 198150","DER-PR_I",198150,"Graxa comum","kg",35.590000000000003,35.590000000000003]
["DER-PR_I 100350","DER-PR_I",100350,"Grout/Encekret 40","kg",2.4700000000000002,2.4700000000000002]
["DER-PR_I 186020","DER-PR_I",186020,"Haste p/ carreta perfuração","ud",1754,1754]
["DER-PR_I 100380","DER-PR_I",100380,"Impermeabilizante flexível Igolflex preto","kg",25.28,25.28]
["DER-PR_I 100388","DER-PR_I",100388,"Impermeabilizante flexível Igolflex preto ou equivalente","kg",25.28,25.28]
["DER-PR_I 100674","DER-PR_I",100674,"Isopor e=1cm","m2",6.56,6.56]
["DER-PR_I 100673","DER-PR_I",100673,"Isopor e=3cm","m2",18.07,18.07]
["DER-PR_I 140120","DER-PR_I",140120,"Jogo de brocas S-12","jg",10441.31,10441.31]
["DER-PR_I 110120","DER-PR_I",110120,"Junta dilatação O- 12 mm","m",29,29]
["DER-PR_I 110240","DER-PR_I",110240,"Junta dilatação O- 22 mm","m",64,64]
["DER-PR_I 145450","DER-PR_I",145450,"Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm","ud",37.68,37.68]
["DER-PR_I 180110","DER-PR_I",180110,"Lâmpada de LED 11W","ud",9.41,9.41]
["DER-PR_I 180090","DER-PR_I",180090,"Lâmpada de LED 15W","ud",10.199999999999999,10.199999999999999]
["DER-PR_I 120000","DER-PR_I",120000,"Leivas","m2",2.83,2.83]
["DER-PR_I 151000","DER-PR_I",151000,"Lona plástica preta","m2",1.56,1.56]
["DER-PR_I 155550","DER-PR_I",155550,"Luva de emenda DW32 (63x180mm)","ud",148.33000000000001,148.33000000000001]
["DER-PR_I 186030","DER-PR_I",186030,"Luva p/ carreta perfuração","ud",262,262]
["DER-PR_I 113160","DER-PR_I",113160,"Madeira de lei  3 x 16 cm","m",17.23,17.23]
["DER-PR_I 116160","DER-PR_I",116160,"Madeira de lei  6 x 16 cm","m",34.47,34.47]
["DER-PR_I 112200","DER-PR_I",112200,"Madeira de lei 20 x 20 cm","m",143.66,143.66]
["DER-PR_I 112250","DER-PR_I",112250,"Madeira de lei 20 x 25 cm","m",179.57,179.57]
["DER-PR_I 112300","DER-PR_I",112300,"Madeira de lei 20 x 30 cm","m",215.49,215.49]
["DER-PR_I 111110","DER-PR_I",111110,"Madeira peroba 1\" x 12\"","m",57.19,57.19]
["DER-PR_I 111010","DER-PR_I",111010,"Madeira peroba 1\" x 2\"","m",9.65,9.65]
["DER-PR_I 111070","DER-PR_I",111070,"Madeira peroba 1\" x 3\"","m",14.11,14.11]
["DER-PR_I 112120","DER-PR_I",112120,"Madeira peroba 2\" x 12\"","m",114.39,114.39]
["DER-PR_I 113010","DER-PR_I",113010,"Madeira peroba 3\" x  3\"","m",43.08,43.08]
["DER-PR_I 114120","DER-PR_I",114120,"Madeira peroba 4\" x 12\"","m",229.53,229.53]
["DER-PR_I 118030","DER-PR_I",118030,"Madeira peroba 8\" x  3\"","m",114.39,114.39]
["DER-PR_I 111020","DER-PR_I",111020,"Madeira pinho  1\" x  2\"","m",2.74,2.74]
["DER-PR_I 111030","DER-PR_I",111030,"Madeira pinho  1\" x  3\"","m",4,4]
["DER-PR_I 111040","DER-PR_I",111040,"Madeira pinho  1\" x  4\"","m",5.48,5.48]
["DER-PR_I 111060","DER-PR_I",111060,"Madeira pinho  1\" x  6\"","m",8.2200000000000006,8.2200000000000006]
["DER-PR_I 111120","DER-PR_I",111120,"Madeira pinho  1\" x 12\"","m",16.239999999999998,16.239999999999998]
["DER-PR_I 112540","DER-PR_I",112540,"Madeira pinho  2,5 x 4 cm","m",2.11,2.11]
["DER-PR_I 112560","DER-PR_I",112560,"Madeira pinho  2,5 x 6 cm","m",3.16,3.16]
["DER-PR_I 112580","DER-PR_I",112580,"Madeira pinho  2,5 x 8 cm","m",4.22,4.22]
["DER-PR_I 113030","DER-PR_I",113030,"Madeira pinho  3\" x  3\"","m",12.23,12.23]
["DER-PR_I 116120","DER-PR_I",116120,"Madeira pinho  6 x 12 cm","m",15.19,15.19]
["DER-PR_I 110150","DER-PR_I",110150,"Madeira roliça d=10/15 cm","m",32.270000000000003,32.270000000000003]
["DER-PR_I 110250","DER-PR_I",110250,"Madeira roliça d=25 cm","m",65.67,65.67]
["DER-PR_I 120850","DER-PR_I",120850,"Mangueira cristal","m",3.51,3.51]
["DER-PR_I 150080","DER-PR_I",150080,"Manta geotextil de cura","m2",5.29,5.29]
["DER-PR_I 150030","DER-PR_I",150030,"Material p/ hidrossemeadura","kg",6.12,6.12]
["DER-PR_I 100170","DER-PR_I",100170,"Material termoplástico p/aspersão","kg",7.42,7.42]
["DER-PR_I 100180","DER-PR_I",100180,"Material termoplástico p/extrusão","kg",6.76,6.76]
["DER-PR_I 180725","DER-PR_I",180725,"Meia cana concreto 0,20 m","m",34,34]
["DER-PR_I 180300","DER-PR_I",180300,"Meia cana concreto 0,30 m","m",37,37]
["DER-PR_I 180400","DER-PR_I",180400,"Meia cana concreto 0,40 m","m",46,46]
["DER-PR_I 100200","DER-PR_I",100200,"Micro-esferas Drop-on","kg",7.42,7.42]
["DER-PR_I 100100","DER-PR_I",100100,"Micro-esferas Premix","kg",8.19,8.19]
["DER-PR_I 178250","DER-PR_I",178250,"Microsílica","kg",3.17,3.17]
["DER-PR_I 100075","DER-PR_I",100075,"Módulo transição defensa metállica-barreira de concreto","m",694.81,694.81]
["DER-PR_I 180160","DER-PR_I",180160,"Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,80m","ud",152.04,152.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 180100"},"DER-PR_I",180100,"Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,20m","ud",64.790000000000006,64.790000000000006]
["DER-PR_I 110100","DER-PR_I",110100,"Muda de árvore (h=1,00m)","ud",23.22,23.22]
["DER-PR_I 172100","DER-PR_I",172100,"Óleo combustível OTE","l",7.26,7.26]
["DER-PR_I 135780","DER-PR_I",135780,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/16\" x 1\"","ud",1.33,1.33]
["DER-PR_I 135160","DER-PR_I",135160,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/16\" x 3.1/2\"","ud",1.88,1.88]
["DER-PR_I 134020","DER-PR_I",134020,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x  2\"","ud",3.3,3.3]
["DER-PR_I 134100","DER-PR_I",134100,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x 10\"","ud",12.46,12.46]
["DER-PR_I 133120","DER-PR_I",133120,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x 3.1/2\"","ud",4.53,4.53]
["DER-PR_I 130200","DER-PR_I",130200,"Paralelepípedo","mil",1950,1950]
["DER-PR_I 130000","DER-PR_I",130000,"Pedra britada (comercial)","m3",67.14,67.14]
["DER-PR_I 130100","DER-PR_I",130100,"Pedra de mão (comercial)","m3",60.45,60.45]
["DER-PR_I 126110","DER-PR_I",126110,"Película não refletiva preto opaco - tipo IV","m2",80.3,80.3]
["DER-PR_I 126120","DER-PR_I",126120,"Película refletiva - tipo IA (prismática)","m2",87.69,87.69]
["DER-PR_I 126090","DER-PR_I",126090,"Película refletiva - tipo III (AI prismática)","m2",161.15,161.15]
["DER-PR_I 126100","DER-PR_I",126100,"Película refletiva - tipo X (grau diamante)","m2",245,245]
["DER-PR_I 100500","DER-PR_I",100500,"Perfuração p/ dreno sub-horizontal","m",172.97,172.97]
["DER-PR_I 146090","DER-PR_I",146090,"Perfuratriz p/ carreta  6 m","jg",7314.82,7314.82]
["DER-PR_I 146120","DER-PR_I",146120,"Perfuratriz p/ carreta 12 m","jg",11346.82,11346.82]
["DER-PR_I 130110","DER-PR_I",130110,"Peroba serrada","m3",7428.25,7428.25]
["DER-PR_I 130120","DER-PR_I",130120,"Pinho serrado (3a.)","m3",2110,2110]
["DER-PR_I 134908","DER-PR_I",134908,"Piso tátil alerta/direcional 20x20cm incolor","ud",3.2,3.2]
["DER-PR_I 134909","DER-PR_I",134909,"Piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho","ud",3.88,3.88]
["DER-PR_I 134906","DER-PR_I",134906,"Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor","ud",11.81,11.81]
["DER-PR_I 134907","DER-PR_I",134907,"Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho","ud",13.41,13.41]
["DER-PR_I 130080","DER-PR_I",130080,"Pó de pedra (comercial)","m3",68.5,68.5]
["DER-PR_I 135250","DER-PR_I",135250,"Porca 5/8\" zincada p/chapa ligação","ud",2.0499999999999998,2.0499999999999998]
["DER-PR_I 142600","DER-PR_I",142600,"Porta-dentes p/ fresadora PM-102","ud",1071.8,1071.8]
["DER-PR_I 141100","DER-PR_I",141100,"Porta-dentes p/ fresadora W-1000L ","ud",665.45,665.45]
["DER-PR_I 142100","DER-PR_I",142100,"Porta-dentes p/ fresadora W-200","ud",773.76,773.76]
["DER-PR_I 142400","DER-PR_I",142400,"Porta-dentes p/ recicladora RM-300/500","ud",874,874]
["DER-PR_I 161240","DER-PR_I",161240,"Porta-dentes p/ recicladora WR-240","ud",940.07,940.07]
["DER-PR_I 191500","DER-PR_I",191500,"Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa até 24m2)","ud",65600,65600]
["DER-PR_I 191600","DER-PR_I",191600,"Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2)","ud",66700,66700]
["DER-PR_I 191700","DER-PR_I",191700,"Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2)","ud",70500,70500]
["DER-PR_I 191800","DER-PR_I",191800,"Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2)","ud",71900,71900]
["DER-PR_I 157270","DER-PR_I",157270,"Pregos 17 x 27 / 18 x 27","kg",15.78,15.78]
["DER-PR_I 186040","DER-PR_I",186040,"Punho p/ carreta perfuração","ud",2340.48,2340.48]
["DER-PR_I 130180","DER-PR_I",130180,"Rachão britado (comercial)","m3",65.52,65.52]
["DER-PR_I 130185","DER-PR_I",130185,"Rachão sem britagem (comercial)","m3",60,60]
["DER-PR_I 170714","DER-PR_I",170714,"Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente","kg",153.32,153.32]
["DER-PR_I 191050","DER-PR_I",191050,"Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2)","ud",42900,42900]
["DER-PR_I 191150","DER-PR_I",191150,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2)","ud",45500,45500]
["DER-PR_I 191250","DER-PR_I",191250,"Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2)","ud",52400,52400]
["DER-PR_I 191350","DER-PR_I",191350,"Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2)","ud",62400,62400]
["DER-PR_I 191000","DER-PR_I",191000,"Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2)","ud",28000,28000]
["DER-PR_I 191100","DER-PR_I",191100,"Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2)","ud",29400,29400]
["DER-PR_I 191200","DER-PR_I",191200,"Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2)","ud",33800,33800]
["DER-PR_I 191300","DER-PR_I",191300,"Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2)","ud",36300,36300]
["DER-PR_I 100310","DER-PR_I",100310,"Sikadur 31","kg",126.28,126.28]
["DER-PR_I 100320","DER-PR_I",100320,"Sikadur 32","kg",106.16,106.16]
["DER-PR_I 100330","DER-PR_I",100330,"Sikadur 52","kg",240.28,240.28]
["DER-PR_I 100680","DER-PR_I",100680,"Sikaflex T-68","kg",321.95999999999998,321.95999999999998]
["DER-PR_I 180421","DER-PR_I",180421,"Sinalizador LED amarelo","ud",15.72,15.72]
["DER-PR_I 180420","DER-PR_I",180420,"Sinalizador noturno em LED (luz intermitente) ","ud",189.15,189.15]
["DER-PR_I 100110","DER-PR_I",100110,"Solvente tolueno","l",14.97,14.97]
["DER-PR_I 180120","DER-PR_I",180120,"Soquete p/lâmpada fluorescente","ud",3.38,3.38]
["DER-PR_I 160330","DER-PR_I",160330,"Suporte madeira lei 3\"x3\" placa sinalização(3m)","ud",160.9,160.9]
["DER-PR_I 160380","DER-PR_I",160380,"Suporte metálico perfil C- 38 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios","kg",40.299999999999997,40.299999999999997]
["DER-PR_I 161100","DER-PR_I",161100,"Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios","kg",25,25]
["DER-PR_I 161150","DER-PR_I",161150,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx3,00m","ud",330,330]
["DER-PR_I 161200","DER-PR_I",161200,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx3,50m","ud",386,386]
["DER-PR_I 161250","DER-PR_I",161250,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx4,00m","ud",441.14,441.14]
["DER-PR_I 160012","DER-PR_I",160012,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível 100mmx100mm","m",330.65,330.65]
["DER-PR_I 160001","DER-PR_I",160001,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível 80mmx80mm","m",197.99,197.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 100410"},"DER-PR_I",100410,"Tacha refletiva bidirecional","ud",9.15,9.15]
["DER-PR_I 100400","DER-PR_I",100400,"Tacha refletiva monodirecional","ud",8.77,8.77]
["DER-PR_I 100420","DER-PR_I",100420,"Tachão refletivo bidirecional","ud",33.909999999999997,33.909999999999997]
["DER-PR_I 100430","DER-PR_I",100430,"Tachão refletivo monodirecional","ud",33.409999999999997,33.409999999999997]
["DER-PR_I 160125","DER-PR_I",160125,"Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125","ud",482.36,482.36]
["DER-PR_I 161400","DER-PR_I",161400,"Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 400","ud",540.97,540.97]
["DER-PR_I 160050","DER-PR_I",160050,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe  50","ud",480.13,480.13]
["DER-PR_I 161125","DER-PR_I",161125,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 125","ud",554.39,554.39]
["DER-PR_I 162400","DER-PR_I",162400,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 400","ud",687.98,687.98]
["DER-PR_I 171400","DER-PR_I",171400,"Tampão ferro fundido ø=700mm R-3 articulado Classe 400","ud",728,728]
["DER-PR_I 173400","DER-PR_I",173400,"Tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro Classe 400","ud",1214,1214]
["DER-PR_I 181400","DER-PR_I",181400,"Tampão ferro fundido ø=800mm articulado Classe 400","ud",1408.75,1408.75]
["DER-PR_I 150920","DER-PR_I",150920,"Tela metálica Telcon Q- 92","kg",8.9700000000000006,8.9700000000000006]
["DER-PR_I 151130","DER-PR_I",151130,"Tela metálica Telcon Q-113","kg",9.9600000000000009,9.9600000000000009]
["DER-PR_I 151380","DER-PR_I",151380,"Tela metálica Telcon Q-138","kg",8.7899999999999991,8.7899999999999991]
["DER-PR_I 152830","DER-PR_I",152830,"Tela metálica Telcon Q-283","kg",8.3699999999999992,8.3699999999999992]
["DER-PR_I 156260","DER-PR_I",156260,"Tensor para formas","ud",25.45,25.45]
["DER-PR_I 166100","DER-PR_I",166100,"Terminal absorvedor de energia para velocidade até 100km/h + conjunto de ancoragem","ud",12435.06,12435.06]
["DER-PR_I 166080","DER-PR_I",166080,"Terminal absorvedor de energia para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem","ud",7343.18,7343.18]
["DER-PR_I 160100","DER-PR_I",160100,"Terminal amortecedor de impacto para velocidade até 100 km/h + conjunto de ancoragem","ud",63547.38,63547.38]
["DER-PR_I 160080","DER-PR_I",160080,"Terminal amortecedorr de impacto para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem","ud",47453.14,47453.14]
["DER-PR_I 110190","DER-PR_I",110190,"Terminal ancoragem metálica tipo \"A\" e \"D\"","ud",470,470]
["DER-PR_I 180240","DER-PR_I",180240,"Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m","m",8.92,8.92]
["DER-PR_I 180180","DER-PR_I",180180,"Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m","m",31.14,31.14]
["DER-PR_I 180010","DER-PR_I",180010,"Terminal/ponteira tipo \"C\" p/defensa simples","ud",470,470]
["DER-PR_I 100010","DER-PR_I",100010,"Tijolo maciço","mil",1725,1725]
["DER-PR_I 100020","DER-PR_I",100020,"Tijolo 6 furos","mil",501.8,501.8]
["DER-PR_I 100150","DER-PR_I",100150,"Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos","l",18.649999999999999,18.649999999999999]
["DER-PR_I 100120","DER-PR_I",100120,"Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos","l",29.36,29.36]
["DER-PR_I 101030","DER-PR_I",101030,"Tinta epóxi fosco preto","l",56.66,56.66]
["DER-PR_I 101050","DER-PR_I",101050,"Tinta latex branca","l",32.880000000000003,32.880000000000003]
["DER-PR_I 106060","DER-PR_I",106060,"Tinta latex verde","l",42.36,42.36]
["DER-PR_I 100360","DER-PR_I",100360,"Tinta mineral tipo Cimentol cinza","kg",12.06,12.06]
["DER-PR_I 106040","DER-PR_I",106040,"Tinta óleo (fundo)","l",33.56,33.56]
["DER-PR_I 100190","DER-PR_I",100190,"Tinta sinalização provisória -1 ano","l",14.2,14.2]
["DER-PR_I 100370","DER-PR_I",100370,"Trilho TR-37","kg",6.5,6.5]
["DER-PR_I 100160","DER-PR_I",100160,"Tubo aço corrugado MP-100 e=1,60mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-PR_I 100210","DER-PR_I",100210,"Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/epoxy","kg",39.700000000000003,39.700000000000003]
["DER-PR_I 100270","DER-PR_I",100270,"Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/epoxy","kg",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-PR_I 100340","DER-PR_I",100340,"Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/epoxy","kg",37,37]
["DER-PR_I 101270","DER-PR_I",101270,"Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-PR_I 101340","DER-PR_I",101340,"Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-PR_I 101390","DER-PR_I",101390,"Tubo aço corrugado MP-152 e=3,90mm c/epoxy","kg",40.1,40.1]
["DER-PR_I 101470","DER-PR_I",101470,"Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/epoxy","kg",37.5,37.5]
["DER-PR_I 101630","DER-PR_I",101630,"Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/epoxy","kg",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-PR_I 102200","DER-PR_I",102200,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,20mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-PR_I 102270","DER-PR_I",102270,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,70mm c/epoxy","kg",39.5,39.5]
["DER-PR_I 102340","DER-PR_I",102340,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,40mm c/epoxy","kg",39,39]
["DER-PR_I 102390","DER-PR_I",102390,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,90mm c/epoxy","kg",37.700000000000003,37.700000000000003]
["DER-PR_I 122470","DER-PR_I",122470,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=4,70mm c/epoxy","kg",37.4,37.4]
["DER-PR_I 122630","DER-PR_I",122630,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=6,30mm c/epoxy","kg",36.299999999999997,36.299999999999997]
["DER-PR_I 180200","DER-PR_I",180200,"Tubo concreto d=0,20m MF PS-1","ud",40,40]
["DER-PR_I 180210","DER-PR_I",180210,"Tubo concreto d=0,30m MF PS-1","ud",47,47]
["DER-PR_I 180310","DER-PR_I",180310,"Tubo concreto d=0,40m MF PA-1","ud",125,125]
["DER-PR_I 180340","DER-PR_I",180340,"Tubo concreto d=0,40m MF PA-2","ud",158.5,158.5]
["DER-PR_I 180320","DER-PR_I",180320,"Tubo concreto d=0,40m MF PS-1","ud",57,57]
["DER-PR_I 180600","DER-PR_I",180600,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-1","ud",195,195]
["DER-PR_I 180620","DER-PR_I",180620,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-2","ud",247.5,247.5]
["DER-PR_I 180630","DER-PR_I",180630,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-3","ud",268,268]
["DER-PR_I 180330","DER-PR_I",180330,"Tubo concreto d=0,60m MF PS-1","ud",114,114]
["DER-PR_I 180800","DER-PR_I",180800,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-1","ud",307.5,307.5]
["DER-PR_I 180820","DER-PR_I",180820,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-2","ud",387.5,387.5]
["DER-PR_I 180830","DER-PR_I",180830,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-3","ud",584,584]
["DER-PR_I 180810","DER-PR_I",180810,"Tubo concreto d=0,80m MF PS-1","ud",233,233]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 181000"},"DER-PR_I",181000,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-1","ud",435,435]
["DER-PR_I 181020","DER-PR_I",181020,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-2","ud",542.5,542.5]
["DER-PR_I 181030","DER-PR_I",181030,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-3","ud",814,814]
["DER-PR_I 181200","DER-PR_I",181200,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-1","ud",570,570]
["DER-PR_I 181220","DER-PR_I",181220,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-2","ud",700,700]
["DER-PR_I 181230","DER-PR_I",181230,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-3","ud",1106,1106]
["DER-PR_I 181500","DER-PR_I",181500,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-1","ud",1200,1200]
["DER-PR_I 181520","DER-PR_I",181520,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-2","ud",1352.5,1352.5]
["DER-PR_I 181530","DER-PR_I",181530,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-3","ud",1432,1432]
["DER-PR_I 182000","DER-PR_I",182000,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-1","ud",2407,2407]
["DER-PR_I 182020","DER-PR_I",182020,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-2","ud",2534,2534]
["DER-PR_I 182030","DER-PR_I",182030,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-3","ud",2974,2974]
["DER-PR_I 110010","DER-PR_I",110010,"Tubo ferro galvanizado 1\"","m",28.43,28.43]
["DER-PR_I 110020","DER-PR_I",110020,"Tubo ferro galvanizado 2\"","m",59.94,59.94]
["DER-PR_I 110080","DER-PR_I",110080,"Tubo ferro galvanizado 2,5\" e=3,35mm","m",85.48,85.48]
["DER-PR_I 110030","DER-PR_I",110030,"Tubo ferro galvanizado 3\"","m",99.89,99.89]
["DER-PR_I 110040","DER-PR_I",110040,"Tubo ferro galvanizado 4\"","m",144.66,144.66]
["DER-PR_I 180250","DER-PR_I",180250,"Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m","m",8.92,8.92]
["DER-PR_I 180220","DER-PR_I",180220,"Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m","m",31.14,31.14]
["DER-PR_I 110510","DER-PR_I",110510,"Tubo PVC 1\" - 32mm","m",6.63,6.63]
["DER-PR_I 110550","DER-PR_I",110550,"Tubo PVC 2\" - 50mm","m",10.4,10.4]
["DER-PR_I 110520","DER-PR_I",110520,"Tubo PVC 2\" - 50mm (esgoto)","m",9.61,9.61]
["DER-PR_I 110540","DER-PR_I",110540,"Tubo PVC 4\" - 100mm (esgoto)","m",14.84,14.84]
["DER-PR_I 100080","DER-PR_I",100080,"Zarcão","l",37.56,37.56]
["DER-PR_I 200230","DER-PR_I",200230,"Armador","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210040","DER-PR_I",210040,"Blaster","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200110","DER-PR_I",200110,"Calceteiro","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200210","DER-PR_I",200210,"Cancheiro","h",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200240","DER-PR_I",200240,"Carpinteiro","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200311","DER-PR_I",200311,"Classificador de madeira","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210150","DER-PR_I",210150,"Eletricista","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200150","DER-PR_I",200150,"Equipe Carreta Perfuração","h",54.79,62.33]
["DER-PR_I 200100","DER-PR_I",200100,"Equipe Conjunto de Britagem","h",82.18,93.49]
["DER-PR_I 200000","DER-PR_I",200000,"Equipe Usina Asfalto","h",124.3,141.4]
["DER-PR_I 200070","DER-PR_I",200070,"Equipe Usina Solos B. Graduada","h",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200080","DER-PR_I",200080,"Equipe Usina Solos c/dosador asfalto","h",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200090","DER-PR_I",200090,"Equipe Usina Solos c/dosador cimento","h",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200200","DER-PR_I",200200,"Marroeiro","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200060","DER-PR_I",200060,"Marteleteiro","h",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200290","DER-PR_I",200290,"Montador","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200170","DER-PR_I",200170,"Motorista transp. asfalto","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200140","DER-PR_I",200140,"Motorista veículo leve","h",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200180","DER-PR_I",200180,"Motorista veículo médio","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210020","DER-PR_I",210020,"Motorista veículo pesado","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200120","DER-PR_I",200120,"Operador da leve","h",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210050","DER-PR_I",210050,"Operador da pesada","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200160","DER-PR_I",200160,"Operador de equipamentos manuais","h",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200260","DER-PR_I",200260,"Pedreiro","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200270","DER-PR_I",200270,"Pintor","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210070","DER-PR_I",210070,"Pré-marcador (Sinalização)","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210090","DER-PR_I",210090,"Serralheiro","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200130","DER-PR_I",200130,"Servente","h",23.16,26.35]
["DER-PR_I 200280","DER-PR_I",200280,"Soldador","h",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210060","DER-PR_I",210060,"Técnico de Campo I","h",41.01,46.66]
["DER-PR_I 200250","DER-PR_I",200250,"Técnico de Campo III","h",37.1,42.2]
["DER-PR_I 210080","DER-PR_I",210080,"Topógrafo","h",35.85,40.78]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":133,"n_cols":18,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[131,8,131,9],[132,8,132,9],[131,4,131,7],[132,4,132,7],[130,1,130,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"ORSE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02793"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":603.52},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"ORSE 02793"},"ORSE","02793","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":603.52},603.52,null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":603.52},603.52,{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L11>0,F11<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q11,1,0,$L11))/F11,4),0)","v":0},0]
[null,"COTAÇÃO","02793",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":603.52},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":603.52},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":603.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":603.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"ORSE 02408"},"ORSE","02408","ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV","PAR",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":3366.06},3366.06,null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":3366.06},3366.06,{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L23>0,F23<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q23,1,0,$L23))/F23,4),0)","v":0},0]
[null,"COTAÇÃO","02408",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"PAR"},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":3366.06},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":3366.06},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":3366.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":3366.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":19},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER 306900"},"DER","306900","LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO","M3",{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":132.13999999999999},132.13999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":132.13999999999999},132.13999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L35>0,F35<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q35,1,0,$L35))/F35,4),0)","v":0},0]
[null,"COTAÇÃO","306900",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":132.13999999999999},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":132.13999999999999},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":132.13999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":132.13999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":20},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F36*O36,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G36*P36,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L47>0,F47<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q47,1,0,$L47))/F47,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F48*O48,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G48*P48,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L59>0,F59<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q59,1,0,$L59))/F59,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F60*O60,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G60*P60,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L71>0,F71<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q71,1,0,$L71))/F71,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F72*O72,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G72*P72,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L83>0,F83<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q83,1,0,$L83))/F83,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F84*O84,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G84*P84,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L95>0,F95<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q95,1,0,$L95))/F95,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F96*O96,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G96*P96,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L107>0,F107<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q107,1,0,$L107))/F107,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F108*O108,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G108*P108,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L119>0,F119<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q119,1,0,$L119))/F119,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G120*P120,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":143,"n_cols":13,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[141,1,141,2],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[15,3,15,8],[106,7,106,8],[107,3,107,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[89,3,89,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[142,6,142,8],[142,4,142,5],[109,3,109,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[102,7,102,8],[99,3,99,8],[98,7,98,8],[101,5,101,6],[97,7,97,8],[119,3,119,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[94,3,94,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[37,3,37,4],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[129,3,129,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02793"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":603.52},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,"ORSE",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002",null,"SECID",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E003",null,"DER",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 02793"},"COTAÇÃO","02793","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":603.52},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,603.52,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 01"},"COTAÇÃO","01","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO","M2",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":156.19999999999999},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SECID"},null,156.19999999999999,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 02408"},"COTAÇÃO","02408","ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV","PAR",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":3366.06},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE"},null,3366.06,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 306900"},"COTAÇÃO","306900","LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO","M3",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":132.13999999999999},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER"},null,132.13999999999999,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,37% HORISTA e 72,50% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,45% HORISTA e 54,20% MENSALISTA","NACIONAL","CURITIBA","SINAPI FORMATO 2025","01/2025","","11/02/2025"]
["DER-PR",null,null,"PARANÁ","","10/2024","",""]
["DER-PR_I",null,null,"PARANÁ","","10/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]