{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46468,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"",null,"45,0676983","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 11/09/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000",null,""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000",null,""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000",null,""]
["97142",null,null,"",null,"46,2311559"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000",null,""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000",null,""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000",null,""]
["97143",null,null,"",null,"48,1806776"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000",null,""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000",null,""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000",null,""]
["97144",null,null,"",null,"49,3454180"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000",null,""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000",null,""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000",null,""]
["97145",null,null,"",null,"50,1675043"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000",null,""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000",null,""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000",null,""]
["97146",null,null,"",null,"50,6446992"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000",null,""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000",null,""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["97147",null,null,"",null,"51,0000000"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000",null,""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000",null,""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000",null,""]
["97148",null,null,"",null,"51,2506950"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000",null,""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000",null,""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000",null,""]
["97149",null,null,"",null,"51,3715711"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000",null,""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000",null,""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000",null,""]
["97150",null,null,"",null,"45,0197629"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000",null,""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000",null,""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000",null,""]
["97151",null,null,"",null,"45,2842810"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000",null,""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000",null,""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000",null,""]
["97152",null,null,"",null,"45,9712863"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000",null,""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000",null,""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000",null,""]
["97153",null,null,"",null,"46,2474122"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000",null,""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000",null,""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000",null,""]
["97154",null,null,"",null,"46,4841031"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000",null,""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000",null,""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000",null,""]
["97155",null,null,"",null,"46,6176472"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000",null,""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000",null,""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000",null,""]
["97156",null,null,"",null,"46,4179366"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000",null,""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000",null,""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000",null,""]
["97157",null,null,"",null,"45,9740261"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000",null,""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000",null,""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000",null,""]
["97158",null,null,"",null,"47,2406182"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000",null,""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000",null,""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000",null,""]
["97159",null,null,"",null,"49,1085901"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000",null,""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000",null,""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000",null,""]
["97160",null,null,"",null,"50,5761844"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000",null,""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000",null,""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000",null,""]
["97161",null,null,"",null,"51,1603376"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000",null,""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000",null,""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000",null,""]
["97162",null,null,"",null,"51,7488790"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000",null,""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000",null,""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["97163",null,null,"",null,"52,0249222"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000",null,""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000",null,""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000",null,""]
["97164",null,null,"",null,"52,3480664"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000",null,""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000",null,""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["97165",null,null,"",null,"52,4427954"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000",null,""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000",null,""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000",null,""]
["97166",null,null,"",null,"46,8765618"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000",null,""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000",null,""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000",null,""]
["97167",null,null,"",null,"47,2596966"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000",null,""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000",null,""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000",null,""]
["97168",null,null,"",null,"47,9734710"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000",null,""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000",null,""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000",null,""]
["97169",null,null,"",null,"48,2915719"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000",null,""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000",null,""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000",null,""]
["97170",null,null,"",null,"48,4874929"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000",null,""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000",null,""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000",null,""]
["97171",null,null,"",null,"48,5924758"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000",null,""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000",null,""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000",null,""]
["97172",null,null,"",null,"48,2743557"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000",null,""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000",null,""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000",null,""]
["105249",null,null,"",null,"42,7471319"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000",null,""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000",null,""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000",null,""]
["105250",null,null,"",null,"43,3373350"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105251",null,null,"",null,"44,5833334"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000",null,""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000",null,""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105252",null,null,"",null,"46,5882354"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000",null,""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000",null,""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000",null,""]
["105253",null,null,"",null,"47,9055119"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000",null,""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000",null,""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000",null,""]
["105254",null,null,"",null,"48,4816755"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000",null,""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000",null,""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000",null,""]
["105255",null,null,"",null,"48,9576329"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000",null,""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000",null,""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000",null,""]
["105256",null,null,"",null,"49,3333335"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000",null,""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000",null,""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000",null,""]
["105257",null,null,"",null,"49,5736907"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000",null,""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000",null,""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000",null,""]
["105258",null,null,"",null,"48,4923844"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000",null,""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000",null,""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000",null,""]
["105259",null,null,"",null,"43,3040079"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000",null,""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000",null,""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000",null,""]
["105261",null,null,"",null,"48,4318624"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000",null,""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000",null,""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000",null,""]
["105262",null,null,"",null,"43,6018958"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000",null,""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000",null,""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000",null,""]
["105263",null,null,"",null,"43,7167807"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000",null,""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000",null,""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000",null,""]
["105264",null,null,"",null,"44,4370642"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000",null,""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000",null,""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000",null,""]
["105265",null,null,"",null,"44,7971782"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000",null,""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000",null,""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000",null,""]
["105266",null,null,"",null,"44,9402809"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000",null,""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000",null,""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000",null,""]
["105267",null,null,"",null,"44,9526067"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000",null,""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000",null,""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000",null,""]
["105268",null,null,"",null,"43,6064944"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000",null,""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000",null,""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000",null,""]
["105269",null,null,"",null,"43,6464089"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105270",null,null,"",null,"49,6719776"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000",null,""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000",null,""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000",null,""]
["105271",null,null,"",null,"43,6381711"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000",null,""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000",null,""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000",null,""]
["105272",null,null,"",null,"43,8978241"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000",null,""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000",null,""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000",null,""]
["105273",null,null,"",null,"44,4617929"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000",null,""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000",null,""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000",null,""]
["105274",null,null,"",null,"44,7633763"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000",null,""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000",null,""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000",null,""]
["105275",null,null,"",null,"44,9388291"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000",null,""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000",null,""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000",null,""]
["105276",null,null,"",null,"45,0286619"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000",null,""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000",null,""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000",null,""]
["105277",null,null,"",null,"44,3689532"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000",null,""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000",null,""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000",null,""]
["105278",null,null,"",null,"42,2689445"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105279",null,null,"",null,"43,3345994"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000",null,""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000",null,""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000",null,""]
["105280",null,null,"",null,"45,4180986"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000",null,""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000",null,""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000",null,""]
["105281",null,null,"",null,"46,6405892"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000",null,""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000",null,""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000",null,""]
["105282",null,null,"",null,"44,8951995"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000",null,""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000",null,""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["105283",null,null,"",null,"45,6821482"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000",null,""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000",null,""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000",null,""]
["105284",null,null,"",null,"47,1744942"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000",null,""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000",null,""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000",null,""]
["105297",null,null,"",null,"42,3550089"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000",null,""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000",null,""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000",null,""]
["105298",null,null,"",null,"47,1500000"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000",null,""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000",null,""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000",null,""]
["105299",null,null,"",null,"48,6089031"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000",null,""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000",null,""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000",null,""]
["105300",null,null,"",null,"49,1819372"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000",null,""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000",null,""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000",null,""]
["105301",null,null,"",null,"49,6378831"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000",null,""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000",null,""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000",null,""]
["105302",null,null,"",null,"49,9636188"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000",null,""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000",null,""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000",null,""]
["105303",null,null,"",null,"50,2576214"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000",null,""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000",null,""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000",null,""]
["105304",null,null,"",null,"50,3168813"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000",null,""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000",null,""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000",null,""]
["105305",null,null,"",null,"45,1472193"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000",null,""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000",null,""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000",null,""]
["105306",null,null,"",null,"45,3924916"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000",null,""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000",null,""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000",null,""]
["105307",null,null,"",null,"46,0032067"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000",null,""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000",null,""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000",null,""]
["105317",null,null,"",null,"47,9595960"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000",null,""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000",null,""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000",null,""]
["105318",null,null,"",null,"48,2431483"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000",null,""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000",null,""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000",null,""]
["105319",null,null,"",null,"47,0046084"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000",null,""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000",null,""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000",null,""]
["105320",null,null,"",null,"47,4869608"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000",null,""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000",null,""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000",null,""]
["105321",null,null,"",null,"47,8751260"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000",null,""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000",null,""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000",null,""]
["105322",null,null,"",null,"48,1520408"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000",null,""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000",null,""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000",null,""]
["105323",null,null,"",null,"48,4035958"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000",null,""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000",null,""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000",null,""]
["105324",null,null,"",null,"48,3598617"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000",null,""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000",null,""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000",null,""]
["105325",null,null,"",null,"43,5585586"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000",null,""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000",null,""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000",null,""]
["105326",null,null,"",null,"43,6907921"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000",null,""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000",null,""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000",null,""]
["105340",null,null,"",null,"46,3189875"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000",null,""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000",null,""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000",null,""]
["105341",null,null,"",null,"46,5646983"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000",null,""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000",null,""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000",null,""]
["105342",null,null,"",null,"45,6660188"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000",null,""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000",null,""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000",null,""]
["105343",null,null,"",null,"42,0662101"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105344",null,null,"",null,"44,4039132"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000",null,""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000",null,""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000",null,""]
["105345",null,null,"",null,"44,8996986"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000",null,""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000",null,""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000",null,""]
["105346",null,null,"",null,"44,9316529"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000",null,""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000",null,""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000",null,""]
["105347",null,null,"",null,"43,5838373"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000",null,""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000",null,""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000",null,""]
["105348",null,null,"",null,"47,5436593"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000",null,""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000",null,""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000",null,""]
["105349",null,null,"",null,"47,8409578"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000",null,""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000",null,""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000",null,""]
["105350",null,null,"",null,"48,0642713"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000",null,""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000",null,""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000",null,""]
["105351",null,null,"",null,"48,0897858"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000",null,""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000",null,""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000",null,""]
["105352",null,null,"",null,"42,3905176"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000",null,""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000",null,""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000",null,""]
["105353",null,null,"",null,"42,5808426"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000",null,""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000",null,""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000",null,""]
["105354",null,null,"",null,"43,2128515"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000",null,""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000",null,""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000",null,""]
["105355",null,null,"",null,"43,5391094"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000",null,""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000",null,""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000",null,""]
["105356",null,null,"",null,"43,6716926"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000",null,""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000",null,""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000",null,""]
["105357",null,null,"",null,"43,7472998"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000",null,""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000",null,""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000",null,""]
["105358",null,null,"",null,"42,7203142"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000",null,""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000",null,""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000",null,""]
["105369",null,null,"",null,"13,9330060"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105377",null,null,"",null,"16,2759242"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105378",null,null,"",null,"43,3919023"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000",null,""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000",null,""]
["105379",null,null,"",null,"45,5069126"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000",null,""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000",null,""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000",null,""]
["105380",null,null,"",null,"43,7578088"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000",null,""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000",null,""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000",null,""]
["105388",null,null,"",null,"45,8394161"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000",null,""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000",null,""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000",null,""]
["105389",null,null,"",null,"47,1610662"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000",null,""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000",null,""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000",null,""]
["105390",null,null,"",null,"46,4874164"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000",null,""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000",null,""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000",null,""]
["105391",null,null,"",null,"44,7648398"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000",null,""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000",null,""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000",null,""]
["105392",null,null,"",null,"46,7436491"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000",null,""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000",null,""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000",null,""]
["105393",null,null,"",null,"47,2211577"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000",null,""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000",null,""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000",null,""]
["105394",null,null,"",null,"47,6268414"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000",null,""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000",null,""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000",null,""]
["105395",null,null,"",null,"47,8994000"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000",null,""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000",null,""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000",null,""]
["105396",null,null,"",null,"48,1359372"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000",null,""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000",null,""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000",null,""]
["105397",null,null,"",null,"48,1254261"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000",null,""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000",null,""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000",null,""]
["105398",null,null,"",null,"42,4324816"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000",null,""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000",null,""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000",null,""]
["105399",null,null,"",null,"42,5903246"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000",null,""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000",null,""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000",null,""]
["105400",null,null,"",null,"43,2265845"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000",null,""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000",null,""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000",null,""]
["105401",null,null,"",null,"43,5696474"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000",null,""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000",null,""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000",null,""]
["105402",null,null,"",null,"43,6889078"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000",null,""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000",null,""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000",null,""]
["97173",null,null,"",null,"48,2221755"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000",null,""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000",null,""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000",null,""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97174",null,null,"",null,"48,8782902"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000",null,""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000",null,""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000",null,""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97175",null,null,"",null,"49,3306968"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000",null,""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000",null,""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000",null,""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97176",null,null,"",null,"49,6659541"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000",null,""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000",null,""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000",null,""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97177",null,null,"",null,"49,9702063"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000",null,""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000",null,""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000",null,""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97178",null,null,"",null,"50,3721842"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000",null,""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000",null,""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000",null,""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97179",null,null,"",null,"50,6485948"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000",null,""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000",null,""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000",null,""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97180",null,null,"",null,"50,8593300"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000",null,""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000",null,""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000",null,""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97181",null,null,"",null,"51,0215810"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000",null,""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000",null,""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000",null,""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97182",null,null,"",null,"49,9776437"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000",null,""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000",null,""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000",null,""]
["97183",null,null,"",null,"49,9530076"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000",null,""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000",null,""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000",null,""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97184",null,null,"",null,"50,5217564"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000",null,""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000",null,""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000",null,""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97185",null,null,"",null,"50,9481884"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000",null,""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000",null,""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97186",null,null,"",null,"51,2405290"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000",null,""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000",null,""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000",null,""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97187",null,null,"",null,"51,5031122"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000",null,""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000",null,""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000",null,""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97188",null,null,"",null,"51,8695653"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000",null,""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000",null,""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000",null,""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97189",null,null,"",null,"52,1113776"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000",null,""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000",null,""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000",null,""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97190",null,null,"",null,"52,3054756"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000",null,""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000",null,""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000",null,""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97191",null,null,"",null,"52,4402321"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000",null,""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000",null,""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000",null,""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97192",null,null,"",null,"51,5373627"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000",null,""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000",null,""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000",null,""]
["90694",null,null,"",null,"5,0708724"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000",null,""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000",null,""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90695",null,null,"",null,"3,1824388"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000",null,""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90696",null,null,"",null,"2,1941405"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000",null,""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90697",null,null,"",null,"1,6042780"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000",null,""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90698",null,null,"",null,"1,1768135"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000",null,""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90699",null,null,"",null,"0,9245833"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000",null,""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000",null,""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90700",null,null,"",null,"0,6852407"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000",null,""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000",null,""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90701",null,null,"",null,"4,5161290"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000",null,""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000",null,""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90702",null,null,"",null,"3,1166301"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000",null,""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000",null,""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90703",null,null,"",null,"2,2394263"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000",null,""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000",null,""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90704",null,null,"",null,"1,6813506"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000",null,""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000",null,""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90705",null,null,"",null,"1,4052523"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000",null,""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000",null,""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90706",null,null,"",null,"0,9536098"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000",null,""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000",null,""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90708",null,null,"",null,"0,7846977"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000",null,""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000",null,""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["90724",null,null,"",null,"66,7298220"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000",null,""]
["90725",null,null,"",null,"66,4714947"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000",null,""]
["90726",null,null,"",null,"66,2435234"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000",null,""]
["90727",null,null,"",null,"66,0626399"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000",null,""]
["90728",null,null,"",null,"65,9645670"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["90729",null,null,"",null,"65,8523726"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000",null,""]
["90730",null,null,"",null,"65,7777778"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000",null,""]
["90731",null,null,"",null,"65,7403387"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["90732",null,null,"",null,"65,6024717"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000",null,""]
["90733",null,null,"",null,"69,0217392"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90734",null,null,"",null,"69,4954129"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90735",null,null,"",null,"69,5219124"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90736",null,null,"",null,"68,9895471"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90737",null,null,"",null,"69,2667707"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90738",null,null,"",null,"69,1549296"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90739",null,null,"",null,"42,3306774"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90740",null,null,"",null,"68,9938399"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90741",null,null,"",null,"69,3140795"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90742",null,null,"",null,"69,0705129"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90743",null,null,"",null,"69,3198264"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90744",null,null,"",null,"69,2105264"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90745",null,null,"",null,"42,2321429"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90746",null,null,"",null,"69,7969544"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000",null,""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000",null,""]
["90747",null,null,"",null,"34,3834872"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["94869",null,null,"",null,"0,4642329"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000",null,""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94870",null,null,"",null,"31,4285714"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94871",null,null,"",null,"0,5260081"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000",null,""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94872",null,null,"",null,"39,2617449"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94875",null,null,"",null,"0,7336941"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000",null,""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94876",null,null,"",null,"30,8111574"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94878",null,null,"",null,"31,2448017"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000",null,""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000",null,""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000",null,""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000",null,""]
["94879",null,null,"",null,"0,6858588"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000",null,""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94880",null,null,"",null,"29,5765611"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94881",null,null,"",null,"0,5910318"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000",null,""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94882",null,null,"",null,"30,2432731"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94884",null,null,"",null,"31,1312607"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000",null,""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000",null,""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000",null,""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000",null,""]
["97121",null,null,"",null,"66,8730651"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["97122",null,null,"",null,"65,2173914"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["97123",null,null,"",null,"64,9122808"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["97124",null,null,"",null,"67,0498085"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["97125",null,null,"",null,"64,7798743"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["97126",null,null,"",null,"63,9784947"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["102264",null,null,"",null,"11,7756142"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000",null,""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000",null,""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200",null,""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800",null,""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800",null,""]
["102265",null,null,"",null,"65,5095285"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000",null,""]
["102266",null,null,"",null,"65,4752300"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000",null,""]
["102267",null,null,"",null,"65,4205608"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000",null,""]
["102268",null,null,"",null,"65,3980317"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000",null,""]
["102269",null,null,"",null,"65,3545704"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000",null,""]
["105260",null,null,"",null,"11,2207792"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["105285",null,null,"",null,"9,3934514"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["105286",null,null,"",null,"33,6652623"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105287",null,null,"",null,"30,0970873"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105288",null,null,"",null,"25,5219847"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105289",null,null,"",null,"22,2515856"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105290",null,null,"",null,"22,3735771"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105291",null,null,"",null,"19,3240556"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105292",null,null,"",null,"31,0352941"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105293",null,null,"",null,"27,4807197"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105294",null,null,"",null,"19,5532128"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105295",null,null,"",null,"16,7639257"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105296",null,null,"",null,"13,7056224"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105308",null,null,"",null,"63,6190477"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000",null,""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000",null,""]
["105309",null,null,"",null,"63,1393299"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000",null,""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000",null,""]
["105310",null,null,"",null,"63,2132133"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105311",null,null,"",null,"64,8325359"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105312",null,null,"",null,"62,8770302"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000",null,""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000",null,""]
["105313",null,null,"",null,"62,0985011"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000",null,""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000",null,""]
["105314",null,null,"",null,"62,0689656"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000",null,""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000",null,""]
["105315",null,null,"",null,"64,1187051"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105316",null,null,"",null,"47,5714287"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000",null,""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000",null,""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000",null,""]
["105327",null,null,"",null,"7,2094995"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["105328",null,null,"",null,"5,9468822"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["105329",null,null,"",null,"5,1802590"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["105330",null,null,"",null,"4,2273534"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["105331",null,null,"",null,"6,6503067"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105332",null,null,"",null,"5,5208593"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105333",null,null,"",null,"3,1628116"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["105334",null,null,"",null,"2,4280164"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000",null,""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["105335",null,null,"",null,"2,4885690"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000",null,""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000",null,""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["105336",null,null,"",null,"1,9070367"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000",null,""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000",null,""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000",null,""]
["105337",null,null,"",null,"2,0423379"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000",null,""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000",null,""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000",null,""]
["105338",null,null,"",null,"1,5619119"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000",null,""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000",null,""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000",null,""]
["105339",null,null,"",null,"63,8728324"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105359",null,null,"",null,"64,9187593"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105360",null,null,"",null,"63,1227218"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105361",null,null,"",null,"62,5130345"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105362",null,null,"",null,"66,1484454"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105363",null,null,"",null,"64,8896294"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105364",null,null,"",null,"64,4340975"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105365",null,null,"",null,"64,7991154"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000",null,""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000",null,""]
["105366",null,null,"",null,"63,0764564"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000",null,""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000",null,""]
["105367",null,null,"",null,"62,4641834"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105368",null,null,"",null,"13,6982908"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105370",null,null,"",null,"11,5246286"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105371",null,null,"",null,"61,1757310"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105372",null,null,"",null,"42,3475259"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000",null,""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000",null,""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000",null,""]
["105373",null,null,"",null,"43,5039371"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000",null,""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000",null,""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000",null,""]
["105374",null,null,"",null,"11,5500316"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105375",null,null,"",null,"22,1299372"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105376",null,null,"",null,"19,1196698"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105381",null,null,"",null,"61,9573216"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105382",null,null,"",null,"61,1705476"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105383",null,null,"",null,"65,4222767"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105384",null,null,"",null,"64,0648759"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105385",null,null,"",null,"63,4899913"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105386",null,null,"",null,"63,9784947"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000",null,""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000",null,""]
["105387",null,null,"",null,"61,8802792"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000",null,""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000",null,""]
["92833",null,null,"",null,"2,4501859"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92834",null,null,"",null,"26,4539372"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92835",null,null,"",null,"3,3167645"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92836",null,null,"",null,"28,1549673"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92837",null,null,"",null,"2,4302384"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92838",null,null,"",null,"29,0215086"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92839",null,null,"",null,"2,4372077"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92840",null,null,"",null,"29,3326693"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92841",null,null,"",null,"2,2233885"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92842",null,null,"",null,"28,0216476"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92843",null,null,"",null,"2,4864383"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92844",null,null,"",null,"27,3958686"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92845",null,null,"",null,"1,9092237"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92846",null,null,"",null,"27,2243570"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92847",null,null,"",null,"2,0842392"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92848",null,null,"",null,"26,0754048"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92849",null,null,"",null,"2,9645663"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92850",null,null,"",null,"28,4296028"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92851",null,null,"",null,"4,0007104"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92852",null,null,"",null,"30,0533689"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92853",null,null,"",null,"2,9281366"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92854",null,null,"",null,"30,7308096"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92855",null,null,"",null,"2,9433391"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92856",null,null,"",null,"31,0560344"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92857",null,null,"",null,"2,6864733"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92858",null,null,"",null,"29,8411035"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92859",null,null,"",null,"3,0062187"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92860",null,null,"",null,"29,3065207"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92861",null,null,"",null,"2,3099973"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92862",null,null,"",null,"29,1090133"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92863",null,null,"",null,"2,5226558"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92864",null,null,"",null,"28,0440342"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92210",null,null,"",null,"10,0145781"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92211",null,null,"",null,"10,5520578"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92212",null,null,"",null,"8,4776507"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92213",null,null,"",null,"7,5727504"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92214",null,null,"",null,"7,2465928"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92215",null,null,"",null,"7,1885606"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92216",null,null,"",null,"7,7720854"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92219",null,null,"",null,"10,7777021"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92220",null,null,"",null,"11,3567227"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92221",null,null,"",null,"9,1829211"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92222",null,null,"",null,"8,2197324"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92223",null,null,"",null,"7,8765189"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92224",null,null,"",null,"7,8093121"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92226",null,null,"",null,"8,4308026"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92808",null,null,"",null,"42,1344166"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92809",null,null,"",null,"41,8987007"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92810",null,null,"",null,"41,6427106"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92811",null,null,"",null,"41,3868004"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92812",null,null,"",null,"41,2061712"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92813",null,null,"",null,"40,9802506"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92814",null,null,"",null,"40,7871200"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92815",null,null,"",null,"40,5929518"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92816",null,null,"",null,"6,5859085"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92817",null,null,"",null,"40,2113209"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92818",null,null,"",null,"5,9331447"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92819",null,null,"",null,"39,6946123"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92820",null,null,"",null,"42,1193831"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92821",null,null,"",null,"41,9052202"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92822",null,null,"",null,"41,6744187"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92824",null,null,"",null,"41,4837246"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92825",null,null,"",null,"41,2855692"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92826",null,null,"",null,"41,1270068"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92827",null,null,"",null,"40,9064887"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92828",null,null,"",null,"40,7463824"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92829",null,null,"",null,"7,1608391"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92830",null,null,"",null,"40,3979417"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92831",null,null,"",null,"6,4527717"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92832",null,null,"",null,"39,9132322"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["95565",null,null,"",null,"8,5487375"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95566",null,null,"",null,"9,2210557"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95567",null,null,"",null,"19,1700268"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95568",null,null,"",null,"20,7785376"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95569",null,null,"",null,"19,1754916"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["95570",null,null,"",null,"20,1734661"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95571",null,null,"",null,"21,8022528"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95572",null,null,"",null,"20,2147820"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["97127",null,null,"",null,"63,9344263"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000",null,""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000",null,""]
["97128",null,null,"",null,"51,6069790"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["97132",null,null,"",null,"51,2079833"]
["97132","SINAPI",88316,"0,2199000",null,""]
["97139","SINAPI",88246,"0,1784000",null,""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000",null,""]
["103095",null,null,"",null,"46,8579236"]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000",null,""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000",null,""]
["103106",null,null,"",null,"38,7305501"]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000",null,""]
["103118",null,null,"",null,"45,1225667"]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000",null,""]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000",null,""]
["103129",null,null,"",null,"44,9680831"]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000",null,""]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000",null,""]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000",null,""]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000",null,""]
["103152",null,null,"",null,"44,8022566"]
["103377",null,null,"",null,"0,5371900"]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000",null,""]
["103392",null,null,"",null,"0,3217928"]
["103400",null,null,"",null,"69,4375312"]
["103413",null,null,"",null,"69,4029851"]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000",null,""]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000",null,""]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000",null,""]
["103434",null,null,"",null,"10,7890148"]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000",null,""]
["98445","SINAPI",88239,"0,6890000",null,""]
["98447","SINAPI",88262,"0,5640000",null,""]
["98449","SINAPI",88239,"0,6200000",null,""]
["98453","SINAPI-I",6194,"1,8033000",null,""]
["98455","SINAPI-I",43681,"2,1000760",null,""]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000",null,""]
["98462","SINAPI-I",5061,"1,8710000",null,""]
["105114","SINAPI",88309,"12,6830000",null,""]
["105126","SINAPI",88309,"0,1200000",null,""]
["5631",null,null,"",null,"12,5665129"]
["5680","SINAPI",88860,"1,0000000",null,""]
["5811","SINAPI",5695,"1,0000000",null,""]
["5851","SINAPI",5721,"1,0000000",null,""]
["5867","SINAPI",5730,"1,0000000",null,""]
["5882","SINAPI",88848,"1,0000000",null,""]
["5901","SINAPI",53831,"1,0000000",null,""]
["5928","SINAPI",89259,"1,0000000",null,""]
["5944","SINAPI",89130,"1,0000000",null,""]
["67826","SINAPI",7060,"1,0000000",null,""]
["73467","SINAPI",88282,"1,0000000",null,""]
["83765","SINAPI",88317,"1,0000000",null,""]
["88399","SINAPI",88400,"1,0000000",null,""]
["88843","SINAPI",88839,"1,0000000",null,""]
["89028","SINAPI",89024,"1,0000000",null,""]
["89257","SINAPI",88302,"1,0000000",null,""]
["89843","SINAPI",89214,"1,0000000",null,""]
["90586","SINAPI",90582,"1,0000000",null,""]
["90643","SINAPI",90639,"1,0000000",null,""]
["90662","SINAPI",90660,"1,0000000",null,""]
["90680","SINAPI",90678,"1,0000000",null,""]
["90972","SINAPI",90968,"1,0000000",null,""]
["91386","SINAPI",91380,"1,0000000",null,""]
["91634","SINAPI",91633,"1,0000000",null,""]
["92106","SINAPI",92102,"1,0000000",null,""]
["92145","SINAPI",92141,"1,0000000",null,""]
["92716","SINAPI",92714,"1,0000000",null,""]
["93224","SINAPI",93223,"1,0000000",null,""]
["93415","SINAPI",93411,"1,0000000",null,""]
["93439",null,null,"",null,"39,2663985"]
["95127","SINAPI",95124,"1,0000000",null,""]
["95212","SINAPI",95210,"1,0000000",null,""]
["95276","SINAPI",95275,"1,0000000",null,""]
["95702",null,null,"",null,"54,8119694"]
["95720","SINAPI",95717,"1,0000000",null,""]
["96158",null,null,"",null,"18,3721089"]
["96463","SINAPI",96460,"1,0000000",null,""]
["100647","SINAPI",100645,"1,0000000",null,""]
["104097","SINAPI",104096,"1,0000000",null,""]
["5806","SINAPI",88853,"1,0000000",null,""]
["5841","SINAPI",89015,"1,0000000",null,""]
["5892","SINAPI",91354,"1,0000000",null,""]
["5930","SINAPI",88286,"1,0000000",null,""]
["5952","SINAPI",88298,"1,0000000",null,""]
["6880","SINAPI",7038,"1,0000000",null,""]
["83766",null,null,"",null,"58,5226068"]
["88404",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89022","SINAPI",89019,"1,0000000",null,""]
["89273","SINAPI",89268,"1,0000000",null,""]
["90587","SINAPI",90583,"1,0000000",null,""]
["90663","SINAPI",90658,"1,0000000",null,""]
["90687","SINAPI",90683,"1,0000000",null,""]
["91032",null,null,"",null,"38,2797731"]
["91486",null,null,"",null,"37,3271889"]
["92139","SINAPI",92133,"1,0000000",null,""]
["92967","SINAPI",92963,"1,0000000",null,""]
["93282",null,null,"",null,"77,7191441"]
["93409","SINAPI",93405,"1,0000000",null,""]
["95122","SINAPI",88304,"1,0000000",null,""]
["95259","SINAPI",95255,"1,0000000",null,""]
["95632","SINAPI",95628,"1,0000000",null,""]
["96155","SINAPI",96053,"1,0000000",null,""]
["96464","SINAPI",96460,"1,0000000",null,""]
["104092","SINAPI",104088,"1,0000000",null,""]
["5664","SINAPI-I",36531,"0,0000700",null,""]
["5705","SINAPI-I",37731,"0,0000690",null,""]
["5727","SINAPI-I",6069,"0,0000667",null,""]
["7032","SINAPI-I",14405,"0,0000300",null,""]
["7051",null,null,"",null,"0,0000000"]
["7061",null,null,"",null,"0,0000000"]
["53794","SINAPI-I",9914,"0,0000500",null,""]
["53840",null,null,"",null,"0,0000000"]
["53866","SINAPI-I",14250,"1,8800000",null,""]
["87444","SINAPI-I",4221,"0,7087200",null,""]
["88400",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88434","SINAPI-I",37548,"0,0000640",null,""]
["88834",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88848","SINAPI-I",36485,"0,0000141",null,""]
["88900",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89030","SINAPI-I",7622,"0,0000137",null,""]
["89212",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89230","SINAPI-I",13877,"0,0000467",null,""]
["89241",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89256","SINAPI-I",4221,"14,1700000",null,""]
["89268",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89879","SINAPI-I",37763,"0,0000141",null,""]
["90621",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90635","SINAPI-I",39919,"0,0000700",null,""]
["90647",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90664","SINAPI-I",39828,"0,0000700",null,""]
["90676","SINAPI-I",38543,"0,0000533",null,""]
["90968","SINAPI-I",36525,"0,0000533",null,""]
["90995",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91030",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91354","SINAPI-I",37754,"0,0000343",null,""]
["91368",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91381","SINAPI-I",37758,"0,0000141",null,""]
["91397",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91631",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91643",null,null,"",null,"0,0000000"]
["92101","SINAPI-I",44060,"0,0000300",null,""]
["92110","SINAPI-I",38410,"0,0000800",null,""]
["92141",null,null,"",null,"0,0000000"]
["92240",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93230","SINAPI-I",13891,"0,0000148",null,""]
["93277",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93296","SINAPI-I",44474,"0,0000057",null,""]
["93406",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93419",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93431","SINAPI-I",9912,"0,0000600",null,""]
["95119",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95256","SINAPI-I",11616,"0,0000148",null,""]
["95269",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95618","SINAPI-I",11651,"0,0000148",null,""]
["95701",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95717","SINAPI-I",40636,"0,0000148",null,""]
["96009","SINAPI-I",13726,"0,0000143",null,""]
["96032","SINAPI-I",37734,"0,0000059",null,""]
["96057","SINAPI-I",4221,"11,2600000",null,""]
["96301",null,null,"",null,"0,0000000"]
["98763","SINAPI-I",2705,"4,5900000",null,""]
["100645",null,null,"",null,"0,0000000"]
["102826","SINAPI-I",2705,"6,3800000",null,""]
["102897",null,null,"",null,"0,0000000"]
["103229","SINAPI-I",4221,"16,2260000",null,""]
["104088",null,null,"",null,"0,0000000"]
["104694","SINAPI-I",2705,"2,1300000",null,""]
["92259","SINAPI",93287,"0,1133000",null,""]
["92262","SINAPI-I",40552,"0,0400000",null,""]
["92540","SINAPI-I",4408,"3,3130000",null,""]
["92544",null,null,"",null,"18,5979971"]
["92546","SINAPI",88239,"2,5940000",null,""]
["92548","SINAPI-I",39027,"1,6500000",null,""]
["92550","SINAPI-I",4415,"4,0000000",null,""]
["92551","SINAPI",88262,"18,7350000",null,""]
["92553","SINAPI-I",4400,"10,0000000",null,""]
["92554","SINAPI",88239,"6,0530000",null,""]
["92559","SINAPI-I",4400,"5,0000000",null,""]
["92560","SINAPI-I",39027,"2,4000000",null,""]
["92562","SINAPI-I",4415,"3,0000000",null,""]
["92563","SINAPI-I",21142,"1,0000000",null,""]
["92564","SINAPI",88262,"26,2290000",null,""]
["100381","SINAPI-I",4425,"0,2150000",null,""]
["100386","SINAPI-I",5075,"0,2400000",null,""]
["100389",null,null,"",null,"52,3609164"]
["100391","SINAPI",88239,"0,2190000",null,""]
["100393","SINAPI",93282,"0,0047000",null,""]
["94192",null,null,"",null,"19,3564732"]
["94198","SINAPI",93282,"0,0333000",null,""]
["94442","SINAPI",93281,"0,0240000",null,""]
["94443","SINAPI",88316,"0,3250000",null,""]
["94207","SINAPI-I",1607,"1,2700000",null,""]
["94218","SINAPI",88323,"0,1390000",null,""]
["94219",null,null,"",null,"44,1558441"]
["94221","SINAPI",88316,"0,2090000",null,""]
["100327","SINAPI",93281,"0,0132000",null,""]
["100330","SINAPI",88323,"0,1830000",null,""]
["100435",null,null,"",null,"10,9213335"]
["94228","SINAPI-I",142,"0,0810000",null,""]
["94229","SINAPI",93281,"0,0132000",null,""]
["92255","SINAPI-I",11964,"12,0000000",null,""]
["92569","SINAPI-I",40547,"0,0600000",null,""]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000",null,""]
["92573","SINAPI-I",40547,"0,0600000",null,""]
["92574","SINAPI",93281,"0,0155000",null,""]
["92577","SINAPI-I",40424,"0,2000000",null,""]
["92578","SINAPI",88278,"0,2830000",null,""]
["92586",null,null,"",null,"14,6666251"]
["92592",null,null,"",null,"16,3383476"]
["92596","SINAPI-I",40598,"112,8600000",null,""]
["92602","SINAPI-I",40598,"41,0400000",null,""]
["92606","SINAPI",92255,"1,0000000",null,""]
["92612","SINAPI-I",10997,"0,3780000",null,""]
["92618","SINAPI-I",10997,"0,5220000",null,""]
["100359","SINAPI",88262,"14,9880000",null,""]
["100361","SINAPI-I",21142,"1,0000000",null,""]
["100363","SINAPI-I",4415,"20,0000000",null,""]
["100364","SINAPI-I",5069,"0,5090000",null,""]
["100365","SINAPI",92262,"1,0000000",null,""]
["100367","SINAPI-I",4425,"6,5000000",null,""]
["100371","SINAPI-I",4415,"5,0000000",null,""]
["100373",null,null,"",null,"32,5264864"]
["100374","SINAPI-I",4425,"12,0000000",null,""]
["100375","SINAPI",92262,"1,0000000",null,""]
["100377","SINAPI",88278,"0,0180000",null,""]
["100382","SINAPI",93281,"0,0062000",null,""]
["104184","SINAPI",88248,"0,6240000",null,""]
["102665","SINAPI-I",4718,"0,1760000",null,""]
["102668","SINAPI",88316,"0,2946000",null,""]
["102672","SINAPI-I",3899,"0,1667000",null,""]
["102673","SINAPI",93382,"0,1000000",null,""]
["102677","SINAPI",5679,"0,1755000",null,""]
["102679","SINAPI-I",4718,"0,8250000",null,""]
["102684","SINAPI-I",4021,"4,6000000",null,""]
["102687","SINAPI",5678,"0,0314000",null,""]
["102689","SINAPI-I",3899,"0,0476000",null,""]
["102693","SINAPI-I",4718,"0,1674000",null,""]
["102696","SINAPI",88309,"0,0819000",null,""]
["102703","SINAPI-I",4718,"0,4314000",null,""]
["102708","SINAPI-I",3899,"1,0000000",null,""]
["102719",null,null,"",null,"28,3317227"]
["102723","SINAPI",93358,"0,0900000",null,""]
["103653","SINAPI",88309,"0,0049000",null,""]
["92744","SINAPI",5631,"0,0667000",null,""]
["92746","SINAPI-I",5063,"0,0017000",null,""]
["92748",null,null,"",null,"16,4612997"]
["92751","SINAPI",5632,"1,5106000",null,""]
["92753","SINAPI",5632,"0,6674000",null,""]
["92755","SINAPI-I",4011,"1,1500000",null,""]
["92757","SINAPI-I",4730,"0,3900000",null,""]
["91069","SINAPI",88830,"0,0590000",null,""]
["91070","SINAPI",88377,"0,3159000",null,""]
["91071","SINAPI",88831,"0,5812000",null,""]
["91073","SINAPI",88831,"0,3910000",null,""]
["91074","SINAPI",88831,"0,3134000",null,""]
["91075","SINAPI",90651,"1,1669000",null,""]
["91076","SINAPI",88831,"0,6545000",null,""]
["91077","SINAPI",90662,"0,0263000",null,""]
["91078","SINAPI",90651,"0,5585000",null,""]
["91080","SINAPI",90662,"0,0284000",null,""]
["91081","SINAPI",90982,"1,1826000",null,""]
["91082","SINAPI",90979,"0,0410000",null,""]
["91083","SINAPI",90656,"0,0734000",null,""]
["91084","SINAPI",90979,"0,0470000",null,""]
["91086","SINAPI",90663,"0,4532000",null,""]
["91089","SINAPI-I",370,"0,1159000",null,""]
["91089","SINAPI",102726,"0,2500000",null,""]
["91090","SINAPI",95967,"0,4851000",null,""]
["91092","SINAPI-I",370,"0,0983000",null,""]
["91092","SINAPI",102726,"0,2500000",null,""]
["91093","SINAPI",90982,"0,7720000",null,""]
["91096","SINAPI-I",39014,"5,0033000",null,""]
["91097","SINAPI-I",1379,"51,4186000",null,""]
["91098","SINAPI-I",39014,"5,0033000",null,""]
["91099","SINAPI-I",4720,"0,0654000",null,""]
["91100","SINAPI-I",1379,"43,6336000",null,""]
["91101","SINAPI-I",39014,"5,8732000",null,""]
["93959",null,null,"",null,"61,1668490"]
["93959","SINAPI",95967,"0,4849000",null,""]
["93961","SINAPI",90626,"0,2693000",null,""]
["93967","SINAPI-I",39848,"2,0000000",null,""]
["93969","SINAPI",6259,"0,0376000",null,""]
["93969","SINAPI",95967,"0,3839000",null,""]
["100332","SINAPI-I",4006,"0,0530000",null,""]
["100335","SINAPI-I",4006,"0,0530000",null,""]
["100342",null,null,"",null,"28,8500336"]
["100346","SINAPI-I",39017,"0,2120000",null,""]
["100349","SINAPI",90586,"0,1220000",null,""]
["104842","SINAPI",5903,"0,0454000",null,""]
["104843","SINAPI",90776,"0,1995000",null,""]
["104846","SINAPI",90776,"0,1792000",null,""]
["104848","SINAPI",90625,"0,0791000",null,""]
["104849","SINAPI",90778,"0,0204000",null,""]
["104851","SINAPI-I",44480,"1,0715000",null,""]
["104853",null,null,"",null,"29,0056766"]
["104854","SINAPI",90625,"0,0871000",null,""]
["104879","SINAPI",5903,"0,0516000",null,""]
["104880","SINAPI",90778,"0,0349000",null,""]
["104887","SINAPI-I",44480,"1,0715000",null,""]
["104889",null,null,"",null,"25,7780903"]
["104890","SINAPI",90631,"0,0385000",null,""]
["104891","SINAPI",90778,"0,0104000",null,""]
["102990","SINAPI-I",10541,"1,0300000",null,""]
["102997","SINAPI-I",4509,"0,8506000",null,""]
["102999","SINAPI",94964,"0,1823000",null,""]
["103003","SINAPI-I",11245,"1,0000000",null,""]
["103005","SINAPI",96536,"0,6200000",null,""]
["103007","SINAPI-I",2692,"0,0071000",null,""]
["97933","SINAPI",5678,"0,1502000",null,""]
["97936","SINAPI",97734,"0,0280000",null,""]
["97947","SINAPI",96536,"0,7600000",null,""]
["97948","SINAPI",89998,"3,8254000",null,""]
["97949","SINAPI",94970,"0,1628000",null,""]
["97950","SINAPI",88628,"0,9206000",null,""]
["97951","SINAPI-I",43386,"1,0000000",null,""]
["97952","SINAPI",97737,"0,0680000",null,""]
["97955","SINAPI",5678,"0,0599000",null,""]
["97956","SINAPI-I",660,"21,0000000",null,""]
["97957",null,null,"",null,"40,5214156"]
["97957","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["97961","SINAPI",88628,"0,5972000",null,""]
["97973","SINAPI-I",25067,"89,8319000",null,""]
["97976","SINAPI-I",2692,"0,0104000",null,""]
["97977","SINAPI-I",4491,"0,2267000",null,""]
["97977","SINAPI",101623,"0,3402000",null,""]
["97980","SINAPI-I",5069,"0,0276000",null,""]
["97981","SINAPI",88316,"9,6255000",null,""]
["97985","SINAPI",89995,"0,0314000",null,""]
["97988","SINAPI",88309,"17,5654000",null,""]
["97992","SINAPI",89995,"0,0942000",null,""]
["97993","SINAPI",100475,"0,7090000",null,""]
["97994","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["97996","SINAPI-I",4491,"0,3663000",null,""]
["97997","SINAPI-I",660,"15,2250000",null,""]
["97999","SINAPI",89995,"0,0523000",null,""]
["98003","SINAPI-I",660,"23,1000000",null,""]
["98006",null,null,"",null,"38,4606307"]
["98006","SINAPI",92767,"34,8364000",null,""]
["98008",null,null,"",null,"38,2567131"]
["98008","SINAPI",100475,"0,6379000",null,""]
["98010","SINAPI-I",4517,"0,5676000",null,""]
["98012","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98013","SINAPI",89995,"0,0677000",null,""]
["98014","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98016",null,null,"",null,"37,0497454"]
["98016","SINAPI",92767,"40,2864000",null,""]
["98018","SINAPI-I",4517,"0,8316000",null,""]
["98020","SINAPI-I",25067,"150,8690000",null,""]
["98021","SINAPI",87316,"0,0739000",null,""]
["98022","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98023","SINAPI",89995,"0,0754000",null,""]
["98024","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98026",null,null,"",null,"36,2542207"]
["98028","SINAPI-I",5069,"0,0796000",null,""]
["98029","SINAPI",87316,"0,1075000",null,""]
["98030","SINAPI",88309,"37,2405000",null,""]
["98031","SINAPI",87316,"0,0907000",null,""]
["98032","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98033","SINAPI",89995,"0,0908000",null,""]
["98036","SINAPI-I",660,"72,4500000",null,""]
["98036","SINAPI",101624,"2,4168000",null,""]
["98038","SINAPI-I",5069,"0,0796000",null,""]
["98039","SINAPI",87316,"0,1075000",null,""]
["98040","SINAPI",88309,"52,2072000",null,""]
["98041","SINAPI",87316,"0,1159000",null,""]
["98042","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98044","SINAPI",94970,"2,8974000",null,""]
["98046","SINAPI-I",5069,"0,0971000",null,""]
["98046","SINAPI",101624,"3,0528000",null,""]
["98048","SINAPI-I",5069,"0,1030000",null,""]
["98049","SINAPI",87316,"0,1411000",null,""]
["98051","SINAPI",87316,"0,0211000",null,""]
["98406","SINAPI",88907,"0,2282000",null,""]
["98407","SINAPI-I",25067,"86,3878000",null,""]
["98408","SINAPI-I",4491,"0,4773000",null,""]
["98409","SINAPI",5678,"0,1309000",null,""]
["98410","SINAPI",101623,"0,4078000",null,""]
["99241","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99242","SINAPI",101623,"0,5890000",null,""]
["99246","SINAPI",88309,"0,8306000",null,""]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000",null,""]
["99249","SINAPI",88309,"22,0195000",null,""]
["99252","SINAPI",88309,"14,9453000",null,""]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99256","SINAPI",89995,"0,1354000",null,""]
["99261","SINAPI",89995,"0,0446000",null,""]
["99265","SINAPI",5679,"0,3075000",null,""]
["99266","SINAPI-I",660,"17,8500000",null,""]
["99267","SINAPI",88309,"26,0350000",null,""]
["99268","SINAPI-I",43441,"1,0000000",null,""]
["99270",null,null,"",null,"18,2103859"]
["99271","SINAPI",88309,"33,5434000",null,""]
["99273","SINAPI",5678,"0,0118000",null,""]
["99274","SINAPI-I",2692,"0,0245000",null,""]
["99275",null,null,"",null,"26,7157662"]
["99276","SINAPI",88316,"21,1533000",null,""]
["99278","SINAPI",88309,"0,4628000",null,""]
["99279","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99281","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99283","SINAPI",96536,"0,2513000",null,""]
["99284","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99286","SINAPI-I",2692,"0,0296000",null,""]
["99286","SINAPI",94970,"1,3124000",null,""]
["99287","SINAPI",88908,"0,8477000",null,""]
["99289","SINAPI",88309,"29,6695000",null,""]
["99291","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99292","SINAPI",92767,"9,8963000",null,""]
["99294","SINAPI-I",6193,"2,6082000",null,""]
["99296",null,null,"",null,"47,1565994"]
["99297","SINAPI",89998,"3,6403000",null,""]
["99298","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99300","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99301","SINAPI",94970,"1,1974000",null,""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["99303","SINAPI",94970,"2,2486000",null,""]
["99305","SINAPI-I",6193,"3,0222000",null,""]
["99306",null,null,"",null,"47,1951448"]
["99308","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99310","SINAPI-I",4517,"1,0296000",null,""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99312","SINAPI-I",6193,"2,1942000",null,""]
["99313","SINAPI-I",2692,"0,0423000",null,""]
["99314",null,null,"",null,"47,2216669"]
["99317","SINAPI",88316,"21,3071000",null,""]
["99319","SINAPI",88316,"7,2211000",null,""]
["99320","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99321","SINAPI",89998,"3,3318000",null,""]
["99322","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99324","SINAPI-I",4491,"0,7548000",null,""]
["99326","SINAPI",87316,"0,0781000",null,""]
["99327","SINAPI",88628,"1,1770000",null,""]
["101800","SINAPI",89995,"0,0680000",null,""]
["101801","SINAPI",88628,"0,1363000",null,""]
["101806","SINAPI",101616,"0,8100000",null,""]
["101807","SINAPI",101616,"0,8100000",null,""]
["101809","SINAPI",88316,"2,7202000",null,""]
["102142","SINAPI",88309,"2,7258000",null,""]
["102457","SINAPI",101625,"0,4986000",null,""]
["94265","SINAPI-I",34492,"0,0533000",null,""]
["94267","SINAPI-I",370,"0,0149000",null,""]
["94270","SINAPI",88309,"0,3482000",null,""]
["94271","SINAPI-I",34492,"0,1307000",null,""]
["94276","SINAPI",88629,"0,0012000",null,""]
["94280","SINAPI-I",41680,"2,5769000",null,""]
["94282","SINAPI",88316,"0,3991000",null,""]
["94285","SINAPI-I",4517,"0,2000000",null,""]
["94288","SINAPI-I",4517,"0,2000000",null,""]
["94290","SINAPI",88309,"0,3705000",null,""]
["104492","SINAPI",5940,"0,0499000",null,""]
["104497","SINAPI",88629,"0,0490000",null,""]
["102727","SINAPI",91692,"0,0084000",null,""]
["102731","SINAPI-I",39017,"0,3670000",null,""]
["102734",null,null,"",null,"24,6624022"]
["102736","SINAPI",90587,"0,1330000",null,""]
["102739","SINAPI",102727,"9,2667000",null,""]
["102743","SINAPI",102730,"9,5027000",null,""]
["102745","SINAPI",102736,"4,4060000",null,""]
["102747","SINAPI",102734,"45,1384000",null,""]
["102749","SINAPI",102731,"179,2610000",null,""]
["102752",null,null,"",null,"25,1757246"]
["102753","SINAPI",102736,"5,5191000",null,""]
["102758","SINAPI",102727,"21,7734000",null,""]
["102760","SINAPI",102730,"82,3275000",null,""]
["102762","SINAPI",102729,"243,1383000",null,""]
["102764","SINAPI",102730,"254,4138000",null,""]
["102766","SINAPI",102727,"63,2481000",null,""]
["102768",null,null,"",null,"23,7299467"]
["102770","SINAPI",96620,"3,2494000",null,""]
["102776","SINAPI",92743,"14,0000000",null,""]
["102781","SINAPI",92756,"12,0000000",null,""]
["102787","SINAPI",92744,"4,0000000",null,""]
["102791","SINAPI",92756,"24,0000000",null,""]
["102797",null,null,"",null,"19,3410332"]
["102801","SINAPI",92743,"38,0000000",null,""]
["101575","SINAPI-I",6189,"0,1811000",null,""]
["101578","SINAPI-I",6189,"0,4278000",null,""]
["101580","SINAPI",88316,"0,1239000",null,""]
["101583","SINAPI",88316,"0,5980000",null,""]
["101586","SINAPI-I",5061,"0,0559000",null,""]
["101588","SINAPI-I",21138,"0,0543000",null,""]
["101591","SINAPI",5631,"0,2276000",null,""]
["101604","SINAPI",5631,"0,0180000",null,""]
["90790",null,null,"",null,"2,3374091"]
["90795",null,null,"",null,"10,4331769"]
["90797","SINAPI",88629,"0,0229000",null,""]
["90806","SINAPI-I",39027,"0,2000000",null,""]
["90821","SINAPI",88316,"0,7070000",null,""]
["90842","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["90846","SINAPI",90825,"1,0000000",null,""]
["90850","SINAPI",90823,"1,0000000",null,""]
["91010","SINAPI",88316,"0,7070000",null,""]
["91014",null,null,"",null,"24,6380563"]
["91287","SINAPI",88316,"1,3750000",null,""]
["91305",null,null,"",null,"25,3220463"]
["91313",null,null,"",null,"29,0550665"]
["91316","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["91321","SINAPI",90823,"1,0000000",null,""]
["91325","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["91330","SINAPI",100659,"9,8000000",null,""]
["100675",null,null,"",null,"2,6078983"]
["100679","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["100683","SINAPI",91011,"1,0000000",null,""]
["100687",null,null,"",null,"23,3721786"]
["100691",null,null,"",null,"15,2908082"]
["100694","SINAPI",91299,"1,0000000",null,""]
["100700","SINAPI",88627,"0,0250000",null,""]
["100667","SINAPI-I",142,"0,8351000",null,""]
["100669","SINAPI-I",5067,"0,0222226",null,""]
["100671","SINAPI-I",40660,"1,0000000",null,""]
["94562",null,null,"",null,"12,4210948"]
["99837","SINAPI-I",1332,"0,8960000",null,""]
["99841","SINAPI-I",11964,"3,3330000",null,""]
["90838","SINAPI",88629,"0,0422000",null,""]
["94805","SINAPI-I",7568,"8,8000000",null,""]
["100702","SINAPI",88309,"0,2820000",null,""]
["100704","SINAPI",88261,"0,5310000",null,""]
["100708","SINAPI",88316,"0,6240000",null,""]
["102153",null,null,"",null,"11,3439279"]
["102159","SINAPI-I",39961,"0,2310000",null,""]
["102163",null,null,"",null,"9,8755208"]
["102165","SINAPI",88325,"0,6270000",null,""]
["102168","SINAPI",88316,"0,3460000",null,""]
["102172","SINAPI-I",11185,"1,0000000",null,""]
["102177","SINAPI-I",34360,"0,8390000",null,""]
["102180","SINAPI-I",10506,"1,0000000",null,""]
["102190","SINAPI",88325,"0,4010000",null,""]
["94570","SINAPI",88309,"0,5190000",null,""]
["94589","SINAPI-I",43657,"1,0000000",null,""]
["101096","SINAPI",88309,"0,6490000",null,""]
["101097","SINAPI",94971,"1,2000000",null,""]
["101099","SINAPI",88316,"1,1680000",null,""]
["101102","SINAPI",90778,"0,1220000",null,""]
["101104","SINAPI",88313,"10,0190000",null,""]
["101105","SINAPI",95579,"13,1850000",null,""]
["101107","SINAPI-I",38405,"1,1300000",null,""]
["101108","SINAPI",97913,"0,3750000",null,""]
["101110","SINAPI",88316,"0,3150000",null,""]
["101113","SINAPI",100206,"0,0375000",null,""]
["95605","SINAPI",102275,"1,2650000",null,""]
["100651","SINAPI-I",43360,"0,1133000",null,""]
["100653",null,null,"",null,"6,0093290"]
["100654","SINAPI",90778,"0,0250000",null,""]
["100656","SINAPI-I",10997,"0,0379000",null,""]
["100658","SINAPI",88317,"0,1630000",null,""]
["100893","SINAPI",90776,"0,0009000",null,""]
["100897","SINAPI-I",38405,"0,1426000",null,""]
["100899",null,null,"",null,"33,0346539"]
["100900","SINAPI",100973,"0,3534000",null,""]
["101176","SINAPI",95583,"0,6330000",null,""]
["95241",null,null,"",null,"36,8559411"]
["96624","SINAPI-I",4718,"1,1900000",null,""]
["97086","SINAPI-I",6193,"1,3800000",null,""]
["97089","SINAPI",88238,"0,0130000",null,""]
["97093","SINAPI-I",42407,"0,2230000",null,""]
["97101","SINAPI",97082,"0,0350000",null,""]
["97103","SINAPI",97083,"1,0000000",null,""]
["100324","SINAPI",88316,"0,6340000",null,""]
["103076","SINAPI",97089,"3,6000000",null,""]
["103079","SINAPI",96624,"0,1000000",null,""]
["92263","SINAPI",91693,"0,2550000",null,""]
["92265","SINAPI",91692,"0,0500000",null,""]
["92268","SINAPI",91692,"0,0050000",null,""]
["92270","SINAPI",91693,"0,2240000",null,""]
["92413","SINAPI",92269,"0,2750000",null,""]
["92419","SINAPI-I",40271,"0,1960000",null,""]
["92421","SINAPI-I",40287,"0,7850000",null,""]
["92427","SINAPI-I",40275,"0,3930000",null,""]
["92431","SINAPI-I",40271,"0,1960000",null,""]
["92435","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["92443","SINAPI",92264,"0,0670000",null,""]
["92446","SINAPI",92273,"1,6800000",null,""]
["92449",null,null,"",null,"34,8048394"]
["92451","SINAPI",88239,"0,2050000",null,""]
["92453","SINAPI-I",6193,"0,4850000",null,""]
["92455","SINAPI",92265,"0,4140000",null,""]
["92460","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92461","SINAPI",92272,"2,9640000",null,""]
["92464","SINAPI-I",10749,"1,1860000",null,""]
["92466","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["92468","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92470","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92474","SINAPI",88239,"0,2700000",null,""]
["92476","SINAPI",92266,"0,1350000",null,""]
["92478","SINAPI",92266,"0,1050000",null,""]
["92480","SINAPI",88239,"0,1730000",null,""]
["92486","SINAPI-I",6193,"1,0490000",null,""]
["92490","SINAPI-I",40270,"0,0380000",null,""]
["92496",null,null,"",null,"36,7244122"]
["92504","SINAPI",92267,"0,0870000",null,""]
["92510","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92515","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92520","SINAPI",88239,"0,1720000",null,""]
["92526",null,null,"",null,"35,1962741"]
["92532",null,null,"",null,"29,8888746"]
["96258",null,null,"",null,"44,7881327"]
["96530","SINAPI-I",4491,"2,2440000",null,""]
["96531","SINAPI",88262,"1,4240000",null,""]
["96533","SINAPI-I",4517,"1,0530000",null,""]
["96535","SINAPI-I",4517,"3,6090000",null,""]
["96536","SINAPI",88262,"1,0880000",null,""]
["96538","SINAPI-I",5073,"0,1040000",null,""]
["96541","SINAPI-I",5074,"0,0050000",null,""]
["96542","SINAPI",91692,"0,0140000",null,""]
["101792","SINAPI",92273,"0,5450000",null,""]
["101971",null,null,"",null,"21,0755813"]
["101973","SINAPI",91693,"0,1290000",null,""]
["101977","SINAPI",88239,"0,7570000",null,""]
["101985","SINAPI",91692,"0,0870000",null,""]
["101988","SINAPI-I",1345,"1,1830000",null,""]
["101989","SINAPI",91692,"0,0810000",null,""]
["101991","SINAPI",88262,"1,0500000",null,""]
["101994",null,null,"",null,"17,1337916"]
["101995","SINAPI",88262,"0,8720000",null,""]
["102000",null,null,"",null,"41,2448866"]
["102002","SINAPI",88262,"4,5420000",null,""]
["102005","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["102008","SINAPI-I",2692,"0,0170000",null,""]
["102010","SINAPI",88239,"0,5810000",null,""]
["102013",null,null,"",null,"44,9045432"]
["102015","SINAPI",101993,"0,9200000",null,""]
["102039","SINAPI-I",6193,"0,2990000",null,""]
["102042","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["102044","SINAPI",88239,"0,4930000",null,""]
["102046","SINAPI",101999,"1,0200000",null,""]
["102049","SINAPI",88262,"3,4880000",null,""]
["102052","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["102063","SINAPI-I",40304,"0,0810000",null,""]
["102066","SINAPI-I",40304,"0,1030000",null,""]
["102069","SINAPI-I",10749,"1,1230000",null,""]
["102071","SINAPI-I",40304,"0,0930000",null,""]
["102074",null,null,"",null,"33,0915375"]
["102077","SINAPI",95946,"114,4000000",null,""]
["102086","SINAPI-I",4517,"1,0790000",null,""]
["102090","SINAPI-I",5073,"0,0440000",null,""]
["103760","SINAPI",92267,"0,5770000",null,""]
["103762","SINAPI",88262,"0,8640000",null,""]
["104925","SINAPI-I",6212,"4,4880000",null,""]
["104927","SINAPI-I",5073,"0,0200000",null,""]
["104928","SINAPI",91692,"0,0450000",null,""]
["89996","SINAPI",88245,"0,0615000",null,""]
["91593","SINAPI",88238,"0,0040000",null,""]
["91596","SINAPI-I",43132,"0,0105000",null,""]
["91600",null,null,"",null,"24,3206521"]
["91603","SINAPI-I",34,"1,1100000",null,""]
["92761","SINAPI-I",39017,"0,7430000",null,""]
["92768","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["92771","SINAPI-I",39017,"0,3570000",null,""]
["92774","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["92802","SINAPI",88238,"0,0026000",null,""]
["92875","SINAPI-I",43053,"1,0700000",null,""]
["92881",null,null,"",null,"0,2171552"]
["92888",null,null,"",null,"3,1341821"]
["92917",null,null,"",null,"25,2440725"]
["92922","SINAPI",88238,"0,0057000",null,""]
["95448","SINAPI",88245,"0,0006000",null,""]
["95579","SINAPI-I",43132,"0,0200000",null,""]
["95582","SINAPI-I",39017,"0,0170000",null,""]
["95944","SINAPI",88245,"0,2970000",null,""]
["95948","SINAPI-I",39017,"0,1500000",null,""]
["96546",null,null,"",null,"29,5192958"]
["100066","SINAPI",88245,"0,0260000",null,""]
["102922","SINAPI",88238,"0,0299000",null,""]
["104105","SINAPI",88238,"0,0015000",null,""]
["104109",null,null,"",null,"32,7586206"]
["104919","SINAPI",88238,"0,0310000",null,""]
["104922","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["90278","SINAPI",88316,"2,3275000",null,""]
["90280","SINAPI-I",4720,"0,5670000",null,""]
["90282","SINAPI",88830,"0,9834000",null,""]
["90284","SINAPI",88377,"1,5543000",null,""]
["94965","SINAPI-I",4721,"0,5934000",null,""]
["94968",null,null,"",null,"19,5679431"]
["94970","SINAPI-I",370,"0,7609000",null,""]
["94972","SINAPI-I",1379,"391,1663000",null,""]
["94975","SINAPI-I",1379,"277,8415000",null,""]
["96557","SINAPI",88309,"0,3340000",null,""]
["99431","SINAPI",90587,"0,0620000",null,""]
["99437","SINAPI",88309,"0,2910000",null,""]
["102473","SINAPI-I",4734,"0,5992000",null,""]
["102476",null,null,"",null,"14,0191010"]
["102478","SINAPI-I",370,"0,6296000",null,""]
["102480","SINAPI-I",1379,"279,6271000",null,""]
["102482","SINAPI",89226,"0,6102000",null,""]
["103183","SINAPI",90586,"0,1480000",null,""]
["103671","SINAPI-I",38408,"1,1030000",null,""]
["103673","SINAPI",90586,"0,0940000",null,""]
["103676","SINAPI-I",38408,"1,1030000",null,""]
["103679","SINAPI-I",38408,"1,1030000",null,""]
["103681","SINAPI",88316,"1,1450000",null,""]
["103684","SINAPI",88316,"1,2130000",null,""]
["104916","SINAPI",88245,"0,1660000",null,""]
["101963","SINAPI",92273,"0,9700000",null,""]
["101166","SINAPI",88316,"4,1720000",null,""]
["98577","SINAPI",88316,"0,2359000",null,""]
["93187","SINAPI",92802,"0,7900000",null,""]
["93197","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["105021","SINAPI",92270,"0,0400000",null,""]
["105024",null,null,"",null,"35,1299157"]
["105025","SINAPI",92802,"0,7900000",null,""]
["105027","SINAPI",92801,"0,4900000",null,""]
["105030","SINAPI-I",39017,"6,0000000",null,""]
["105032","SINAPI",88316,"0,0440000",null,""]
["105039","SINAPI",88309,"0,0440000",null,""]
["97733","SINAPI",94971,"1,2000000",null,""]
["97735","SINAPI-I",1358,"1,3112000",null,""]
["97736","SINAPI",88261,"0,9326000",null,""]
["97737","SINAPI",88316,"25,5235000",null,""]
["97738","SINAPI",88316,"31,7545000",null,""]
["97739","SINAPI",92767,"21,9997000",null,""]
["98616","SINAPI",97913,"0,0442000",null,""]
["98618","SINAPI",100973,"0,1963000",null,""]
["98620","SINAPI",91634,"0,0081000",null,""]
["98622","SINAPI",88316,"0,1891000",null,""]
["98624","SINAPI",90680,"0,0495000",null,""]
["98626","SINAPI-I",34493,"0,2874000",null,""]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000",null,""]
["98658","SINAPI",96546,"5,8800000",null,""]
["98749",null,null,"",null,"45,8521560"]
["100763","SINAPI",93287,"0,0041475",null,""]
["100765","SINAPI-I",1333,"0,0600050",null,""]
["100766","SINAPI",100716,"0,0227000",null,""]
["100771","SINAPI-I",4777,"1,0910000",null,""]
["100772","SINAPI",100719,"0,0284761",null,""]
["100774","SINAPI",93288,"0,0003824",null,""]
["100776","SINAPI-I",4777,"0,1852148",null,""]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004054",null,""]
["103795","SINAPI-I",40287,"0,2699000",null,""]
["103801","SINAPI",88316,"3,6844000",null,""]
["103929","SINAPI",103796,"10,0011000",null,""]
["105041","SINAPI-I",4500,"1,0915900",null,""]
["105045","SINAPI-I",10527,"0,0007749",null,""]
["105053",null,null,"",null,"6,9607938"]
["105058",null,null,"",null,"5,3376830"]
["105071","SINAPI-I",43055,"0,1557700",null,""]
["105080","SINAPI-I",4335,"1,1000000",null,""]
["105082","SINAPI",88239,"0,3038500",null,""]
["105085",null,null,"",null,"19,0247186"]
["105088",null,null,"",null,"12,1863228"]
["105090","SINAPI-I",6180,"1,0162000",null,""]
["105093","SINAPI-I",10527,"0,0009252",null,""]
["105101","SINAPI-I",10527,"0,0010793",null,""]
["98555","SINAPI-I",135,"3,4615000",null,""]
["98546","SINAPI",88243,"0,2102000",null,""]
["98554","SINAPI",88270,"0,5703000",null,""]
["98566","SINAPI-I",10931,"1,0500000",null,""]
["98569","SINAPI",88309,"1,1653000",null,""]
["91835","SINAPI",88247,"0,0910000",null,""]
["91840","SINAPI",88264,"0,1230000",null,""]
["91847",null,null,"",null,"26,7123287"]
["91851","SINAPI-I",43132,"0,0023000",null,""]
["91856","SINAPI",88247,"0,1490000",null,""]
["91861","SINAPI",88264,"0,1660000",null,""]
["91866","SINAPI",88264,"0,0800000",null,""]
["91872","SINAPI-I",2685,"1,0170000",null,""]
["95726","SINAPI",88264,"0,0640000",null,""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000",null,""]
["91876","SINAPI",88247,"0,1600000",null,""]
["91881","SINAPI",88264,"0,1570000",null,""]
["91887",null,null,"",null,"58,0254778"]
["91901","SINAPI",88264,"0,1380000",null,""]
["91910",null,null,"",null,"47,6094003"]
["91916","SINAPI-I",12034,"1,0000000",null,""]
["91922","SINAPI",88247,"0,3650000",null,""]
["93017","SINAPI",88264,"0,4260000",null,""]
["93026",null,null,"",null,"30,3222748"]
["91924",null,null,"",null,"34,9845201"]
["91931","SINAPI",88264,"0,0510000",null,""]
["91935","SINAPI-I",995,"1,2434000",null,""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000",null,""]
["92988","SINAPI",88264,"0,0830000",null,""]
["92996","SINAPI-I",999,"1,0150000",null,""]
["101884","SINAPI-I",21127,"0,0100000",null,""]
["91939","SINAPI",88264,"0,5500000",null,""]
["91943","SINAPI",88629,"0,0012000",null,""]
["92867","SINAPI",88264,"0,5500000",null,""]
["92871",null,null,"",null,"63,6211932"]
["95779","SINAPI-I",2565,"1,0000000",null,""]
["95782","SINAPI",88247,"0,2550000",null,""]
["95791","SINAPI",88264,"0,4948000",null,""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000",null,""]
["95809",null,null,"",null,"47,5857687"]
["95814",null,null,"",null,"34,9232821"]
["95817","SINAPI",88264,"0,4490000",null,""]
["97882","SINAPI",101619,"0,0490000",null,""]
["97885","SINAPI",88309,"0,1160000",null,""]
["97889","SINAPI",101619,"0,1210000",null,""]
["97892","SINAPI",5678,"0,0087000",null,""]
["97893","SINAPI",101619,"0,1210000",null,""]
["104397","SINAPI-I",11950,"2,0000000",null,""]
["104401","SINAPI-I",39330,"1,0000000",null,""]
["104404","SINAPI",88264,"0,3967000",null,""]
["93659","SINAPI",88247,"0,1892000",null,""]
["93663","SINAPI",88264,"0,1325000",null,""]
["93667","SINAPI-I",1570,"3,0000000",null,""]
["93671","SINAPI-I",34709,"1,0000000",null,""]
["97360",null,null,"",null,"3,2619756"]
["101876",null,null,"",null,"17,3319959"]
["101890","SINAPI",88264,"0,0663000",null,""]
["101894","SINAPI-I",1576,"3,0000000",null,""]
["101898","SINAPI-I",2379,"1,0000000",null,""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000",null,""]
["101938","SINAPI-I",39808,"1,0000000",null,""]
["91947","SINAPI-I",38099,"1,0000000",null,""]
["91957","SINAPI",91956,"1,0000000",null,""]
["91962","SINAPI-I",38113,"2,0000000",null,""]
["91968",null,null,"",null,"48,6760032"]
["91972","SINAPI-I",38113,"2,0000000",null,""]
["91978","SINAPI-I",38115,"1,0000000",null,""]
["91983",null,null,"",null,"15,8432408"]
["91994","SINAPI-I",38101,"1,0000000",null,""]
["92000",null,null,"",null,"48,4673827"]
["92005",null,null,"",null,"47,4918655"]
["92011",null,null,"",null,"46,7450271"]
["92015","SINAPI",88264,"0,6000000",null,""]
["92020","SINAPI",88264,"1,1530000",null,""]
["92026",null,null,"",null,"48,5157288"]
["92035","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["97597","SINAPI",88264,"0,3758000",null,""]
["100902","SINAPI-I",39386,"1,0000000",null,""]
["101489","SINAPI-I",11950,"4,0000000",null,""]
["101490","SINAPI-I",4346,"3,0000000",null,""]
["101490","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101492","SINAPI",91873,"6,0500000",null,""]
["101493","SINAPI",88247,"0,3162000",null,""]
["101494","SINAPI-I",14153,"0,0600000",null,""]
["101494","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101495","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101496","SINAPI",91886,"1,0000000",null,""]
["101497","SINAPI",88264,"3,5078000",null,""]
["101499","SINAPI-I",11950,"4,0000000",null,""]
["101499","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101500","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101501","SINAPI",91885,"1,0000000",null,""]
["101502","SINAPI",88264,"2,9102000",null,""]
["101503","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101504","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101505","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101506","SINAPI",91885,"1,0000000",null,""]
["101507","SINAPI-I",39809,"1,0000000",null,""]
["101508","SINAPI-I",14153,"0,0600000",null,""]
["101509",null,null,"",null,"24,8656252"]
["101509","SINAPI",100578,"1,0000000",null,""]
["101511","SINAPI",91885,"1,0000000",null,""]
["101512","SINAPI-I",39996,"0,1664000",null,""]
["101513","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101516","SINAPI-I",11950,"4,0000000",null,""]
["101517","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101520","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101522","SINAPI",88247,"0,2150000",null,""]
["101523","SINAPI",93666,"1,0000000",null,""]
["101524","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101526","SINAPI",91935,"19,8000000",null,""]
["101527","SINAPI",97668,"6,3000000",null,""]
["101529","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101532","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101533","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101535","SINAPI",88264,"1,3379000",null,""]
["101536","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101539","SINAPI-I",11267,"4,0000000",null,""]
["101542","SINAPI-I",11267,"2,0000000",null,""]
["101549","SINAPI-I",1564,"1,0000000",null,""]
["101560","SINAPI",88264,"0,0029000",null,""]
["101567","SINAPI-I",998,"1,0401000",null,""]
["101633","SINAPI-I",21127,"0,0210000",null,""]
["101653","SINAPI-I",2512,"1,0000000",null,""]
["101655","SINAPI",88264,"0,2381000",null,""]
["101665",null,null,"",null,"50,5778757"]
["100580","SINAPI",88247,"1,7330000",null,""]
["100584",null,null,"",null,"30,5495438"]
["100588","SINAPI-I",863,"13,0000000",null,""]
["100591","SINAPI",88247,"1,9160000",null,""]
["100595",null,null,"",null,"27,1874497"]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000",null,""]
["100605","SINAPI",88264,"8,7070000",null,""]
["100609","SINAPI-I",863,"10,5000000",null,""]
["100612",null,null,"",null,"33,6768958"]
["100614","SINAPI",94962,"0,4700000",null,""]
["100620",null,null,"",null,"3,0126607"]
["100623","SINAPI",88247,"1,4130000",null,""]
["102103",null,null,"",null,"3,6349095"]
["102107","SINAPI",5928,"0,3595800",null,""]
["103654",null,null,"",null,"0,8289884"]
["96973","SINAPI",88264,"0,2484000",null,""]
["96977",null,null,"",null,"2,8727529"]
["98463","SINAPI-I",7568,"1,0000000",null,""]
["104751","SINAPI",88247,"0,1863000",null,""]
["104755","SINAPI",88264,"0,1863000",null,""]
["104761","SINAPI",102275,"0,0853000",null,""]
["104765",null,null,"",null,"51,6940452"]
["104770","SINAPI",88264,"0,0495000",null,""]
["104780","SINAPI",91692,"0,0491000",null,""]
["101909","SINAPI-I",10892,"1,0000000",null,""]
["101912","SINAPI-I",20971,"1,0000000",null,""]
["101916","SINAPI-I",3148,"0,1661000",null,""]
["98262","SINAPI",88264,"0,0641000",null,""]
["98268",null,null,"",null,"26,2096774"]
["98272","SINAPI-I",11924,"1,0500000",null,""]
["98282",null,null,"",null,"64,5161291"]
["98287","SINAPI-I",11901,"1,0500000",null,""]
["98291","SINAPI",88247,"0,0238000",null,""]
["98402","SINAPI",88264,"0,1143000",null,""]
["100561","SINAPI",88247,"0,9650000",null,""]
["101795","SINAPI-I",5069,"0,0137000",null,""]
["101799","SINAPI",88309,"1,6647000",null,""]
["103247","SINAPI-I",13246,"4,0000000",null,""]
["103249","SINAPI-I",11976,"6,0000000",null,""]
["103251","SINAPI-I",43191,"1,0000000",null,""]
["103253","SINAPI-I",37591,"2,0000000",null,""]
["103255","SINAPI",100308,"2,6335000",null,""]
["103257","SINAPI-I",13294,"1,0000000",null,""]
["103261",null,null,"",null,"1,6621950"]
["103262","SINAPI",100308,"4,3619000",null,""]
["103264","SINAPI-I",13348,"6,0000000",null,""]
["103266",null,null,"",null,"2,5367679"]
["103267","SINAPI",100308,"3,9711000",null,""]
["103269","SINAPI-I",37591,"2,0000000",null,""]
["103271","SINAPI-I",13348,"4,0000000",null,""]
["103274","SINAPI",100308,"5,0091000",null,""]
["103276","SINAPI-I",39996,"1,2800000",null,""]
["103288","SINAPI",90443,"0,6500000",null,""]
["101936","SINAPI-I",3458,"3,0000000",null,""]
["98294","SINAPI",88247,"0,0169000",null,""]
["98298","SINAPI",88264,"0,0331000",null,""]
["98593","SINAPI-I",39595,"1,0000000",null,""]
["89356","SINAPI-I",9868,"1,0493000",null,""]
["89402","SINAPI",88248,"0,1586000",null,""]
["89448",null,null,"",null,"8,9650626"]
["89452","SINAPI-I",9872,"1,0493000",null,""]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000",null,""]
["89580","SINAPI",88267,"0,1309000",null,""]
["89716","SINAPI",88248,"0,1455000",null,""]
["89773","SINAPI",88267,"0,0482000",null,""]
["89848","SINAPI-I",9836,"1,0549000",null,""]
["92275","SINAPI",88267,"0,0439000",null,""]
["92280",null,null,"",null,"2,3875604"]
["92284","SINAPI-I",39736,"1,0225000",null,""]
["92310","SINAPI",88267,"0,2516000",null,""]
["92324","SINAPI",88248,"0,5772000",null,""]
["92337","SINAPI",88248,"0,3460000",null,""]
["92342","SINAPI",88248,"0,5200000",null,""]
["92361","SINAPI",88267,"0,1000000",null,""]
["92366","SINAPI",88248,"0,2150000",null,""]
["92654",null,null,"",null,"15,5998778"]
["92688","SINAPI-I",7700,"1,0390000",null,""]
["92691","SINAPI",88317,"0,3820000",null,""]
["94603","SINAPI",88248,"0,5133000",null,""]
["94649",null,null,"",null,"23,7903225"]
["94652","SINAPI-I",38383,"0,0169000",null,""]
["94722","SINAPI-I",38031,"1,0493000",null,""]
["96635","SINAPI",104092,"0,1696000",null,""]
["96646","SINAPI",104091,"0,1225000",null,""]
["96668","SINAPI-I",36278,"1,0667000",null,""]
["96671","SINAPI",88267,"0,1716000",null,""]
["96675","SINAPI",88248,"0,3524000",null,""]
["96682","SINAPI",104097,"0,2730000",null,""]
["96720","SINAPI",88267,"0,1033000",null,""]
["96724",null,null,"",null,"17,0126648"]
["96726","SINAPI",104098,"0,1562000",null,""]
["96730","SINAPI",88248,"0,1520000",null,""]
["96733","SINAPI-I",38984,"1,0667000",null,""]
["97328","SINAPI-I",39664,"1,0211000",null,""]
["97332","SINAPI-I",39741,"1,0211000",null,""]
["97336",null,null,"",null,"2,6950768"]
["97498","SINAPI-I",40626,"1,0390000",null,""]
["100788","SINAPI-I",9886,"1,0000000",null,""]
["100793","SINAPI",88267,"0,3230000",null,""]
["100803",null,null,"",null,"37,4100719"]
["101919","SINAPI-I",9891,"1,0000000",null,""]
["101922","SINAPI-I",3933,"1,0000000",null,""]
["101925","SINAPI",88267,"1,2580000",null,""]
["101929",null,null,"",null,"20,0918730"]
["101932","SINAPI-I",7307,"0,0105000",null,""]
["101935","SINAPI-I",6300,"1,0000000",null,""]
["103870","SINAPI",88267,"0,5080000",null,""]
["103979",null,null,"",null,"40,9375000"]
["104194","SINAPI",88267,"0,2260000",null,""]
["105138","SINAPI-I",38383,"0,0137000",null,""]
["105141",null,null,"",null,"22,0707562"]
["105143","SINAPI-I",20083,"0,0125000",null,""]
["105153","SINAPI",88267,"0,2579000",null,""]
["89363","SINAPI-I",3500,"1,0000000",null,""]
["89365","SINAPI",88248,"0,1520000",null,""]
["89368","SINAPI",88248,"0,1812000",null,""]
["89371","SINAPI-I",122,"0,0047000",null,""]
["89374","SINAPI-I",122,"0,0047000",null,""]
["89376","SINAPI-I",38383,"0,0291000",null,""]
["89382","SINAPI-I",122,"0,0071000",null,""]
["89385","SINAPI-I",122,"0,0059000",null,""]
["89387","SINAPI-I",38383,"0,0403000",null,""]
["89391","SINAPI-I",38383,"0,0371000",null,""]
["89394",null,null,"",null,"39,2910634"]
["89396","SINAPI-I",20083,"0,0105000",null,""]
["89399","SINAPI-I",20083,"0,0128000",null,""]
["89408",null,null,"",null,"62,4647225"]
["89410","SINAPI-I",20083,"0,0080000",null,""]
["89413","SINAPI-I",20083,"0,0110000",null,""]
["89415","SINAPI",88267,"0,1621000",null,""]
["89418","SINAPI",88267,"0,0781000",null,""]
["89423","SINAPI-I",20083,"0,0060000",null,""]
["89428","SINAPI",88267,"0,0906000",null,""]
["89431","SINAPI",88267,"0,1081000",null,""]
["89434","SINAPI-I",3860,"1,0000000",null,""]
["89438","SINAPI-I",20083,"0,0090000",null,""]
["89439","SINAPI-I",38383,"0,0390000",null,""]
["89443",null,null,"",null,"53,3501260"]
["89481",null,null,"",null,"54,0752352"]
["89493","SINAPI-I",38383,"0,0131000",null,""]
["89497",null,null,"",null,"35,9859154"]
["89500",null,null,"",null,"37,1366279"]
["89502","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["89505","SINAPI-I",20083,"0,0300000",null,""]
["89507","SINAPI",88267,"0,1506000",null,""]
["89517","SINAPI-I",20083,"0,0500000",null,""]
["89520","SINAPI",88248,"0,0607000",null,""]
["89523","SINAPI-I",3525,"1,0000000",null,""]
["89525","SINAPI",88267,"0,2071000",null,""]
["89529",null,null,"",null,"16,1828923"]
["89531","SINAPI",88248,"0,1288000",null,""]
["89544",null,null,"",null,"16,1358811"]
["89546","SINAPI-I",122,"0,0049000",null,""]
["89548",null,null,"",null,"12,8800675"]
["89551","SINAPI-I",3860,"1,0000000",null,""]
["89553","SINAPI",88248,"0,0524000",null,""]
["89555","SINAPI",88267,"0,0577000",null,""]
["89562","SINAPI-I",3872,"1,0000000",null,""]
["89564","SINAPI",88267,"0,0635000",null,""]
["89568","SINAPI-I",9894,"1,0000000",null,""]
["89570","SINAPI",88248,"0,0659000",null,""]
["89573","SINAPI-I",299,"2,0000000",null,""]
["89577","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["89585","SINAPI",88248,"0,2729000",null,""]
["89592","SINAPI-I",300,"2,0000000",null,""]
["89594","SINAPI",88248,"0,0847000",null,""]
["89597","SINAPI-I",122,"0,0212000",null,""]
["89599","SINAPI",88267,"0,1158000",null,""]
["89609","SINAPI-I",20083,"0,0300000",null,""]
["89615",null,null,"",null,"3,8614032"]
["89620",null,null,"",null,"42,3308270"]
["89623","SINAPI-I",20083,"0,0210000",null,""]
["89626","SINAPI-I",20083,"0,0270000",null,""]
["89628","SINAPI",88267,"0,2000000",null,""]
["89631","SINAPI-I",7145,"1,0000000",null,""]
["89638","SINAPI",88267,"0,1103000",null,""]
["89646","SINAPI",88248,"0,1645000",null,""]
["89650","SINAPI",88267,"0,1937000",null,""]
["89654","SINAPI-I",21114,"0,0533000",null,""]
["89657","SINAPI",88248,"0,0735000",null,""]
["89661","SINAPI",88267,"0,0930000",null,""]
["89666","SINAPI-I",21114,"0,0667000",null,""]
["89672","SINAPI",88267,"0,1097000",null,""]
["89676","SINAPI-I",38007,"1,0000000",null,""]
["89679",null,null,"",null,"12,0325457"]
["89682","SINAPI",88248,"0,1291000",null,""]
["89685","SINAPI",88248,"0,2316000",null,""]
["89689","SINAPI",88267,"0,1194000",null,""]
["89693","SINAPI-I",20078,"0,1725000",null,""]
["89700",null,null,"",null,"29,5503988"]
["89703","SINAPI-I",21114,"0,1200000",null,""]
["89718",null,null,"",null,"15,8349328"]
["89721","SINAPI",88248,"0,1247000",null,""]
["89726","SINAPI-I",3516,"1,0000000",null,""]
["89729",null,null,"",null,"24,3818286"]
["89735","SINAPI",88248,"0,1379000",null,""]
["89739","SINAPI-I",20078,"0,0750000",null,""]
["89743","SINAPI-I",297,"2,0000000",null,""]
["89747",null,null,"",null,"12,0439038"]
["89750","SINAPI-I",301,"2,0000000",null,""]
["89753","SINAPI",88248,"0,0919000",null,""]
["89757","SINAPI",88248,"0,0981000",null,""]
["89765","SINAPI-I",38010,"1,0000000",null,""]
["89769","SINAPI",88267,"0,2311000",null,""]
["89777","SINAPI",88248,"0,0929000",null,""]
["89780","SINAPI-I",37966,"1,0000000",null,""]
["89783","SINAPI",88267,"0,1693000",null,""]
["89786","SINAPI",88248,"0,2203000",null,""]
["89794","SINAPI-I",37976,"1,0000000",null,""]
["89801",null,null,"",null,"16,8186423"]
["89803","SINAPI",88267,"0,0343000",null,""]
["89806","SINAPI",88248,"0,1257000",null,""]
["89810","SINAPI-I",301,"2,0000000",null,""]
["89813",null,null,"",null,"16,8195718"]
["89816","SINAPI",88248,"0,0624000",null,""]
["89824","SINAPI-I",21114,"0,1600000",null,""]
["89827","SINAPI-I",3662,"1,0000000",null,""]
["89831",null,null,"",null,"4,5643153"]
["89834","SINAPI-I",301,"3,0000000",null,""]
["89838","SINAPI-I",21114,"0,2400000",null,""]
["89841","SINAPI",88248,"0,1447000",null,""]
["89852",null,null,"",null,"26,1455525"]
["89855","SINAPI-I",37952,"1,0000000",null,""]
["89860","SINAPI-I",301,"3,0000000",null,""]
["89866","SINAPI",88267,"0,1106000",null,""]
["89869","SINAPI",88267,"0,1474000",null,""]
["90373","SINAPI-I",20083,"0,0070000",null,""]
["92291","SINAPI-I",38383,"0,1006000",null,""]
["92293","SINAPI",88267,"0,0593000",null,""]
["92296","SINAPI-I",12732,"0,0176000",null,""]
["92299","SINAPI-I",12734,"1,0000000",null,""]
["92301","SINAPI",88248,"0,1931000",null,""]
["92304","SINAPI",88248,"0,3708000",null,""]
["92316","SINAPI-I",12732,"0,0064000",null,""]
["92318","SINAPI",88248,"0,2299000",null,""]
["92327","SINAPI",88248,"0,2339000",null,""]
["92330","SINAPI-I",12724,"1,0000000",null,""]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000",null,""]
["92344","SINAPI",88248,"0,6450000",null,""]
["92351","SINAPI-I",3148,"0,0240000",null,""]
["92354","SINAPI",88248,"1,1370000",null,""]
["92357","SINAPI-I",7307,"0,0110000",null,""]
["92370","SINAPI-I",3910,"1,0000000",null,""]
["92373","SINAPI",88267,"0,5820000",null,""]
["92376","SINAPI",88248,"0,6440000",null,""]
["92383","SINAPI-I",3148,"0,0170000",null,""]
["92386","SINAPI",88248,"0,8730000",null,""]
["92389","SINAPI-I",12402,"1,0000000",null,""]
["92637",null,null,"",null,"54,6965730"]
["92639","SINAPI",88267,"1,1640000",null,""]
["92644","SINAPI",88248,"1,6560000",null,""]
["92660","SINAPI-I",3148,"0,0170000",null,""]
["92666","SINAPI",88248,"0,3980000",null,""]
["92670","SINAPI-I",3148,"0,0130000",null,""]
["92673",null,null,"",null,"33,9170885"]
["92675","SINAPI",88267,"0,5430000",null,""]
["92679","SINAPI-I",3448,"1,0000000",null,""]
["92682","SINAPI-I",3148,"0,0250000",null,""]
["92693","SINAPI",88248,"0,1730000",null,""]
["92697","SINAPI-I",3148,"0,0130000",null,""]
["92698","SINAPI",88267,"0,2590000",null,""]
["92703","SINAPI-I",3472,"1,0000000",null,""]
["92706","SINAPI-I",3148,"0,0200000",null,""]
["92891",null,null,"",null,"10,8861278"]
["92894","SINAPI-I",9884,"1,0000000",null,""]
["92901",null,null,"",null,"12,8858865"]
["92904","SINAPI-I",9883,"1,0000000",null,""]
["92907","SINAPI-I",3926,"1,0000000",null,""]
["92910","SINAPI-I",3148,"0,0300000",null,""]
["92913","SINAPI",88248,"0,7580000",null,""]
["92920","SINAPI-I",7307,"0,0030000",null,""]
["92931",null,null,"",null,"36,8378063"]
["92934","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92937","SINAPI-I",3930,"1,0000000",null,""]
["92940","SINAPI",88267,"0,3180000",null,""]
["92943","SINAPI",88248,"0,3370000",null,""]
["92946","SINAPI-I",7307,"0,0060000",null,""]
["92950",null,null,"",null,"18,9633375"]
["93054","SINAPI-I",3148,"0,0053000",null,""]
["93056","SINAPI-I",39857,"1,0000000",null,""]
["93059","SINAPI-I",38383,"0,0255000",null,""]
["93061","SINAPI",88248,"0,0966000",null,""]
["93064","SINAPI",88248,"0,1166000",null,""]
["93067","SINAPI-I",12732,"0,0240000",null,""]
["93072","SINAPI",88248,"0,1854000",null,""]
["93076","SINAPI-I",39897,"0,0012000",null,""]
["93078","SINAPI",88248,"0,1413000",null,""]
["93081","SINAPI-I",39897,"0,0003500",null,""]
["93084",null,null,"",null,"35,8008934"]
["93086","SINAPI-I",39873,"1,0000000",null,""]
["93089",null,null,"",null,"11,4279894"]
["93094","SINAPI-I",39868,"1,0000000",null,""]
["93098","SINAPI",88248,"0,1133000",null,""]
["93101","SINAPI-I",39871,"1,0000000",null,""]
["93103","SINAPI",88267,"0,1031000",null,""]
["93106","SINAPI",88248,"0,1031000",null,""]
["93109","SINAPI-I",12732,"0,0048000",null,""]
["93114","SINAPI-I",38383,"0,0503000",null,""]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000",null,""]
["93119","SINAPI-I",39880,"1,0000000",null,""]
["93121","SINAPI-I",39897,"0,0006000",null,""]
["93124","SINAPI-I",39897,"0,0044000",null,""]
["93133",null,null,"",null,"39,5022624"]
["94471",null,null,"",null,"26,5996765"]
["94473","SINAPI",88267,"0,5489000",null,""]
["94476","SINAPI",88248,"0,6478000",null,""]
["94606","SINAPI-I",12728,"1,0000000",null,""]
["94610","SINAPI-I",39897,"0,0076000",null,""]
["94615","SINAPI-I",39897,"0,0060000",null,""]
["94623","SINAPI-I",12732,"0,0450000",null,""]
["94625","SINAPI-I",39897,"0,0126000",null,""]
["94658","SINAPI-I",20083,"0,0055000",null,""]
["94660","SINAPI",88248,"0,0670000",null,""]
["94663",null,null,"",null,"34,9655700"]
["94665","SINAPI",88267,"0,1256000",null,""]
["94671",null,null,"",null,"17,9352068"]
["94674",null,null,"",null,"42,4277456"]
["94676","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["94678","SINAPI",88267,"0,1401000",null,""]
["94681","SINAPI",88267,"0,1885000",null,""]
["94684","SINAPI-I",3513,"1,0000000",null,""]
["94687","SINAPI-I",1962,"1,0000000",null,""]
["94690","SINAPI-I",20083,"0,0165000",null,""]
["94695",null,null,"",null,"26,2690355"]
["94698",null,null,"",null,"22,7518796"]
["94700","SINAPI-I",20083,"0,0750000",null,""]
["94702","SINAPI",88267,"0,5838000",null,""]
["94706","SINAPI-I",99,"1,0000000",null,""]
["94724","SINAPI",88267,"0,0342000",null,""]
["94728","SINAPI",88248,"0,0560000",null,""]
["94731","SINAPI",88267,"0,0718000",null,""]
["94734","SINAPI",88267,"0,1764000",null,""]
["94739","SINAPI",88248,"0,4013000",null,""]
["94743",null,null,"",null,"13,4937688"]
["94756","SINAPI",88267,"0,0685000",null,""]
["94761",null,null,"",null,"7,0343985"]
["94764","SINAPI-I",44254,"1,0000000",null,""]
["94768","SINAPI",88248,"0,1418000",null,""]
["94863","SINAPI",88267,"0,1764000",null,""]
["95694","SINAPI-I",20078,"0,1150000",null,""]
["96638",null,null,"",null,"63,4960162"]
["96651","SINAPI",88267,"0,1241000",null,""]
["96655","SINAPI",104091,"0,0944000",null,""]
["96659","SINAPI-I",38441,"1,0000000",null,""]
["96662","SINAPI",88267,"0,0849000",null,""]
["96666","SINAPI",104091,"0,1192000",null,""]
["96686","SINAPI-I",38434,"1,0000000",null,""]
["96693","SINAPI",88248,"0,3794000",null,""]
["96696","SINAPI",104098,"0,1657000",null,""]
["96700",null,null,"",null,"29,0422245"]
["96704","SINAPI-I",38993,"1,0000000",null,""]
["96707","SINAPI",88267,"0,2963000",null,""]
["96710","SINAPI",88248,"0,2309000",null,""]
["96714","SINAPI-I",38459,"1,0000000",null,""]
["96738","SINAPI",88267,"0,0738000",null,""]
["96741","SINAPI-I",38442,"1,0000000",null,""]
["96745","SINAPI-I",38446,"1,0000000",null,""]
["96748","SINAPI-I",36360,"1,0000000",null,""]
["96752","SINAPI-I",38437,"1,0000000",null,""]
["96755","SINAPI-I",38440,"1,0000000",null,""]
["96764","SINAPI-I",38462,"1,0000000",null,""]
["96806",null,null,"",null,"25,9156556"]
["96809","SINAPI",88267,"0,2038000",null,""]
["96814",null,null,"",null,"40,0921658"]
["96817","SINAPI",88248,"0,1925000",null,""]
["96821","SINAPI-I",38851,"1,0000000",null,""]
["96827","SINAPI-I",3148,"0,0021000",null,""]
["96838","SINAPI-I",3148,"0,0021000",null,""]
["96841","SINAPI",88267,"0,3268000",null,""]
["96846","SINAPI-I",3148,"0,0027000",null,""]
["96850",null,null,"",null,"44,0605590"]
["96855","SINAPI",88248,"0,1505000",null,""]
["96862","SINAPI-I",38874,"1,0000000",null,""]
["96872","SINAPI-I",38836,"1,0000000",null,""]
["96875","SINAPI",88267,"0,5525000",null,""]
["96879","SINAPI",88248,"0,3719000",null,""]
["97432","SINAPI",88248,"0,4670000",null,""]
["97435","SINAPI-I",40416,"1,0000000",null,""]
["97438","SINAPI-I",40412,"2,0000000",null,""]
["97447","SINAPI",88248,"0,5650000",null,""]
["97452","SINAPI-I",40388,"1,0000000",null,""]
["97455","SINAPI-I",11002,"0,0670000",null,""]
["97458","SINAPI",88267,"1,0220000",null,""]
["97461","SINAPI",88248,"0,1500000",null,""]
["97467",null,null,"",null,"25,8404838"]
["97475","SINAPI",88267,"0,3900000",null,""]
["97480","SINAPI-I",11002,"0,0180000",null,""]
["97483","SINAPI",88267,"0,3600000",null,""]
["97486","SINAPI",88248,"0,4500000",null,""]
["97489","SINAPI-I",40391,"1,0000000",null,""]
["97492","SINAPI",88317,"0,3840000",null,""]
["97502","SINAPI-I",40363,"1,0000000",null,""]
["97506","SINAPI",88317,"0,1510000",null,""]
["97511","SINAPI",88267,"0,2090000",null,""]
["97515","SINAPI",88248,"0,2430000",null,""]
["97520",null,null,"",null,"18,6200959"]
["97522","SINAPI",88317,"0,2260000",null,""]
["97526","SINAPI-I",40422,"1,0000000",null,""]
["97532","SINAPI",88317,"0,3480000",null,""]
["97537","SINAPI",88267,"0,1140000",null,""]
["97544","SINAPI-I",11002,"0,0180000",null,""]
["97548",null,null,"",null,"38,7252368"]
["97550","SINAPI",88317,"0,5720000",null,""]
["97554","SINAPI-I",40394,"1,0000000",null,""]
["103808","SINAPI",88248,"0,4163000",null,""]
["103811","SINAPI-I",39871,"1,0000000",null,""]
["103813","SINAPI",88267,"0,5649000",null,""]
["103816","SINAPI-I",38383,"0,0810000",null,""]
["103819","SINAPI-I",12724,"1,0000000",null,""]
["103821","SINAPI-I",39897,"0,0012000",null,""]
["103824","SINAPI-I",39863,"1,0000000",null,""]
["103829","SINAPI",88267,"0,3766000",null,""]
["103832","SINAPI-I",12732,"0,0042000",null,""]
["103838","SINAPI-I",12714,"1,0000000",null,""]
["103840","SINAPI-I",39869,"1,0000000",null,""]
["103842","SINAPI",88267,"0,3046000",null,""]
["103845","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103851","SINAPI-I",3148,"0,0042000",null,""]
["103854",null,null,"",null,"1,8895542"]
["103856","SINAPI-I",39886,"1,0000000",null,""]
["103858","SINAPI-I",39897,"0,0006000",null,""]
["103861","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103863","SINAPI",88267,"0,1592000",null,""]
["103875","SINAPI-I",39879,"1,0000000",null,""]
["103878","SINAPI-I",38383,"0,0644000",null,""]
["103880","SINAPI-I",39871,"1,0000000",null,""]
["103883","SINAPI-I",38383,"0,0545000",null,""]
["103885","SINAPI",88267,"0,1635000",null,""]
["103888","SINAPI-I",12724,"1,0000000",null,""]
["103891","SINAPI-I",12732,"0,0048000",null,""]
["103896","SINAPI-I",39857,"1,0000000",null,""]
["103899","SINAPI-I",38383,"0,0364000",null,""]
["103901","SINAPI",88248,"0,3269000",null,""]
["103947","SINAPI-I",122,"0,0059000",null,""]
["103950","SINAPI-I",122,"0,0059000",null,""]
["103952","SINAPI-I",38383,"0,0281000",null,""]
["103958","SINAPI-I",122,"0,0141000",null,""]
["103964","SINAPI-I",122,"0,0094000",null,""]
["103967","SINAPI-I",38383,"0,0161000",null,""]
["103971","SINAPI-I",38383,"0,0206000",null,""]
["103975",null,null,"",null,"31,8887105"]
["103980","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["103983","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["103990",null,null,"",null,"18,4660766"]
["103992","SINAPI-I",20083,"0,0125000",null,""]
["103995","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["103997","SINAPI",88267,"0,1530000",null,""]
["104002",null,null,"",null,"34,5966432"]
["104003","SINAPI-I",122,"0,0129000",null,""]
["104008","SINAPI",88248,"0,2610000",null,""]
["104012","SINAPI",88248,"0,2361000",null,""]
["104016","SINAPI",88248,"0,2027000",null,""]
["104020","SINAPI",88267,"0,1353000",null,""]
["104025","SINAPI-I",21114,"0,1600000",null,""]
["104028","SINAPI",88248,"0,1243000",null,""]
["104170","SINAPI",88248,"0,1734000",null,""]
["104173","SINAPI-I",20047,"1,0000000",null,""]
["104175","SINAPI",88267,"0,3179000",null,""]
["104179","SINAPI-I",20078,"0,0575000",null,""]
["104193","SINAPI",88267,"0,5259000",null,""]
["104199","SINAPI",88267,"0,1093000",null,""]
["104320","SINAPI-I",122,"0,0094000",null,""]
["104322","SINAPI-I",38383,"0,0066000",null,""]
["104341","SINAPI-I",20083,"0,0075000",null,""]
["104344","SINAPI",88248,"0,2325000",null,""]
["104347","SINAPI",88248,"0,2446000",null,""]
["104351","SINAPI-I",122,"0,0167000",null,""]
["104356","SINAPI",88248,"0,0724000",null,""]
["104579","SINAPI-I",39295,"1,0000000",null,""]
["104584","SINAPI",88248,"0,1767000",null,""]
["105149",null,null,"",null,"55,8956917"]
["105154","SINAPI-I",122,"0,0071000",null,""]
["105156","SINAPI-I",38383,"0,0112000",null,""]
["105159","SINAPI-I",38383,"0,0308000",null,""]
["105166","SINAPI-I",21114,"0,1600000",null,""]
["105170","SINAPI-I",3500,"1,0000000",null,""]
["105174","SINAPI",88248,"0,3989000",null,""]
["105177","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["105180","SINAPI-I",122,"0,0118000",null,""]
["105183","SINAPI-I",122,"0,0259000",null,""]
["105195",null,null,"",null,"13,0240380"]
["105198","SINAPI-I",7307,"0,0084000",null,""]
["105201","SINAPI-I",3148,"0,0354000",null,""]
["105204","SINAPI-I",1792,"1,0000000",null,""]
["105207","SINAPI",88248,"0,6478000",null,""]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000",null,""]
["105213","SINAPI",88267,"0,4163000",null,""]
["105221","SINAPI",88248,"0,0840000",null,""]
["105225",null,null,"",null,"20,2688728"]
["105228","SINAPI",88267,"0,0718000",null,""]
["105232","SINAPI-I",38993,"1,0000000",null,""]
["105234","SINAPI",88267,"0,0659000",null,""]
["97898","SINAPI",5678,"0,0738000",null,""]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000",null,""]
["97903","SINAPI",87316,"0,0196000",null,""]
["97904","SINAPI",88309,"8,4539000",null,""]
["97905","SINAPI",97734,"0,0252000",null,""]
["97907","SINAPI-I",2692,"0,0068000",null,""]
["97908","SINAPI-I",4491,"0,1776000",null,""]
["98104","SINAPI-I",2692,"0,0027000",null,""]
["98106","SINAPI",88316,"8,7309000",null,""]
["98107","SINAPI",97733,"0,0132000",null,""]
["99250","SINAPI-I",4517,"0,0880000",null,""]
["99251","SINAPI-I",7258,"61,4307000",null,""]
["99253","SINAPI",87316,"0,0148000",null,""]
["99255","SINAPI",97735,"0,0700000",null,""]
["99260","SINAPI",5679,"0,0178000",null,""]
["99262","SINAPI",88628,"0,1039000",null,""]
["99264","SINAPI",94970,"0,1675000",null,""]
["102591","SINAPI",88267,"0,0857000",null,""]
["102598",null,null,"",null,"76,4000000"]
["102604",null,null,"",null,"76,3769078"]
["102614",null,null,"",null,"0,9027343"]
["102618","SINAPI",88267,"1,4821000",null,""]
["102621","SINAPI",88248,"1,4821000",null,""]
["102623","SINAPI",94491,"1,0000000",null,""]
["89482","SINAPI-I",38383,"0,0068000",null,""]
["89495","SINAPI",88248,"0,1119000",null,""]
["89709","SINAPI",88248,"0,1652000",null,""]
["86872","SINAPI-I",20271,"1,0000000",null,""]
["86876","SINAPI",88316,"0,3106000",null,""]
["86880","SINAPI-I",3146,"0,0480000",null,""]
["86883","SINAPI",88267,"0,0845000",null,""]
["86887","SINAPI",88316,"0,0481000",null,""]
["86893","SINAPI-I",4823,"0,5228000",null,""]
["86901","SINAPI",88274,"0,8458000",null,""]
["86905","SINAPI-I",3146,"0,0420000",null,""]
["86909","SINAPI",88267,"0,1667000",null,""]
["86914","SINAPI",88316,"0,0481000",null,""]
["86920","SINAPI",86872,"1,0000000",null,""]
["86923","SINAPI",86882,"1,0000000",null,""]
["86933",null,null,"",null,"10,1859696"]
["86936","SINAPI",86900,"1,0000000",null,""]
["86940","SINAPI",86881,"1,0000000",null,""]
["86943","SINAPI",86906,"1,0000000",null,""]
["93442","SINAPI",86884,"1,0000000",null,""]
["95472",null,null,"",null,"4,9222560"]
["100851","SINAPI-I",11761,"1,0000000",null,""]
["100854","SINAPI",88316,"0,2033000",null,""]
["100859","SINAPI",88267,"2,1153000",null,""]
["100863",null,null,"",null,"11,3803904"]
["100867","SINAPI-I",4351,"6,0000000",null,""]
["100870","SINAPI",88267,"0,9485000",null,""]
["98052","SINAPI",88316,"1,2228000",null,""]
["98054","SINAPI",88628,"0,0858000",null,""]
["98056","SINAPI-I",12567,"6,0000000",null,""]
["98058",null,null,"",null,"18,2938725"]
["98059","SINAPI",97738,"0,0154000",null,""]
["98061","SINAPI",5678,"1,5451000",null,""]
["98063","SINAPI",5678,"0,6001000",null,""]
["98066","SINAPI",88309,"30,4787000",null,""]
["98067","SINAPI-I",6193,"1,8216000",null,""]
["98068","SINAPI-I",7258,"2702,0465000",null,""]
["98069","SINAPI",5678,"0,1906000",null,""]
["98070","SINAPI",5679,"0,4164000",null,""]
["98071","SINAPI-I",4517,"0,9240000",null,""]
["98073","SINAPI-I",2692,"0,0194000",null,""]
["98074","SINAPI-I",2692,"0,0265000",null,""]
["98074","SINAPI",96536,"3,8400000",null,""]
["98075","SINAPI",89995,"0,4800000",null,""]
["98076","SINAPI",89995,"0,5280000",null,""]
["98077","SINAPI",87316,"0,2418000",null,""]
["98078","SINAPI",97734,"0,0252000",null,""]
["98081","SINAPI",96536,"3,1200000",null,""]
["98082","SINAPI",88628,"0,4747000",null,""]
["98083","SINAPI",88316,"23,3912000",null,""]
["98084","SINAPI",5679,"0,2634000",null,""]
["98085","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["98086","SINAPI-I",660,"71,4000000",null,""]
["98087","SINAPI",92767,"53,1484000",null,""]
["98088","SINAPI",89996,"3,9488000",null,""]
["98089","SINAPI",87316,"0,1003000",null,""]
["98090","SINAPI",89993,"0,1196000",null,""]
["98091","SINAPI-I",2692,"0,0326000",null,""]
["98091","SINAPI",92767,"44,8644000",null,""]
["98092","SINAPI",89996,"3,9488000",null,""]
["98094","SINAPI",89996,"7,4040000",null,""]
["98099","SINAPI",89998,"5,4296000",null,""]
["98101","SINAPI-I",4720,"3,0624000",null,""]
["98109","SINAPI-I",4517,"0,1408000",null,""]
["98110","SINAPI",101618,"0,0141000",null,""]
["89349","SINAPI-I",3148,"0,0084000",null,""]
["89987",null,null,"",null,"10,7908646"]
["94490","SINAPI-I",38383,"0,0080000",null,""]
["94493",null,null,"",null,"7,0749154"]
["94497",null,null,"",null,"11,4161721"]
["94501","SINAPI-I",3148,"0,0452000",null,""]
["94794","SINAPI",88248,"0,3743000",null,""]
["95249","SINAPI-I",11749,"1,0000000",null,""]
["95253","SINAPI",88248,"0,3398000",null,""]
["99622",null,null,"",null,"4,5502682"]
["99626","SINAPI-I",3148,"0,0452000",null,""]
["99629","SINAPI",88248,"0,1485000",null,""]
["99633",null,null,"",null,"5,7072721"]
["103009","SINAPI-I",3148,"0,0302000",null,""]
["103017",null,null,"",null,"1,9259646"]
["103036","SINAPI-I",3148,"0,0084000",null,""]
["103039","SINAPI",88248,"0,2633000",null,""]
["103043",null,null,"",null,"13,5573580"]
["103047","SINAPI-I",11673,"1,0000000",null,""]
["103049","SINAPI-I",38383,"0,0080000",null,""]
["95636","SINAPI-I",6019,"1,0000000",null,""]
["95638","SINAPI-I",4893,"1,0000000",null,""]
["95639","SINAPI",88267,"5,9878000",null,""]
["95642","SINAPI-I",3529,"6,0000000",null,""]
["95643","SINAPI-I",6016,"4,0000000",null,""]
["95644","SINAPI-I",9875,"0,9444000",null,""]
["95647","SINAPI-I",7142,"3,0000000",null,""]
["95648","SINAPI",88248,"1,6421000",null,""]
["95650","SINAPI-I",37960,"2,0000000",null,""]
["95651","SINAPI-I",44400,"4,0000000",null,""]
["95653","SINAPI-I",6017,"2,0000000",null,""]
["95654","SINAPI-I",44263,"3,0000000",null,""]
["95658","SINAPI",88248,"4,1061000",null,""]
["95659","SINAPI",104092,"1,9121000",null,""]
["95661","SINAPI-I",44174,"2,0000000",null,""]
["95662","SINAPI",88248,"4,6390000",null,""]
["95664","SINAPI-I",38434,"8,0000000",null,""]
["95665","SINAPI-I",38982,"0,9600000",null,""]
["95668","SINAPI-I",38436,"2,0000000",null,""]
["95669","SINAPI",104091,"1,9127000",null,""]
["95671","SINAPI-I",3148,"0,0504000",null,""]
["95672","SINAPI-I",38436,"2,0000000",null,""]
["95675","SINAPI-I",3148,"0,0132000",null,""]
["97741","SINAPI-I",9875,"0,9444000",null,""]
["105135","SINAPI-I",3148,"0,0192000",null,""]
["90446","SINAPI",88248,"0,1138000",null,""]
["90452","SINAPI",88248,"0,0545000",null,""]
["90456","SINAPI",88247,"0,0438000",null,""]
["90460","SINAPI",88248,"0,0594000",null,""]
["90463","SINAPI",88248,"0,0123000",null,""]
["90469","SINAPI",88629,"0,0079000",null,""]
["91176","SINAPI-I",395,"1,7857000",null,""]
["91182","SINAPI-I",14153,"0,0149000",null,""]
["91187","SINAPI",88267,"0,6622000",null,""]
["91191","SINAPI",88267,"0,2121000",null,""]
["94480","SINAPI-I",7696,"0,3117000",null,""]
["94481","SINAPI-I",4209,"1,0000000",null,""]
["94482","SINAPI-I",6010,"1,0000000",null,""]
["96559","SINAPI-I",39997,"7,0000000",null,""]
["96562","SINAPI",88247,"0,1711000",null,""]
["101802","SINAPI",5678,"0,0677000",null,""]
["101803","SINAPI-I",4517,"0,1760000",null,""]
["101804","SINAPI-I",5069,"0,0187000",null,""]
["101805","SINAPI-I",2692,"0,0095000",null,""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000",null,""]
["102115","SINAPI",88267,"3,2890000",null,""]
["102117","SINAPI",88267,"2,2020000",null,""]
["102119","SINAPI",88267,"2,2774000",null,""]
["102123","SINAPI-I",39997,"4,0000000",null,""]
["102138","SINAPI",88247,"0,6330000",null,""]
["103522","SINAPI-I",34482,"1,0000000",null,""]
["104781",null,null,"",null,"78,0072905"]
["104784","SINAPI-I",20065,"0,1500000",null,""]
["104032",null,null,"",null,"30,8915662"]
["104036","SINAPI-I",37419,"1,0000000",null,""]
["104045",null,null,"",null,"26,9679300"]
["104049","SINAPI-I",107,"1,0000000",null,""]
["104056","SINAPI",88316,"0,0446000",null,""]
["104062","SINAPI",88246,"0,2524000",null,""]
["104065","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["104082","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["104086","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["96521",null,null,"",null,"30,9220470"]
["96526",null,null,"",null,"72,6988433"]
["101119","SINAPI",89031,"0,0372000",null,""]
["101123","SINAPI",88844,"0,0302000",null,""]
["101128",null,null,"",null,"19,3717277"]
["101131","SINAPI",5849,"0,0157000",null,""]
["101134","SINAPI",93589,"0,2500000",null,""]
["101138","SINAPI",88316,"0,0251000",null,""]
["101144","SINAPI",93592,"0,2500000",null,""]
["101148","SINAPI",88316,"0,0251000",null,""]
["101151",null,null,"",null,"16,8168168"]
["101153","SINAPI",100975,"1,3000000",null,""]
["101209","SINAPI",88907,"0,0078000",null,""]
["101212","SINAPI",5631,"0,0114000",null,""]
["101218","SINAPI",89883,"0,0479000",null,""]
["101222","SINAPI",88316,"0,0108000",null,""]
["101225",null,null,"",null,"12,1470781"]
["101228","SINAPI",88908,"0,0020000",null,""]
["101231","SINAPI",5632,"0,0022000",null,""]
["101234","SINAPI",5631,"0,0096000",null,""]
["101241","SINAPI",5632,"0,0022000",null,""]
["101244","SINAPI",88316,"0,0091000",null,""]
["101247","SINAPI",89876,"0,0551000",null,""]
["101250","SINAPI",88908,"0,0016000",null,""]
["101253","SINAPI",88907,"0,0066000",null,""]
["101256","SINAPI",91387,"0,0244000",null,""]
["101263","SINAPI",88907,"0,0101000",null,""]
["101266","SINAPI",5631,"0,0107000",null,""]
["101269","SINAPI",91386,"0,0585000",null,""]
["101272","SINAPI",88316,"0,0134000",null,""]
["101276",null,null,"",null,"13,4460547"]
["102355",null,null,"",null,"38,5852862"]
["90094",null,null,"",null,"25,5183413"]
["90101","SINAPI",5678,"0,0493000",null,""]
["90105","SINAPI",5678,"0,0324000",null,""]
["102279",null,null,"",null,"25,5208333"]
["102283","SINAPI",5631,"0,0357000",null,""]
["102287","SINAPI",88907,"0,0276000",null,""]
["102292","SINAPI",88316,"0,0399000",null,""]
["102302","SINAPI",5679,"0,0436000",null,""]
["102306","SINAPI",88316,"0,0945000",null,""]
["102312",null,null,"",null,"22,8571428"]
["102316","SINAPI",5631,"0,0215000",null,""]
["102321","SINAPI",88907,"0,0161000",null,""]
["102325","SINAPI",88316,"0,1239000",null,""]
["94310","SINAPI",88316,"0,0273000",null,""]
["94319","SINAPI-I",6079,"1,3889000",null,""]
["94329","SINAPI",88316,"0,0379000",null,""]
["94339","SINAPI",91533,"0,1634000",null,""]
["96385","SINAPI",88316,"0,0330000",null,""]
["93368",null,null,"",null,"32,4299909"]
["93373",null,null,"",null,"36,2115128"]
["93382","SINAPI",91533,"0,1962000",null,""]
["104730","SINAPI",5632,"0,0402000",null,""]
["104733","SINAPI",5679,"0,0777000",null,""]
["104735","SINAPI",88316,"0,0822000",null,""]
["104738","SINAPI",91533,"0,1962000",null,""]
["104741","SINAPI",5901,"0,0054000",null,""]
["101619","SINAPI",88309,"2,4938000",null,""]
["101622","SINAPI",88316,"1,1204000",null,""]
["101624","SINAPI",91533,"0,0325000",null,""]
["103322","SINAPI-I",37395,"0,0050000",null,""]
["103325","SINAPI-I",37395,"0,0100000",null,""]
["103327","SINAPI",88309,"0,9900000",null,""]
["103330","SINAPI",88309,"1,2000000",null,""]
["103350","SINAPI-I",34557,"0,8050000",null,""]
["103356","SINAPI",88309,"0,7700000",null,""]
["89283","SINAPI-I",38603,"1,4400000",null,""]
["89291","SINAPI",88316,"0,4300000",null,""]
["89306",null,null,"",null,"42,9059521"]
["101158","SINAPI-I",44324,"0,0100000",null,""]
["103320","SINAPI-I",37395,"0,0100000",null,""]
["103337","SINAPI-I",37395,"0,0050000",null,""]
["103339","SINAPI",88316,"0,6500000",null,""]
["103342","SINAPI-I",34592,"18,1400000",null,""]
["89455","SINAPI-I",34570,"9,9900000",null,""]
["89464","SINAPI-I",38599,"1,2700000",null,""]
["89478","SINAPI-I",38588,"1,5500000",null,""]
["96358","SINAPI-I",39443,"0,4803000",null,""]
["96360","SINAPI-I",39413,"2,1060000",null,""]
["96361","SINAPI",88316,"0,2370000",null,""]
["96363","SINAPI-I",39419,"0,9117000",null,""]
["96364","SINAPI-I",39434,"1,0978000",null,""]
["96366","SINAPI-I",39413,"4,2120000",null,""]
["96369","SINAPI-I",39413,"4,2120000",null,""]
["96370","SINAPI",88278,"0,3440000",null,""]
["96373","SINAPI",88278,"0,0660000",null,""]
["102253",null,null,"",null,"10,1635007"]
["102255","SINAPI",91692,"0,1450000",null,""]
["102258",null,null,"",null,"37,7285442"]
["104720","SINAPI",88316,"0,2950000",null,""]
["104722","SINAPI-I",39419,"1,0686000",null,""]
["104723","SINAPI-I",39434,"1,0978000",null,""]
["101154","SINAPI",87292,"0,0160000",null,""]
["101814","SINAPI-I",4741,"0,0440000",null,""]
["101819","SINAPI-I",367,"0,1140000",null,""]
["101828","SINAPI",88316,"4,2001000",null,""]
["101831","SINAPI",91533,"0,2050000",null,""]
["101834","SINAPI",91533,"0,2050000",null,""]
["101837","SINAPI",5867,"0,0154000",null,""]
["101840",null,null,"",null,"15,1931540"]
["101843",null,null,"",null,"6,6367585"]
["101847","SINAPI",88316,"0,1333000",null,""]
["101850","SINAPI-I",367,"0,1140000",null,""]
["101855","SINAPI-I",367,"0,1140000",null,""]
["101857","SINAPI",88260,"0,2294000",null,""]
["101860",null,null,"",null,"60,3937730"]
["101862","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["101867",null,null,"",null,"61,1787317"]
["101869","SINAPI",91277,"0,0055000",null,""]
["102988",null,null,"",null,"63,6995828"]
["100577","SINAPI",96463,"0,0010000",null,""]
["96389","SINAPI",5903,"0,0220000",null,""]
["96390","SINAPI",5923,"0,0200000",null,""]
["96391","SINAPI",96463,"0,0050000",null,""]
["96398",null,null,"",null,"2,7867479"]
["96399","SINAPI",73436,"0,0040000",null,""]
["100564","SINAPI",5932,"0,0080000",null,""]
["100565","SINAPI",88316,"0,1600000",null,""]
["100567",null,null,"",null,"5,1305403"]
["100568","SINAPI-I",1379,"179,7300000",null,""]
["100570","SINAPI",5923,"0,0320000",null,""]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000",null,""]
["100572","SINAPI",96464,"0,0460000",null,""]
["100575","SINAPI",5932,"0,0001000",null,""]
["101768",null,null,"",null,"28,5714285"]
["92391","SINAPI-I",40517,"1,0045000",null,""]
["92393","SINAPI",88260,"0,1239000",null,""]
["92397","SINAPI-I",36155,"1,0041000",null,""]
["92400",null,null,"",null,"16,1952237"]
["92403","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["92404","SINAPI",91283,"0,0038000",null,""]
["93679","SINAPI",91285,"0,1371000",null,""]
["93681","SINAPI",91277,"0,0055000",null,""]
["97105","SINAPI",97115,"0,0475900",null,""]
["97106","SINAPI",97117,"0,7438400",null,""]
["97107","SINAPI",97113,"1,0000000",null,""]
["97108","SINAPI",95270,"0,0166800",null,""]
["97109","SINAPI",95271,"0,0369300",null,""]
["97111","SINAPI",88316,"0,2574600",null,""]
["97112","SINAPI",90586,"0,0110100",null,""]
["97119","SINAPI-I",42407,"0,1900800",null,""]
["101169","SINAPI-I",4385,"0,0330000",null,""]
["101172","SINAPI",88628,"0,0440000",null,""]
["103904","SINAPI",97117,"0,7438430",null,""]
["103906","SINAPI-I",2692,"0,0019220",null,""]
["103907",null,null,"",null,"12,6291533"]
["103908","SINAPI",97120,"0,4113330",null,""]
["103911",null,null,"",null,"10,4669061"]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440",null,""]
["103912","SINAPI",97089,"0,0180000",null,""]
["103914","SINAPI-I",4517,"0,0513330",null,""]
["103915","SINAPI-I",42409,"0,4000000",null,""]
["103916","SINAPI",90587,"0,0221610",null,""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210",null,""]
["104433","SINAPI",88316,"0,2440000",null,""]
["103695","SINAPI-I",4491,"3,0800000",null,""]
["103697","SINAPI",102197,"0,8400000",null,""]
["95996","SINAPI",5837,"0,0678000",null,""]
["96394","SINAPI-I",4718,"0,0733000",null,""]
["96395","SINAPI",95872,"0,0118000",null,""]
["88415","SINAPI",88316,"0,0092000",null,""]
["88423",null,null,"",null,"22,2697056"]
["88429","SINAPI-I",38877,"2,6872600",null,""]
["88488","SINAPI",88310,"0,2270000",null,""]
["88496","SINAPI-I",3767,"0,0802000",null,""]
["96127","SINAPI-I",3767,"0,0400000",null,""]
["96130","SINAPI",88310,"0,4322000",null,""]
["96134",null,null,"",null,"58,8500226"]
["104641","SINAPI",88316,"0,0544000",null,""]
["102200","SINAPI-I",3767,"0,5000000",null,""]
["102204","SINAPI-I",10475,"0,1015000",null,""]
["102219","SINAPI-I",5318,"0,0140000",null,""]
["102225","SINAPI-I",10478,"0,1992000",null,""]
["102234",null,null,"",null,"48,8109161"]
["100719","SINAPI-I",7307,"0,1908000",null,""]
["100723","SINAPI",88310,"0,0635000",null,""]
["100729",null,null,"",null,"8,8594704"]
["100743","SINAPI",88310,"0,0635000",null,""]
["100749",null,null,"",null,"50,9090910"]
["100753","SINAPI-I",43649,"0,1150000",null,""]
["100760",null,null,"",null,"61,6636529"]
["102489","SINAPI",88316,"0,1500000",null,""]
["102494","SINAPI-I",44072,"0,2016000",null,""]
["102505","SINAPI-I",12815,"0,0400000",null,""]
["102509",null,null,"",null,"37,8928987"]
["102513",null,null,"",null,"60,3505697"]
["101750","SINAPI",88309,"0,3620000",null,""]
["101751","SINAPI",88316,"0,2399000",null,""]
["87248","SINAPI",88256,"0,2411000",null,""]
["87255","SINAPI-I",1292,"1,1326400",null,""]
["87261","SINAPI",88256,"1,1136000",null,""]
["104593","SINAPI-I",34357,"0,1060000",null,""]
["104597",null,null,"",null,"16,6985531"]
["104599","SINAPI",88316,"0,2351000",null,""]
["104606","SINAPI-I",1381,"9,1325000",null,""]
["104609","SINAPI-I",21108,"1,1217600",null,""]
["98681",null,null,"",null,"38,6034255"]
["98686","SINAPI",88256,"0,8210000",null,""]
["101090","SINAPI",88260,"0,8420000",null,""]
["101726","SINAPI",88316,"1,1000000",null,""]
["101727",null,null,"",null,"3,2402967"]
["101734","SINAPI",88309,"0,7535000",null,""]
["101748","SINAPI",88316,"0,0450000",null,""]
["101738","SINAPI-I",6186,"1,0350000",null,""]
["88649","SINAPI-I",1287,"0,1500000",null,""]
["94990",null,null,"",null,"32,3054331"]
["94991","SINAPI",88316,"1,7828000",null,""]
["94994","SINAPI-I",5068,"0,0240000",null,""]
["101747","SINAPI-I",34492,"0,0814000",null,""]
["87624","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["87633","SINAPI",88309,"0,2450000",null,""]
["87642","SINAPI",87373,"0,0530000",null,""]
["87682","SINAPI",88309,"0,2480000",null,""]
["87692","SINAPI",88316,"0,1420000",null,""]
["87703",null,null,"",null,"13,2480213"]
["87738","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["87755","SINAPI",88316,"0,2940000",null,""]
["87765","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["88470","SINAPI",88309,"0,0830000",null,""]
["88477","SINAPI-I",38546,"0,0430000",null,""]
["90933","SINAPI-I",10931,"1,1430000",null,""]
["90942","SINAPI",88316,"0,2510000",null,""]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000",null,""]
["87881",null,null,"",null,"25,1908396"]
["87886","SINAPI",87402,"0,0034000",null,""]
["87891","SINAPI",88309,"0,0868000",null,""]
["87897","SINAPI",87313,"0,0037000",null,""]
["87903",null,null,"",null,"32,0033250"]
["87908","SINAPI",88316,"0,0318000",null,""]
["87415",null,null,"",null,"48,5388806"]
["87424","SINAPI-I",3315,"17,0737900",null,""]
["87439","SINAPI",88269,"0,5542500",null,""]
["87530","SINAPI",88316,"0,2362000",null,""]
["87543",null,null,"",null,"30,4554455"]
["87548","SINAPI",87369,"0,0194000",null,""]
["87778","SINAPI",87407,"0,0314000",null,""]
["87784","SINAPI",88309,"0,8690000",null,""]
["87791",null,null,"",null,"31,4678899"]
["87795","SINAPI",87407,"0,0293000",null,""]
["87801","SINAPI",88309,"0,6000000",null,""]
["87807",null,null,"",null,"51,3862333"]
["87820","SINAPI",87407,"0,0493000",null,""]
["87825","SINAPI",88309,"1,0370000",null,""]
["87831","SINAPI",88316,"1,2000000",null,""]
["87841","SINAPI",87404,"0,0239000",null,""]
["87852","SINAPI-I",36887,"0,3820000",null,""]
["90408","SINAPI",88309,"0,5325000",null,""]
["104208","SINAPI",90669,"0,4441000",null,""]
["104211","SINAPI",88309,"1,1050000",null,""]
["104214","SINAPI",90669,"1,4329000",null,""]
["104217","SINAPI",88316,"0,6010000",null,""]
["104220","SINAPI",90669,"0,4749000",null,""]
["104224","SINAPI",90668,"0,1009000",null,""]
["104232",null,null,"",null,"45,6954338"]
["104235","SINAPI",88316,"0,3290000",null,""]
["104238","SINAPI",88316,"0,5320000",null,""]
["104241","SINAPI",88316,"0,5320000",null,""]
["104245","SINAPI",88309,"0,5800000",null,""]
["104248","SINAPI",90668,"0,1441000",null,""]
["104257","SINAPI",87292,"0,0493000",null,""]
["104262",null,null,"",null,"62,7315899"]
["104627","SINAPI",88316,"0,1043100",null,""]
["104633",null,null,"",null,"55,6546671"]
["104951","SINAPI",87292,"0,0304000",null,""]
["104955","SINAPI",88309,"0,6051000",null,""]
["104960","SINAPI",88316,"0,0309000",null,""]
["104970","SINAPI",88309,"0,5871000",null,""]
["104975","SINAPI",88316,"0,2173000",null,""]
["105185","SINAPI",88316,"0,3120000",null,""]
["105188","SINAPI-I",36887,"0,2280000",null,""]
["87267",null,null,"",null,"27,5323812"]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000",null,""]
["104613","SINAPI",88256,"0,6232000",null,""]
["104617","SINAPI-I",34357,"1,6900000",null,""]
["101965",null,null,"",null,"20,1238816"]
["96112","SINAPI-I",3283,"1,1114000",null,""]
["104756","SINAPI-I",20212,"3,9861000",null,""]
["96110","SINAPI-I",39435,"9,6469000",null,""]
["96114","SINAPI-I",39443,"1,2267000",null,""]
["96111","SINAPI-I",40552,"0,0336000",null,""]
["96485",null,null,"",null,"19,9105671"]
["91519",null,null,"",null,"74,7483990"]
["104412","SINAPI-I",34353,"0,0860000",null,""]
["104416","SINAPI",88309,"0,0570000",null,""]
["104421","SINAPI",88309,"0,3070000",null,""]
["87283","SINAPI",88831,"1,0100000",null,""]
["87287","SINAPI",88377,"3,1400000",null,""]
["87290","SINAPI",89226,"2,6300000",null,""]
["87295","SINAPI",88830,"1,2900000",null,""]
["87299","SINAPI-I",370,"1,2700000",null,""]
["87302","SINAPI",89225,"0,7800000",null,""]
["87308",null,null,"",null,"19,1502463"]
["87317",null,null,"",null,"18,8577449"]
["87320","SINAPI-I",7334,"190,6100000",null,""]
["87325","SINAPI-I",367,"0,7800000",null,""]
["87327","SINAPI-I",43617,"0,0540000",null,""]
["87330","SINAPI-I",1379,"279,1600000",null,""]
["87332","SINAPI",88316,"0,6300000",null,""]
["87337","SINAPI",88386,"1,1400000",null,""]
["87340","SINAPI",88392,"3,6600000",null,""]
["87343","SINAPI",88377,"5,1800000",null,""]
["87346","SINAPI-I",370,"1,3900000",null,""]
["87349","SINAPI",88316,"0,5800000",null,""]
["87352",null,null,"",null,"31,0559666"]
["87355","SINAPI-I",1379,"333,3000000",null,""]
["87361",null,null,"",null,"3,3484004"]
["87363","SINAPI-I",1379,"259,5400000",null,""]
["87366","SINAPI-I",43617,"0,0620000",null,""]
["87370",null,null,"",null,"31,5641415"]
["87374","SINAPI",88316,"11,1000000",null,""]
["87379",null,null,"",null,"6,5221110"]
["87386","SINAPI",88386,"0,9400000",null,""]
["87390","SINAPI",88377,"2,1400000",null,""]
["87394","SINAPI",88393,"0,7000000",null,""]
["87397","SINAPI",88398,"2,2900000",null,""]
["87405","SINAPI",88433,"0,5000000",null,""]
["88626",null,null,"",null,"17,7561757"]
["100464","SINAPI",88377,"5,3200000",null,""]
["100466","SINAPI",88398,"1,5600000",null,""]
["100470","SINAPI",88393,"0,7600000",null,""]
["100475",null,null,"",null,"12,8092941"]
["100478","SINAPI-I",1379,"474,8700000",null,""]
["100481","SINAPI",88377,"3,5100000",null,""]
["100488","SINAPI-I",370,"1,1400000",null,""]
["100490","SINAPI",88316,"0,7100000",null,""]
["105515","SINAPI-I",370,"0,9750000",null,""]
["100195",null,null,"",null,"72,4489796"]
["100203","SINAPI",88316,"0,0516000",null,""]
["100212",null,null,"",null,"70,4339052"]
["100227","SINAPI",88316,"0,0474000",null,""]
["100237",null,null,"",null,"70,9302326"]
["100245","SINAPI",88316,"0,3727000",null,""]
["100254",null,null,"",null,"70,3328792"]
["100264","SINAPI",88316,"1,8326000",null,""]
["100273",null,null,"",null,"70,7547170"]
["99803","SINAPI",88316,"0,0970000",null,""]
["99811","SINAPI",88316,"0,1650000",null,""]
["99817",null,null,"",null,"39,4480519"]
["99822",null,null,"",null,"71,8750000"]
["97013",null,null,"",null,"18,2256398"]
["97014","SINAPI",91693,"0,0094000",null,""]
["97017","SINAPI-I",5068,"0,0140000",null,""]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599000",null,""]
["97040","SINAPI",88262,"0,2332000",null,""]
["97048",null,null,"",null,"22,2222222"]
["97064","SINAPI",88278,"0,6976800",null,""]
["104990",null,null,"",null,"46,6952789"]
["105104","SINAPI",5930,"13,1700000",null,""]
["97626","SINAPI",88309,"3,5586000",null,""]
["97633",null,null,"",null,"72,2073579"]
["97637",null,null,"",null,"73,2240438"]
["97644",null,null,"",null,"72,6762821"]
["97650",null,null,"",null,"72,6546907"]
["97654","SINAPI",93287,"0,0859000",null,""]
["97658","SINAPI",92717,"0,8868000",null,""]
["104790","SINAPI",90964,"1,1370000",null,""]
["104796","SINAPI",5952,"0,0672000",null,""]
["104799","SINAPI",88316,"0,3631000",null,""]
["99059","SINAPI-I",4417,"0,7445000",null,""]
["99061",null,null,"",null,"53,5488960"]
["99063","SINAPI-I",7356,"0,0011000",null,""]
["93591","SINAPI",89877,"0,0032000",null,""]
["93598","SINAPI",89877,"0,0019000",null,""]
["95429","SINAPI",89883,"0,0034000",null,""]
["95880","SINAPI",89883,"0,0031000",null,""]
["100938",null,null,"",null,"13,7566137"]
["100943","SINAPI",89877,"0,0051000",null,""]
["100950","SINAPI",5930,"0,0050000",null,""]
["100963","SINAPI",5903,"0,0014000",null,""]
["100975","SINAPI",89876,"0,0169000",null,""]
["102332","SINAPI",92242,"0,0042000",null,""]
["100976",null,null,"",null,"12,8146453"]
["100980","SINAPI",88907,"0,0042000",null,""]
["100983","SINAPI",89876,"0,0169000",null,""]
["100993",null,null,"",null,"21,0727969"]
["100997","SINAPI",5631,"0,0056000",null,""]
["101000","SINAPI",89883,"0,0102000",null,""]
["101007","SINAPI",6259,"0,0193000",null,""]
["101014","SINAPI",5930,"0,0483000",null,""]
["101018","SINAPI",88316,"0,1907000",null,""]
["101468",null,null,"",null,"25,8319232"]
["101477","SINAPI",88316,"0,1021000",null,""]
["101483",null,null,"",null,"25,8016032"]
["101488","SINAPI",5928,"0,2295000",null,""]
["101190","SINAPI-I",4102,"0,4000000",null,""]
["101193","SINAPI-I",346,"0,1800000",null,""]
["101197","SINAPI-I",43130,"0,0790000",null,""]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000",null,""]
["102362","SINAPI",94962,"0,0045000",null,""]
["102364","SINAPI",88316,"0,9774000",null,""]
["98516","SINAPI",88441,"0,6113000",null,""]
["98522","SINAPI",88309,"1,1229000",null,""]
["98504","SINAPI",88441,"0,0277000",null,""]
["105004","SINAPI",88309,"0,6300000",null,""]
["103185","SINAPI-I",42429,"1,0000000",null,""]
["103189","SINAPI",88309,"1,2341000",null,""]
["103192","SINAPI-I",5068,"0,0395000",null,""]
["103194","SINAPI-I",42436,"1,0000000",null,""]
["103206","SINAPI",5795,"0,0583000",null,""]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000",null,""]
["103310",null,null,"",null,"2,9532220"]
["103315","SINAPI-I",20211,"2,7273000",null,""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1622000",null,""]
["98530",null,null,"",null,"70,5821992"]
["98534","SINAPI",88316,"4,0278000",null,""]
["88241","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88243","SINAPI",95313,"1,0000000",null,""]
["88246","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88248","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88251","SINAPI-I",252,"1,0000000",null,""]
["88253",null,null,"",null,"85,0931678"]
["88256","SINAPI-I",43489,"1,0000000",null,""]
["88263","SINAPI-I",4235,"1,0000000",null,""]
["88266",null,null,"",null,"80,7797538"]
["88269","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88272","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88274","SINAPI-I",4755,"1,0000000",null,""]
["88277","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88282","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88286","SINAPI-I",4096,"1,0000000",null,""]
["88291","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88293","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88295","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88297","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88301","SINAPI-I",43464,"1,0000000",null,""]
["88304",null,null,"",null,"82,6347306"]
["88306","SINAPI",95368,"1,0000000",null,""]
["88309","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88311","SINAPI-I",12874,"1,0000000",null,""]
["88313",null,null,"",null,"74,6414831"]
["88315","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88321","SINAPI",95383,"1,0000000",null,""]
["88324","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88377","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90766","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90769","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90772","SINAPI-I",43482,"1,0000000",null,""]
["90780","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["93561",null,null,"",null,"90,6401483"]
["93564","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["93567","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["93569","SINAPI",95419,"1,0000000",null,""]
["93572","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["95309",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95330","SINAPI-I",1213,"0,0132800",null,""]
["95343",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95352","SINAPI-I",7595,"0,0095700",null,""]
["95362",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95372","SINAPI-I",4783,"0,0169900",null,""]
["95383",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95406","SINAPI-I",7592,"0,0095700",null,""]
["95421",null,null,"",null,"100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",43491,"1,0000000",null,""]
["100303",null,null,"",null,"69,8248123"]
["100307","SINAPI",100295,"1,0000000",null,""]
["100315",null,null,"",null,"100,0000000"]
["100534","SINAPI-I",43494,"1,0000000",null,""]
["101302","SINAPI-I",40931,"0,0071600",null,""]
["101312",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101328","SINAPI-I",40988,"0,0043800",null,""]
["101338",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101348","SINAPI-I",40982,"0,0071600",null,""]
["101358",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101375","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101377","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101379","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101382",null,null,"",null,"64,7378546"]
["101383","SINAPI",101295,"1,0000000",null,""]
["101386",null,null,"",null,"72,9689341"]
["101391","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000",null,""]
["101395",null,null,"",null,"70,2575877"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000",null,""]
["101396",null,null,"",null,"74,3794185"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000",null,""]
["101397",null,null,"",null,"75,4575538"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000",null,""]
["101398",null,null,"",null,"73,7202666"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000",null,""]
["101399",null,null,"",null,"75,5791988"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000",null,""]
["101401",null,null,"",null,"79,4786250"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000",null,""]
["101402",null,null,"",null,"76,8034241"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000",null,""]
["101407",null,null,"",null,"74,2483582"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000",null,""]
["101408",null,null,"",null,"75,3001660"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000",null,""]
["101409",null,null,"",null,"79,0074078"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000",null,""]
["101410",null,null,"",null,"69,4936408"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000",null,""]
["101412",null,null,"",null,"72,6789810"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000",null,""]
["101413",null,null,"",null,"73,8775824"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000",null,""]
["101414",null,null,"",null,"77,5078132"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000",null,""]
["101415",null,null,"",null,"80,6676605"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000",null,""]
["101416",null,null,"",null,"77,3289803"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000",null,""]
["101417",null,null,"",null,"72,2758992"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000",null,""]
["101418",null,null,"",null,"75,6636735"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000",null,""]
["101419",null,null,"",null,"76,2877628"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000",null,""]
["101420",null,null,"",null,"79,0448703"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000",null,""]
["101421",null,null,"",null,"81,8670806"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000",null,""]
["101422",null,null,"",null,"76,3255705"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000",null,""]
["101424",null,null,"",null,"80,4295707"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000",null,""]
["101425",null,null,"",null,"90,0746059"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000",null,""]
["101426",null,null,"",null,"77,9531182"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000",null,""]
["101427",null,null,"",null,"77,4018358"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000",null,""]
["101428",null,null,"",null,"76,2864347"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000",null,""]
["101429",null,null,"",null,"71,2558882"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000",null,""]
["101430",null,null,"",null,"77,4018358"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000",null,""]
["101431",null,null,"",null,"78,3630614"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000",null,""]
["101432",null,null,"",null,"77,1899731"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000",null,""]
["101433",null,null,"",null,"82,4550247"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000",null,""]
["101434",null,null,"",null,"75,7826978"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000",null,""]
["101435",null,null,"",null,"77,6040711"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000",null,""]
["101436",null,null,"",null,"75,4170807"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000",null,""]
["101437",null,null,"",null,"81,5240229"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000",null,""]
["101438",null,null,"",null,"81,5240229"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000",null,""]
["101439",null,null,"",null,"77,4018358"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000",null,""]
["101440",null,null,"",null,"77,4018358"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000",null,""]
["101441",null,null,"",null,"74,0053450"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000",null,""]
["101443",null,null,"",null,"81,5240229"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000",null,""]
["101444",null,null,"",null,"75,1983766"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000",null,""]
["101445",null,null,"",null,"75,3001660"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000",null,""]
["101446",null,null,"",null,"71,7520401"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000",null,""]
["101447",null,null,"",null,"71,1531365"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000",null,""]
["101448",null,null,"",null,"71,7520401"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000",null,""]
["101449",null,null,"",null,"73,1296620"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000",null,""]
["101451",null,null,"",null,"75,1472442"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000",null,""]
["101452",null,null,"",null,"68,6194086"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000",null,""]
["101453",null,null,"",null,"73,0743821"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000",null,""]
["101454",null,null,"",null,"68,7201158"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000",null,""]
["101456",null,null,"",null,"94,3757336"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000",null,""]
["101457",null,null,"",null,"77,9781467"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000",null,""]
["101458",null,null,"",null,"75,2353975"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000",null,""]
["101459",null,null,"",null,"75,4787200"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000",null,""]
["101460",null,null,"",null,"70,7112057"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":13561,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"08/2024",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"11/09/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 001"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA PLAFON  BOCAL CONVENCIONAL, DE SOBREPOR, INCLUSO LAMPADA BULBO LED 30W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.380000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":30.17},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 002"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"002"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM, INCLUSO FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":889.34},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":910.07999999999993},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 003"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"003"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1409.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1412.9300000000003},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 004"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"004"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORTE DO GRANITO, INSTALAÇÃO DA CUBA, JUNTAMENTE COM ACESSÓRIOS (CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":496.05},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":502.84},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 005"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"005"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                               "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":45.11},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":45.879999999999995},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 006"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"006"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                       "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":159.31},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":160.07999999999998},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 007",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"007"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":82.64},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":86.79},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 008",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"008"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.509999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":18.899999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 009",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"009"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, TOMADA, INTERRUPTOR E TAMPA 10A, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.24},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.15},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 010",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"010"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1118.21},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1118.98},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 011",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"011"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RODAPÉ EXECUTADO IN LOCO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10CM - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":44.45},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":44.84},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 012",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"012"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1387.47},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1431.64},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 013",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"013"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE MADEIRA EM TELHADO COM MADEIRA TRATADA - 20CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":61.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":62.05},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 014",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"014"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":38.379999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":39.15},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 015",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"015"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COIFA EM AÇO INOX 4800 X 900 X 600MM, COM DUTO EM AÇO INOX  DE 3,50 M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, COM 03 EXAUSTOR INTER 40CM COMPLETO COM MOTOR E VAZÃO DE 5000M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6336.69},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6404.15},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 016",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"016"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BARRAS NA VERTICAL E HORIZONTAL, COM REQUADRO E PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1581.42},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1614.89},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 017"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"017"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, TOMADA E TAMPA 20A, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":53.35},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":55.26},"Composições"]
["Composição 018",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"018"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":54.839999999999996},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":56.769999999999996},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 019",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"019"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CORTE DO GRANITO, INSTALAÇÃO DA CUBA, JUNTAMENTE COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":206.1},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":212.62},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 020",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"020"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.46},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.05},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 021",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"021"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FECHAMENTO DE VÃOS COM PAINEL EUCATEX, COR CINZA CRISTAL, INCLUSO PERFIS METÁLICOS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":156.55999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":161.20999999999998},"Composições"]
["Composição 022",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"022"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 01 TOMADA 10A E UMA TOMADA 20A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":68.87},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":70.78},"Composições"]
["Composição 023",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"023"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 02 INTERRUPTORES 10A E UMA TOMADA 10A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":65.039999999999992},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":66.949999999999989},"Composições"]
["Composição 024",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"024"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 01 INTERRUPTOR 10A E UMA TOMADA 10A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":59.05},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":60.959999999999994},"Composições"]
["Composição 025",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"025"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"KIT CENTRAL DE GÁS 2P-45, INCLUINDO: 01 REGULADOR ALTA PRESSÃO 30KG/H, 02 NIPLE DE REDUÇÃO LATÃO 1/2 NPT X 1/4 NPT; 01 COLETOR MÓDULO CENTRAL 1/2; 02 VÁLVULAS ESFERA DE LATÃO 1/2 NPT; 02 VALVULAS DE RETENÇÃO 1/2 X 7/16; 02 PIGTAIL BORRACHA P-45 50CM; 02 SUPORTE PARA COLETOR; BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":598.18000000000006},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":600.34},"Composições"]
["Composição 026",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"026"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2411.21},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2463.3199999999997},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA BIVOLT 6500K "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.9},"Cotações"]
["COTAÇÃO 002",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"002"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOCAL PLAFONIER"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.91},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.91},"Cotações"]
["COTAÇÃO 004",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"004"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUBA INDUSTRIAL 60X50X40"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1199.9000000000001},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1199.9000000000001},"Cotações"]
["COTAÇÃO 005",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"005"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COIFA EM AÇO INOX, COM DUTO EM AÇO INOX DE 3,50M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":783.47499999999991},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":783.47499999999991},"Cotações"]
["COTAÇÃO 006",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"006"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MESA EM AÇO INOX INDUSTRIAL 2,20 X 0,70 X 0,90M COM DOIS PANELEIROS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2067.3000000000002},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2067.3000000000002},"Cotações"]
["COTAÇÃO 007",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"007"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESPELHO DE MADEIRA 20CM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.3},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":31.3},"Cotações"]
["COTAÇÃO 009",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"009"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":" EXAUSTOR INTER COMPLETO MOTOR COM VAZÃO DE 40CM 5000M³/H"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":795},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":795},"Cotações"]
["COTAÇÃO 010",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"010"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DIVISÓRIAS EUCATEX CINZA CRISTAL "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":53.52},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":53.52},"Cotações"]
["COTAÇÃO 011",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"011"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX TRAVESSA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.205},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.205},"Cotações"]
["COTAÇÃO 012",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"012"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX GUIA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.010000000000002},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.010000000000002},"Cotações"]
["COTAÇÃO 013",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"013"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CENTRAL DE GÁS 2P-45 PIGTAIL 50CM 30KG/H ALTA PRESSÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":580.45000000000005},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":580.45000000000005},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97141"},"SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,98","5,30","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 11/09/2024","CR",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0676983%"}]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,73","6,13",null,"CR",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2311559%"}]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,57","8,10",null,"CR",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1806776%"}]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,42","10,10",null,"CR",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3454180%"}]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,28","12,12",null,"CR",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1675043%"}]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,15","14,14",null,"CR",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6446992%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,01","16,14",null,"CR",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0000000%"}]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,87","18,15",null,"CR",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2506950%"}]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,77","20,20",null,"CR",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3715711%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","23,88","25,47",null,"CR",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0197629%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","28,15","30,03",null,"CR",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2842810%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","32,10","34,29",null,"CR",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9712863%"}]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","36,27","38,75",null,"CR",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2474122%"}]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,46","43,24",null,"CR",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4841031%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,68","47,75",null,"CR",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6176472%"}]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","53,55","57,24",null,"CR",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4179366%"}]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,77","4,00",null,"CR",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9740261%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,38","4,69",null,"CR",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2406182%"}]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,90","6,32",null,"CR",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1085901%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,42","7,97",null,"CR",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5761844%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,94","9,63",null,"CR",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1603376%"}]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,49","11,30",null,"CR",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7488790%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,02","12,95",null,"CR",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0249222%"}]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,57","14,62",null,"CR",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3480664%"}]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,13","16,30",null,"CR",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4427954%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,85","20,17",null,"CR",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8765618%"}]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","22,31","23,88",null,"CR",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2596966%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","25,46","27,29",null,"CR",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9734710%"}]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","28,82","30,89",null,"CR",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2915719%"}]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","32,20","34,52",null,"CR",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4874929%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","35,60","38,17",null,"CR",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5924758%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,87","45,94",null,"CR",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2743557%"}]
["SINAPI 105249","SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","119,92","127,46",null,"CR",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7471319%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,81","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3373350%"}]
["SINAPI 105251","SINAPI","105251","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,18","19,38",null,"CR",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5833334%"}]
["SINAPI 105252","SINAPI","105252","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,99","25,64",null,"CR",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5882354%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,79","31,91",null,"CR",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9055119%"}]
["SINAPI 105254","SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,77","38,34",null,"CR",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4816755%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,74","44,78",null,"CR",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9576329%"}]
["SINAPI 105256","SINAPI","105256","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","47,71","51,21",null,"CR",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3333335%"}]
["SINAPI 105257","SINAPI","105257","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","53,67","57,60",null,"CR",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5736907%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,17","32,34",null,"CR",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4923844%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,38","20,61",null,"CR",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3040079%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,77","36,20",null,"CR",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4318624%"}]
["SINAPI 105262","SINAPI","105262","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,77","44,46",null,"CR",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6018958%"}]
["SINAPI 105263","SINAPI","105263","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,65","52,85",null,"CR",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7167807%"}]
["SINAPI 105264","SINAPI","105264","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,67","60,39",null,"CR",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4370642%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","64,01","68,24",null,"CR",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7971782%"}]
["SINAPI 105266","SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,59","76,34",null,"CR",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9402809%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","79,29","84,55",null,"CR",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9526067%"}]
["SINAPI 105268","SINAPI","105268","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,97","104,27",null,"CR",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6064944%"}]
["SINAPI 105269","SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,06","12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6464089%"}]
["SINAPI 105270","SINAPI","105270","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,78","64,20",null,"CR",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6719776%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,76","80,64",null,"CR",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6381711%"}]
["SINAPI 105272","SINAPI","105272","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","89,48","95,28",null,"CR",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8978241%"}]
["SINAPI 105273","SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","102,33","109,06",null,"CR",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4617929%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","115,51","123,14",null,"CR",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7633763%"}]
["SINAPI 105275","SINAPI","105275","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","128,90","137,47",null,"CR",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9388291%"}]
["SINAPI 105276","SINAPI","105276","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","142,45","151,93",null,"CR",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0286619%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","172,77","184,11",null,"CR",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3689532%"}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,65","23,01",null,"CR",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2689445%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,92","26,51",null,"CR",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3345994%"}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,87","35,07",null,"CR",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4180986%"}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","40,82","43,64",null,"CR",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6405892%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,01","14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8951995%"}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,00","27,75",null,"CR",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6821482%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,12","52,56",null,"CR",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1744942%"}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,83","11,51",null,"CR",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3550089%"}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,82","20,13",null,"CR",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1500000%"}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,63","25,33",null,"CR",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6089031%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,60","30,70",null,"CR",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1819372%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,57","36,05",null,"CR",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6378831%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,54","41,40",null,"CR",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9636188%"}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,49","46,73",null,"CR",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2576214%"}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,61","52,24",null,"CR",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3168813%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","60,33","64,37",null,"CR",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1472193%"}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,54","76,35",null,"CR",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3924916%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","81,90","87,48",null,"CR",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0032067%"}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,24","24,89",null,"CR",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9595960%"}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,69","28,61",null,"CR",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2431483%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,60","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0046084%"}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,57","42,35",null,"CR",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4869608%"}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,50","49,81",null,"CR",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8751260%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","53,42","57,25",null,"CR",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1520408%"}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","60,35","64,69",null,"CR",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4035958%"}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,58","72,43",null,"CR",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3598617%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","83,56","88,93",null,"CR",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5585586%"}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","99,34","105,73",null,"CR",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6907921%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","92,57","98,93",null,"CR",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3189875%"}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","114,52","122,43",null,"CR",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5646983%"}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","139,86","149,32",null,"CR",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6660188%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,65","17,68",null,"CR",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0662101%"}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","113,37","120,81",null,"CR",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4039132%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","143,18","152,69",null,"CR",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8996986%"}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","158,61","169,15",null,"CR",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9316529%"}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","195,95","208,56",null,"CR",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5838373%"}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","57,40","61,44",null,"CR",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5436593%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","65,65","70,32",null,"CR",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8409578%"}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,91","79,19",null,"CR",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0642713%"}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","82,50","88,37",null,"CR",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0897858%"}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","104,14","110,64",null,"CR",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3905176%"}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","123,25","130,99",null,"CR",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5808426%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","140,62","149,57",null,"CR",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2128515%"}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","158,61","168,79",null,"CR",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5391094%"}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","177,08","188,50",null,"CR",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6716926%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","195,84","208,47",null,"CR",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7472998%"}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","239,84","254,95",null,"CR",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7203142%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","68,08","69,44",null,"AS",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9330060%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,51","44,52",null,"AS",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2759242%"}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,46","13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3919023%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,42","17,52",null,"CR",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5069126%"}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,90","104,22",null,"CR",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7578088%"}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,98","13,86",null,"CR",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8394161%"}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,29","17,42",null,"CR",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1610662%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","103,48","110,61",null,"CR",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4874164%"}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","128,03","136,49",null,"CR",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7648398%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,40","21,81",null,"CR",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7436491%"}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,55","26,27",null,"CR",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2211577%"}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,67","30,71",null,"CR",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6268414%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,81","35,15",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8994000%"}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,95","39,59",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1359372%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,24","44,17",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1254261%"}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","52,05","55,31",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4324816%"}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","61,60","65,47",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5903246%"}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","70,30","74,77",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2265845%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","79,30","84,38",null,"CR",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5696474%"}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","88,54","94,25",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6889078%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,55","47,73",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2221755%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","52,99","56,83",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8782902%"}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","61,40","65,93",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3306968%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,86","75,02",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6659541%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","78,30","84,12",null,"CR",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9702063%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","95,15","102,29",null,"CR",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3721842%"}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","112,04","120,50",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6485948%"}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","128,89","138,68",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8593300%"}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","145,77","156,86",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0215810%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","166,68","179,08",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9776437%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,82","42,77",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9530076%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","47,45","51,00",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5217564%"}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","55,04","59,24",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9481884%"}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","62,68","67,47",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2405290%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","70,31","75,72",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5031122%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","85,57","92,18",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8695653%"}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","100,81","108,66",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1113776%"}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","116,05","125,13",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3054756%"}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","131,29","141,59",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4402321%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","149,64","161,14",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5373627%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","49,78","50,13",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0708724%"}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","94,85","95,26",null,"CR",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1824388%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","158,66","159,14",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1941405%"}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","246,34","246,89",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6042780%"}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","376,74","377,36",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1768135%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","530,44","531,12",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9245833%"}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","619,76","620,35",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6852407%"}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","73,98","74,45",null,"CR",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5161290%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","122,75","123,28",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1166301%"}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","191,92","192,52",null,"CR",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2394263%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","284,30","284,96",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6813506%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","373,66","374,39",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4052523%"}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","495,50","496,17",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9536098%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","805,94","806,83",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7846977%"}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","24,02","26,47",null,"CR",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7298220%"}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","29,56","32,56",null,"CR",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,4714947%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","35,18","38,73",null,"CR",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,2435234%"}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","40,72","44,82",null,"CR",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0626399%"}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","46,26","50,91",null,"CR",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9645670%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","51,81","57,02",null,"CR",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8523726%"}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","57,35","63,11",null,"CR",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7777778%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","62,90","69,21",null,"CR",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7403387%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","79,52","87,49",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,6024717%"}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,37","3,72",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0217392%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,00","4,41",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4954129%"}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,62","5,10",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5219124%"}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,24","5,79",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9895471%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,86","6,48",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2667707%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,49","7,17",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1549296%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,58","10,17",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3306774%"}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,45","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9938399%"}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,08","5,61",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3140795%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,70","6,30",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0705129%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,32","6,98",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3198264%"}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,95","7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2105264%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","10,69","11,36",null,"CR",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2321429%"}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,64","4,04",null,"CR",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7969544%"}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","17,67","18,56",null,"CR",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3834872%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","142,14","142,24",null,"CR",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4642329%"}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,07","2,17",null,"CR",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4285714%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","222,31","222,47",null,"CR",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5260081%"}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,86","3,02",null,"CR",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2617449%"}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.308,63","1.309,97",null,"CR",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7336941%"}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","30,01","31,35",null,"CR",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8111574%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","34,66","36,23",null,"CR",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2448017%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.014,66","2.016,59",null,"CR",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6858588%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","44,97","46,90",null,"CR",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5765611%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.774,37","2.776,64",null,"CR",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5910318%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","52,13","54,40",null,"CR",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2432731%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","66,64","69,64",null,"CR",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1312607%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,99","3,30",null,"CR",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8730651%"}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,61","3,96",null,"CR",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2173914%"}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,20","4,61",null,"CR",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9122808%"}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,45","2,70",null,"CR",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0498085%"}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,96","3,25",null,"CR",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7798743%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,45","3,79",null,"CR",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,9784947%"}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","21,26","21,61",null,"CR",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7756142%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","101,70","111,87",null,"CR",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5095285%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","112,79","124,07",null,"CR",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4752300%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","129,49","142,42",null,"CR",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4205608%"}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","146,11","160,71",null,"CR",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3980317%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","179,38","197,27",null,"CR",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3545704%"}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,01","19,32",null,"AS",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2207792%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,47","18,72",null,"AS",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3934514%"}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,95","26,18",null,"AS",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6652623%"}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,76","23,75",null,"AS",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0970873%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,33","40,77",null,"AS",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5219847%"}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,74","37,91",null,"AS",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2515856%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","51,98","53,65",null,"AS",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3735771%"}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,00","50,35",null,"AS",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3240556%"}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","40,75","42,57",null,"AS",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0352941%"}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,46","38,95",null,"AS",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4807197%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","77,60","79,76",null,"AS",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5532128%"}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,72","75,47",null,"AS",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7639257%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","128,82","131,32",null,"AS",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7056224%"}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,84","5,31",null,"CR",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6190477%"}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,22","5,72",null,"CR",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1393299%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,16","6,74",null,"CR",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,2132133%"}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,90","4,28",null,"CR",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8325359%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,01","4,39",null,"CR",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8770302%"}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,32","4,73",null,"CR",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0985011%"}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,11","5,58",null,"CR",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0689656%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,19","11,18",null,"CR",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1187051%"}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,77","21,17",null,"CR",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5714287%"}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,07","35,42",null,"AS",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2094995%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,42","34,71",null,"AS",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9468822%"}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,78","57,19",null,"AS",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1802590%"}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,03","56,37",null,"AS",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2273534%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,47","40,85",null,"AS",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6503067%"}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,79","40,10",null,"AS",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5208593%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","177,04","177,81",null,"AS",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1628116%"}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","174,62","175,21",null,"AS",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4280164%"}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","266,05","266,98",null,"AS",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4885690%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","263,21","263,91",null,"AS",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9070367%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","374,62","375,70",null,"AS",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0423379%"}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","371,32","372,15",null,"AS",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5619119%"}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,22","3,53",null,"CR",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8728324%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,38","13,61",null,"CR",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9187593%"}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,08","16,52",null,"CR",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1227218%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,57","19,24",null,"CR",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,5130345%"}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,19","20,01",null,"CR",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1484454%"}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,93","24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8896294%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,48","27,98",null,"CR",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,4340975%"}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,76","27,21",null,"CR",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7991154%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,14","33,03",null,"CR",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0764564%"}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,14","38,48",null,"CR",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4641834%"}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,76","40,54",null,"AS",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6982908%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","63,08","64,11",null,"AS",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5246286%"}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,19","31,89",null,"CR",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1757310%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,32","8,84",null,"CR",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3475259%"}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,68","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5039371%"}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","124,34","126,37",null,"AS",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5500316%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","105,11","108,45",null,"AS",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1299372%"}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","99,16","101,86",null,"AS",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1196698%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,49","13,66",null,"CR",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9573216%"}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,59","15,94",null,"CR",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1705476%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,90","16,39",null,"CR",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4222767%"}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,05","19,80",null,"CR",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,0648759%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,00","23,03",null,"CR",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4899913%"}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,39","22,37",null,"CR",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,9784947%"}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,97","27,31",null,"CR",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8802792%"}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","209,21","209,92",null,"AS",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4501859%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","18,86","19,57",null,"CR",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4539372%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","220,43","221,45",null,"AS",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3167645%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,20","26,22",null,"CR",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1549673%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","393,02","394,34",null,"AS",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4302384%"}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","31,83","33,15",null,"CR",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0215086%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","481,87","483,51",null,"AS",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4372077%"}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","38,69","40,33",null,"CR",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3326693%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","626,99","628,93",null,"AS",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2233885%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","48,11","50,05",null,"CR",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0216476%"}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","648,63","650,87",null,"AS",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4864383%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,96","59,20",null,"CR",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3958686%"}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","962,37","964,92",null,"AS",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9092237%"}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,24","67,79",null,"CR",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2243570%"}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","986,14","989,01",null,"AS",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0842392%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","76,33","79,20",null,"CR",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0754048%"}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","211,79","212,68",null,"AS",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9645663%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","21,44","22,33",null,"CR",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4296028%"}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","224,11","225,36",null,"AS",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0007104%"}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","28,88","30,13",null,"CR",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0533689%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","397,77","399,40",null,"AS",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9281366%"}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","36,58","38,21",null,"CR",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7308096%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","487,73","489,73",null,"AS",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9433391%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","44,55","46,55",null,"CR",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0560344%"}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","633,96","636,34",null,"AS",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6864733%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","55,08","57,46",null,"CR",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8411035%"}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","656,71","659,44",null,"AS",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0062187%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,04","67,77",null,"CR",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3065207%"}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","971,52","974,64",null,"AS",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3099973%"}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,39","77,51",null,"CR",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1090133%"}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","996,41","999,91",null,"AS",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5226558%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","86,60","90,10",null,"CR",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0440342%"}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","155,76","157,95",null,"AS",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0145781%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","189,56","192,37",null,"AS",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5520578%"}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","288,94","292,39",null,"AS",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4776507%"}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","384,11","388,20",null,"AS",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5727504%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","465,10","469,82",null,"AS",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2465928%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","534,03","539,40",null,"AS",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1885606%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","554,36","560,42",null,"AS",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7720854%"}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","159,43","161,85",null,"AS",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7777021%"}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","194,32","197,44",null,"AS",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3567227%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","294,80","298,60",null,"AS",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1829211%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","391,07","395,59",null,"AS",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2197324%"}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","473,14","478,37",null,"AS",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8765189%"}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","543,20","549,16",null,"AS",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8093121%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","564,64","571,32",null,"AS",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4308026%"}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,67","27,27",null,"CR",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1344166%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","35,70","37,89",null,"CR",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8987007%"}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","46,07","48,88",null,"CR",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6427106%"}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,61","60,06",null,"CR",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3868004%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","67,44","71,53",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2061712%"}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","78,54","83,26",null,"CR",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9802506%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","89,87","95,24",null,"CR",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7871200%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","101,41","107,47",null,"CR",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5929518%"}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","801,83","809,21",null,"AS",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5859085%"}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","125,33","132,71",null,"CR",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2113209%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.143,12","1.152,60",null,"AS",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9331447%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","163,02","172,50",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6946123%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","28,26","30,01",null,"CR",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1193831%"}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","39,37","41,79",null,"CR",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9052202%"}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","50,83","53,95",null,"CR",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6744187%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","62,47","66,27",null,"CR",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4837246%"}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,40","78,92",null,"CR",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2855692%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","86,58","91,81",null,"CR",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1270068%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","99,04","105,00",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9064887%"}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","111,69","118,37",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7463824%"}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","814,28","822,46",null,"AS",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1608391%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","137,78","145,96",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3979417%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.158,88","1.169,33",null,"AS",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4527717%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","178,78","189,23",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9132322%"}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","132,06","133,66",null,"AS",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5487375%"}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","134,65","136,40",null,"AS",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2210557%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","58,11","59,71",null,"CR",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1700268%"}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","74,03","76,22",null,"CR",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7785376%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","103,13","105,94",null,"CR",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1754916%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","60,70","62,45",null,"CR",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1734661%"}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","77,70","80,12",null,"CR",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8022528%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","107,89","111,01",null,"CR",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2147820%"}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,10","5,59",null,"CR",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,9344263%"}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,24","11,01",null,"CR",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6069790%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,11","13,04",null,"CR",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5527951%"}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,02","15,10",null,"CR",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3043479%"}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,93","17,14",null,"CR",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2956421%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","17,82","19,17",null,"CR",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2079833%"}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","21,62","23,27",null,"CR",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1899611%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,22","4,62",null,"CR",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0915033%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,82","8,41",null,"CR",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5776701%"}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,27","9,97",null,"CR",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2219960%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,72","11,55",null,"CR",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0544817%"}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,20","13,11",null,"CR",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9259260%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,65","14,67",null,"CR",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9278352%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,56","17,81",null,"CR",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8224618%"}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","12,44","13,26",null,"AS",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8012233%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","14,88","15,89",null,"AS",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4022989%"}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","20,97","22,41",null,"AS",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2821091%"}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","27,06","28,93",null,"AS",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6782609%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","41,40","44,25",null,"AS",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7075387%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","47,52","50,82",null,"AS",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8496939%"}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","61,82","66,11",null,"AS",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8579236%"}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","67,94","72,67",null,"AS",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9573618%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","82,25","87,97",null,"AS",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9401710%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","88,37","94,53",null,"AS",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9945935%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","100,57","107,59",null,"AS",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1546988%"}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","107,36","114,90",null,"AS",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3408894%"}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","118,27","126,60",null,"AS",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4367090%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","136,21","145,78",null,"AS",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4374829%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","147,12","157,49",null,"AS",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4885556%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","175,98","188,38",null,"AS",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5471699%"}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","51,47","54,28",null,"AS",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3404846%"}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","61,64","65,12",null,"AS",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7305501%"}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","87,02","92,23",null,"AS",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7846122%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","112,40","119,33",null,"AS",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9192344%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","185,47","197,34",null,"AS",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4187169%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","210,85","224,44",null,"AS",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7076348%"}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","283,92","302,47",null,"AS",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2245972%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","309,32","329,56",null,"AS",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3469550%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","382,39","407,58",null,"AS",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6064713%"}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","407,77","434,67",null,"AS",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6751215%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","458,52","488,88",null,"AS",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7968895%"}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","556,99","594,00",null,"AS",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9584857%"}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","607,76","648,19",null,"AS",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0259276%"}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","706,20","753,30",null,"AS",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1225667%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","756,97","807,52",null,"AS",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1612106%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","906,19","966,82",null,"AS",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2541304%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","67,91","71,84",null,"AS",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3579903%"}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","83,14","88,09",null,"AS",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5528382%"}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","121,22","128,75",null,"AS",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1834878%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","159,29","169,38",null,"AS",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0285479%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","268,91","286,42",null,"AS",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1338831%"}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","306,97","327,06",null,"AS",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3322626%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","416,59","444,11",null,"AS",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7012707%"}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","454,65","484,74",null,"AS",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7877326%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","564,29","601,78",null,"AS",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9680831%"}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","602,34","642,42",null,"AS",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0214900%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","678,48","723,72",null,"AS",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0971720%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","826,17","881,39",null,"AS",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2070497%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","902,31","962,70",null,"AS",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2503403%"}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.050,00","1.120,36",null,"AS",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3182753%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.126,14","1.201,67",null,"AS",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3455079%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.349,98","1.440,64",null,"AS",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4085991%"}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","35,06","36,76",null,"AS",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2421340%"}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","40,13","42,16",null,"AS",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8820586%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","52,83","55,72",null,"AS",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5360231%"}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","65,51","69,26",null,"AS",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1310645%"}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","102,06","108,29",null,"AS",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5040238%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","114,74","121,82",null,"AS",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9996712%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","151,29","160,84",null,"AS",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9051742%"}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","163,98","174,38",null,"AS",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1187921%"}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","200,52","213,41",null,"AS",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5840916%"}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","213,20","226,94",null,"AS",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7293221%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","238,58","254,04",null,"AS",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9349172%"}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","287,80","306,60",null,"AS",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2395562%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","313,18","333,70",null,"AS",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3621425%"}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","362,37","386,21",null,"AS",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5497877%"}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","387,80","413,37",null,"AS",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6254388%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","462,41","493,01",null,"AS",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8022566%"}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,34","5,37",null,"AS",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2015065%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","10,46","10,50",null,"AS",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5837320%"}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","124,36","124,50",null,"AS",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7875914%"}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","266,06","266,26",null,"AS",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5371900%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","414,16","414,42",null,"AS",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4320019%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.015,34","1.015,63",null,"AS",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1969570%"}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.637,27","1.637,80",null,"AS",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2363171%"}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.872,12","2.872,94",null,"AS",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2102507%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.271,26","4.272,49",null,"AS",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2087848%"}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.815,67","2.817,42",null,"AS",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4486692%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.600,53","4.602,58",null,"AS",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3217928%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.074,34","5.076,71",null,"AS",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3352683%"}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","4,04","4,47",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9095023%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","6,48","7,16",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8166432%"}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","12,76","14,11",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5156696%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,22","20,16",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4375312%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","22,28","24,64",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3777959%"}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","32,41","35,86",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3683623%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,46","40,34",null,"CR",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3243915%"}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","40,52","44,82",null,"CR",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3184358%"}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","45,58","50,42",null,"CR",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3010326%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,64","56,03",null,"CR",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2994997%"}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","56,72","62,76",null,"CR",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2773968%"}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","63,82","70,61",null,"CR",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2951355%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","71,92","79,57",null,"CR",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2568842%"}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","81,04","89,65",null,"CR",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2711241%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","8,09","8,95",null,"CR",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6287965%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","12,96","14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4950912%"}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","25,52","28,23",null,"CR",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4029851%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,46","40,34",null,"CR",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3243915%"}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","44,57","49,30",null,"CR",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3135663%"}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","64,83","71,73",null,"CR",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2908990%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","72,94","80,69",null,"CR",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2718026%"}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","81,04","89,65",null,"CR",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2711241%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","91,18","100,86",null,"CR",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2658731%"}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","101,30","112,07",null,"CR",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2589286%"}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","113,46","125,52",null,"CR",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2491631%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","127,65","141,21",null,"CR",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2623823%"}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","143,86","159,15",null,"CR",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2457574%"}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","162,09","179,32",null,"CR",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2513668%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,62","16,05",null,"AS",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3125000%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,96","19,64",null,"AS",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2938170%"}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","37,96","39,31",null,"AS",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8725790%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","247,69","251,99",null,"AS",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3134328%"}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.700,86","2.709,47",null,"AS",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2905355%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","33,30","33,98",null,"AS",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5974638%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","58,54","59,89",null,"AS",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3156135%"}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.532,57","1.536,87",null,"AS",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0184799%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","32,64","33,07",null,"AS",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3579648%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","45,27","45,95",null,"AS",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7890148%"}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","84,32","85,67",null,"AS",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4018691%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.168,38","2.172,68",null,"AS",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4277758%"}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","174,81","177,52",null,"AS",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0071577%"}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","174,81","177,52",null,"AS",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0071577%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","205,34","208,05",null,"AS",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3912290%"}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","397,12","405,73",null,"AS",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2981487%"}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","402,06","410,67",null,"AS",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1140985%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","521,37","529,98",null,"AS",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7112016%"}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","89,88","95,00",null,"CR",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0318498%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","67,24","70,00",null,"CR",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3915283%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","106,55","113,02",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3469206%"}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","138,27","147,59",null,"CR",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5791545%"}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","80,13","83,82",null,"CR",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6959483%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","104,88","110,57",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0551480%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","123,00","128,74",null,"CR",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1717485%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","97,19","100,17",null,"CR",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5270837%"}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","144,21","151,79",null,"CR",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0356200%"}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","184,65","196,06",null,"CR",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9657901%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","113,71","118,01",null,"CR",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3171290%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","147,63","154,95",null,"CR",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0891472%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","89,73","94,53",null,"CR",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6585391%"}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2","86,08","90,55",null,"AS",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7198185%"}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2","62,43","65,49",null,"CR",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7670289%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN","5.761,90","5.974,40",null,"CR",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6587426%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN","9.850,96","10.219,90",null,"CR",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0421498%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","7.614,82","7.897,26",null,"CR",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8013415%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.819,30","1.955,71",null,"AS",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3566131%"}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","135,58","144,68",null,"AS",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4734221%"}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN","13,39","14,94",null,"CR",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3360216%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","36,75","37,43",null,"CR",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0958757%"}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","32,89","33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0994309%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","108,23","111,38",null,"CR",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4473991%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","29,21","31,61",null,"CR",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8027990%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","221,60","225,52",null,"C",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5665129%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","157,26","161,18",null,"CR",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5828266%"}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","143,79","147,71",null,"CR",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1862433%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","162,36","165,44",null,"AS",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4429400%"}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,32","6,32",null,"AS",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","32,24","35,56",null,"AS",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4071992%"}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","205,07","209,16",null,"AS",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0801300%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","233,19","248,89",null,"AS",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5060469%"}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","216,85","220,77",null,"AS",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8414186%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","384,06","387,78",null,"AS",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9033988%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","9,31","9,31",null,"AS",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","172,75","176,51",null,"AS",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3589031%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","273,54","277,30",null,"CR",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7764154%"}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","262,12","265,88",null,"CR",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1963291%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","700,42","704,18",null,"CR",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8498679%"}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","24,11","24,11",null,"AS",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","164,61","167,69",null,"AS",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2625678%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","145,49","149,41",null,"C",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9679405%"}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","147,33","150,41",null,"AS",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7862509%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","127,32","130,05",null,"AS",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1403306%"}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","204,35","208,27",null,"AS",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6121380%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","212,72","216,64",null,"AS",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0862259%"}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","316,97","320,89",null,"AS",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8348032%"}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","38,09","40,82",null,"AS",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2361589%"}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","4,94","4,94",null,"AS",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","277,77","282,23",null,"AS",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4091343%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","298,75","303,53",null,"CR",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3662570%"}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","218,09","221,81",null,"CR",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0688877%"}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","262,73","266,45",null,"CR",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0469131%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","59,62","59,62",null,"AS",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","255,96","259,88",null,"AS",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9088810%"}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","214,50","217,58",null,"AS",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2215277%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","263,52","263,52",null,"AS",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","25,43","25,43",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","224,84","227,92",null,"AS",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7578097%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","188,23","192,32",null,"AS",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3130199%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","185,39","185,39",null,"CR",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","165,59","168,67",null,"AS",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1855101%"}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","248,17","252,09",null,"AS",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2459835%"}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","21,52","21,52",null,"CR",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","274,91","278,83",null,"AS",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1674855%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","99,22","103,04",null,"CR",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7565993%"}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,99","4,99",null,"CR",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,74","3,74",null,"CR",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,14","5,14",null,"CR",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,77","2,77",null,"CR",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","11,09","11,09",null,"CR",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","14,46","14,46",null,"CR",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,43","1,43",null,"CR",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","219,92","223,68",null,"CR",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1199928%"}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","260,85","264,77",null,"CR",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7036295%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,39","2,39",null,"CR",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","177,41","177,41",null,"AS",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","199,51","203,27",null,"CR",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3369410%"}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","131,32","135,08",null,"AS",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0695883%"}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,11","4,11",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","582,19","585,91",null,"AS",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5689611%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.370,12","1.373,84",null,"AS",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9485529%"}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.187,35","1.191,07",null,"AS",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2475589%"}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","331,80","335,52",null,"AS",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9786599%"}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","229,41","234,51",null,"AS",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6965587%"}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","11,37","11,37",null,"CR",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","220,59","228,27",null,"AS",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2081745%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","322,89","326,98",null,"CR",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0066670%"}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","356,68","360,77",null,"CR",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1630956%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,16","1,16",null,"AS",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,02","8,02",null,"AS",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","160,90","164,66",null,"CR",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4642293%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","11,90","11,90",null,"CR",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","23,45","23,45",null,"CR",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,77","8,77",null,"CR",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","11,81","11,81",null,"CR",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","12,32","12,32",null,"CR",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","33,05","33,05",null,"AS",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","741,15","744,91",null,"CR",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6393658%"}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","435,81","439,57",null,"AS",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1673908%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","151,43","155,15",null,"AS",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2542700%"}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","129,10","132,82",null,"AS",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1550971%"}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,53","32,53",null,"AS",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","77,37","77,37",null,"AS",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","199,76","199,76",null,"AS",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","215,18","219,10",null,"CR",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9347329%"}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","102,01","102,01",null,"AS",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","259,26","263,18",null,"AS",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7720951%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,20","10,20",null,"AS",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,77","10,77",null,"CR",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","267,78","271,87",null,"AS",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8323831%"}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","38,96","42,72",null,"AS",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4597379%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","236,23","240,69",null,"AS",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3782043%"}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","462,10","466,99",null,"AS",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5483415%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","31,72","35,48",null,"CR",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4092448%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","337,60","341,52",null,"AS",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3011243%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,68","2,68",null,"CR",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","0,34","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","98,00","101,49",null,"CR",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8103261%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","82,44","85,93",null,"CR",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3029209%"}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","402,26","407,15",null,"AS",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6577428%"}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","104,68","104,68",null,"CR",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,08","19,08",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","32,37","35,69",null,"AS",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1616701%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.106,27","1.110,03",null,"CR",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4422763%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,49","5,49",null,"CR",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","115,38","120,48",null,"AS",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5527888%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","31,26","34,94",null,"AS",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8729252%"}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","359,72","364,82",null,"AS",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0899073%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","271,72","276,18",null,"AS",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6590629%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","93,67","97,07",null,"AS",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2292160%"}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","15,81","15,81",null,"CR",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","73,74","73,74",null,"CR",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","168,49","168,49",null,"CR",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.679,01","2.694,71",null,"AS",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2030496%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","272,74","288,44",null,"AS",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2663985%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","375,91","391,61",null,"AS",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9216312%"}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","218,00","221,76",null,"AS",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2249278%"}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","183,57","187,29",null,"AS",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2933418%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","125,76","130,86",null,"AS",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1292984%"}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","31,77","35,09",null,"AS",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3100599%"}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,42","6,42",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,79","9,79",null,"AS",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,67","2,67",null,"AS",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,94","9,94",null,"AS",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","31,07","34,39",null,"AS",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7004945%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","233,52","236,60",null,"AS",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3998309%"}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","45,70","49,46",null,"AS",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8119694%"}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","157,39","161,15",null,"CR",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8228358%"}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","268,45","272,37",null,"CR",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4049638%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","262,92","266,84",null,"CR",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6205966%"}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","285,88","285,88",null,"CR",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","181,04","184,80",null,"AS",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6699134%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","180,57","184,33",null,"AS",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7073183%"}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","139,18","142,94",null,"AS",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9659997%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96035"},"SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","278,22","282,31",null,"AS",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4317948%"}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","139,65","143,41",null,"AS",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9038421%"}]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","141,99","145,71",null,"AS",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3721089%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","113,92","117,84",null,"AS",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0495587%"}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","221,60","224,68",null,"AS",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8985223%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","3,39","3,39",null,"CR",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,65","1,65",null,"CR",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.812,54","4.817,32",null,"AS",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7161658%"}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.621,90","6.626,68",null,"AS",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5206226%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","31,00","34,32",null,"AS",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8426575%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,62","0,62",null,"CR",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,85","0,85",null,"CR",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","95,39","99,31",null,"C",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5369046%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","69,64","73,56",null,"CR",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5263730%"}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,44","69,36",null,"CR",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8592848%"}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,62","69,70",null,"AS",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9081779%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,09","4,09",null,"AS",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","64,33","68,25",null,"AS",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5384615%"}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","180,68","196,38",null,"AS",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6738977%"}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","152,03","155,75",null,"AS",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1878009%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,68","4,68",null,"AS",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,01","59,77",null,"AS",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3572027%"}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","92,48","96,24",null,"CR",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1691604%"}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","92,86","96,62",null,"CR",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0583730%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","234,56","238,32",null,"CR",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3754615%"}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","12,13","12,13",null,"AS",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","75,79","78,87",null,"AS",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1983010%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","68,30","72,22",null,"C",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2412074%"}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","81,36","84,44",null,"AS",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3382283%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","57,48","60,21",null,"AS",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7022089%"}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","59,45","63,37",null,"AS",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7372575%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,18","66,10",null,"AS",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8895612%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","76,58","80,50",null,"AS",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2173913%"}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","30,52","33,25",null,"AS",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2180453%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,20","3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","76,39","80,85",null,"AS",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8268398%"}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","119,06","123,84",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8585271%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","89,55","93,27",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7016189%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","112,46","116,18",null,"CR",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0418316%"}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","30,05","33,37",null,"AS",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8309861%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,73","6,73",null,"AS",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,24","70,33",null,"AS",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8740224%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","63,94","67,86",null,"AS",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7771883%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","89,26","92,34",null,"AS",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0849036%"}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","6,04","6,04",null,"AS",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,33","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","82,24","85,32",null,"AS",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0665729%"}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","67,45","71,54",null,"AS",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1657813%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","7,61","7,61",null,"CR",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","43,29","47,11",null,"CR",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5226068%"}]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","92,45","96,37",null,"CR",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4074919%"}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,40","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,78","0,78",null,"CR",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,93","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,13","5,13",null,"CR",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,80","6,80",null,"CR",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,28","0,28",null,"C",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","80,87","84,63",null,"CR",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0335578%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","102,55","106,47",null,"CR",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6178266%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","4,90","4,90",null,"AS",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","78,62","82,38",null,"CR",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9084729%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89036"},"SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","49,19","52,95",null,"AS",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1992446%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","101,33","109,01",null,"AS",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6925971%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,21","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","194,29","198,01",null,"AS",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5195192%"}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","413,41","417,13",null,"AS",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4176635%"}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","363,19","366,91",null,"AS",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2960671%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","130,06","133,78",null,"AS",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0104649%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","117,01","122,11",null,"AS",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1449512%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,47","1,47",null,"CR",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","87,27","91,36",null,"CR",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2351138%"}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","90,75","94,84",null,"CR",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0522986%"}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,49","0,49",null,"AS",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,88","2,88",null,"AS",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","95,66","99,42",null,"CR",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2681553%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","3,95","3,95",null,"CR",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,89","5,89",null,"CR",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","3,84","3,84",null,"CR",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,11","4,11",null,"CR",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","9,02","9,02",null,"AS",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","329,19","332,95",null,"CR",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1423637%"}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","190,40","194,16",null,"AS",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9627111%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","64,03","67,75",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5129151%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","59,51","63,23",null,"AS",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3374980%"}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,99","8,99",null,"AS",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","9,01","9,01",null,"AS",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","22,90","22,90",null,"AS",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","10,69","10,69",null,"AS",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","70,14","74,06",null,"AS",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2797731%"}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,71","0,71",null,"AS",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,95","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","76,86","80,95",null,"AS",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3804817%"}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,45","65,37",null,"AS",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3685176%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","72,03","75,95",null,"AS",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3271889%"}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","31,64","35,40",null,"AS",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5819210%"}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","67,90","72,36",null,"AS",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4997236%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","97,66","102,55",null,"AS",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3734763%"}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","30,70","34,46",null,"CR",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6709229%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","96,82","100,74",null,"AS",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1417510%"}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,21","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","47,36","50,85",null,"CR",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5181909%"}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","35,68","39,17",null,"CR",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2838908%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","81,34","86,23",null,"AS",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8790444%"}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","30,11","33,43",null,"AS",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7020642%"}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","494,89","498,65",null,"CR",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4366790%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,39","0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","68,28","71,36",null,"AS",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1659192%"}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","78,89","83,99",null,"AS",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8266460%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","30,43","34,11",null,"AS",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7191441%"}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","189,07","194,17",null,"AS",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9576144%"}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","73,23","77,69",null,"AS",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4467756%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","37,68","41,08",null,"AS",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6153847%"}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,36","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","4,78","4,78",null,"CR",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","6,77","6,77",null,"CR",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","361,81","377,51",null,"AS",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0018542%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","151,84","167,54",null,"AS",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6017668%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","242,96","258,66",null,"AS",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7872111%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","53,98","57,74",null,"AS",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9518532%"}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,04","0,04",null,"AS",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95213"},"SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","85,30","90,40",null,"AS",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7190265%"}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","29,82","33,14",null,"AS",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3295113%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,83","0,83",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55","0,55",null,"AS",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,52","0,52",null,"AS",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,64","0,64",null,"AS",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","29,47","32,79",null,"AS",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1015554%"}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","86,57","89,65",null,"AS",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8075850%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","36,99","40,75",null,"AS",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5276075%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","92,95","96,71",null,"CR",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0322614%"}]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","106,37","110,29",null,"CR",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6958926%"}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","103,59","107,51",null,"CR",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3603385%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","10,83","10,83",null,"CR",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","60,44","64,20",null,"AS",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2274143%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","60,19","63,95",null,"AS",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3924941%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","53,41","57,17",null,"AS",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4199757%"}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","82,81","86,90",null,"AS",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8895281%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","53,66","57,42",null,"AS",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2135145%"}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","65,78","69,50",null,"AS",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5179856%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","95,56","99,28",null,"AS",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9641418%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","64,44","68,36",null,"AS",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4569923%"}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","93,13","96,21",null,"AS",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1161001%"}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,20","0,20",null,"C",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","317,61","322,39",null,"AS",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7013244%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","631,85","636,63",null,"AS",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4191602%"}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","28,84","32,16",null,"AS",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5335822%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","41,26","41,26",null,"AS",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","50,40","50,40",null,"C",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","13,32","13,32",null,"C",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","63,00","63,00",null,"C",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","63,21","63,21",null,"C",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,23","2,23",null,"AS",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","37,55","37,55",null,"CR",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,39","33,39",null,"CR",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","44,96","44,96",null,"C",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,69","39,69",null,"AS",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","21,01","21,01",null,"C",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,46","39,46",null,"AS",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","16,89","16,89",null,"CR",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,24","38,24",null,"AS",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","87,69","87,69",null,"AS",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","144,69","144,69",null,"AS",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","87,34","87,34",null,"C",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","16,04","16,04",null,"AS",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","66,09","66,09",null,"C",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","104,25","104,25",null,"C",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","91,98","91,98",null,"C",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","212,72","212,72",null,"C",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","59,61","59,61",null,"CR",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","11,98","11,98",null,"AS",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,73","48,73",null,"AS",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,09","40,09",null,"C",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,22","36,22",null,"C",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,97","40,97",null,"C",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","43,33","43,33",null,"AS",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","54,23","54,23",null,"AS",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,06","27,06",null,"C",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","155,14","155,14",null,"C",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,02","33,02",null,"AS",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5754"},"SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,26","36,26",null,"AS",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","51,62","51,62",null,"AS",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,93","2,93",null,"C",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","97,57","97,57",null,"C",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","69,03","69,03",null,"C",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,64","6,64",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","4,41","4,41",null,"AS",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"AS",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,88","5,88",null,"AS",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","251,60","251,60",null,"C",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","49,56","49,56",null,"AS",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","13,29","13,29",null,"AS",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","62,03","62,03",null,"AS",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","24,80","24,80",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,96","43,96",null,"AS",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","11,87","11,87",null,"AS",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,02","55,02",null,"AS",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","87,58","87,58",null,"C",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,57","22,57",null,"AS",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","8,74","8,74",null,"AS",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","40,84","40,84",null,"AS",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","79,94","79,94",null,"C",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,01","20,01",null,"AS",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","5,40","5,40",null,"AS",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","21,89","21,89",null,"AS",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","94,85","94,85",null,"C",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,07","50,07",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","56,05","56,05",null,"C",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","99,37","99,37",null,"C",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,62","35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","114,28","114,28",null,"C",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","4,63","4,63",null,"AS",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","76,81","76,81",null,"CR",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","77,28","77,28",null,"C",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","253,14","253,14",null,"CR",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","61,28","61,28",null,"C",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,57","9,57",null,"AS",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","111,88","111,88",null,"C",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","114,28","114,28",null,"C",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","188,77","188,77",null,"C",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,51","2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,74","1,74",null,"AS",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","82,12","82,12",null,"C",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","83,70","83,70",null,"C",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","44,84","44,84",null,"C",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","81,24","81,24",null,"CR",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,19","2,19",null,"AS",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","46,25","46,25",null,"C",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,37","1,37",null,"C",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,88","36,88",null,"AS",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","63,21","63,21",null,"C",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","5,63","5,63",null,"CR",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","5,02","5,02",null,"CR",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","32,97","32,97",null,"AS",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","174,74","174,74",null,"C",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","8,90","8,90",null,"AS",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","56,05","56,05",null,"C",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,87","34,87",null,"AS",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","151,85","151,85",null,"C",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","42,81","42,81",null,"AS",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,50","7,50",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,69","6,69",null,"CR",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","49,24","49,24",null,"C",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","2,64","2,64",null,"CR",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,69","0,69",null,"AS",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,32","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,43","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,16","4,16",null,"C",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,63","0,63",null,"CR",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,22","2,22",null,"CR",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,33","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,60","0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,14","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,70","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,17","4,17",null,"CR",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,96","0,96",null,"CR",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,21","5,21",null,"CR",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,53","5,53",null,"CR",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,27","1,27",null,"CR",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,91","6,91",null,"CR",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,96","3,96",null,"AS",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,23","0,23",null,"C",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,05","0,05",null,"C",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,27","0,27",null,"C",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","48,08","48,08",null,"CR",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","12,70","12,70",null,"CR",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","60,10","60,10",null,"CR",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","62,63","62,63",null,"C",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","34,90","34,90",null,"CR",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","15,37","15,37",null,"CR",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","62,39","62,39",null,"CR",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","76,66","76,66",null,"C",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,21","3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,88","0,88",null,"AS",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,04","30,04",null,"CR",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,93","7,93",null,"CR",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,71","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,06","7,06",null,"CR",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","56,07","56,07",null,"CR",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","14,81","14,81",null,"CR",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","70,08","70,08",null,"CR",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","88,22","88,22",null,"C",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,22","43,22",null,"C",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","19,04","19,04",null,"C",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,98","28,98",null,"C",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,65","7,65",null,"C",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","141,59","141,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","62,37","62,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,70","3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,98","0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","42,96","42,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","18,92","18,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,44","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,32","1,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,78","4,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","167,73","167,73",null,"C",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","33,34","33,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","14,68","14,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,66","14,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","3,93","3,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","46,87","46,87",null,"C",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","12,38","12,38",null,"C",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","64,99","64,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","17,17","17,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,71","31,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","30,00","30,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","9,25","9,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","28,16","28,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","91,10","91,10",null,"C",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,13","1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,77","1,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","60,70","60,70",null,"C",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","21,39","21,39",null,"C",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","125,55","125,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","38,44","38,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","223,96","223,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","163,94","163,94",null,"C",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","293,30","293,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","89,81","89,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","523,16","523,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","433,55","433,55",null,"C",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","90,01","90,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","31,72","31,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","254,85","254,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","78,04","78,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","454,59","454,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","369,57","369,57",null,"C",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","73,76","73,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","26,00","26,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","118,57","118,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","83,17","83,17",null,"C",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,32","27,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","10,03","10,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","46,24","46,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,92","20,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,36","8,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,37","3,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","52,21","52,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","18,40","18,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,44","7,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","83,94","83,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","28,46","28,46",null,"C",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,29","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,58","1,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,32","8,32",null,"C",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","38,94","38,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89281"},"SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,44","10,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","36,56","36,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","12,89","12,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,21","5,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","62,64","62,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","172,98","172,98",null,"C",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","39,10","39,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","13,56","13,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,48","5,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","66,35","66,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","199,58","199,58",null,"C",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,31","0,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,36","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,34","2,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,54","0,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","2,92","2,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","2,22","2,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","51,30","51,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","13,76","13,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","64,19","64,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,21","3,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,51","3,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,44","4,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,79","4,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","5,24","5,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,32","12,32",null,"C",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,79","0,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,94","6,94",null,"C",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,12","3,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,72","0,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,41","3,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,56","4,56",null,"C",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,34","3,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,77","0,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,65","3,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,56","4,56",null,"C",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,12","7,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,35","9,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,68","14,68",null,"C",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","235,43","235,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","63,16","63,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","294,62","294,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","117,34","117,34",null,"C",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","112,67","112,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","33,54","33,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","155,43","155,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","89,98","89,98",null,"C",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","27,06","27,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","6,67","6,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","31,57","31,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","55,83","55,83",null,"C",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","24,40","24,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","4,81","4,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","30,50","30,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,09","39,09",null,"C",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,31","5,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,09","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,87","8,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,67","14,67",null,"C",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,11","7,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,90","8,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","59,46","59,46",null,"C",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,06","18,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,84","4,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","22,60","22,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","154,26","154,26",null,"C",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,43","8,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,26","2,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,55","10,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","80,77","80,77",null,"C",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","13,59","13,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","24,59","24,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","9,88","9,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","3,99","3,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","45,19","45,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","143,93","143,93",null,"C",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,56","0,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,15","0,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,70","0,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,79","8,79",null,"C",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,78","0,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,17","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,85","8,85",null,"C",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","17,61","17,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","7,24","7,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,92","2,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,99","20,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,03","8,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,24","3,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,81","21,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","8,42","8,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,40","3,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,34","19,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","7,95","7,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,21","3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,69","28,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","11,08","11,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,48","4,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","51,81","51,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","139,11","139,11",null,"C",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,08","19,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,62","7,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,07","3,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","29,11","29,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","11,25","11,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,54","4,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,53","3,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","4,05","4,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","155,14","155,14",null,"C",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","22,79","22,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","9,97","9,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,59","7,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","160,07","160,07",null,"C",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,82","0,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,22","0,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,03","1,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91532"},"SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,29","6,29",null,"C",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","21,63","21,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","8,04","8,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,24","3,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","37,02","37,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","131,31","131,31",null,"C",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","38,34","38,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","15,46","15,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","6,25","6,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","68,95","68,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","295,49","295,49",null,"C",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","0,96","0,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","1,33","1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","41,27","41,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H","14,05","14,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","9,82","9,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","67,80","67,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","172,98","172,98",null,"C",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,70","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H","0,17","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,93","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,13","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,86","12,86",null,"C",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","3,96","3,96",null,"C",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,60","1,60",null,"C",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,07","16,07",null,"C",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,57","34,57",null,"C",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,71","4,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,58","0,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,89","5,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","40,87","40,87",null,"C",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","27,95","27,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","11,24","11,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,54","4,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","50,02","50,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","270,90","270,90",null,"C",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","104,30","104,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,99","0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,70","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,09","9,09",null,"C",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,80","1,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,41","0,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,26","2,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","366,08","366,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","98,21","98,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","458,12","458,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","153,26","153,26",null,"C",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,32","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,40","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,70","4,70",null,"C",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93235"},"SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","1,98","1,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,56","2,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","11,62","11,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,74","11,74",null,"C",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","29,86","29,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","10,07","10,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","29,86","29,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,63","6,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,29","0,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,28","0,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","100,42","100,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","35,39","35,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","161,42","161,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,23","9,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","14,30","14,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","25,01","25,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","9,43","9,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,80","3,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","43,35","43,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","155,14","155,14",null,"C",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,34","7,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H","2,00","2,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,72","9,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","46,27","46,27",null,"C",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","15,21","15,21",null,"C",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,24","1,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","3,16","3,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","65,80","65,80",null,"C",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","5,01","5,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","1,76","1,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,47","4,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","157,25","157,25",null,"C",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","170,00","170,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H","53,72","53,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","204,00","204,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.113,20","2.113,20",null,"C",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02","3,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","110,17","110,17",null,"C",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,75","1,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","32,55","32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","80,15","80,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","24,72","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","45,26","45,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","19,56","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","144,46","144,46",null,"C",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","47,90","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","17,36","17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","31,63","31,63",null,"C",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95208"},"SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","33,83","33,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","12,51","12,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","33,83","33,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,63","6,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,56","1,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,36","0,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,95","1,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,66","0,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,17","0,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,83","0,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,76","4,76",null,"C",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,45","0,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,79","8,79",null,"C",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,42","0,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,35","0,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,80","1,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,11","0,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,77","8,77",null,"C",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,29","0,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,60","1,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","47,44","47,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","12,72","12,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","59,37","59,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","87,58","87,58",null,"C",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","5,19","5,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","1,20","1,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","6,49","6,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,22","2,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","49,16","49,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","13,19","13,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","61,53","61,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,91","2,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","59,09","59,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,61","15,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","73,86","73,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","88,22","88,22",null,"C",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","56,89","56,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,03","15,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","71,11","71,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","88,22","88,22",null,"C",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","2,82","2,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","7,15","7,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","267,90","267,90",null,"C",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","8,01","8,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,54","23,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,30","6,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,75","25,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","94,85","94,85",null,"C",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,34","23,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,25","6,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,53","25,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","94,85","94,85",null,"C",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","17,99","17,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","4,82","4,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","19,68","19,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","66,09","66,09",null,"C",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","32,80","32,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","12,41","12,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","4,99","4,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","56,30","56,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","139,11","139,11",null,"C",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,19","18,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","29,69","29,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,87","4,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","19,90","19,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","66,09","66,09",null,"C",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","5,79","5,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","37,12","37,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,09","39,09",null,"C",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","25,92","25,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","6,85","6,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","32,40","32,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,08","17,08",null,"C",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","48,19","48,19",null,"C",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","62,63","62,63",null,"C",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","65,84","65,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","14,11","14,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","52,61","52,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,06","0,06",null,"C",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","3,25","3,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,17","0,17",null,"C",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"C",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,12","0,12",null,"C",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","214,66","214,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","65,98","65,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","268,53","268,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.226,40","4.226,40",null,"C",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","439,84","439,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","155,04","155,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","707,05","707,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.283,00","5.283,00",null,"C",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,77","0,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,17","0,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","0,96","0,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,20","1,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","16,34","16,34",null,"C",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","2,41","2,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,52","4,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,03","6,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","132,07","132,07",null,"C",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","64,57","64,57",null,"C",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","64,57","64,57",null,"C",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","117,34","117,34",null,"C",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","176,10","176,10",null,"C",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","88,22","88,22",null,"C",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,44","11,44",null,"C",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,89","2,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,63","6,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,44","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","50,07","50,07",null,"C",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102963"},"SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","83,17","83,17",null,"C",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,93","2,93",null,"C",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,73","1,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,11","2,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,36","2,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,14","6,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","13,72","13,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","34,42","34,42",null,"C",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","95,24","95,24",null,"C",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","100,72","100,72",null,"C",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,43","6,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,87","11,87",null,"C",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","158,01","158,01",null,"C",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","440,95","440,95",null,"C",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,51","1,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","90,75","90,75",null,"C",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","1.147,58","1.147,58",null,"C",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","88,22","88,22",null,"C",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","96,85","96,85",null,"C",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","27,15","27,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","517,49","536,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3016992%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","593,80","621,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2696405%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","667,78","704,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4135457%"}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","786,90","837,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5589050%"}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","86,10","89,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1007194%"}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","97,46","101,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1654520%"}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,77","95,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1163130%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","113,25","117,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0801429%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,79","26,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5649202%"}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","20,54","21,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5979971%"}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.132,61","1.185,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9762338%"}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.399,56","1.468,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0782198%"}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.477,37","1.546,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3636104%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.646,81","1.725,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7773622%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.075,92","2.188,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9620068%"}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.489,66","2.610,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3897779%"}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.589,81","2.710,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1560076%"}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.824,40","2.959,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8766475%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.263,34","3.431,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4374717%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.378,21","3.546,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2896698%"}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.117,30","1.169,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3948117%"}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.372,73","1.442,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7123487%"}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.450,54","1.519,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9349986%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.631,49","1.709,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0710872%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.047,41","2.159,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4500405%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.450,82","2.571,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8941195%"}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.552,03","2.672,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6105664%"}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.759,79","2.894,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6105362%"}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.187,79","3.356,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2352134%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.285,67","3.454,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2083683%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100379"},"SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,43","44,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8423913%"}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,58","59,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4232839%"}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,88","67,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1333333%"}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,16","28,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4371963%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","29,80","30,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3648208%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","37,79","39,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9790120%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","48,82","50,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1437290%"}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,02","62,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3578274%"}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,22","23,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0663547%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,98","21,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3609164%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","26,71","28,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5087719%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,96","24,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2323233%"}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,47","18,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7398373%"}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,88","24,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7536705%"}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","21,00","22,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2630638%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,39","29,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6606962%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","35,48","36,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1430948%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,56","39,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3564732%"}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,68","40,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3303878%"}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","43,75","45,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5959796%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,68","58,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5928143%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,61","66,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4393229%"}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","29,71","32,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9496006%"}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,83","20,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0792377%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","3,41","3,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4000000%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,68","40,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3303878%"}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","43,75","45,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5959796%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,68","40,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3303878%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","43,75","45,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5959796%"}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,68","58,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5928143%"}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,61","66,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4393229%"}]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,68","58,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5928143%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,61","66,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4393229%"}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","44,74","45,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9969237%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","47,70","48,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5181219%"}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","115,52","116,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0056705%"}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","62,85","63,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9738087%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","179,26","179,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5424880%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","36,34","38,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1558441%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,63","55,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0275597%"}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","28,30","29,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0948509%"}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","44,59","46,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6151495%"}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","72,95","73,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3104624%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","81,79","82,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9313534%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","79,13","79,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8729838%"}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","60,01","61,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4349247%"}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","15,86","16,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6053412%"}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","19,94","21,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9719627%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","21,48","23,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2728465%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","28,43","30,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7206796%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","177,17","178,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5823338%"}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","60,10","61,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9213335%"}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","64,28","65,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4349612%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","87,70","89,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4300679%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","169,12","173,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1633692%"}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,91","54,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7020605%"}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","75,14","76,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3915162%"}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","203,39","217,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2023861%"}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","254,30","274,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3851238%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","304,66","330,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3889058%"}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","385,66","420,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5822937%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","124,89","126,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2284404%"}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","69,26","70,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0818194%"}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","43,72","44,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0254661%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","134,56","137,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8280384%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","80,37","81,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6729521%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,88","48,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3019954%"}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","127,20","129,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9000697%"}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,46","64,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6271450%"}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","34,51","34,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0466455%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","137,26","140,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2566573%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","69,10","70,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8264580%"}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","37,83","38,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3990622%"}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,79","48,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6846643%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","49,60","50,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9147670%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","712,04","731,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3212737%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","828,10","847,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6751236%"}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","944,15","963,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6666251%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.199,79","1.228,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6980202%"}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.315,84","1.344,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2561794%"}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.482,26","1.516,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3383476%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.716,37","1.753,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2995864%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.918,39","1.965,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1476414%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.034,44","2.081,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1912908%"}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.179,85","2.226,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1337244%"}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","712,04","731,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3212737%"}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","798,74","818,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2735829%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","914,80","934,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1274447%"}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.141,08","1.169,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5364773%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.257,14","1.285,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9529441%"}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.423,55","1.457,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9964324%"}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.598,96","1.636,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3976917%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.830,33","1.876,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9522566%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.946,38","1.993,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9067871%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.062,43","2.109,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9763846%"}]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.175,95","1.228,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8478936%"}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.610,72","1.696,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6678061%"}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.690,34","1.776,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0242633%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.875,85","1.971,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8599321%"}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.344,57","2.473,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6134139%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.992,15","3.129,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7355530%"}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.089,22","3.226,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7808170%"}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.365,04","3.516,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1235415%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.892,50","4.077,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8063958%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.154,07","4.339,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8288125%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.145,32","1.197,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6368707%"}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.572,94","1.659,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5028632%"}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.652,56","1.738,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7853625%"}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.955,13","2.050,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5118603%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.243,83","2.372,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2105374%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.819,55","2.957,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5879876%"}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.916,05","3.053,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5264864%"}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.137,14","3.288,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2804227%"}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.552,72","3.738,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7885640%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.478,09","3.663,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5176728%"}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","11,71","11,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0510204%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","10,86","11,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8623853%"}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,96","26,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2843691%"}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","11,01","11,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7423971%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","577,12","578,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5029921%"}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","33,86","37,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0727707%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","37,40","40,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1570616%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","28,72","32,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5201123%"}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","179,18","184,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9325020%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","771,83","860,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4730054%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","41,38","42,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4961977%"}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","99,93","101,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4497275%"}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","50,19","51,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3502340%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102664"},"SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","43,43","44,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6343012%"}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","18,80","19,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7925696%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","56,21","57,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4506498%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","114,75","116,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7341389%"}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","66,55","67,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5347119%"}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","123,12","124,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4579379%"}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","196,87","199,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9635051%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","161,94","165,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6275078%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","135,67","137,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8053058%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","198,12","200,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3551486%"}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","151,24","153,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1473697%"}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","115,47","117,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9185597%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","123,09","124,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2058302%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","129,64","131,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7274184%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","192,08","194,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6405114%"}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","151,52","154,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2263096%"}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","137,26","138,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2093862%"}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","199,70","201,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6468836%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","154,35","156,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3732259%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","48,22","49,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8893392%"}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","103,86","105,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6280087%"}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","63,04","64,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1798225%"}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","118,68","120,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7840653%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","90,73","92,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5488917%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","146,36","148,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6985930%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","99,26","100,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1784046%"}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","154,88","156,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6592535%"}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","13,21","13,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1084154%"}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","67,53","67,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6073174%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","26,54","27,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7925433%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","27,86","30,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1529256%"}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","67,65","72,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9961208%"}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","87,19","91,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1971216%"}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","9,62","9,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2708333%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","13,20","13,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1107738%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","26,07","26,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5738963%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","161,25","162,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7140400%"}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","96,79","98,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7694184%"}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","173,89","178,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0885074%"}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","109,43","113,90",null,"C",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3317227%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","55,32","56,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4962936%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","109,64","111,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4431429%"}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","31,50","32,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6054152%"}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","30,77","32,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3005600%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,65","30,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5109926%"}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","31,13","31,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3179042%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","690,69","713,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0239730%"}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","646,79","659,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8538316%"}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","854,60","881,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7097645%"}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","777,78","794,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5041588%"}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","956,18","985,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5096867%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","856,66","876,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4612997%"}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.017,79","1.043,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1048275%"}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.748,91","1.785,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7599202%"}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.176,62","2.219,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8602483%"}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.601,57","2.650,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2114419%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","673,54","692,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2903085%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","656,22","676,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6851972%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","266,36","274,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3160772%"}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","302,92","312,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3353178%"}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","346,94","358,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1632425%"}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","725,03","736,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9278406%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","194,83","208,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9241663%"}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","204,75","218,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2950249%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91071"},"SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","323,26","353,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3238840%"}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","330,79","361,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9214830%"}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","255,62","275,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9861895%"}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","240,66","258,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1180463%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","414,06","453,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0145147%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","377,87","413,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5172081%"}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","183,95","192,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3243637%"}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","200,77","208,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6554932%"}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","201,02","210,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8097725%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","213,98","223,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4568072%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","270,21","286,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6672484%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","245,12","257,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6772939%"}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","340,69","364,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1602770%"}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","273,51","288,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4130284%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","215,80","232,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2442658%"}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","227,34","244,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7104543%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","344,78","378,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1506441%"}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","354,83","388,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8154291%"}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","261,70","283,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4686120%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","257,32","277,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3816398%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","409,93","450,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3676629%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","393,35","431,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0966755%"}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","175,58","182,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6152497%"}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","194,86","202,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4745208%"}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","189,67","198,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8255250%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","206,47","215,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1100353%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","237,29","250,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3647547%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","231,08","242,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7831554%"}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","282,08","300,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2370212%"}]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","253,57","267,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3128491%"}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","345,95","378,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7266302%"}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","276,99","302,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1668490%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","248,02","270,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8496153%"}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","287,26","313,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2684565%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","229,79","250,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2634109%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 7 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","206,41","224,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7426942%"}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN","41,52","45,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4264118%"}]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","829,63","842,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7301059%"}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","510,44","519,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9447627%"}]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","656,07","666,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4326740%"}]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","416,68","424,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8607053%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","40,37","42,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9030078%"}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,35","14,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8500336%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,13","13,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0904373%"}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,56","11,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8965224%"}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,71","9,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3144016%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,05","9,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7103825%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,96","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3063063%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,64","9,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8302277%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","578,03","582,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1892950%"}]
["SINAPI 104841","SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","80,91","84,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6429763%"}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","68,40","71,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5077705%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","112,87","117,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3703703%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","89,82","93,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2703862%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","129,39","135,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9433682%"}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","103,07","107,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9308927%"}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","86,88","90,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0233074%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","63,89","66,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9301625%"}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","54,22","56,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3259825%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","47,71","49,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8768233%"}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","71,37","74,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8438761%"}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","60,22","62,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3520000%"}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","52,76","54,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0056766%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","69,12","72,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4933259%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104855"},"SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","60,18","62,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3059426%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","27,73","30,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6979167%"}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","631,06","644,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3787690%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","2.333,46","2.347,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2243259%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","75,87","78,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2420382%"}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","82,46","86,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8529924%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","46,91","48,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1908713%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","40,68","42,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5426580%"}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","36,48","37,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0639441%"}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","55,23","57,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7780903%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","47,39","49,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2648570%"}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","42,14","43,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8896103%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","101,77","106,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9224512%"}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","27,81","29,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5221843%"}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","33,60","35,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6376483%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","43,26","45,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9333040%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","59,40","62,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4253466%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","77,78","81,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0295202%"}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","122,96","127,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0557129%"}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","53,14","56,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4059476%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","75,02","79,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9383092%"}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","99,07","103,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2650602%"}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","94,98","99,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1913226%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","120,13","126,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9944453%"}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","120,61","126,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9719434%"}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","258,18","261,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5837895%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","321,30","324,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2095675%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","447,61","451,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6091342%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","633,83","659,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1511073%"}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","869,18","904,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2038507%"}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.155,23","1.200,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0343987%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.073,29","1.078,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2762092%"}]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.358,56","2.434,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4647406%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","893,93","916,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9105129%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.027,72","2.141,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3248398%"}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.879,27","1.962,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4690647%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.450,31","3.600,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1539615%"}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.911,83","2.024,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0961405%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.352,53","3.552,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6452794%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.035,41","3.188,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5995335%"}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","5.222,14","5.482,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2869242%"}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.376,27","1.432,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2977608%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","2.978,74","3.095,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2330781%"}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.478,59","1.564,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5429983%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.652,67","2.810,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5214156%"}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.410,02","2.525,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1258173%"}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.515,48","4.726,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3175624%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","473,07","487,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3191917%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","621,01","636,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0840526%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.168,27","1.238,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7553095%"}]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.701,80","1.804,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1324335%"}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","955,83","992,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4934566%"}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.163,74","2.291,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2993556%"}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.313,79","1.397,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1177814%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","521,09","526,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3862232%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.585,52","1.687,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6008869%"}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","691,92","698,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5527269%"}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.155,22","3.334,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9561477%"}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.857,21","1.977,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9394552%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","947,33","955,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1120649%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.029,08","4.251,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8148726%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.264,84","2.412,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2933013%"}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.616,81","2.769,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7607451%"}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.368,66","1.459,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0952165%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97996"},"SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.311,97","3.502,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3953781%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.636,50","1.745,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1807781%"}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.904,45","2.031,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2427031%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.172,30","2.317,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2885897%"}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.431,80","5.738,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6320632%"}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.440,23","2.603,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3258584%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.708,18","2.889,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3538972%"}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.830,74","7.214,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4606307%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.976,01","3.175,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3783974%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.087,16","4.315,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2567131%"}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.904,45","2.031,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2427031%"}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.986,44","5.260,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6476323%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.172,30","2.317,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2885897%"}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.858,40","6.177,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3893798%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.440,23","2.603,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3258584%"}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.730,27","7.095,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1978739%"}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.708,18","2.889,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3538972%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.602,27","8.012,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0497454%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.976,01","3.175,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3783974%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.474,15","8.930,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9322323%"}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.269,37","3.488,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3480803%"}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.016,18","6.343,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2818591%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.465,73","2.630,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2591026%"}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.047,98","7.427,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9488997%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.733,60","2.916,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2949852%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.140,29","8.572,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4441416%"}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","3.001,51","3.202,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3235792%"}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.179,69","9.664,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2542207%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.269,37","3.488,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3480803%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.219,20","10.756,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1029789%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.542,52","3.780,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3596843%"}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.301,54","8.729,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4722934%"}]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","3.006,81","3.208,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3121004%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.546,55","10.034,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1571623%"}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.274,68","3.494,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3379446%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.791,56","11.339,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9144293%"}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.542,52","3.780,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3596843%"}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.036,60","12.643,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7219229%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.815,68","4.071,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3682661%"}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.010,86","11.565,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6765749%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.547,83","3.785,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3496883%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.437,65","13.058,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4003172%"}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.815,68","4.071,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3682661%"}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.864,52","14.552,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1813081%"}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","4.088,94","4.363,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3756602%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.083,86","14.778,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0058865%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","4.088,94","4.363,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3756602%"}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.692,32","16.460,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7653479%"}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.362,11","4.654,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3832979%"}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.520,22","18.369,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4358534%"}]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.583,35","4.891,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4628368%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","287,90","290,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8548803%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","1.044,04","1.109,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6308906%"}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.661,96","2.816,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6663264%"}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.131,23","6.476,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5364616%"}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.007,02","4.236,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1590466%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.702,18","4.970,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9904429%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","395,56","400,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1486669%"}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.227,48","1.265,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4772115%"}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","687,95","694,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5631168%"}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.821,29","1.948,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9848020%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.042,15","3.221,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1677985%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.750,13","1.869,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2015495%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.850,59","5.123,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5277906%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99246"},"SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","941,91","949,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1206224%"}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.076,93","2.221,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0422674%"}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.892,62","4.114,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9213218%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.141,09","2.288,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4481973%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.545,99","2.697,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6883282%"}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.309,96","1.400,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7989797%"}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.698,06","6.016,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2672616%"}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.221,60","3.411,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3214250%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.565,58","1.674,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9061506%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.332,62","2.495,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0884685%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.897,13","4.125,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0836730%"}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.821,29","1.948,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9848020%"}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.572,73","4.839,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9144775%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","468,01","482,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4959288%"}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.076,93","2.221,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0422674%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","615,10","631,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2103859%"}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.545,42","6.909,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0737050%"}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.117,37","1.186,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3139602%"}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.611,57","1.713,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0656123%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.282,82","5.588,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5434624%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","945,90","982,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7157662%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.588,33","2.769,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1248961%"}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.332,62","2.495,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0884685%"}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","393,15","397,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1699921%"}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.962,71","6.306,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4474372%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.074,56","2.201,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7526617%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.588,33","2.769,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1248961%"}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.870,29","3.070,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1287696%"}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.228,90","1.311,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6194275%"}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.392,91","7.802,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9243231%"}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.319,50","1.363,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0986846%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.642,68","7.025,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3712956%"}]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.280,10","9.766,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9944082%"}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","517,93","523,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4024509%"}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.843,95","3.042,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1555060%"}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.975,82","4.203,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1525286%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.843,95","3.042,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1555060%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.560,29","2.714,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9862809%"}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.489,54","1.590,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9629438%"}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.240,31","8.694,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8055355%"}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.125,95","3.344,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1565994%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.121,41","3.339,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1602822%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.489,31","11.034,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7482467%"}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.381,55","3.618,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1798955%"}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.698,55","12.303,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5529667%"}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.850,69","6.176,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1614008%"}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.641,72","3.896,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1951448%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.701,77","11.254,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5059197%"}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.386,09","3.622,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1760788%"}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.087,54","12.706,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2247815%"}]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.641,72","3.896,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1951448%"}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.354,43","2.518,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0627023%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.473,38","14.158,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0017190%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.901,97","4.175,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2085985%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.685,87","14.378,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8231216%"}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.901,97","4.175,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2085985%"}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.853,63","7.231,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8219697%"}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.248,11","16.013,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5775997%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.162,16","4.453,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2216669%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.022,93","17.869,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2414715%"}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.610,09","2.792,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1020490%"}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","286,81","289,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8634227%"}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","973,04","1.038,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2433287%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.917,07","8.347,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2994150%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99321"},"SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.865,76","3.065,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1335438%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.927,62","9.410,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1057099%"}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.121,41","3.339,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1602822%"}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.938,26","10.473,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9518086%"}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.381,55","3.618,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1798955%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.070,89","8.497,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3139021%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.377,91","4.684,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2614220%"}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.613,81","1.683,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8807528%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.114,72","1.157,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9710117%"}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","590,98","634,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6594554%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","522,81","562,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8625767%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","537,00","546,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6573221%"}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.812,69","2.969,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2105533%"}]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.691,96","1.741,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4090671%"}]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.618,73","2.689,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0181057%"}]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.573,87","2.644,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2625573%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.656,73","1.702,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6004281%"}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","35,02","37,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4332344%"}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","40,28","43,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9509918%"}]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","46,24","48,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9721131%"}]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","52,25","55,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9685854%"}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","55,07","57,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3469245%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","61,68","64,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5167619%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","77,87","80,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1770097%"}]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","87,07","91,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7786822%"}]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","94,95","98,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9273743%"}]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","107,26","112,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9382473%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","47,31","48,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9538461%"}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","50,57","52,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4694656%"}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","43,03","44,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4498308%"}]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","46,30","48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2386505%"}]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","38,05","39,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9363867%"}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","41,30","43,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0705800%"}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","45,34","46,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0172006%"}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","48,59","50,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9130434%"}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","41,66","43,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4491682%"}]
["SINAPI 94290","SINAPI","94290","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","48,72","51,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4685848%"}]
["SINAPI 94293","SINAPI","94293","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024","M","162,69","167,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9353684%"}]
["SINAPI 104515","SINAPI","104515","APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2","26,90","26,96",null,"CR",{"$f":"IF($B2019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4503532%"}]
["SINAPI 102732","SINAPI","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","9,19","9,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6504854%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102737"},"SINAPI","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.050,95","1.094,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6013369%"}]
["SINAPI 102744","SINAPI","102744","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","6.511,05","6.756,77",null,"AS",{"$f":"IF($B2037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1090460%"}]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.815,68","16.385,34",null,"AS",{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9407922%"}]
["SINAPI 102756","SINAPI","102756","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","14.898,39","15.412,26",null,"AS",{"$f":"IF($B2049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8992923%"}]
["SINAPI 102761","SINAPI","102761","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.477,71","12.990,10",null,"AS",{"$f":"IF($B2054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3546067%"}]
["SINAPI 102767","SINAPI","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","32.591,43","33.790,41",null,"AS",{"$f":"IF($B2060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4892744%"}]
["SINAPI 102770","SINAPI","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","27.519,10","28.560,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1689489%"}]
["SINAPI 102774","SINAPI","102774","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.554,72","8.833,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7803320%"}]
["SINAPI 102781","SINAPI","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","14.513,40","14.988,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8516377%"}]
["SINAPI 102786","SINAPI","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.972,18","11.294,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6154832%"}]
["SINAPI 102790","SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","38.613,19","39.549,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0939038%"}]
["SINAPI 102797","SINAPI","102797","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","75.777,65","77.864,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3410332%"}]
["SINAPI 101571","SINAPI","101571","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","36,96","40,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6752731%"}]
["SINAPI 101575","SINAPI","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","26,21","28,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2103035%"}]
["SINAPI 101583","SINAPI","101583","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","96,55","103,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5498839%"}]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","77,03","81,08",null,"AS",{"$f":"IF($B2116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1491912%"}]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","28,31","29,93",null,"C",{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9000671%"}]
["SINAPI 101605","SINAPI","101605","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","18,47","19,52",null,"C",{"$f":"IF($B2125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9289394%"}]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","731,39","742,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4331769%"}]
["SINAPI 90797","SINAPI","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","749,04","761,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0686938%"}]
["SINAPI 90820","SINAPI","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","336,17","342,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4314412%"}]
["SINAPI 90830","SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","170,08","175,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5450494%"}]
["SINAPI 90845","SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.422,90","1.465,95",null,"CR",{"$f":"IF($B2151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1710420%"}]
["SINAPI 91010","SINAPI","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","355,39","362,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0002759%"}]
["SINAPI 91013","SINAPI","91013","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","960,05","993,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4001450%"}]
["SINAPI 91295","SINAPI","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","356,96","363,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6627577%"}]
["SINAPI 91304","SINAPI","91304","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","107,46","112,44",null,"CR",{"$f":"IF($B2174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9900364%"}]
["SINAPI 91312","SINAPI","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","915,47","952,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3740913%"}]
["SINAPI 91321","SINAPI","91321","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","928,38","964,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8113158%"}]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","891,61","926,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3305611%"}]
["SINAPI 91330","SINAPI","91330","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","997,86","1.032,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9939491%"}]
["SINAPI 100659","SINAPI","100659","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","13,84","14,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1388101%"}]
["SINAPI 100660","SINAPI","100660","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","9,49","9,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7697031%"}]
["SINAPI 100681","SINAPI","100681","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.145,87","1.184,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2422106%"}]
["SINAPI 100686","SINAPI","100686","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.045,72","1.086,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1035613%"}]
["SINAPI 100693","SINAPI","100693","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.275,45","2.318,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3829830%"}]
["SINAPI 100712","SINAPI","100712","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","922,05","960,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7015897%"}]
["SINAPI 100668","SINAPI","100668","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.328,13","1.347,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3832395%"}]
["SINAPI 100701","SINAPI","100701","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2","1.133,39","1.136,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6981530%"}]
["SINAPI 99839","SINAPI","99839","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","526,87","562,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1219993%"}]
["SINAPI 99857","SINAPI","99857","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS","M","102,17","110,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0998460%"}]
["SINAPI 100702","SINAPI","100702","PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","817,16","818,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2974161%"}]
["SINAPI 102189","SINAPI","102189","JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN","263,02","276,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5029875%"}]
["SINAPI 102152","SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","211,55","215,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1307371%"}]
["SINAPI 102157","SINAPI","102157","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","350,40","352,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2679305%"}]
["SINAPI 102164","SINAPI","102164","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","313,20","317,30",null,"AS",{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3270291%"}]
["SINAPI 102165","SINAPI","102165","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","356,55","360,65",null,"AS",{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2057681%"}]
["SINAPI 102178","SINAPI","102178","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","2.171,47","2.180,55",null,"AS",{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0057601%"}]
["SINAPI 102180","SINAPI","102180","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","458,13","468,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2452185%"}]
["SINAPI 102191","SINAPI","102191","REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","27,87","31,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2331289%"}]
["SINAPI 94573","SINAPI","94573","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","762,75","767,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7153836%"}]
["SINAPI 100674","SINAPI","100674","JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.408,57","1.412,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9217424%"}]
["SINAPI 101102","SINAPI","101102","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","857,15","881,05",null,"AS",{"$f":"IF($B2318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5834186%"}]
["SINAPI 101110","SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","820,64","828,55",null,"AS",{"$f":"IF($B2326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8666465%"}]
["SINAPI 95601","SINAPI","95601","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN","19,98","22,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8111668%"}]
["SINAPI 95609","SINAPI","95609","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN","47,06","49,98",null,"CR",{"$f":"IF($B2337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2699017%"}]
["SINAPI 100655","SINAPI","100655","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","619,69","623,07",null,"AS",{"$f":"IF($B2342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8605070%"}]
["SINAPI 100889","SINAPI","100889","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","12,06","12,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0731504%"}]
["SINAPI 100893","SINAPI","100893","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","12,36","12,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3614947%"}]
["SINAPI 100900","SINAPI","100900","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","243,30","245,57",null,"AS",{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6457117%"}]
["SINAPI 95241","SINAPI","95241","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2","36,26","38,21",null,"CR",{"$f":"IF($B2364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8559411%"}]
["SINAPI 96619","SINAPI","96619","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2","39,80","42,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4812961%"}]
["SINAPI 97082","SINAPI","97082","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3","73,41","81,34",null,"C",{"$f":"IF($B2373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3111549%"}]
["SINAPI 97088","SINAPI","97088","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","17,18","17,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4198385%"}]
["SINAPI 97092","SINAPI","97092","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","14,34","14,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6328233%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","210,39","218,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8928162%"}]
["SINAPI 103077","SINAPI","103077","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","184,37","188,02",null,"AS",{"$f":"IF($B2397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0049140%"}]
["SINAPI 92264","SINAPI","92264","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","188,70","195,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7963390%"}]
["SINAPI 92270","SINAPI","92270","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","184,23","188,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5843976%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92413"},"SINAPI","92413","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","109,23","119,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3514969%"}]
["SINAPI 92419","SINAPI","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","91,66","97,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6811147%"}]
["SINAPI 92427","SINAPI","92427","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","68,26","72,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9555742%"}]
["SINAPI 92437","SINAPI","92437","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","76,42","81,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8937793%"}]
["SINAPI 92447","SINAPI","92447","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","224,91","237,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4862036%"}]
["SINAPI 92456","SINAPI","92456","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","161,01","170,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2657529%"}]
["SINAPI 92459","SINAPI","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","127,08","134,07",null,"CR",{"$f":"IF($B2444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6058766%"}]
["SINAPI 92467","SINAPI","92467","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","95,72","100,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6802944%"}]
["SINAPI 92474","SINAPI","92474","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","255,85","262,95",null,"CR",{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4883313%"}]
["SINAPI 92477","SINAPI","92477","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","101,92","107,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8105627%"}]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","180,94","193,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3112630%"}]
["SINAPI 92498","SINAPI","92498","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","68,45","72,57",null,"AS",{"$f":"IF($B2474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9799863%"}]
["SINAPI 92508","SINAPI","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","108,81","114,06",null,"AS",{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2513829%"}]
["SINAPI 92522","SINAPI","92522","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","43,11","45,49",null,"AS",{"$f":"IF($B2486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9409171%"}]
["SINAPI 92526","SINAPI","92526","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","43,00","45,21",null,"AS",{"$f":"IF($B2488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1962741%"}]
["SINAPI 96529","SINAPI","96529","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2","261,62","281,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9734508%"}]
["SINAPI 96535","SINAPI","96535","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","141,25","154,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5664428%"}]
["SINAPI 96536","SINAPI","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","70,06","75,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2621155%"}]
["SINAPI 101791","SINAPI","101791","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","22,81","23,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5610604%"}]
["SINAPI 101971","SINAPI","101971","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","133,72","137,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0755813%"}]
["SINAPI 101982","SINAPI","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","231,28","245,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7844288%"}]
["SINAPI 101988","SINAPI","101988","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","175,78","180,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2928005%"}]
["SINAPI 101992","SINAPI","101992","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","136,32","141,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5815793%"}]
["SINAPI 102000","SINAPI","102000","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","544,63","577,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2448866%"}]
["SINAPI 102007","SINAPI","102007","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","523,84","557,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6446919%"}]
["SINAPI 102010","SINAPI","102010","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","294,49","313,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2674754%"}]
["SINAPI 102036","SINAPI","102036","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","243,69","260,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9067478%"}]
["SINAPI 102037","SINAPI","102037","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","217,78","232,98",null,"CR",{"$f":"IF($B2559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0992696%"}]
["SINAPI 102047","SINAPI","102047","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","511,94","538,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1496660%"}]
["SINAPI 102052","SINAPI","102052","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","192,68","207,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0241828%"}]
["SINAPI 102060","SINAPI","102060","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","423,91","448,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1621210%"}]
["SINAPI 102067","SINAPI","102067","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","455,52","479,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0964912%"}]
["SINAPI 102072","SINAPI","102072","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","186,28","198,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8181820%"}]
["SINAPI 102078","SINAPI","102078","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.249,30","5.530,59",null,"AS",{"$f":"IF($B2594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5927154%"}]
["SINAPI 102089","SINAPI","102089","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","167,48","172,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4285465%"}]
["SINAPI 103760","SINAPI","103760","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","118,49","123,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1206111%"}]
["SINAPI 105403","SINAPI","105403","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024","M2","163,49","167,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9612045%"}]
["SINAPI 90000","SINAPI","90000","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","13,23","13,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4404332%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","8,08","8,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5299145%"}]
["SINAPI 91601","SINAPI","91601","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","12,21","12,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2290502%"}]
["SINAPI 92765","SINAPI","92765","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,79","9,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9898167%"}]
["SINAPI 92770","SINAPI","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,68","11,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5516074%"}]
["SINAPI 92774","SINAPI","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,61","9,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6420395%"}]
["SINAPI 92800","SINAPI","92800","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG","9,72","9,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0808080%"}]
["SINAPI 92806","SINAPI","92806","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","8,59","8,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3496503%"}]
["SINAPI 92880","SINAPI","92880","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","9,25","9,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5411255%"}]
["SINAPI 92885","SINAPI","92885","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,31","11,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2699386%"}]
["SINAPI 92919","SINAPI","92919","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,97","12,32",null,"AS",{"$f":"IF($B2672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9343724%"}]
["SINAPI 95578","SINAPI","95578","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG","8,59","8,69",null,"AS",{"$f":"IF($B2680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5581395%"}]
["SINAPI 95581","SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","9,37","9,41",null,"AS",{"$f":"IF($B2683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6709401%"}]
["SINAPI 95943","SINAPI","95943","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","23,90","25,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1336983%"}]
["SINAPI 96544","SINAPI","96544","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","18,71","19,82",null,"AS",{"$f":"IF($B2695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1926001%"}]
["SINAPI 100064","SINAPI","100064","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","11,13","11,26",null,"AS",{"$f":"IF($B2698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7421944%"}]
["SINAPI 104104","SINAPI","104104","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,36","10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7000964%"}]
["SINAPI 104106","SINAPI","104106","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,02","10,28",null,"AS",{"$f":"IF($B2709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5662414%"}]
["SINAPI 104111","SINAPI","104111","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","21,91","23,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6729452%"}]
["SINAPI 89995","SINAPI","89995","GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","992,85","1.050,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3313012%"}]
["SINAPI 90278","SINAPI","90278","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","473,03","484,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0685383%"}]
["SINAPI 90285","SINAPI","90285","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","665,70","677,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6974053%"}]
["SINAPI 94965","SINAPI","94965","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","465,25","476,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2688740%"}]
["SINAPI 94973","SINAPI","94973","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","532,19","542,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2877066%"}]
["SINAPI 99235","SINAPI","99235","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","572,05","574,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8387321%"}]
["SINAPI 99434","SINAPI","99434","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","600,55","604,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2281746%"}]
["SINAPI 99439","SINAPI","99439","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","586,87","590,85",null,"AS",{"$f":"IF($B2760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8599238%"}]
["SINAPI 102479","SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","465,96","476,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9792624%"}]
["SINAPI 102481","SINAPI","102481","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","529,84","540,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7452781%"}]
["SINAPI 103670","SINAPI","103670","LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","346,98","385,99",null,"AS",{"$f":"IF($B2779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9642876%"}]
["SINAPI 103671","SINAPI","103671","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","614,85","621,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3486080%"}]
["SINAPI 103677","SINAPI","103677","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","772,35","796,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6329606%"}]
["SINAPI 103686","SINAPI","103686","CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","652,33","667,07",null,"AS",{"$f":"IF($B2795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9472224%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104916"},"SINAPI","104916","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","17,58","18,65",null,"AS",{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5675675%"}]
["SINAPI 101166","SINAPI","101166","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","720,79","766,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9829827%"}]
["SINAPI 93187","SINAPI","93187","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","78,28","82,60",null,"AS",{"$f":"IF($B2809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7723676%"}]
["SINAPI 93199","SINAPI","93199","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","46,96","48,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3245469%"}]
["SINAPI 105025","SINAPI","105025","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","55,13","57,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4303242%"}]
["SINAPI 105030","SINAPI","105030","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","41,93","43,70",null,"AS",{"$f":"IF($B2827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4389286%"}]
["SINAPI 105034","SINAPI","105034","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","39,09","40,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0889987%"}]
["SINAPI 97734","SINAPI","97734","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","3.175,43","3.446,67",null,"AS",{"$f":"IF($B2839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8966820%"}]
["SINAPI 98615","SINAPI","98615","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","145,76","148,57",null,"AS",{"$f":"IF($B2846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7134364%"}]
["SINAPI 98620","SINAPI","98620","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","117,70","118,88",null,"AS",{"$f":"IF($B2851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2859437%"}]
["SINAPI 98626","SINAPI","98626","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","158,37","159,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9115295%"}]
["SINAPI 98655","SINAPI","98655","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","672,66","706,24",null,"AS",{"$f":"IF($B2858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2316986%"}]
["SINAPI 98751","SINAPI","98751","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","155,10","161,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4737199%"}]
["SINAPI 100763","SINAPI","100763","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","15,98","16,17",null,"AS",{"$f":"IF($B2869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6826196%"}]
["SINAPI 100769","SINAPI","100769","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","22,80","23,31",null,"AS",{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5545927%"}]
["SINAPI 100775","SINAPI","100775","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","12,91","13,02",null,"AS",{"$f":"IF($B2881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8857368%"}]
["SINAPI 103800","SINAPI","103800","PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022","M3","496,66","523,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6524710%"}]
["SINAPI 103926","SINAPI","103926","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.313,14","1.368,63",null,"AS",{"$f":"IF($B2893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2074421%"}]
["SINAPI 105042","SINAPI","105042","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","70,19","73,29",null,"AS",{"$f":"IF($B2901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5885566%"}]
["SINAPI 105045","SINAPI","105045","VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M","56,36","59,04",null,"AS",{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7849389%"}]
["SINAPI 105071","SINAPI","105071","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","156,54","158,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4792493%"}]
["SINAPI 105083","SINAPI","105083","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M","77,34","79,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5978968%"}]
["SINAPI 105089","SINAPI","105089","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M","170,89","174,07",null,"AS",{"$f":"IF($B2923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2011494%"}]
["SINAPI 105095","SINAPI","105095","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","104,10","107,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9912264%"}]
["SINAPI 105099","SINAPI","105099","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024","M","83,06","87,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3729804%"}]
["SINAPI 98558","SINAPI","98558","TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","UN","10,81","11,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7665198%"}]
["SINAPI 98553","SINAPI","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","191,47","193,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3664721%"}]
["SINAPI 98565","SINAPI","98565","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2","57,31","61,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4054406%"}]
["SINAPI 98572","SINAPI","98572","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2","56,33","60,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7815938%"}]
["SINAPI 91839","SINAPI","91839","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","22,22","23,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9671994%"}]
["SINAPI 91845","SINAPI","91845","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,65","10,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1190476%"}]
["SINAPI 91854","SINAPI","91854","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,28","12,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1070841%"}]
["SINAPI 91860","SINAPI","91860","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","14,43","15,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4493875%"}]
["SINAPI 91864","SINAPI","91864","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","18,00","18,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7724867%"}]
["SINAPI 91871","SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","16,80","18,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2479108%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91873"},"SINAPI","91873","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","26,01","27,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8616672%"}]
["SINAPI 97667","SINAPI","97667","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","9,57","10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4334334%"}]
["SINAPI 97670","SINAPI","97670","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","25,90","27,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8282753%"}]
["SINAPI 91879","SINAPI","91879","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","8,05","8,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7411226%"}]
["SINAPI 91885","SINAPI","91885","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,33","16,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2173914%"}]
["SINAPI 91899","SINAPI","91899","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,86","12,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1176471%"}]
["SINAPI 91902","SINAPI","91902","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,35","14,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2195970%"}]
["SINAPI 91913","SINAPI","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","19,52","21,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7470726%"}]
["SINAPI 91920","SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","28,11","30,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7254005%"}]
["SINAPI 93017","SINAPI","93017","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","61,25","64,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2346063%"}]
["SINAPI 97559","SINAPI","97559","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,71","17,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,4105572%"}]
["SINAPI 104395","SINAPI","104395","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,80","27,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4998161%"}]
["SINAPI 91931","SINAPI","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,36","10,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7781954%"}]
["SINAPI 92981","SINAPI","92981","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","15,56","15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0999359%"}]
["SINAPI 92990","SINAPI","92990","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","76,31","77,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5254127%"}]
["SINAPI 92998","SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","189,65","191,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3086225%"}]
["SINAPI 101884","SINAPI","101884","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","10,58","10,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6113744%"}]
["SINAPI 91939","SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","36,73","40,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3716334%"}]
["SINAPI 92866","SINAPI","92866","CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,73","16,27",null,"AS",{"$f":"IF($B3094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6032139%"}]
["SINAPI 92869","SINAPI","92869","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,90","13,05",null,"AS",{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5011601%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,28","28,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9791594%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","45,10","47,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9090909%"}]
["SINAPI 95801","SINAPI","95801","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","45,06","47,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9928825%"}]
["SINAPI 95808","SINAPI","95808","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","35,50","37,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4953764%"}]
["SINAPI 95810","SINAPI","95810","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","19,46","20,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5513784%"}]
["SINAPI 97881","SINAPI","97881","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","134,22","137,85",null,"AS",{"$f":"IF($B3132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0517870%"}]
["SINAPI 97887","SINAPI","97887","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","283,60","304,84",null,"AS",{"$f":"IF($B3138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3997632%"}]
["SINAPI 97893","SINAPI","97893","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","545,59","586,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7796624%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","31,35","33,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4104882%"}]
["SINAPI 104401","SINAPI","104401","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","29,36","31,04",null,"CR",{"$f":"IF($B3151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1346464%"}]
["SINAPI 93655","SINAPI","93655","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14,37","14,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3880597%"}]
["SINAPI 93660","SINAPI","93660","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,14","58,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9938524%"}]
["SINAPI 93664","SINAPI","93664","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,02","67,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5694093%"}]
["SINAPI 93671","SINAPI","93671","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,78","86,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7833968%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101876"},"SINAPI","101876","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","97,41","99,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3319959%"}]
["SINAPI 101879","SINAPI","101879","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","532,79","536,94",null,"AS",{"$f":"IF($B3185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5772884%"}]
["SINAPI 101893","SINAPI","101893","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,64","96,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3606420%"}]
["SINAPI 101900","SINAPI","101900","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4.585,69","4.594,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4422794%"}]
["SINAPI 101904","SINAPI","101904","CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2.009,56","2.015,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9454866%"}]
["SINAPI 91947","SINAPI","91947","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","10,35","10,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6896235%"}]
["SINAPI 91955","SINAPI","91955","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,48","44,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0562430%"}]
["SINAPI 91957","SINAPI","91957","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","59,24","63,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4771974%"}]
["SINAPI 91962","SINAPI","91962","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","71,89","77,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2131254%"}]
["SINAPI 91968","SINAPI","91968","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","79,30","85,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6760032%"}]
["SINAPI 91974","SINAPI","91974","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","75,32","80,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5622280%"}]
["SINAPI 91983","SINAPI","91983","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","111,20","113,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8432408%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91985"},"SINAPI","91985","INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","32,85","35,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1079546%"}]
["SINAPI 91992","SINAPI","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","51,88","56,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8861210%"}]
["SINAPI 91997","SINAPI","91997","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","42,65","45,76",null,"CR",{"$f":"IF($B3258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7724682%"}]
["SINAPI 92001","SINAPI","92001","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","38,16","40,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5777285%"}]
["SINAPI 92010","SINAPI","92010","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","75,55","81,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9234179%"}]
["SINAPI 92015","SINAPI","92015","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","69,25","73,41",null,"CR",{"$f":"IF($B3276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9487459%"}]
["SINAPI 92019","SINAPI","92019","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","100,33","106,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0925700%"}]
["SINAPI 92027","SINAPI","92027","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","75,81","81,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3906770%"}]
["SINAPI 92030","SINAPI","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","76,80","82,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1515703%"}]
["SINAPI 92034","SINAPI","92034","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","70,64","75,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0092470%"}]
["SINAPI 97597","SINAPI","97597","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","73,47","75,41",null,"AS",{"$f":"IF($B3300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6355189%"}]
["SINAPI 103782","SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","35,41","37,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8390501%"}]
["SINAPI 101496","SINAPI","101496","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.737,37","1.796,53",null,"AS",{"$f":"IF($B3315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7886665%"}]
["SINAPI 101499","SINAPI","101499","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.950,74","2.013,91",null,"AS",{"$f":"IF($B3318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6458993%"}]
["SINAPI 101505","SINAPI","101505","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.881,97","1.951,22",null,"AS",{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5848568%"}]
["SINAPI 101511","SINAPI","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","2.131,97","2.196,84",null,"AS",{"$f":"IF($B3330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3170716%"}]
["SINAPI 101514","SINAPI","101514","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","930,50","960,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7969548%"}]
["SINAPI 101523","SINAPI","101523","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.327,09","1.356,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7129251%"}]
["SINAPI 101525","SINAPI","101525","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.094,91","1.124,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9745052%"}]
["SINAPI 101535","SINAPI","101535","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.537,42","1.569,10",null,"AS",{"$f":"IF($B3354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5666702%"}]
["SINAPI 101540","SINAPI","101540","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","110,52","115,30",null,"AS",{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9140848%"}]
["SINAPI 101543","SINAPI","101543","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","55,30","57,96",null,"AS",{"$f":"IF($B3362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1145275%"}]
["SINAPI 101548","SINAPI","101548","ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","8,13","8,39",null,"AS",{"$f":"IF($B3367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6890756%"}]
["SINAPI 101564","SINAPI","101564","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","51,54","51,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1552192%"}]
["SINAPI 101567","SINAPI","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","93,55","93,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0855249%"}]
["SINAPI 101651","SINAPI","101651","SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","69,82","71,29",null,"AS",{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8783574%"}]
["SINAPI 101656","SINAPI","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","383,34","386,06",null,"AS",{"$f":"IF($B3390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0768393%"}]
["SINAPI 101661","SINAPI","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","129,27","137,60",null,"AS",{"$f":"IF($B3395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8041186%"}]
["SINAPI 100581","SINAPI","100581","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","588,94","610,96",null,"AS",{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0162734%"}]
["SINAPI 100589","SINAPI","100589","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","798,95","832,55",null,"AS",{"$f":"IF($B3410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1346812%"}]
["SINAPI 100593","SINAPI","100593","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","848,62","881,54",null,"AS",{"$f":"IF($B3414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9542329%"}]
["SINAPI 100600","SINAPI","100600","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","628,53","652,79",null,"AS",{"$f":"IF($B3421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8313614%"}]
["SINAPI 100605","SINAPI","100605","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.056,20","1.108,31",null,"AS",{"$f":"IF($B3426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9395470%"}]
["SINAPI 100609","SINAPI","100609","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.644,10","1.737,40",null,"AS",{"$f":"IF($B3430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7606003%"}]
["SINAPI 100616","SINAPI","100616","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.747,09","1.846,91",null,"AS",{"$f":"IF($B3437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0163987%"}]
["SINAPI 100618","SINAPI","100618","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019","UN","1.821,25","1.925,20",null,"AS",{"$f":"IF($B3439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9802417%"}]
["SINAPI 100623","SINAPI","100623","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","2.559,43","2.582,22",null,"AS",{"$f":"IF($B3444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3724313%"}]
["SINAPI 102109","SINAPI","102109","SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","53,62","56,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2194949%"}]
["SINAPI 103655","SINAPI","103655","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","87.332,82","87.418,65",null,"AS",{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7087631%"}]
["SINAPI 96976","SINAPI","96976","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","149,38","153,91",null,"AS",{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2464220%"}]
["SINAPI 96984","SINAPI","96984","ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","67,64","72,81",null,"CR",{"$f":"IF($B3466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3060215%"}]
["SINAPI 104749","SINAPI","104749","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","20,03","21,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8530381%"}]
["SINAPI 104752","SINAPI","104752","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","21,72","23,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6195462%"}]
["SINAPI 104761","SINAPI","104761","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","10,89","12,11",null,"AS",{"$f":"IF($B3486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3944955%"}]
["SINAPI 104768","SINAPI","104768","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","0,75","0,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5194806%"}]
["SINAPI 104780","SINAPI","104780","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","6,51","7,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6077887%"}]
["SINAPI 101905","SINAPI","101905","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","219,98","223,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0488767%"}]
["SINAPI 101913","SINAPI","101913","CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","450,71","458,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5730631%"}]
["SINAPI 101914","SINAPI","101914","CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","572,56","581,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4159961%"}]
["SINAPI 98263","SINAPI","98263","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,56","6,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8178753%"}]
["SINAPI 98272","SINAPI","98272","CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","120,27","121,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8094140%"}]
["SINAPI 98275","SINAPI","98275","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,36","4,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8721461%"}]
["SINAPI 98283","SINAPI","98283","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","11,16","12,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2310232%"}]
["SINAPI 98290","SINAPI","98290","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,72","3,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7598944%"}]
["SINAPI 98293","SINAPI","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,54","9,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0612244%"}]
["SINAPI 100562","SINAPI","100562","QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","291,78","299,92",null,"AS",{"$f":"IF($B3554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5663775%"}]
["SINAPI 101799","SINAPI","101799","TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","967,74","977,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4398338%"}]
["SINAPI 103247","SINAPI","103247","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.922,35","2.939,17",null,"AS",{"$f":"IF($B3563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1216278%"}]
["SINAPI 103254","SINAPI","103254","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","4.333,19","4.352,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1412493%"}]
["SINAPI 103256","SINAPI","103256","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","10.773,77","10.801,68",null,"AS",{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8600022%"}]
["SINAPI 103265","SINAPI","103265","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","22.758,13","22.799,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3197518%"}]
["SINAPI 103271","SINAPI","103271","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.172,23","12.206,50",null,"AS",{"$f":"IF($B3587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0213919%"}]
["SINAPI 103272","SINAPI","103272","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.572,53","12.606,80",null,"AS",{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9572070%"}]
["SINAPI 103289","SINAPI","103289","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA","M","31,73","32,40",null,"AS",{"$f":"IF($B3596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5781637%"}]
["SINAPI 101936","SINAPI","101936","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","9.007,86","9.510,05",null,"AS",{"$f":"IF($B3600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0823744%"}]
["SINAPI 98299","SINAPI","98299","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","23,18","23,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0799136%"}]
["SINAPI 98305","SINAPI","98305","RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.540,84","2.547,96",null,"CR",{"$f":"IF($B3612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0165547%"}]
["SINAPI 98593","SINAPI","98593","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.572,87","2.658,39",null,"CR",{"$f":"IF($B3616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2247313%"}]
["SINAPI 89401","SINAPI","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","11,45","12,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1396104%"}]
["SINAPI 89451","SINAPI","89451","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","43,04","43,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5427251%"}]
["SINAPI 89509","SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","25,47","26,76",null,"CR",{"$f":"IF($B3634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7940074%"}]
["SINAPI 89635","SINAPI","89635","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","61,67","64,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2994876%"}]
["SINAPI 89636","SINAPI","89636","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","77,49","80,79",null,"CR",{"$f":"IF($B3643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4015611%"}]
["SINAPI 89775","SINAPI","89775","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","249,71","250,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1277744%"}]
["SINAPI 89849","SINAPI","89849","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","62,94","65,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4687596%"}]
["SINAPI 92275","SINAPI","92275","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","56,06","56,35",null,"AS",{"$f":"IF($B3660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7846481%"}]
["SINAPI 92284","SINAPI","92284","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","237,09","237,81",null,"AS",{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1996971%"}]
["SINAPI 92305","SINAPI","92305","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","38,96","39,88",null,"AS",{"$f":"IF($B3672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6750376%"}]
["SINAPI 92320","SINAPI","92320","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","52,34","54,83",null,"AS",{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8829651%"}]
["SINAPI 92335","SINAPI","92335","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","93,46","95,26",null,"AS",{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6330217%"}]
["SINAPI 92338","SINAPI","92338","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","144,53","148,53",null,"AS",{"$f":"IF($B3687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4906690%"}]
["SINAPI 92362","SINAPI","92362","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","190,31","191,70",null,"AS",{"$f":"IF($B3695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1777232%"}]
["SINAPI 92646","SINAPI","92646","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","92,74","93,94",null,"AS",{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2787898%"}]
["SINAPI 92653","SINAPI","92653","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","71,03","73,02",null,"AS",{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5997807%"}]
["SINAPI 92687","SINAPI","92687","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","29,68","30,86",null,"AS",{"$f":"IF($B3711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4853801%"}]
["SINAPI 94602","SINAPI","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","221,81","225,15",null,"AS",{"$f":"IF($B3719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7117469%"}]
["SINAPI 94605","SINAPI","94605","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","620,56","624,51",null,"AS",{"$f":"IF($B3722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5546996%"}]
["SINAPI 94654","SINAPI","94654","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","72,14","74,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5480600%"}]
["SINAPI 94717","SINAPI","94717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","40,92","41,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1407766%"}]
["SINAPI 96635","SINAPI","96635","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","46,86","50,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2686746%"}]
["SINAPI 96646","SINAPI","96646","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","27,63","28,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4453723%"}]
["SINAPI 96669","SINAPI","96669","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","19,58","20,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2619399%"}]
["SINAPI 96676","SINAPI","96676","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","25,08","25,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7876447%"}]
["SINAPI 96718","SINAPI","96718","TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","16,19","16,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7980769%"}]
["SINAPI 96721","SINAPI","96721","TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","24,42","25,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0063593%"}]
["SINAPI 96727","SINAPI","96727","TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","18,42","19,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6046267%"}]
["SINAPI 96733","SINAPI","96733","TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","147,96","150,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6854973%"}]
["SINAPI 96800","SINAPI","96800","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","14,55","15,19",null,"AS",{"$f":"IF($B3784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4894179%"}]
["SINAPI 97332","SINAPI","97332","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","45,86","46,30",null,"AS",{"$f":"IF($B3791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8339100%"}]
["SINAPI 97334","SINAPI","97334","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","70,92","71,43",null,"AS",{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1407760%"}]
["SINAPI 97339","SINAPI","97339","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","199,70","200,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7249588%"}]
["SINAPI 100799","SINAPI","100799","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","18,94","20,09",null,"AS",{"$f":"IF($B3808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2793603%"}]
["SINAPI 100802","SINAPI","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","45,95","47,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4019238%"}]
["SINAPI 100807","SINAPI","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,60","27,55",null,"AS",{"$f":"IF($B3816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0560816%"}]
["SINAPI 101918","SINAPI","101918","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","215,60","219,83",null,"AS",{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8514743%"}]
["SINAPI 101926","SINAPI","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","445,94","457,34",null,"AS",{"$f":"IF($B3828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9835975%"}]
["SINAPI 101933","SINAPI","101933","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","213,63","220,12",null,"AS",{"$f":"IF($B3835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2678936%"}]
["SINAPI 103803","SINAPI","103803","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","71,36","73,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6186971%"}]
["SINAPI 103868","SINAPI","103868","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","53,07","55,65",null,"AS",{"$f":"IF($B3844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5252834%"}]
["SINAPI 103979","SINAPI","103979","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","30,24","32,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9375000%"}]
["SINAPI 104195","SINAPI","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","26,13","27,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2233079%"}]
["SINAPI 105143","SINAPI","105143","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,07","10,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5000000%"}]
["SINAPI 105144","SINAPI","105144","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","21,13","21,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5300320%"}]
["SINAPI 89361","SINAPI","89361","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,46","11,35",null,"CR",{"$f":"IF($B3870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8766638%"}]
["SINAPI 89370","SINAPI","89370","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,25","17,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8892714%"}]
["SINAPI 89372","SINAPI","89372","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,59","16,19",null,"CR",{"$f":"IF($B3881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4267990%"}]
["SINAPI 89379","SINAPI","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","18,34","19,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1213720%"}]
["SINAPI 89384","SINAPI","89384","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,19","13,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8695652%"}]
["SINAPI 89389","SINAPI","89389","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,00","12,76",null,"CR",{"$f":"IF($B3897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8571428%"}]
["SINAPI 89398","SINAPI","89398","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,96","21,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9465862%"}]
["SINAPI 89406","SINAPI","89406","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,59","10,39",null,"CR",{"$f":"IF($B3911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5232559%"}]
["SINAPI 89410","SINAPI","89410","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,83","12,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3246651%"}]
["SINAPI 89418","SINAPI","89418","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,06","15,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5331616%"}]
["SINAPI 89423","SINAPI","89423","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,89","10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7760617%"}]
["SINAPI 89432","SINAPI","89432","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,89","28,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5159257%"}]
["SINAPI 89438","SINAPI","89438","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,35","12,41",null,"CR",{"$f":"IF($B3941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9626927%"}]
["SINAPI 89439","SINAPI","89439","TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,70","13,76",null,"CR",{"$f":"IF($B3942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8479533%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89489"},"SINAPI","89489","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,02","8,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8767772%"}]
["SINAPI 89493","SINAPI","89493","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,39","10,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4051329%"}]
["SINAPI 89500","SINAPI","89500","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,08","13,79",null,"CR",{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1366279%"}]
["SINAPI 89506","SINAPI","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,65","38,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0722985%"}]
["SINAPI 89515","SINAPI","89515","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","76,31","77,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6561249%"}]
["SINAPI 89522","SINAPI","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","30,68","31,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7472808%"}]
["SINAPI 89530","SINAPI","89530","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,17","15,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8963730%"}]
["SINAPI 89536","SINAPI","89536","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,21","11,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0348432%"}]
["SINAPI 89545","SINAPI","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","17,56","17,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0798650%"}]
["SINAPI 89548","SINAPI","89548","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","23,32","23,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8800675%"}]
["SINAPI 89558","SINAPI","89558","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,98","10,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4038461%"}]
["SINAPI 89563","SINAPI","89563","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","35,52","36,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9752709%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89565"},"SINAPI","89565","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","57,90","58,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4617481%"}]
["SINAPI 89572","SINAPI","89572","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,92","9,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
["SINAPI 89577","SINAPI","89577","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,04","34,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9536903%"}]
["SINAPI 89584","SINAPI","89584","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","46,44","48,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7006012%"}]
["SINAPI 89594","SINAPI","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,20","33,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2515574%"}]
["SINAPI 89598","SINAPI","89598","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,70","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5547161%"}]
["SINAPI 89613","SINAPI","89613","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","29,36","30,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0879413%"}]
["SINAPI 89623","SINAPI","89623","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,63","20,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3658536%"}]
["SINAPI 89628","SINAPI","89628","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","46,04","47,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6845552%"}]
["SINAPI 89632","SINAPI","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","112,42","114,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2404352%"}]
["SINAPI 89643","SINAPI","89643","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,14","20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B4072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0329835%"}]
["SINAPI 89645","SINAPI","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,78","37,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5657719%"}]
["SINAPI 89655","SINAPI","89655","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,04","27,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0640465%"}]
["SINAPI 89660","SINAPI","89660","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,34","12,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6825396%"}]
["SINAPI 89663","SINAPI","89663","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,79","34,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2245849%"}]
["SINAPI 89669","SINAPI","89669","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","35,46","36,69",null,"CR",{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3036592%"}]
["SINAPI 89679","SINAPI","89679","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","125,76","127,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0325457%"}]
["SINAPI 89681","SINAPI","89681","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","92,35","94,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9296584%"}]
["SINAPI 89691","SINAPI","89691","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,94","16,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6200355%"}]
["SINAPI 89694","SINAPI","89694","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,17","24,17",null,"CR",{"$f":"IF($B4121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8340248%"}]
["SINAPI 89700","SINAPI","89700","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,52","27,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5503988%"}]
["SINAPI 89706","SINAPI","89706","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","64,12","65,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2190823%"}]
["SINAPI 89720","SINAPI","89720","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,88","17,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5238095%"}]
["SINAPI 89729","SINAPI","89729","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,65","34,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3818286%"}]
["SINAPI 89736","SINAPI","89736","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,57","11,14",null,"CR",{"$f":"IF($B4151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7088607%"}]
["SINAPI 89741","SINAPI","89741","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,05","26,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2976639%"}]
["SINAPI 89748","SINAPI","89748","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","45,21","46,52",null,"CR",{"$f":"IF($B4162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3101443%"}]
["SINAPI 89749","SINAPI","89749","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,99","19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8418891%"}]
["SINAPI 89758","SINAPI","89758","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,38","42,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9840362%"}]
["SINAPI 89765","SINAPI","89765","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,67","20,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2478302%"}]
["SINAPI 89769","SINAPI","89769","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","62,54","64,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6479775%"}]
["SINAPI 89781","SINAPI","89781","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,98","41,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8211284%"}]
["SINAPI 89785","SINAPI","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","27,96","29,21",null,"CR",{"$f":"IF($B4193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8959835%"}]
["SINAPI 89790","SINAPI","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","175,94","177,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9745906%"}]
["SINAPI 89797","SINAPI","89797","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","53,99","55,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5974492%"}]
["SINAPI 89802","SINAPI","89802","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,49","10,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5722326%"}]
["SINAPI 89811","SINAPI","89811","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,63","48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1482098%"}]
["SINAPI 89817","SINAPI","89817","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,72","16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2157829%"}]
["SINAPI 89824","SINAPI","89824","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,37","43,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1297099%"}]
["SINAPI 89829","SINAPI","89829","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","37,55","38,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2474120%"}]
["SINAPI 89831","SINAPI","89831","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","71,88","72,34",null,"CR",{"$f":"IF($B4235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5643153%"}]
["SINAPI 89838","SINAPI","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","170,08","170,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4361646%"}]
["SINAPI 89844","SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","70,98","71,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9304589%"}]
["SINAPI 89850","SINAPI","89850","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","33,70","35,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2212215%"}]
["SINAPI 89857","SINAPI","89857","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","39,45","40,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2851514%"}]
["SINAPI 89981","SINAPI","89981","LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,27","20,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3846527%"}]
["SINAPI 92287","SINAPI","92287","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,18","18,79",null,"AS",{"$f":"IF($B4269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2209737%"}]
["SINAPI 92294","SINAPI","92294","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,39","17,91",null,"AS",{"$f":"IF($B4276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9406494%"}]
["SINAPI 92302","SINAPI","92302","TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","93,41","95,00",null,"AS",{"$f":"IF($B4284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0286496%"}]
["SINAPI 92312","SINAPI","92312","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,03","24,21",null,"AS",{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9482401%"}]
["SINAPI 92317","SINAPI","92317","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,85","21,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1465721%"}]
["SINAPI 92330","SINAPI","92330","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,04","17,10",null,"AS",{"$f":"IF($B4300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8499117%"}]
["SINAPI 92334","SINAPI","92334","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","50,78","53,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8893879%"}]
["SINAPI 92346","SINAPI","92346","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","101,42","106,19",null,"AS",{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4255559%"}]
["SINAPI 92352","SINAPI","92352","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,16","181,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4539836%"}]
["SINAPI 92358","SINAPI","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","277,36","287,66",null,"AS",{"$f":"IF($B4319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8449235%"}]
["SINAPI 92377","SINAPI","92377","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","103,37","108,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3056325%"}]
["SINAPI 92379","SINAPI","92379","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,46","152,09",null,"AS",{"$f":"IF($B4330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6973684%"}]
["SINAPI 92386","SINAPI","92386","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","87,15","93,09",null,"AS",{"$f":"IF($B4337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0058058%"}]
["SINAPI 92635","SINAPI","92635","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","237,28","245,73",null,"AS",{"$f":"IF($B4342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7872990%"}]
["SINAPI 92642","SINAPI","92642","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","226,80","236,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4637999%"}]
["SINAPI 92661","SINAPI","92661","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","45,22","47,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7734457%"}]
["SINAPI 92664","SINAPI","92664","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,77","63,23",null,"AS",{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0785058%"}]
["SINAPI 92671","SINAPI","92671","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,69","63,94",null,"AS",{"$f":"IF($B4364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6128779%"}]
["SINAPI 92679","SINAPI","92679","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","203,28","207,72",null,"AS",{"$f":"IF($B4372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4112887%"}]
["SINAPI 92682","SINAPI","92682","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,25","78,56",null,"AS",{"$f":"IF($B4375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6483628%"}]
["SINAPI 92686","SINAPI","92686","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,06","245,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3444489%"}]
["SINAPI 92696","SINAPI","92696","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,07","44,35",null,"AS",{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3438771%"}]
["SINAPI 92703","SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,53","64,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1172543%"}]
["SINAPI 92893","SINAPI","92893","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,36","96,98",null,"AS",{"$f":"IF($B4399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9397441%"}]
["SINAPI 92896","SINAPI","92896","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","231,43","236,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2606193%"}]
["SINAPI 92902","SINAPI","92902","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","211,92","214,62",null,"AS",{"$f":"IF($B4408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0879433%"}]
["SINAPI 92908","SINAPI","92908","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,44","85,83",null,"AS",{"$f":"IF($B4414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8746355%"}]
["SINAPI 92913","SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","161,09","166,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3552774%"}]
["SINAPI 92928","SINAPI","92928","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,34","65,29",null,"AS",{"$f":"IF($B4426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7289175%"}]
["SINAPI 92930","SINAPI","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,34","65,29",null,"AS",{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7289175%"}]
["SINAPI 92940","SINAPI","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,27","43,42",null,"AS",{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9252422%"}]
["SINAPI 92945","SINAPI","92945","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","47,19","49,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3872925%"}]
["SINAPI 92948","SINAPI","92948","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,10","67,56",null,"AS",{"$f":"IF($B4446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2775885%"}]
["SINAPI 92953","SINAPI","92953","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,14","30,15",null,"AS",{"$f":"IF($B4451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3377659%"}]
["SINAPI 93061","SINAPI","93061","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,53","33,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2469061%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93062"},"SINAPI","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,48","28,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0768131%"}]
["SINAPI 93070","SINAPI","93070","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","184,25","185,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8921251%"}]
["SINAPI 93075","SINAPI","93075","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,56","21,32",null,"AS",{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4828073%"}]
["SINAPI 93080","SINAPI","93080","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,54","10,22",null,"AS",{"$f":"IF($B4479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8859390%"}]
["SINAPI 93087","SINAPI","93087","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,16","20,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0666344%"}]
["SINAPI 93091","SINAPI","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,62","18,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3177366%"}]
["SINAPI 93101","SINAPI","93101","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,21","35,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8391845%"}]
["SINAPI 93108","SINAPI","93108","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,62","15,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9974093%"}]
["SINAPI 93113","SINAPI","93113","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,69","26,05",null,"AS",{"$f":"IF($B4510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8991919%"}]
["SINAPI 93117","SINAPI","93117","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","58,92","59,88",null,"AS",{"$f":"IF($B4514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5069409%"}]
["SINAPI 93124","SINAPI","93124","CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","91,50","92,70",null,"AS",{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2322643%"}]
["SINAPI 93126","SINAPI","93126","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","294,70","296,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5899096%"}]
["SINAPI 94468","SINAPI","94468","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","82,01","84,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2221695%"}]
["SINAPI 94474","SINAPI","94474","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","145,12","148,85",null,"AS",{"$f":"IF($B4534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0724511%"}]
["SINAPI 94608","SINAPI","94608","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","198,06","200,94",null,"AS",{"$f":"IF($B4541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3654286%"}]
["SINAPI 94616","SINAPI","94616","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","376,52","380,85",null,"AS",{"$f":"IF($B4546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2044278%"}]
["SINAPI 94622","SINAPI","94622","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","200,08","205,62",null,"AS",{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4318789%"}]
["SINAPI 94660","SINAPI","94660","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","8,43","8,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9195922%"}]
["SINAPI 94663","SINAPI","94663","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,52","13,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9655700%"}]
["SINAPI 94672","SINAPI","94672","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,22","6,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9007633%"}]
["SINAPI 94678","SINAPI","94678","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","15,79","16,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1164465%"}]
["SINAPI 94683","SINAPI","94683","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","69,98","71,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9249408%"}]
["SINAPI 94687","SINAPI","94687","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","210,13","213,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8885980%"}]
["SINAPI 94695","SINAPI","94695","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","30,43","31,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2690355%"}]
["SINAPI 94696","SINAPI","94696","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,00","50,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2890995%"}]
["SINAPI 94702","SINAPI","94702","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","175,96","179,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9050478%"}]
["SINAPI 94707","SINAPI","94707","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","52,59","53,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9122315%"}]
["SINAPI 94727","SINAPI","94727","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,56","12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3408913%"}]
["SINAPI 94736","SINAPI","94736","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","591,49","593,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0838953%"}]
["SINAPI 94740","SINAPI","94740","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,86","11,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4618149%"}]
["SINAPI 94746","SINAPI","94746","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","40,88","41,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6804619%"}]
["SINAPI 94760","SINAPI","94760","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","112,74","114,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0606379%"}]
["SINAPI 94764","SINAPI","94764","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","40,18","41,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3245485%"}]
["SINAPI 94769","SINAPI","94769","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","111,04","112,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4302938%"}]
["SINAPI 95695","SINAPI","95695","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","63,99","65,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3101246%"}]
["SINAPI 96638","SINAPI","96638","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,38","20,15",null,"CR",{"$f":"IF($B4656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4960162%"}]
["SINAPI 96653","SINAPI","96653","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,55","16,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0214067%"}]
["SINAPI 96659","SINAPI","96659","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,36","9,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9149797%"}]
["SINAPI 96660","SINAPI","96660","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","35,62","36,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4617940%"}]
["SINAPI 96686","SINAPI","96686","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","16,55","17,99",null,"CR",{"$f":"IF($B4682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7008930%"}]
["SINAPI 96688","SINAPI","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","24,45","26,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7394636%"}]
["SINAPI 96695","SINAPI","96695","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","111,59","114,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0151911%"}]
["SINAPI 96700","SINAPI","96700","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","18,71","19,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0422245%"}]
["SINAPI 96704","SINAPI","96704","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","22,56","23,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7527706%"}]
["SINAPI 96711","SINAPI","96711","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","24,95","26,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4744309%"}]
["SINAPI 96737","SINAPI","96737","LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,69","7,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6329115%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96740"},"SINAPI","96740","CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,72","36,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5034482%"}]
["SINAPI 96747","SINAPI","96747","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,95","8,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6608189%"}]
["SINAPI 96749","SINAPI","96749","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,74","12,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1197128%"}]
["SINAPI 96761","SINAPI","96761","TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","67,38","69,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1815048%"}]
["SINAPI 96803","SINAPI","96803","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","75,87","78,08",null,"AS",{"$f":"IF($B4742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3846153%"}]
["SINAPI 96805","SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","212,91","216,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8935403%"}]
["SINAPI 96814","SINAPI","96814","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","16,47","17,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0921658%"}]
["SINAPI 96817","SINAPI","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","34,20","35,88",null,"AS",{"$f":"IF($B4756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7988826%"}]
["SINAPI 96823","SINAPI","96823","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","11,52","12,14",null,"AS",{"$f":"IF($B4762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7025683%"}]
["SINAPI 96829","SINAPI","96829","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","18,43","19,11",null,"AS",{"$f":"IF($B4767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4593175%"}]
["SINAPI 96834","SINAPI","96834","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,12","29,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5888010%"}]
["SINAPI 96843","SINAPI","96843","JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","30,01","31,91",null,"AS",{"$f":"IF($B4779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0006277%"}]
["SINAPI 96850","SINAPI","96850","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","24,24","25,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0605590%"}]
["SINAPI 96856","SINAPI","96856","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","36,22","37,99",null,"AS",{"$f":"IF($B4791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6234177%"}]
["SINAPI 96865","SINAPI","96865","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","47,00","49,84",null,"AS",{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2095639%"}]
["SINAPI 96872","SINAPI","96872","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","48,51","50,98",null,"AS",{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8654488%"}]
["SINAPI 96875","SINAPI","96875","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","76,76","79,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9664664%"}]
["SINAPI 97432","SINAPI","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","50,74","53,92",null,"AS",{"$f":"IF($B4813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5148588%"}]
["SINAPI 97435","SINAPI","97435","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","101,15","105,36",null,"AS",{"$f":"IF($B4816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8061544%"}]
["SINAPI 97444","SINAPI","97444","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","140,38","145,81",null,"AS",{"$f":"IF($B4824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8391435%"}]
["SINAPI 97450","SINAPI","97450","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","311,29","317,88",null,"AS",{"$f":"IF($B4828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9406840%"}]
["SINAPI 97456","SINAPI","97456","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","738,61","748,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5166829%"}]
["SINAPI 97462","SINAPI","97462","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","31,79","33,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4755034%"}]
["SINAPI 97477","SINAPI","97477","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","243,13","248,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8355634%"}]
["SINAPI 97480","SINAPI","97480","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,65","63,04",null,"AS",{"$f":"IF($B4851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3565410%"}]
["SINAPI 97486","SINAPI","97486","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","179,51","184,28",null,"AS",{"$f":"IF($B4857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7055437%"}]
["SINAPI 97492","SINAPI","97492","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","136,17","140,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9677419%"}]
["SINAPI 97499","SINAPI","97499","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","34,66","35,89",null,"AS",{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7344885%"}]
["SINAPI 97509","SINAPI","97509","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","109,75","111,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9282511%"}]
["SINAPI 97512","SINAPI","97512","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","207,55","209,78",null,"AS",{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6160045%"}]
["SINAPI 97519","SINAPI","97519","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,33","81,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6200959%"}]
["SINAPI 97529","SINAPI","97529","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","87,12","89,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8256593%"}]
["SINAPI 97530","SINAPI","97530","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","125,27","128,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7837162%"}]
["SINAPI 97543","SINAPI","97543","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,75","62,79",null,"AS",{"$f":"IF($B4901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5220165%"}]
["SINAPI 97547","SINAPI","97547","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","36,85","38,67",null,"AS",{"$f":"IF($B4904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0932642%"}]
["SINAPI 97554","SINAPI","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","135,39","143,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7433233%"}]
["SINAPI 103811","SINAPI","103811","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","39,53","41,33",null,"AS",{"$f":"IF($B4919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2333414%"}]
["SINAPI 103815","SINAPI","103815","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,20","14,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6179776%"}]
["SINAPI 103820","SINAPI","103820","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,49","26,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6141284%"}]
["SINAPI 103827","SINAPI","103827","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,50","37,06",null,"AS",{"$f":"IF($B4935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8648648%"}]
["SINAPI 103831","SINAPI","103831","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,69","31,92",null,"AS",{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2824859%"}]
["SINAPI 103842","SINAPI","103842","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,47","32,53",null,"AS",{"$f":"IF($B4947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9218220%"}]
["SINAPI 103843","SINAPI","103843","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,63","33,91",null,"AS",{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2378138%"}]
["SINAPI 103853","SINAPI","103853","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,13","21,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3403263%"}]
["SINAPI 103858","SINAPI","103858","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,25","28,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1342543%"}]
["SINAPI 103860","SINAPI","103860","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,34","29,02",null,"AS",{"$f":"IF($B4965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6724257%"}]
["SINAPI 103867","SINAPI","103867","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","56,09","59,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6802492%"}]
["SINAPI 103878","SINAPI","103878","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,52","31,49",null,"AS",{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1910828%"}]
["SINAPI 103884","SINAPI","103884","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,23","14,34",null,"AS",{"$f":"IF($B4983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0224090%"}]
["SINAPI 103891","SINAPI","103891","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","52,89","54,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4611973%"}]
["SINAPI 103896","SINAPI","103896","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,62","27,10",null,"AS",{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5710059%"}]
["SINAPI 103900","SINAPI","103900","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,50","23,90",null,"AS",{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2511549%"}]
["SINAPI 103951","SINAPI","103951","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,82","16,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3126110%"}]
["SINAPI 103954","SINAPI","103954","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,23","9,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5781409%"}]
["SINAPI 103967","SINAPI","103967","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,71","12,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6303630%"}]
["SINAPI 103975","SINAPI","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,95","18,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8887105%"}]
["SINAPI 103983","SINAPI","103983","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,18","19,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4536082%"}]
["SINAPI 103987","SINAPI","103987","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,92","26,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5217720%"}]
["SINAPI 103991","SINAPI","103991","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,15","18,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6144067%"}]
["SINAPI 103997","SINAPI","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,21","38,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5965417%"}]
["SINAPI 104003","SINAPI","104003","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,19","16,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9125546%"}]
["SINAPI 104008","SINAPI","104008","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,25","34,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6214306%"}]
["SINAPI 104017","SINAPI","104017","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","51,42","53,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0774315%"}]
["SINAPI 104026","SINAPI","104026","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","46,84","47,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6354101%"}]
["SINAPI 104029","SINAPI","104029","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","75,15","75,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0084299%"}]
["SINAPI 104170","SINAPI","104170","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","72,31","73,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5499863%"}]
["SINAPI 104173","SINAPI","104173","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","86,79","87,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4653070%"}]
["SINAPI 104196","SINAPI","104196","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,74","18,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0059750%"}]
["SINAPI 104201","SINAPI","104201","TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,92","22,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2719298%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104321"},"SINAPI","104321","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,70","6,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8823530%"}]
["SINAPI 104324","SINAPI","104324","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,00","16,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1550969%"}]
["SINAPI 104345","SINAPI","104345","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","45,07","46,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4363324%"}]
["SINAPI 104351","SINAPI","104351","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","25,15","25,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0378250%"}]
["SINAPI 104576","SINAPI","104576","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","16,47","17,43",null,"AS",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0921658%"}]
["SINAPI 104581","SINAPI","104581","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","15,04","15,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1639344%"}]
["SINAPI 105150","SINAPI","105150","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,67","10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3717329%"}]
["SINAPI 105158","SINAPI","105158","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","28,70","29,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8258107%"}]
["SINAPI 105162","SINAPI","105162","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","179,81","182,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7898193%"}]
["SINAPI 105167","SINAPI","105167","UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","237,47","246,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8705138%"}]
["SINAPI 105176","SINAPI","105176","NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","175,86","178,57",null,"AS",{"$f":"IF($B5156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9505405%"}]
["SINAPI 105178","SINAPI","105178","COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","150,46","153,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2257036%"}]
["SINAPI 105194","SINAPI","105194","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","93,01","96,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9571413%"}]
["SINAPI 105195","SINAPI","105195","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","239,44","243,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0240380%"}]
["SINAPI 105202","SINAPI","105202","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","288,56","292,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2016562%"}]
["SINAPI 105207","SINAPI","105207","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","372,93","377,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4157234%"}]
["SINAPI 105217","SINAPI","105217","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","43,27","43,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9201468%"}]
["SINAPI 105219","SINAPI","105219","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,64","13,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3648334%"}]
["SINAPI 105228","SINAPI","105228","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,75","12,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8177339%"}]
["SINAPI 105231","SINAPI","105231","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,11","10,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7674858%"}]
["SINAPI 97897","SINAPI","97897","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","438,24","439,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7863072%"}]
["SINAPI 97903","SINAPI","97903","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","851,13","910,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4484578%"}]
["SINAPI 97907","SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","660,31","707,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4211718%"}]
["SINAPI 99250","SINAPI","99250","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","195,53","209,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4083832%"}]
["SINAPI 99262","SINAPI","99262","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","642,17","689,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5806625%"}]
["SINAPI 102590","SINAPI","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","6,29","7,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4705883%"}]
["SINAPI 102596","SINAPI","102596","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","8,11","9,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6146994%"}]
["SINAPI 102597","SINAPI","102597","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","7,22","8,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5000000%"}]
["SINAPI 102605","SINAPI","102605","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","301,13","301,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7031146%"}]
["SINAPI 102608","SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.137,76","1.139,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8629847%"}]
["SINAPI 102614","SINAPI","102614","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.069,93","1.071,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9027343%"}]
["SINAPI 102623","SINAPI","102623","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","871,19","885,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6500571%"}]
["SINAPI 89707","SINAPI","89707","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","50,14","52,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9886363%"}]
["SINAPI 104327","SINAPI","104327","RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,50","20,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3482490%"}]
["SINAPI 86876","SINAPI","86876","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","326,18","329,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8707916%"}]
["SINAPI 86879","SINAPI","86879","VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","9,68","10,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8644400%"}]
["SINAPI 86888","SINAPI","86888","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","538,94","543,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5701843%"}]
["SINAPI 86900","SINAPI","86900","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","219,11","221,60",null,"CR",{"$f":"IF($B5306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0985915%"}]
["SINAPI 86906","SINAPI","86906","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","73,80","74,24",null,"C",{"$f":"IF($B5312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3806442%"}]
["SINAPI 86913","SINAPI","86913","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","54,75","55,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3140794%"}]
["SINAPI 86915","SINAPI","86915","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","140,53","140,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3062730%"}]
["SINAPI 86924","SINAPI","86924","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","604,87","610,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1251944%"}]
["SINAPI 86928","SINAPI","86928","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","377,93","383,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3998120%"}]
["SINAPI 86933","SINAPI","86933","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","465,72","472,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1859696%"}]
["SINAPI 86940","SINAPI","86940","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.216,21","1.229,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7075179%"}]
["SINAPI 95469","SINAPI","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","320,10","322,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3984638%"}]
["SINAPI 95472","SINAPI","95472","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","867,48","873,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9222560%"}]
["SINAPI 100848","SINAPI","100848","VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","610,54","613,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3684965%"}]
["SINAPI 100858","SINAPI","100858","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","789,53","794,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3136662%"}]
["SINAPI 100862","SINAPI","100862","SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","40,53","42,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6903256%"}]
["SINAPI 100869","SINAPI","100869","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","250,61","255,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6264606%"}]
["SINAPI 100874","SINAPI","100874","PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","225,97","230,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9769077%"}]
["SINAPI 98053","SINAPI","98053","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.765,82","2.816,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0822462%"}]
["SINAPI 98056","SINAPI","98056","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","7.078,66","7.157,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9379989%"}]
["SINAPI 98062","SINAPI","98062","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.944,96","2.987,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2918957%"}]
["SINAPI 98067","SINAPI","98067","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.482,25","6.869,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7981793%"}]
["SINAPI 98077","SINAPI","98077","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","17.337,60","18.400,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7477502%"}]
["SINAPI 98079","SINAPI","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.989,82","8.424,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2418690%"}]
["SINAPI 98086","SINAPI","98086","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.400,23","11.064,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4118606%"}]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.231,81","10.874,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7408091%"}]
["SINAPI 98101","SINAPI","98101","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","8.593,07","9.116,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4887276%"}]
["SINAPI 98115","SINAPI","98115","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020","UN","104,04","112,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1931444%"}]
["SINAPI 89352","SINAPI","89352","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","37,67","38,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2125984%"}]
["SINAPI 94490","SINAPI","94490","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","49,11","49,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8241580%"}]
["SINAPI 94497","SINAPI","94497","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","111,17","112,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4161721%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","367,97","371,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5044381%"}]
["SINAPI 94794","SINAPI","94794","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","174,86","177,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3417164%"}]
["SINAPI 94799","SINAPI","94799","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","186,57","189,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7522945%"}]
["SINAPI 95252","SINAPI","95252","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","155,59","157,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1929701%"}]
["SINAPI 99626","SINAPI","99626","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","1.184,24","1.189,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9779826%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99629"},"SINAPI","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","90,74","91,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9314859%"}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","397,75","404,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2219636%"}]
["SINAPI 103013","SINAPI","103013","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","144,86","145,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4203445%"}]
["SINAPI 103018","SINAPI","103018","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","325,31","330,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8922351%"}]
["SINAPI 103040","SINAPI","103040","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","112,95","115,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4518704%"}]
["SINAPI 103042","SINAPI","103042","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","27,50","28,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1051136%"}]
["SINAPI 103051","SINAPI","103051","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN","33,96","37,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1507593%"}]
["SINAPI 95638","SINAPI","95638","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","707,67","741,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1427800%"}]
["SINAPI 95645","SINAPI","95645","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","420,20","440,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6018699%"}]
["SINAPI 95648","SINAPI","95648","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","648,68","659,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2023674%"}]
["SINAPI 95658","SINAPI","95658","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","628,66","656,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6696319%"}]
["SINAPI 95659","SINAPI","95659","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","935,43","976,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4639423%"}]
["SINAPI 95667","SINAPI","95667","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.002,56","1.046,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3190726%"}]
["SINAPI 95671","SINAPI","95671","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.236,19","1.286,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0280233%"}]
["SINAPI 104992","SINAPI","104992","HIDRÔMETRO DN 2\" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","1.169,12","1.174,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5605151%"}]
["SINAPI 90437","SINAPI","90437","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","45,40","50,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3425197%"}]
["SINAPI 90441","SINAPI","90441","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","42,04","46,78",null,"AS",{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3376234%"}]
["SINAPI 90453","SINAPI","90453","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","4,43","4,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0405117%"}]
["SINAPI 90460","SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","26,48","27,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7720188%"}]
["SINAPI 90466","SINAPI","90466","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","17,09","18,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9466667%"}]
["SINAPI 91166","SINAPI","91166","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE","M","3,99","4,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7799043%"}]
["SINAPI 91175","SINAPI","91175","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M","13,07","13,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0937950%"}]
["SINAPI 91179","SINAPI","91179","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","20,93","22,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8679927%"}]
["SINAPI 91186","SINAPI","91186","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","30,37","33,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5269426%"}]
["SINAPI 91192","SINAPI","91192","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","22,92","24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9581452%"}]
["SINAPI 96559","SINAPI","96559","SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023","M2","37,85","39,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5685279%"}]
["SINAPI 101802","SINAPI","101802","CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.703,72","1.806,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1492774%"}]
["SINAPI 102113","SINAPI","102113","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1.572,93","1.591,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5054914%"}]
["SINAPI 102119","SINAPI","102119","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","176,95","196,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8899736%"}]
["SINAPI 102123","SINAPI","102123","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","235,36","262,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6733604%"}]
["SINAPI 103523","SINAPI","103523","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","12.004,22","12.035,52",null,"AS",{"$f":"IF($B5654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8761414%"}]
["SINAPI 104777","SINAPI","104777","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","9,68","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8372532%"}]
["SINAPI 104784","SINAPI","104784","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","15,41","16,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7844458%"}]
["SINAPI 104031","SINAPI","104031","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","16,07","16,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0853080%"}]
["SINAPI 104044","SINAPI","104044","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,36","8,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104045"},"SINAPI","104045","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","13,27","13,79",null,"AS",{"$f":"IF($B5678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9679300%"}]
["SINAPI 104051","SINAPI","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","7,01","7,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0684931%"}]
["SINAPI 104056","SINAPI","104056","REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","25,17","25,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2504900%"}]
["SINAPI 104064","SINAPI","104064","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","185,35","186,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9128822%"}]
["SINAPI 104086","SINAPI","104086","TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","102,26","103,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6185866%"}]
["SINAPI 96520","SINAPI","96520","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","101,57","109,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6050699%"}]
["SINAPI 96526","SINAPI","96526","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","238,74","265,48",null,"C",{"$f":"IF($B5713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6988433%"}]
["SINAPI 101120","SINAPI","101120","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","7,34","7,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9333333%"}]
["SINAPI 101124","SINAPI","101124","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","15,98","16,41",null,"AS",{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2762084%"}]
["SINAPI 101129","SINAPI","101129","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","20,61","21,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3080637%"}]
["SINAPI 101135","SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","15,89","16,28",null,"AS",{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1297709%"}]
["SINAPI 101138","SINAPI","101138","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,99","16,41",null,"AS",{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1556395%"}]
["SINAPI 101147","SINAPI","101147","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,15","15,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0784708%"}]
["SINAPI 101149","SINAPI","101149","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","21,03","21,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8650190%"}]
["SINAPI 101206","SINAPI","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","12,67","12,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0157232%"}]
["SINAPI 101216","SINAPI","101216","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","17,68","18,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1690140%"}]
["SINAPI 101218","SINAPI","101218","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","21,75","22,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7055326%"}]
["SINAPI 101225","SINAPI","101225","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","15,19","15,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1470781%"}]
["SINAPI 101229","SINAPI","101229","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","24,85","25,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8530236%"}]
["SINAPI 101234","SINAPI","101234","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","17,24","17,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2369942%"}]
["SINAPI 101241","SINAPI","101241","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","18,60","18,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4438502%"}]
["SINAPI 101249","SINAPI","101249","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","13,80","14,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3685734%"}]
["SINAPI 101253","SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","23,77","24,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5813467%"}]
["SINAPI 101260","SINAPI","101260","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","34,01","34,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2484039%"}]
["SINAPI 101261","SINAPI","101261","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","19,00","19,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4867118%"}]
["SINAPI 101271","SINAPI","101271","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","26,03","26,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2477203%"}]
["SINAPI 101272","SINAPI","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3","32,43","33,07",null,"AS",{"$f":"IF($B5822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8372447%"}]
["SINAPI 102354","SINAPI","102354","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","166,31","174,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4908601%"}]
["SINAPI 90091","SINAPI","90091","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,58","6,81",null,"C",{"$f":"IF($B5837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9370314%"}]
["SINAPI 90095","SINAPI","90095","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,56","5,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7353463%"}]
["SINAPI 90105","SINAPI","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,62","10,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1683366%"}]
["SINAPI 102276","SINAPI","102276","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,68","14,18",null,"C",{"$f":"IF($B5851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6392045%"}]
["SINAPI 102280","SINAPI","102280","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,97","6,18",null,"C",{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6578947%"}]
["SINAPI 102288","SINAPI","102288","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,25","11,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8695652%"}]
["SINAPI 102291","SINAPI","102291","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,45","7,72",null,"C",{"$f":"IF($B5866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6916996%"}]
["SINAPI 102300","SINAPI","102300","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","16,27","17,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1391509%"}]
["SINAPI 102306","SINAPI","102306","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","17,10","17,73",null,"C",{"$f":"IF($B5881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5536626%"}]
["SINAPI 102312","SINAPI","102312","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,65","13,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8571428%"}]
["SINAPI 102315","SINAPI","102315","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,37","8,68",null,"C",{"$f":"IF($B5890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6709451%"}]
["SINAPI 102324","SINAPI","102324","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","18,30","19,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0837696%"}]
["SINAPI 102325","SINAPI","102325","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","16,67","17,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1210374%"}]
["SINAPI 94316","SINAPI","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","71,12","72,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4242087%"}]
["SINAPI 94329","SINAPI","94329","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","100,89","101,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0973207%"}]
["SINAPI 96385","SINAPI","96385","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","12,60","13,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8178264%"}]
["SINAPI 93373","SINAPI","93373","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","14,46","15,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2115128%"}]
["SINAPI 104731","SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,82","13,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6781609%"}]
["SINAPI 104734","SINAPI","104734","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","15,06","15,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2622107%"}]
["SINAPI 104742","SINAPI","104742","COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023","M2","8,29","8,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3289630%"}]
["SINAPI 97919","SINAPI","97919","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,79","0,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1780821%"}]
["SINAPI 101620","SINAPI","101620","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","249,42","262,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4325436%"}]
["SINAPI 103322","SINAPI","103322","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","61,64","64,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1278369%"}]
["SINAPI 103324","SINAPI","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","83,02","87,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5247773%"}]
["SINAPI 103333","SINAPI","103333","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","135,29","147,10",null,"AS",{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9931973%"}]
["SINAPI 103357","SINAPI","103357","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","62,17","66,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2756332%"}]
["SINAPI 89282","SINAPI","89282","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","75,83","79,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0896256%"}]
["SINAPI 101157","SINAPI","101157","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2","66,96","69,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2642270%"}]
["SINAPI 103316","SINAPI","103316","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","72,20","76,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4687541%"}]
["SINAPI 103337","SINAPI","103337","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","84,02","89,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2960386%"}]
["SINAPI 89455","SINAPI","89455","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","94,63","97,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4530770%"}]
["SINAPI 89472","SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","108,55","113,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6152145%"}]
["SINAPI 96359","SINAPI","96359","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","109,09","111,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3797740%"}]
["SINAPI 96364","SINAPI","96364","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","154,51","157,53",null,"AS",{"$f":"IF($B6019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8020833%"}]
["SINAPI 96368","SINAPI","96368","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","181,94","185,34",null,"AS",{"$f":"IF($B6023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2786354%"}]
["SINAPI 102254","SINAPI","102254","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","829,54","842,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3968363%"}]
["SINAPI 102255","SINAPI","102255","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","969,44","995,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6496210%"}]
["SINAPI 104724","SINAPI","104724","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","97,22","99,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0829307%"}]
["SINAPI 101816","SINAPI","101816","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","78,76","83,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2035928%"}]
["SINAPI 101819","SINAPI","101819","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","73,52","78,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6955087%"}]
["SINAPI 101829","SINAPI","101829","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","251,88","267,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6005390%"}]
["SINAPI 101832","SINAPI","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","243,61","259,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9294294%"}]
["SINAPI 101838","SINAPI","101838","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","89,69","90,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2620568%"}]
["SINAPI 101844","SINAPI","101844","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","167,07","168,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5410225%"}]
["SINAPI 101847","SINAPI","101847","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","158,97","160,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8213616%"}]
["SINAPI 101858","SINAPI","101858","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","31,86","34,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4912893%"}]
["SINAPI 101864","SINAPI","101864","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","37,38","40,73",null,"AS",{"$f":"IF($B6091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5959597%"}]
["SINAPI 101867","SINAPI","101867","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","42,99","46,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1787317%"}]
["SINAPI 96389","SINAPI","96389","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","50,26","51,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3816491%"}]
["SINAPI 96398","SINAPI","96398","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","250,49","251,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7867479%"}]
["SINAPI 100566","SINAPI","100566","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","136,13","137,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1723886%"}]
["SINAPI 100570","SINAPI","100570","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","158,08","159,31",null,"AS",{"$f":"IF($B6118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4705697%"}]
["SINAPI 100573","SINAPI","100573","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","73,59","75,07",null,"AS",{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1670017%"}]
["SINAPI 92394","SINAPI","92394","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","66,87","67,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6684373%"}]
["SINAPI 92398","SINAPI","92398","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","72,04","73,62",null,"AS",{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3929834%"}]
["SINAPI 92406","SINAPI","92406","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","82,99","84,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9832012%"}]
["SINAPI 97107","SINAPI","97107","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","173,98","176,66",null,"AS",{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9610035%"}]
["SINAPI 97116","SINAPI","97116","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","23,87","25,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2259347%"}]
["SINAPI 97119","SINAPI","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","14,51","14,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1595672%"}]
["SINAPI 103904","SINAPI","103904","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","119,40","121,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2332315%"}]
["SINAPI 103911","SINAPI","103911","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2","192,59","195,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4669061%"}]
["SINAPI 103914","SINAPI","103914","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022","M2","135,19","137,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2203675%"}]
["SINAPI 103695","SINAPI","103695","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","98,92","104,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2583879%"}]
["SINAPI 96393","SINAPI","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","102,74","103,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8779799%"}]
["SINAPI 88411","SINAPI","88411","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","4,54","4,76",null,"C",{"$f":"IF($B6189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4042553%"}]
["SINAPI 88415","SINAPI","88415","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024","M2","4,65","4,89",null,"C",{"$f":"IF($B6193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8178053%"}]
["SINAPI 88426","SINAPI","88426","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","19,10","19,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3779366%"}]
["SINAPI 88484","SINAPI","88484","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","5,34","5,77",null,"C",{"$f":"IF($B6205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2447553%"}]
["SINAPI 88494","SINAPI","88494","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2","24,57","26,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2034906%"}]
["SINAPI 95624","SINAPI","95624","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","24,14","26,25",null,"C",{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0213904%"}]
["SINAPI 96130","SINAPI","96130","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","22,35","24,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2424369%"}]
["SINAPI 96134","SINAPI","96134","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","61,25","66,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8500226%"}]
["SINAPI 104642","SINAPI","104642","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","11,11","11,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0787468%"}]
["SINAPI 102203","SINAPI","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","11,41","12,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0562348%"}]
["SINAPI 102208","SINAPI","102208","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,95","9,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5171340%"}]
["SINAPI 102219","SINAPI","102219","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","18,40","19,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1044927%"}]
["SINAPI 102220","SINAPI","102220","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","17,66","19,12",null,"C",{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1651810%"}]
["SINAPI 102230","SINAPI","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","26,49","28,68",null,"C",{"$f":"IF($B6260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1134381%"}]
["SINAPI 100718","SINAPI","100718","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","1,55","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2619048%"}]
["SINAPI 100724","SINAPI","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","14,65","15,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4316267%"}]
["SINAPI 100730","SINAPI","100730","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","23,66","24,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2635024%"}]
["SINAPI 100743","SINAPI","100743","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,29","10,53",null,"C",{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5872259%"}]
["SINAPI 100746","SINAPI","100746","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","27,81","30,42",null,"C",{"$f":"IF($B6289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7182357%"}]
["SINAPI 100752","SINAPI","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","47,33","48,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2746219%"}]
["SINAPI 100759","SINAPI","100759","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","53,03","57,07",null,"C",{"$f":"IF($B6300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0604733%"}]
["SINAPI 102488","SINAPI","102488","PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","4,19","4,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2735231%"}]
["SINAPI 102499","SINAPI","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,38","3,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5915492%"}]
["SINAPI 102504","SINAPI","102504","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","11,33","12,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6998395%"}]
["SINAPI 101749","SINAPI","101749","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","56,36","59,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5141023%"}]
["SINAPI 87247","SINAPI","87247","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","59,95","62,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1751448%"}]
["SINAPI 87248","SINAPI","87248","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","51,49","52,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4573055%"}]
["SINAPI 87259","SINAPI","87259","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","117,42","120,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3030553%"}]
["SINAPI 87262","SINAPI","87262","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","160,31","163,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0361239%"}]
["SINAPI 104597","SINAPI","104597","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","163,46","167,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6985531%"}]
["SINAPI 104609","SINAPI","104609","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","127,70","131,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1877464%"}]
["SINAPI 98672","SINAPI","98672","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","575,64","582,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4171846%"}]
["SINAPI 98685","SINAPI","98685","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M","86,46","88,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9954597%"}]
["SINAPI 101725","SINAPI","101725","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","285,44","309,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7179347%"}]
["SINAPI 101732","SINAPI","101732","PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","107,43","112,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0203353%"}]
["SINAPI 104162","SINAPI","104162","PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022","M2","102,05","108,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9107737%"}]
["SINAPI 101093","SINAPI","101093","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","589,48","597,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1819945%"}]
["SINAPI 94990","SINAPI","94990","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","754,93","790,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3054331%"}]
["SINAPI 94995","SINAPI","94995","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","86,91","88,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6513657%"}]
["SINAPI 104626","SINAPI","104626","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023","M3","667,65","679,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4079853%"}]
["SINAPI 87632","SINAPI","87632","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","46,26","48,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1235885%"}]
["SINAPI 87642","SINAPI","87642","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","54,77","57,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6148379%"}]
["SINAPI 87683","SINAPI","87683","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","106,90","108,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4834558%"}]
["SINAPI 87702","SINAPI","87702","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","62,41","65,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8424730%"}]
["SINAPI 87737","SINAPI","87737","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","50,10","53,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6275605%"}]
["SINAPI 87757","SINAPI","87757","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","58,78","63,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0079328%"}]
["SINAPI 88470","SINAPI","88470","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","23,85","24,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8512396%"}]
["SINAPI 90932","SINAPI","90932","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","91,71","95,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5932344%"}]
["SINAPI 90942","SINAPI","90942","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","97,87","102,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4672787%"}]
["SINAPI 102803","SINAPI","102803","REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","2,66","2,93",null,"C",{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5958189%"}]
["SINAPI 87882","SINAPI","87882","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","6,25","6,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9747634%"}]
["SINAPI 87887","SINAPI","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","15,80","16,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1587301%"}]
["SINAPI 87891","SINAPI","87891","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","11,20","11,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6200345%"}]
["SINAPI 87899","SINAPI","87899","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,19","9,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2435233%"}]
["SINAPI 87905","SINAPI","87905","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","8,97","9,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7179488%"}]
["SINAPI 87414","SINAPI","87414","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","28,39","30,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4394394%"}]
["SINAPI 87416","SINAPI","87416","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","43,13","46,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9077388%"}]
["SINAPI 87527","SINAPI","87527","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","41,38","44,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3068642%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87530"},"SINAPI","87530","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","42,10","45,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8580247%"}]
["SINAPI 87543","SINAPI","87543","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2","24,34","25,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4554455%"}]
["SINAPI 87550","SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","28,91","31,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4023726%"}]
["SINAPI 87557","SINAPI","87557","EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","41,55","43,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7335817%"}]
["SINAPI 87786","SINAPI","87786","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","88,82","96,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0187422%"}]
["SINAPI 87795","SINAPI","87795","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","71,13","74,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1402273%"}]
["SINAPI 87800","SINAPI","87800","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","97,08","101,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7438939%"}]
["SINAPI 87811","SINAPI","87811","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","90,25","99,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8419352%"}]
["SINAPI 87812","SINAPI","87812","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","110,56","118,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0842149%"}]
["SINAPI 87820","SINAPI","87820","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","152,55","161,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8801138%"}]
["SINAPI 87832","SINAPI","87832","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","139,83","147,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6355937%"}]
["SINAPI 87840","SINAPI","87840","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","174,26","177,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6264617%"}]
["SINAPI 104203","SINAPI","104203","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","62,49","67,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1401228%"}]
["SINAPI 104207","SINAPI","104207","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","45,36","48,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6564059%"}]
["SINAPI 104212","SINAPI","104212","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","109,15","118,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2872395%"}]
["SINAPI 104219","SINAPI","104219","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","84,22","88,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2879509%"}]
["SINAPI 104221","SINAPI","104221","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","69,80","75,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7745361%"}]
["SINAPI 104230","SINAPI","104230","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","97,77","105,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2108947%"}]
["SINAPI 104236","SINAPI","104236","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","42,48","45,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1544624%"}]
["SINAPI 104242","SINAPI","104242","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","67,33","72,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9169435%"}]
["SINAPI 104247","SINAPI","104247","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","116,76","120,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3654165%"}]
["SINAPI 104254","SINAPI","104254","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","98,78","108,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7418310%"}]
["SINAPI 104255","SINAPI","104255","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","128,15","136,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6701955%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104263"},"SINAPI","104263","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","167,34","177,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7459654%"}]
["SINAPI 104629","SINAPI","104629","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","40,01","43,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9722541%"}]
["SINAPI 104636","SINAPI","104636","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","68,99","74,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2215682%"}]
["SINAPI 104955","SINAPI","104955","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","43,80","47,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4334041%"}]
["SINAPI 104959","SINAPI","104959","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,67","28,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7495641%"}]
["SINAPI 104966","SINAPI","104966","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","46,93","50,87",null,"CR",{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0874705%"}]
["SINAPI 104974","SINAPI","104974","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","34,02","37,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4869849%"}]
["SINAPI 104978","SINAPI","104978","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","39,83","43,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4427290%"}]
["SINAPI 87244","SINAPI","87244","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2","274,63","280,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4506896%"}]
["SINAPI 87275","SINAPI","87275","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","97,22","101,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2820007%"}]
["SINAPI 104612","SINAPI","104612","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","111,77","115,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2799065%"}]
["SINAPI 104615","SINAPI","104615","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","272,80","277,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3515672%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101966"},"SINAPI","101966","CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","174,83","176,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6482918%"}]
["SINAPI 96110","SINAPI","96110","FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","79,20","82,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0807664%"}]
["SINAPI 96485","SINAPI","96485","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","82,69","85,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9105671%"}]
["SINAPI 91519","SINAPI","91519","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","9,86","10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7483990%"}]
["SINAPI 104414","SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,32","7,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7579618%"}]
["SINAPI 104417","SINAPI","104417","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","4,93","5,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6323530%"}]
["SINAPI 104425","SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","20,16","22,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7103229%"}]
["SINAPI 87289","SINAPI","87289","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","540,37","557,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9699960%"}]
["SINAPI 87296","SINAPI","87296","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","500,28","513,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4366902%"}]
["SINAPI 87302","SINAPI","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","591,51","605,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4584779%"}]
["SINAPI 87314","SINAPI","87314","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","508,30","520,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1983942%"}]
["SINAPI 87319","SINAPI","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.062,71","3.077,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5286090%"}]
["SINAPI 87325","SINAPI","87325","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.089,35","3.105,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7960214%"}]
["SINAPI 87330","SINAPI","87330","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","434,79","446,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3809353%"}]
["SINAPI 87337","SINAPI","87337","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","528,78","545,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4808048%"}]
["SINAPI 87345","SINAPI","87345","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","635,95","661,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2627419%"}]
["SINAPI 87348","SINAPI","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","585,31","608,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6768108%"}]
["SINAPI 87354","SINAPI","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","483,92","494,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3085170%"}]
["SINAPI 87363","SINAPI","87363","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.075,26","3.095,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7587051%"}]
["SINAPI 87366","SINAPI","87366","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","617,56","647,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8518998%"}]
["SINAPI 87372","SINAPI","87372","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","816,47","848,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0410148%"}]
["SINAPI 87378","SINAPI","87378","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","616,92","646,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4912150%"}]
["SINAPI 87381","SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.211,95","3.240,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3855261%"}]
["SINAPI 87390","SINAPI","87390","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.321,93","4.330,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4780452%"}]
["SINAPI 87393","SINAPI","87393","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.819,08","4.835,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4537530%"}]
["SINAPI 87398","SINAPI","87398","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","1.792,47","1.826,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5695556%"}]
["SINAPI 88627","SINAPI","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","643,57","667,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8966292%"}]
["SINAPI 88628","SINAPI","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","548,38","560,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3452091%"}]
["SINAPI 100468","SINAPI","100468","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","673,80","697,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4758954%"}]
["SINAPI 100473","SINAPI","100473","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","494,15","506,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5240427%"}]
["SINAPI 100479","SINAPI","100479","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","684,55","693,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6262234%"}]
["SINAPI 100487","SINAPI","100487","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","483,53","494,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6380373%"}]
["SINAPI 100491","SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","717,22","728,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6181434%"}]
["SINAPI 100197","SINAPI","100197","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","2,32","2,57",null,"C",{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8661418%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100204"},"SINAPI","100204","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,11","0,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5000000%"}]
["SINAPI 100205","SINAPI","100205","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","1.726,78","1.913,26",null,"C",{"$f":"IF($B6895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2973506%"}]
["SINAPI 100215","SINAPI","100215","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","4,23","4,69",null,"C",{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6008584%"}]
["SINAPI 100216","SINAPI","100216","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","1,14","1,26",null,"C",{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9677420%"}]
["SINAPI 100222","SINAPI","100222","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","14,09","15,61",null,"C",{"$f":"IF($B6912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3656190%"}]
["SINAPI 100231","SINAPI","100231","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,04","0,05",null,"C",{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100233","SINAPI","100233","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","0,21","0,24",null,"C",{"$f":"IF($B6923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1904762%"}]
["SINAPI 100240","SINAPI","100240","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,70","5,21",null,"C",{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7930368%"}]
["SINAPI 100245","SINAPI","100245","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","9,42","10,43",null,"C",{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5486045%"}]
["SINAPI 100249","SINAPI","100249","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,13","3,47",null,"C",{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8454811%"}]
["SINAPI 100257","SINAPI","100257","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,28","6,96",null,"C",{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5202313%"}]
["SINAPI 100260","SINAPI","100260","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","10,19","11,29",null,"C",{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4888889%"}]
["SINAPI 100269","SINAPI","100269","TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,95","2,16",null,"C",{"$f":"IF($B6959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8920188%"}]
["SINAPI 100275","SINAPI","100275","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","21,23","23,52",null,"C",{"$f":"IF($B6965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3577513%"}]
["SINAPI 100281","SINAPI","100281","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,65","3,82",null,"AS",{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7204301%"}]
["SINAPI 100284","SINAPI","100284","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","10,70","11,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4079422%"}]
["SINAPI 99806","SINAPI","99806","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019","M2","1,01","1,12",null,"C",{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2962963%"}]
["SINAPI 99807","SINAPI","99807","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","1,91","2,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7500000%"}]
["SINAPI 99816","SINAPI","99816","LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","10,26","11,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0797102%"}]
["SINAPI 99819","SINAPI","99819","LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","19,82","21,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7854861%"}]
["SINAPI 99825","SINAPI","99825","LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","3,96","4,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6470589%"}]
["SINAPI 97017","SINAPI","97017","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","50,50","52,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2999616%"}]
["SINAPI 97046","SINAPI","97046","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES  . AF_03/2024","M2","0,34","0,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2121212%"}]
["SINAPI 97054","SINAPI","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024","UN","29,18","30,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1631182%"}]
["SINAPI 104990","SINAPI","104990","GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024","M","10,95","11,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6952789%"}]
["SINAPI 105106","SINAPI","105106","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN","2.248,72","2.509,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7942596%"}]
["SINAPI 97621","SINAPI","97621","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","137,44","152,55",null,"C",{"$f":"IF($B7036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4388773%"}]
["SINAPI 97627","SINAPI","97627","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","211,33","234,64",null,"AS",{"$f":"IF($B7042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7782517%"}]
["SINAPI 97631","SINAPI","97631","DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","13,51","15,01",null,"C",{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3076924%"}]
["SINAPI 97640","SINAPI","97640","REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,27","2,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1707318%"}]
["SINAPI 97647","SINAPI","97647","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","4,20","4,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0434783%"}]
["SINAPI 97648","SINAPI","97648","REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,41","2,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3840305%"}]
["SINAPI 97658","SINAPI","97658","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","239,29","251,03",null,"AS",{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7373415%"}]
["SINAPI 97660","SINAPI","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","0,78","0,87",null,"C",{"$f":"IF($B7073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2500000%"}]
["SINAPI 104789","SINAPI","104789","DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","235,75","261,65",null,"C",{"$f":"IF($B7080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4313021%"}]
["SINAPI 104796","SINAPI","104796","DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","15,94","17,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7995339%"}]
["SINAPI 104800","SINAPI","104800","REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","11,06","12,32",null,"C",{"$f":"IF($B7091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3254293%"}]
["SINAPI 99061","SINAPI","99061","LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN","129,27","139,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5488960%"}]
["SINAPI 105011","SINAPI","105011","EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","M","0,58","0,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1016950%"}]
["SINAPI 93591","SINAPI","93591","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,69","2,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4503816%"}]
["SINAPI 93598","SINAPI","93598","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,54","1,57",null,"CR",{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6438356%"}]
["SINAPI 95425","SINAPI","95425","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,28","2,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4072398%"}]
["SINAPI 95879","SINAPI","95879","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,43","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1111111%"}]
["SINAPI 97915","SINAPI","97915","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,21","1,24",null,"AS",{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5357142%"}]
["SINAPI 100938","SINAPI","100938","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","7,51","7,65",null,"AS",{"$f":"IF($B7133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7566137%"}]
["SINAPI 100947","SINAPI","100947","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,26","2,32",null,"AS",{"$f":"IF($B7142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8181818%"}]
["SINAPI 100950","SINAPI","100950","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,62","3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3258426%"}]
["SINAPI 100956","SINAPI","100956","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,30","4,39",null,"AS",{"$f":"IF($B7151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0845070%"}]
["SINAPI 100961","SINAPI","100961","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,17","3,23",null,"AS",{"$f":"IF($B7156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2903225%"}]
["SINAPI 100973","SINAPI","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,54","9,82",null,"AS",{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6645898%"}]
["SINAPI 102332","SINAPI","102332","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,82","1,86",null,"AS",{"$f":"IF($B7169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3636363%"}]
["SINAPI 100977","SINAPI","100977","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,92","8,16",null,"AS",{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9798994%"}]
["SINAPI 100980","SINAPI","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,30","6,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8000000%"}]
["SINAPI 100988","SINAPI","100988","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","10,82","10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0497237%"}]
["SINAPI 100995","SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,47","4,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0229885%"}]
["SINAPI 101000","SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,90","6,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9087779%"}]
["SINAPI 101004","SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,21","7,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1111111%"}]
["SINAPI 101007","SINAPI","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","5,47","5,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1804788%"}]
["SINAPI 101017","SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","31,06","32,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8426966%"}]
["SINAPI 101465","SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,70","28,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7974062%"}]
["SINAPI 101470","SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","30,64","31,78",null,"AS",{"$f":"IF($B7222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8708043%"}]
["SINAPI 101476","SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,67","17,29",null,"AS",{"$f":"IF($B7228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8912916%"}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","138,61","143,74",null,"AS",{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7747754%"}]
["SINAPI 101188","SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","7,10","7,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4607330%"}]
["SINAPI 101194","SINAPI","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","65,10","68,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6714327%"}]
["SINAPI 101202","SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","48,81","52,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4077187%"}]
["SINAPI 102363","SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","187,83","194,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9721792%"}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024","M2","6,06","6,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3247172%"}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2","10,61","11,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8819255%"}]
["SINAPI 105000","SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M","1.420,55","1.494,50",null,"AS",{"$f":"IF($B7273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6872745%"}]
["SINAPI 105004","SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","120,28","127,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0619760%"}]
["SINAPI 103190","SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","4.093,09","4.105,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1334333%"}]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.203,08","2.213,31",null,"AS",{"$f":"IF($B7289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3345382%"}]
["SINAPI 103208","SINAPI","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","1.979,79","1.993,01",null,"AS",{"$f":"IF($B7293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7828377%"}]
["SINAPI 103315","SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","276,41","279,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2468694%"}]
["SINAPI 98531","SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","426,19","459,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8148149%"}]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","729,61","782,69",null,"AS",{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8778980%"}]
["SINAPI 88242","SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,69","29,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5153561%"}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,43","28,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4358252%"}]
["SINAPI 88255","SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,64","44,52",null,"CR",{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,2156335%"}]
["SINAPI 88266","SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,95","43,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7797538%"}]
["SINAPI 88267","SINAPI","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,67","35,52",null,"C",{"$f":"IF($B7337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1813064%"}]
["SINAPI 88281","SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,61","36,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2452317%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,28","23,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,6856404%"}]
["SINAPI 88293","SINAPI","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30","34,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6890065%"}]
["SINAPI 88299","SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,97","41,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6347306%"}]
["SINAPI 88309","SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,45","36,31",null,"C",{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7557147%"}]
["SINAPI 88311","SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,21","36,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7051178%"}]
["SINAPI 88318","SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,61","31,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3470032%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,64","36,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8957022%"}]
["SINAPI 90767","SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,40","26,80",null,"CR",{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,6791045%"}]
["SINAPI 90778","SINAPI","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","118,11","136,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4425271%"}]
["SINAPI 90781","SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,82","29,63",null,"C",{"$f":"IF($B7399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7100912%"}]
["SINAPI 93569","SINAPI","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","18.084,49","20.937,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0804455%"}]
["SINAPI 95308","SINAPI","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95313","SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95320","SINAPI","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95328","SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95339","SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95356","SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95359","SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,58","0,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95368","SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95370"},"SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95380","SINAPI","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95387","SINAPI","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95395","SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,01","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95404","SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","2,14","2,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","17,96","20,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95420","SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","133,17","154,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,37","34,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100301","SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,33","31,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7646307%"}]
["SINAPI 100533","SINAPI","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,05","24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0336240%"}]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,20","58,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101293","SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101300","SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,81","33,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101305","SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","69,66","80,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101310","SINAPI","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","49,09","57,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101322","SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,88","45,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101324","SINAPI","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","19,34","22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101330","SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,82","55,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","20,72","24,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101343","SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,91","48,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,63","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101356","SINAPI","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,13","60,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101363","SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,98","47,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.765,54","5.277,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8501061%"}]
["SINAPI 101382","SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.524,51","3.872,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7378546%"}]
["SINAPI 101389","SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.264,39","2.564,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2029941%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.932,93","6.669,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,5251496%"}]
["SINAPI 101402","SINAPI","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.626,84","6.298,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8034241%"}]
["SINAPI 101407","SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.541,71","6.179,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2483582%"}]
["SINAPI 101414","SINAPI","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.312,74","7.074,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5078132%"}]
["SINAPI 101419","SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.990,19","6.700,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2877628%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4018358%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101435"},"SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.440,29","6.097,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6040711%"}]
["SINAPI 101439","SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4018358%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.768,28","6.442,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3001660%"}]
["SINAPI 101452","SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.519,28","4.995,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6194086%"}]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.462,50","7.437,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,3757336%"}]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,13","0,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,31","5,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,89","7,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,21","2,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,66","6,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11929"},"SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,80","11,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,07","8,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,10","9,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","6,51","6,51",null,"C "]
["SINAPI-I 43059","SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","7,11","7,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","39,75","39,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","18,92","18,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","125,29","125,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","39,37","39,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,66","5,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,06","4,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,87","16,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,80","14,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","262,05","262,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","36,79","36,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","75,86","75,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7334","SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","14,16","14,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.753,18","3.753,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","39,87","39,87",null,"C "]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","72,43","72,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,21","13,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","75,79","75,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,45","2,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.097,52","1.097,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,72","0,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","42,32","42,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.012,12","2.012,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","79,61","79,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","216,69","216,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","406,86","406,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.566,32","2.566,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14.516,30","14.516,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","318.204,48","318.204,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.572,61","5.572,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.722,71","11.722,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14.042,60","14.042,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14.770,76","14.770,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.497,57","3.497,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.909,81","9.909,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.684,99","22.684,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","120,00","120,00",null,"C "]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","121,56","121,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","2,21","2,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","747,19","747,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,00","25,00",null,"C "]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","111,40","129,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,12","1,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,73","0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","12,18","14,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.895,90","3.363,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","25,04","29,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","46,56","46,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,58","6,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","675,12","675,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","253,17","253,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","525,15","525,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","495,58","495,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","33,40","33,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","232,60","232,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","113,73","113,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","169,00","169,00",null,"C "]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,00","7,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","157,93","157,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4.576,15","4.576,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19.775,77","19.775,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,07","1,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,79","3,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,04","4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,28","4,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,53","3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,88","4,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,50","2,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","122,93","122,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,45","2,45",null,"C "]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,63","3,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","94,32","94,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","50,21","50,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","59,01","59,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.301,10","1.301,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","48.760,00","48.760,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6.733,43","6.733,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4.861,69","4.861,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.010,52","11.010,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ","26,57","26,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,49","0,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,33","0,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,88","5,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,17","11,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,50","71,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,86","71,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,54","0,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,20","6,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9,26","9,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,62","24,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","83,31","83,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","45,97","45,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","147,49","147,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,77","7,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,53","4,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24,91","24,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,51","1,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,28","9,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,90","17,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","71,83","71,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","21,26","21,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","82,98","82,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","53,53","53,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","10,40","10,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","185,05","185,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","9,59","9,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,62","2,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","33,45","33,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","0,65","0,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,88","0,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","22,50","22,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","67,32","67,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,58","15,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","46,66","46,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","21,78","21,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,98","9,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","27,32","27,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","8,38","8,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","248,71","248,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","12,35","12,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","72.890,66","72.890,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","41,47","41,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","28,31","28,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5.292,73","5.292,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.328,49","1.328,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","487,91","487,91",null,"C "]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","295,06","295,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","364,89","364,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","150,69","150,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.011,31","1.011,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","475,10","475,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","132,89","132,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,47","1,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","58,80","58,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","141,22","141,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","628,78","628,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.584,46","2.584,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","391,52","391,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","193,07","193,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.759,35","2.759,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","530,75","530,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","0,69","0,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","31,95","31,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","34,58","34,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","42,82","42,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","541.609,63","541.609,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","710.806,66","710.806,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","150,12","150,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,26","2,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,53","1,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","11,01","11,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","39,29","39,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,03","6,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,67","2,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,52","4,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,90","4,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,57","3,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","24,76","24,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","395,19","395,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","69,12","69,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","260,94","260,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,04","19,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","26.851,32","26.851,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","695.285,04","695.285,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10.752,21","10.752,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,70","9,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","9,01","9,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","11,49","11,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","12,04","12,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,66","8,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","83,15","83,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","40,36","40,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","31,83","31,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","55,60","55,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","19,51","19,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","68,86","68,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","15,46","15,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,23","27,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","290,67","290,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,59","0,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","75,26","75,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,56","14,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12.522,50","12.522,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","124.030,54","124.030,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","96,67","96,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","158.310,53","158.310,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","99.682,15","99.682,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","27,21","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","524,77","524,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","443,84","443,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","509,89","509,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","469,94","469,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","622,41","622,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,62","19,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,13","13,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","33,08","33,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","187,58","187,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","67,60","67,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,66","39,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","71,46","71,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,59","12,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,91","16,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,16","24,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","101,91","101,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","16,25","16,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,30","17,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,96","14,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,48","45,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,72","1,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,81","6,81",null,"C "]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","14,80","14,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","22,09","22,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","37,71","37,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,29","9,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,45","9,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","27,55","27,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","62,28","62,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,65","8,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","457,77","457,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","243,86","243,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9.264,16","9.264,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.954,03","1.954,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1,32","1,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,53","8,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","31,90","31,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","38,96","38,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","47,39","47,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,76","33,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,70","32,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,80","13,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","31,65","31,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","132,20","132,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","201,07","201,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","142,98","142,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,79","38,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,55","3,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","81,20","81,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","307,01","307,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","143,10","143,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","51,16","51,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,63","5,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,44","8,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,72","2,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","47,65","47,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,09","11,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,40","11,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1933"},"SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,49","5,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","48,71","48,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","66,74","66,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,31","8,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5,28","5,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,10","10,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","113,25","113,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,25","11,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","18,06","18,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","54,64","54,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29,00","29,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","110,94","110,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","250,69","250,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,96","4,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","27,70","27,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","147,54","147,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","345,62","345,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","670,74","670,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","100,60","100,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,52","25,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","137,12","137,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","567,18","567,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,86","27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","30,68","30,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,53","7,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","62,79","62,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","8,01","8,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,54","23,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","51,87","51,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","63,55","63,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","808,38","808,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.497,94","1.497,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","30,80","30,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","78,67","78,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39469"},"SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","70,55","70,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","141,43","141,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","151,65","151,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","172,08","172,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","519,71","519,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","515,68","515,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","41,23","41,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","752,83","752,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","102.600,00","102.600,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","168,79","168,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,80","10,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,75","13,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,75","28,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","13,92","13,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2,84","2,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","9,93","9,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","11,42","11,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","60,36","60,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,48","5,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,88","4,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","29,48","34,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","9,19","9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","21,64","21,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","102,24","118,68",null,"C "]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","114,05","132,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","1,43","1,43",null,"C "]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","199,20","199,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","162,97","162,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","250,24","250,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 36483","SINAPI-I",36483,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","956.250,00","956.250,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40636"},"SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.015.902,00","1.015.902,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","408,57","408,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","168,87","168,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","850,00","850,00",null,"C "]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","116.000,00","116.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,68","2,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6.025,10","6.025,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","139,59","139,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,75","18,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","30,06","30,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 10886","SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","192,50","192,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 3076","SINAPI-I",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","124,95","124,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 11469","SINAPI-I",11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","12,63","12,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43607","SINAPI-I",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CJ    ","95,19","95,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 3090","SINAPI-I",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","57,12","57,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 3099","SINAPI-I",3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CJ    ","114,74","114,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,86","23,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 43577","SINAPI-I",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","82,82","82,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 43471","SINAPI-I",43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","92,26","92,26",null,"C "]
["SINAPI-I 43462","SINAPI-I",43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43467","SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,61","0,61",null,"C "]
["SINAPI-I 43469","SINAPI-I",43469,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","0,07","0,07",null,"C "]
["SINAPI-I 3120","SINAPI-I",3120,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,29","11,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44539","SINAPI-I",44539,"FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","2,44","2,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39365","SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.092,28","2.092,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,52","1,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 42529","SINAPI-I",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","0,94","0,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39431","SINAPI-I",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","0,32","0,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 21127","SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,53","4,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 3146","SINAPI-I",3146,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,08","5,08",null,"C "]
["SINAPI-I 13261","SINAPI-I",13261,"FLANELA *30 X 40* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,06","3,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 3271","SINAPI-I",3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","220,14","220,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 3275","SINAPI-I",3275,"FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","146,59","146,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 11587","SINAPI-I",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","100,52","100,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39361","SINAPI-I",39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.884,16","1.884,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 13877","SINAPI-I",13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.688.600,60","2.688.600,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3302","SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,44","25,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 3292","SINAPI-I",3292,"FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,90","25,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 40452","SINAPI-I",40452,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","172,46","172,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34612","SINAPI-I",34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","998,92","998,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 40440","SINAPI-I",40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","723,42","723,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11592","SINAPI-I",11592,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","694,53","694,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 402","SINAPI-I",402,"GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,09","10,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 4019","SINAPI-I",4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","12,58","12,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 3315","SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","0,83","0,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11462","SINAPI-I",11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","PAR   ","17,49","17,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 5077","SINAPI-I",5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8\" X 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","20,44","20,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 426","SINAPI-I",426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30,25","30,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11032","SINAPI-I",11032,"GRAMPO U DE 5/8\" N8 EM ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,93","8,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11731","SINAPI-I",11731,"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,02","9,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 11244","SINAPI-I",11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","299,38","299,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39585","SINAPI-I",39585,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","121.128,52","121.128,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39590","SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","105.281,63","105.281,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36501","SINAPI-I",36501,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","125.355,61","125.355,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 20017","SINAPI-I",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,27","9,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 44475","SINAPI-I",44475,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.305.473,15","1.305.473,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 44490","SINAPI-I",44490,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW,  TRACAO 10 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.267.892,99","4.267.892,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 7569","SINAPI-I",7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","47,15","47,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11991","SINAPI-I",11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","67,23","67,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4317","SINAPI-I",4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,26","2,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37771","SINAPI-I",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","364.896,09","364.896,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 12768","SINAPI-I",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.119,40","1.119,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 140","SINAPI-I",140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,93","21,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38115","SINAPI-I",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,06","21,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38080","SINAPI-I",38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","31,70","31,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38112","SINAPI-I",38112,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7,61","7,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38079","SINAPI-I",38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,18","24,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38068","SINAPI-I",38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,04","16,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 3393","SINAPI-I",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","867,65","867,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 11199","SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","966,10","966,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 34367","SINAPI-I",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","962,60","962,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3.023,29","3.023,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 3423","SINAPI-I",3423,"JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","965,56","965,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 37964","SINAPI-I",37964,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,58","6,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37967","SINAPI-I",37967,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","28,00","28,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37959","SINAPI-I",37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","28,45","28,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 3498","SINAPI-I",3498,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\" X 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,57","4,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 36349","SINAPI-I",36349,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,25","3,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38989","SINAPI-I",38989,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","42,87","42,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38435","SINAPI-I",38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,66","9,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38436","SINAPI-I",38436,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,02","16,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3475","SINAPI-I",3475,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,36","4,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 3505","SINAPI-I",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3515","SINAPI-I",3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,93","5,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3519","SINAPI-I",3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,67","8,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3526","SINAPI-I",3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,35","3,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 3536","SINAPI-I",3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,20","2,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38913","SINAPI-I",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,33","10,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 38916","SINAPI-I",38916,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","33,84","33,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 39304","SINAPI-I",39304,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,92","10,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 20151","SINAPI-I",20151,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,35","22,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 20148","SINAPI-I",20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,39","4,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3500","SINAPI-I",3500,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,36","1,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 3525","SINAPI-I",3525,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","73,26","73,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 3511","SINAPI-I",3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","77,70","77,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 3660","SINAPI-I",3660,"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","26,46","26,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 20143","SINAPI-I",20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","75,81","75,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 3666","SINAPI-I",3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,13","4,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","642,87","642,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39872","SINAPI-I",39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","440,86","440,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,36","1,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39356","SINAPI-I",39356,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","79,63","79,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 13343","SINAPI-I",13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","38,33","38,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39488","SINAPI-I",39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","521,26","521,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39490"},"SINAPI-I",39490,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","789,91","789,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 43621","SINAPI-I",43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","983,94","983,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38137","SINAPI-I",38137,"LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","50,29","50,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","51,00","51,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","423,02","423,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3746","SINAPI-I",3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","89,78","89,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 38193","SINAPI-I",38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 10428","SINAPI-I",10428,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","573,19","573,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 10426","SINAPI-I",10426,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","213,20","213,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 37773","SINAPI-I",37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","250.504,73","250.504,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 13192","SINAPI-I",13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5.298,79","5.298,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41805"},"SINAPI-I",41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","805,00","805,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 40294","SINAPI-I",40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","1,71","1,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 10778","SINAPI-I",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","1.000,00","1.000,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 40290","SINAPI-I",40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UNXMES","13,44","13,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7252","SINAPI-I",7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","2,34","2,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 3777","SINAPI-I",3777,"LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","1,07","1,07",null,"C "]
["SINAPI-I 42245","SINAPI-I",42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","273,42","273,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38784","SINAPI-I",38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,80","69,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 39389","SINAPI-I",39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,33","14,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 12266","SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,10","112,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 37976","SINAPI-I",37976,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,21","13,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 37979","SINAPI-I",37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","153,83","153,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,96","10,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 3840","SINAPI-I",3840,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","39,95","39,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3900","SINAPI-I",3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","42,44","42,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3847","SINAPI-I",3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,99","25,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","39,65","39,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37982","SINAPI-I",37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,17","11,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 12404","SINAPI-I",12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,43","12,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 3939","SINAPI-I",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,60","25,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","170,17","170,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1899","SINAPI-I",1899,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,41","1,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12410","SINAPI-I",12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,05","15,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3919"},"SINAPI-I",3919,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","15,08","15,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 3935","SINAPI-I",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","43,54","43,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3930","SINAPI-I",3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","116,37","116,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 40370","SINAPI-I",40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","186,00","186,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 3907","SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,89","4,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37987","SINAPI-I",37987,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","131,08","131,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 37988","SINAPI-I",37988,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","208,28","208,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,44","23,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 1907","SINAPI-I",1907,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,13","15,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1891","SINAPI-I",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2639","SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,91","3,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39855","SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,87","2,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39861"},"SINAPI-I",39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","164,33","164,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 3863","SINAPI-I",3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,97","3,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,91","39,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 36320","SINAPI-I",36320,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 3837","SINAPI-I",3837,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","34,41","34,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 20170","SINAPI-I",20170,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,85","14,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 3898","SINAPI-I",3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,34","7,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,67","1,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3906","SINAPI-I",3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,38","1,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39312","SINAPI-I",39312,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,75","12,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 39296","SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,58","7,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39310","SINAPI-I",39310,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,46","13,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 37429","SINAPI-I",37429,"LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.619,82","2.619,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 38473","SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","125,07","125,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 4006","SINAPI-I",4006,"MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","1.574,60","1.574,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","3,00","3,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 21031","SINAPI-I",21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","489,55","489,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37530","SINAPI-I",37530,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","742,22","742,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 20260","SINAPI-I",20260,"MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8\", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","22,21","22,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12899","SINAPI-I",12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","111,68","111,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 4017","SINAPI-I",4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","106,34","106,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 626","SINAPI-I",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","17,48","17,48",null,"C "]
["SINAPI-I 44506","SINAPI-I",44506,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","21,17","21,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44510","SINAPI-I",44510,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","66,03","66,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 44511","SINAPI-I",44511,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","42,86","42,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 43608","SINAPI-I",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44,03","44,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 14534","SINAPI-I",14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","28.136,25","28.136,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 41067","SINAPI-I",41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.662,26","5.414,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","50.537,50","50.537,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","4,32","4,32",null,"C "]
["SINAPI-I 38120","SINAPI-I",38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","124,40","124,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41388","SINAPI-I",41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","63,75","63,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 41381","SINAPI-I",41381,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2\" + 2 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","444,34","444,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38598","SINAPI-I",38598,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,78","2,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38594"},"SINAPI-I",38594,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,15","4,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","31,93","31,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4062","SINAPI-I",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,93","31,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 41315","SINAPI-I",41315,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","102,20","102,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 44477","SINAPI-I",44477,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","13,24","13,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11699","SINAPI-I",11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","951,68","951,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,77","14,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 37519","SINAPI-I",37519,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","470.704,48","470.704,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 37522","SINAPI-I",37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","581.839,19","581.839,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 38385","SINAPI-I",38385,"MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","44,13","44,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","19,84","23,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 40921","SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.370,10","5.075,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4090","SINAPI-I",4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.517.500,00","1.517.500,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13227","SINAPI-I",13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.885.682,98","1.885.682,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4243","SINAPI-I",4243,"MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","22,84","26,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40988","SINAPI-I",40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","5.285,89","6.138,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 4114","SINAPI-I",4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73,19","73,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38639","SINAPI-I",38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","137,24","137,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38641","SINAPI-I",38641,"MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","85,77","85,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4177","SINAPI-I",4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,30","6,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","157,29","157,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 4205","SINAPI-I",4205,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","33,32","33,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 4197","SINAPI-I",4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","83,19","83,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 4203","SINAPI-I",4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","134,18","134,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40371","SINAPI-I",40371,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","92,16","92,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39610","SINAPI-I",39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","71.049,27","71.049,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","134.691,57","134.691,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,79","19,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 40986","SINAPI-I",40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","3.756,01","4.362,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 41043","SINAPI-I",41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.999,02","4.644,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","20,82","24,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 4239","SINAPI-I",4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","29,44","34,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 44500","SINAPI-I",44500,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","22,84","26,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 36517","SINAPI-I",36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","743.256,00","743.256,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3413","SINAPI-I",3413,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","44,89","44,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 39638","SINAPI-I",39638,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","102,76","102,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11703","SINAPI-I",11703,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","87,48","87,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 4379","SINAPI-I",4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,04","0,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 13294","SINAPI-I",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,29","1,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 4346","SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,71","8,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,15","0,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39442","SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,16","0,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4343","SINAPI-I",4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,99","3,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 441","SINAPI-I",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,94","11,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 11790","SINAPI-I",11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","32,16","32,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 11055","SINAPI-I",11055,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,05","0,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4299","SINAPI-I",4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","0,97","0,97",null,"C "]
["SINAPI-I 4300","SINAPI-I",4300,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,66","0,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4318","SINAPI-I",4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,19","1,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CENTO ","97,29","97,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 118","SINAPI-I",118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","66,20","66,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4397","SINAPI-I",4397,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","326,69","326,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,74","13,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","815,90","815,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4720","SINAPI-I",4720,"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","72,30","72,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","79,77","79,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 41065","SINAPI-I",41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39430","SINAPI-I",39430,"PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 40598","SINAPI-I",40598,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","8,45","8,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 39424","SINAPI-I",39424,"PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","6,98","6,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","6,37","6,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39572","SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,80","4,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39328","SINAPI-I",39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,20","5,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 40791","SINAPI-I",40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","36.597,78","36.597,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 39012","SINAPI-I",39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","962.501,22","962.501,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 14147","SINAPI-I",14147,"PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 \", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","CENTO ","58,02","58,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 37396","SINAPI-I",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","CENTO ","35,79","35,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 41082","SINAPI-I",41082,"PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","3.983,46","4.626,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 4794","SINAPI-I",4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","357,17","357,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1292","SINAPI-I",1292,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","63,39","63,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 21108","SINAPI-I",21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","62,90","62,90",null,"C "]
["SINAPI-I 40649","SINAPI-I",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","132,53","132,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38181","SINAPI-I",38181,"PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","238,44","238,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 4818","SINAPI-I",4818,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","430,00","430,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39417","SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","27,68","27,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39412","SINAPI-I",39412,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","19,40","19,40",null,"C "]
["SINAPI-I 39515","SINAPI-I",39515,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","43,22","43,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39514","SINAPI-I",39514,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,67","22,67",null,"C "]
["SINAPI-I 37560","SINAPI-I",37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","23,62","23,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34723","SINAPI-I",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","924,00","924,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","167,67","167,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 4891","SINAPI-I",4891,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","23,27","23,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 4889","SINAPI-I",4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,22","6,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 13954","SINAPI-I",13954,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7.090,69","7.090,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 11615","SINAPI-I",11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","3,65","3,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 421","SINAPI-I",421,"PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,12","21,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 11971","SINAPI-I",11971,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,63","3,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11154","SINAPI-I",11154,"PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.608,97","2.608,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","218,70","218,70",null,"C "]
["SINAPI-I 39024","SINAPI-I",39024,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.307,23","1.307,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4914","SINAPI-I",4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.059,94","1.059,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 4910","SINAPI-I",4910,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","439,95","439,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 4969","SINAPI-I",4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","546,28","546,28",null,"C "]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","216,35","216,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 44471","SINAPI-I",44471,"PORTA DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","540,29","540,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 34713","SINAPI-I",34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","417,11","417,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 14164","SINAPI-I",14164,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","1.836,36","1.836,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 14165","SINAPI-I",14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.855,46","1.855,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 5045","SINAPI-I",5045,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.431,39","1.431,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 41187","SINAPI-I",41187,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","9.309,74","9.309,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 41192","SINAPI-I",41192,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8.508,86","8.508,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 5044","SINAPI-I",5044,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","892,69","892,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 12372","SINAPI-I",12372,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","769,31","769,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 41211","SINAPI-I",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.905,35","3.905,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 13339","SINAPI-I",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.314,95","1.314,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 41195","SINAPI-I",41195,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","492,63","492,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 41196","SINAPI-I",41196,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","610,65","610,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 41459","SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.069,76","3.069,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 4465","SINAPI-I",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","47,96","47,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 4437","SINAPI-I",4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","99,55","99,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","20,27","20,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 5071","SINAPI-I",5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","18,31","18,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 5062","SINAPI-I",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","18,55","18,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37540","SINAPI-I",37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","65.219,72","65.219,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11737"},"SINAPI-I",11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,78","11,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 36146","SINAPI-I",36146,"PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","266,56","266,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38067","SINAPI-I",38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,82","14,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 43600","SINAPI-I",43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","50,72","50,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 12043","SINAPI-I",12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.188,27","1.188,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 39763","SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","966,52","966,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39759","SINAPI-I",39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","719,33","719,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","575,88","575,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","300,44","300,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 43837","SINAPI-I",43837,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.218,42","1.218,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11708","SINAPI-I",11708,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","26,17","26,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 11711","SINAPI-I",11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,72","9,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 44530","SINAPI-I",44530,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1\" (DIAMETRO X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","52,80","52,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 20046","SINAPI-I",20046,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,15","20,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20972","SINAPI-I",20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","204,28","204,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 6033","SINAPI-I",6033,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","27,90","27,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","60,70","60,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11676","SINAPI-I",11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","57,13","57,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11718","SINAPI-I",11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","19,55","19,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 6020","SINAPI-I",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,38","33,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 6027","SINAPI-I",6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","696,85","696,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","28,24","28,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38379","SINAPI-I",38379,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","40,31","40,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12359","SINAPI-I",12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","202,45","202,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36531","SINAPI-I",36531,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","536.432,89","536.432,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 153","SINAPI-I",153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","112,49","112,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 4803","SINAPI-I",4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","31,88","31,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 4829","SINAPI-I",4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","51,19","51,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,35","0,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 10646","SINAPI-I",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","595.066,91","595.066,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 6070","SINAPI-I",6070,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","813.085,70","813.085,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 11577","SINAPI-I",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,25","11,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1115","SINAPI-I",1115,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","22,94","22,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 11758","SINAPI-I",11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","37,10","37,10",null,"C "]
["SINAPI-I 4512","SINAPI-I",4512,"SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,69","1,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4415"},"SINAPI-I",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,47","5,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 6085","SINAPI-I",6085,"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","8,54","8,54",null,"C "]
["SINAPI-I 38123","SINAPI-I",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","53,99","53,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","192.949,37","192.949,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 6110","SINAPI-I",6110,"SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40910","SINAPI-I",40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 6145","SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,98","15,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 42433","SINAPI-I",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4.789,18","4.789,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 42435","SINAPI-I",42435,"SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.580,78","2.580,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 41087","SINAPI-I",41087,"SOLDADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4828","SINAPI-I",4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","76,41","76,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,89","3,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 21043","SINAPI-I",21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","85,81","85,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 21041","SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","70,62","70,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3396","SINAPI-I",3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,27","5,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 6194","SINAPI-I",6194,"TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3993","SINAPI-I",3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","132,26","132,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 6214","SINAPI-I",6214,"TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","156,71","156,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,07","7,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","345,81","345,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","144,06","144,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 41623","SINAPI-I",41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","485,25","485,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 39351","SINAPI-I",39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,44","5,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2662","SINAPI-I",2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15,14","15,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11301","SINAPI-I",11301,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","675,87","675,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 6240","SINAPI-I",6240,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","812,95","812,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","57.060,45","57.060,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 14405","SINAPI-I",14405,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","147.034,86","147.034,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 20234","SINAPI-I",20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","296,41","296,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38010","SINAPI-I",38010,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,42","5,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38013","SINAPI-I",38013,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","53,23","53,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 12737","SINAPI-I",12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","71,80","71,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,52","10,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 6298","SINAPI-I",6298,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","74,06","74,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 6321","SINAPI-I",6321,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","495,99","495,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 7105","SINAPI-I",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","44,88","44,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 6320","SINAPI-I",6320,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","28,29","28,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 6307","SINAPI-I",6307,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6310","SINAPI-I",6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","218,62","218,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","30,64","30,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11493","SINAPI-I",11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","34,10","34,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 7108","SINAPI-I",7108,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7,87","7,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","54,73","54,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 37443","SINAPI-I",37443,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","188,09","188,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 38018","SINAPI-I",38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,02","13,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39895","SINAPI-I",39895,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\" X 15 X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,20","50,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 39000","SINAPI-I",39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","35,89","35,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38456","SINAPI-I",38456,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,59","8,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38459","SINAPI-I",38459,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","47,39","47,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7098","SINAPI-I",7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37947","SINAPI-I",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,85","3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 40420","SINAPI-I",40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","43,61","43,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 11656","SINAPI-I",11656,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,35","21,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","152,61","152,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 7141","SINAPI-I",7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,39","8,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3587","SINAPI-I",3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","48,53","48,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 40395","SINAPI-I",40395,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","99,85","99,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 40393","SINAPI-I",40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","41,38","41,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 41892","SINAPI-I",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","88,05","88,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 7048","SINAPI-I",7048,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19,00","19,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 40945","SINAPI-I",40945,"TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","18,51","21,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 41089","SINAPI-I",41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","6.001,22","6.969,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34558","SINAPI-I",34558,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3,20","3,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","10,24","10,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM ( JUTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","13,46","13,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 10933","SINAPI-I",10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","24,76","24,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10935","SINAPI-I",10935,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","50,96","50,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 36887","SINAPI-I",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","9,06","9,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 40741","SINAPI-I",40741,"TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34458","SINAPI-I",34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","144,79","144,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 7186","SINAPI-I",7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","56,52","56,52",null,"C "]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","128,92","128,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 7245","SINAPI-I",7245,"TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","31,91","31,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 7227","SINAPI-I",7227,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","311,99","311,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 7231","SINAPI-I",7231,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","513,17","513,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 25007","SINAPI-I",25007,"TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","42,50","42,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 11068","SINAPI-I",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","503,92","503,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 1576","SINAPI-I",1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,85","2,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1573","SINAPI-I",1573,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,61","1,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1547","SINAPI-I",1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","139,31","139,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,06","7,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1588","SINAPI-I",1588,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9,87","9,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38414","SINAPI-I",38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.331,15","1.331,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 7260","SINAPI-I",7260,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 10617","SINAPI-I",10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 44326","SINAPI-I",44326,"TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.666,25","1.666,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7313","SINAPI-I",7313,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","L     ","19,45","19,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 43650","SINAPI-I",43650,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","36,39","36,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7356","SINAPI-I",7356,"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","27,20","27,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43624","SINAPI-I",43624,"TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","33,15","33,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 7524","SINAPI-I",7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","47,23","47,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38104","SINAPI-I",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","35,66","35,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38102","SINAPI-I",38102,"TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,08","11,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11763","SINAPI-I",11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","160,15","160,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11830","SINAPI-I",11830,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","34,29","34,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 13415","SINAPI-I",13415,"TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","69,90","69,90",null,"C "]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","143,56","143,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 11762","SINAPI-I",11762,"TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1153 / 1130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","57,42","57,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 13983","SINAPI-I",13983,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","91,96","91,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11831","SINAPI-I",11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2\" OU 3/4\" COM BICO PARA MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","15,11","15,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7620","SINAPI-I",7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","33.145,50","33.145,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36510","SINAPI-I",36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.105.198,73","1.105.198,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7624","SINAPI-I",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.390.000,00","1.390.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","179.342,24","179.342,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","30,35","30,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","8,03","8,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 21019","SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","27,20","27,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 21024","SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","92,13","92,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","3.516,34","3.516,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","449,97","449,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","703,46","703,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","18,50","18,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 21012","SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","52,10","52,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","35,60","35,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","280,87","280,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","229,00","229,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","338,72","338,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 41782","SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","748,67","748,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","20,99","20,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","95,52","95,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,69","11,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","146,52","146,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","478,05","478,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 12746","SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","130,32","130,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","40,10","40,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","60,33","60,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","439,76","439,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","116,57","116,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","117,52","117,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","149,74","149,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","979,80","979,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","242,62","242,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","430,28","430,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","466,30","466,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","139,32","139,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","53,20","53,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","37,03","37,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","68,44","68,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","19,58","19,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,46","5,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,71","2,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 44525","SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4.554,40","4.554,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.625,17","1.625,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.776,35","2.776,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","6.227,41","6.227,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 41699","SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2.189,01","2.189,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","9,18","9,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","142,88","142,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","26,71","26,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","31,61","31,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","87,90","87,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","171,51","171,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","162,74","162,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","351,81","351,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","64,15","64,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","16,30","16,30",null,"C "]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","63,82","63,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","30,69","30,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,42","25,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","38,30","38,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","289,11","289,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","163,63","163,63",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12437"},"SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","260,36","260,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","595,19","595,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","27,11","27,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,76","4,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 9901","SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","29,68","29,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,25","12,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","157,35","157,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,15","18,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38604","SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","214.699,12","214.699,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 13894","SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","399.604,75","399.604,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","278,68","278,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","215,96","215,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","207,67","207,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","895,36","895,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","736,09","736,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.141,69","1.141,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","206,34","206,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,25","8,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,98","20,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,79","56,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 10475","SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","33,96","33,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.336,16","1.336,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.857.432,94","1.857.432,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41073"},"SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","4.164,51","4.836,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","593,59","593,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34386","SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","397,50","397,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","159,00","159,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","313,35","313,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","18,52","18,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20213","SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","27,98","27,98",null,"CR"]
["DER-PR 400950","DER-PR",400950,"COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% PN (A)","M3",5.22,5.34]
["DER-PR 401200","DER-PR",401200,"COMPACTAÇÃO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL","M3",1.48,1.51]
["DER-PR 400300","DER-PR",400300,"DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM","UD",46.27,48.01]
["DER-PR 411400","DER-PR",411400,"ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  1200-1400M","M3",10.58,10.84]
["DER-PR 414000","DER-PR",414000,"ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  3000-4000M","M3",15.43,15.73]
["DER-PR 420600","DER-PR",420600,"ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT.   400-600M","M3",11.6,11.89]
["DER-PR 421600","DER-PR",421600,"ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT.  1400-1600M","M3",14.86,15.2]
["DER-PR 425000","DER-PR",425000,"ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT.  4000-5000M","M3",23.78,24.21]
["DER-PR 431010","DER-PR",431010,"ESC. CARGA E TRANSP. 3A. CAT.  800-1000M","M3",39.909999999999997,40.56]
["DER-PR 431210","DER-PR",431210,"ESC. CARGA E TRANSP. 3A. CAT. 1000-1200M","M3",40.72,41.36]
["DER-PR 404300","DER-PR",404300,"ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA","M3",0.79,0.81]
["DER-PR 416000","DER-PR",416000,"VALETÕES LATERAIS (FUNDO) 1A. CAT.  200 -  600M (A)","M3",8.82,9.0500000000000007]
["DER-PR 416200","DER-PR",416200,"VALETÕES LATERAIS (FUNDO) 1A. CAT.  600 -1000M (A)","M3",9.7899999999999991,10.02]
["DER-PR 531200","DER-PR",531200,"BRITA GRADUADA - NA USINA","M3",74.33,74.52]
["DER-PR 531130","DER-PR",531130,"BRITA GRADUADA TRATADA C/CIMENTO (CP=4%) 100% PM","M3",193.47,194.41]
["DER-PR 535100","DER-PR",535100,"CARGA DE PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO","M2",1.54,1.75]
["DER-PR 570400","DER-PR",570400,"C.B.U.Q. EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP (ACIMA DE 10.000 T)","T",171.4,173.7]
["DER-PR 532700","DER-PR",532700,"COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO","M2",0.62,0.63]
["DER-PR 501000","DER-PR",501000,"ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO","M3",5.72,5.85]
["DER-PR 560100","DER-PR",560100,"IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO","M2",0.48,0.49]
["DER-PR 510200","DER-PR",510200,"LIMPEZA DE JAZIDA 2A. CAT.","M3",11.2,11.56]
["DER-PR 535000","DER-PR",535000,"PARALELEPÍPEDO(REVESTIMENTO)","M2",100.86,104.37]
["DER-PR 561100","DER-PR",561100,"PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO","M2",0.33,0.34]
["DER-PR 516200","DER-PR",516200,"PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO S/ BRITAGEM","M3",112.89,113.1]
["DER-PR 534300","DER-PR",534300,"PRÉ-MIST. A FRIO P/ REVESTIMENTO EXCLUSIVE FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO","M3",137.28,138.9]
["DER-PR 530160","DER-PR",530160,"RACHÃO SEM BRITAGEM (PRODUZIDO)","M3",41.59,42.36]
["DER-PR 541100","DER-PR",541100,"SOLO ARENOSO FINO (BASE) 100% PM","M3",28.93,29.88]
["DER-PR 543000","DER-PR",543000,"SOLO CIMENTO MIST. PISTA (3%) 100% PI","M3",65.42,67.239999999999995]
["DER-PR 546000","DER-PR",546000,"SOLO CIMENTO MIST. PISTA (6%) 100% PN","M3",94.68,96.69]
["DER-PR 545100","DER-PR",545100,"SOLO CIMENTO MIST. USINA (5%) 100% PN","M3",80.66,81.430000000000007]
["DER-PR 533600","DER-PR",533600,"SOLO ESTABILIZADO S/ MISTURA 100% PN (2A. CAT.)","M3",23.12,23.86]
["DER-PR 581052","DER-PR",581052,"TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO (TRECHO)","T.KM",0.93,0.94]
["DER-PR 581010","DER-PR",581010,"TRANSPORTE DE EMULSÃO (USINA)","T.KM",0.84,0.84]
["DER-PR 603300","DER-PR",603300,"AÇO CA-60 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO","KG",14.74,15.63]
["DER-PR 604100","DER-PR",604100,"ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4","M3",422.23,442.81]
["DER-PR 620200","DER-PR",620200,"BOCA DE BSTC 0,80M","UD",1204.46,1286.48]
["DER-PR 620400","DER-PR",620400,"BOCA DE BSTC 1,20M","UD",2220.7199999999998,2365.6799999999998]
["DER-PR 622000","DER-PR",622000,"BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO - TIPO 1","UD",216.4,229.35]
["DER-PR 613000","DER-PR",613000,"BUEIRO METÁLICO MP-100 CIRCULAR E=2,0MM","KG",40.119999999999997,40.18]
["DER-PR 606100","DER-PR",606100,"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.","M3",361.66,379.63]
["DER-PR 605500","DER-PR",605500,"CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.","M3",486.2,507.26]
["DER-PR 605900","DER-PR",605900,"CONCRETO FCK = 30 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.","M3",536.03,557.09]
["DER-PR 612000","DER-PR",612000,"CORPO DE BDTC 1,50M COM BERÇO","M",4096.55,4162.71]
["DER-PR 610900","DER-PR",610900,"CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO","M",657.11,670.41]
["DER-PR 611300","DER-PR",611300,"CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO","M",1332.2,1357.22]
["DER-PR 611600","DER-PR",611600,"CORPO DE BSTC 2,00M SEM BERÇO","M",3260.95,3278.94]
["DER-PR 612500","DER-PR",612500,"CORPO DE BTTC 2,00M COM BERÇO","M",11903.89,12097.87]
["DER-PR 643000","DER-PR",643000,"DRENO PROFUNDO EM ROCHA - TIPO 1","M",58.4,60.34]
["DER-PR 640100","DER-PR",640100,"DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 1A","M",128.44,135.18]
["DER-PR 640200","DER-PR",640200,"DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 2","M",94.38,97.98]
["DER-PR 641000","DER-PR",641000,"DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 4A(GNT)","M",139.94999999999999,149.13999999999999]
["DER-PR 641900","DER-PR",641900,"DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A(GT)","M",165.24,172.12]
["DER-PR 644300","DER-PR",644300,"DRENO SUB-HORIZONTAL","M",248.5,256.76]
["DER-PR 600400","DER-PR",600400,"ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 2A. CAT.","M3",8.7899999999999991,9.07]
["DER-PR 600700","DER-PR",600700,"ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 2A. CAT.","M3",24.73,25.74]
["DER-PR 602200","DER-PR",602200,"ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO","M2",93.28,101.46]
["DER-PR 603100","DER-PR",603100,"GRADE FERRO P/ BOCA DE LOBO","UD",289.93,304.24]
["DER-PR 633200","DER-PR",633200,"LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS TRIPLOS","M",218.39,244.16]
["DER-PR 810150","DER-PR",810150,"MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)","M",41.33,44.5]
["DER-PR 810550","DER-PR",810550,"MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 (PRÉ-MOLDADO)","M",74.209999999999994,79.42]
["DER-PR 810800","DER-PR",810800,"MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 8 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)","M",15.86,16.84]
["DER-PR 630500","DER-PR",630500,"REMOÇÃO DE BUEIRO 0,50M","M",18.98,19.97]
["DER-PR 653000","DER-PR",653000,"SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - TIPO  1","M",112.09,122.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR 653100"},"DER-PR",653100,"SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - TIPO  1A","M",80.19,87.92]
["DER-PR 654100","DER-PR",654100,"SARJETA TRAPEZOIDAL SOLO-CIMENTO - TIPO 4B EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO","M",56.04,62.76]
["DER-PR 650200","DER-PR",650200,"SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  2A","M",54.44,59.64]
["DER-PR 650800","DER-PR",650800,"SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  6","M",85.94,93.25]
["DER-PR 651400","DER-PR",651400,"SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  9","M",75.17,81.98]
["DER-PR 652100","DER-PR",652100,"SARJETA TRIANGULAR SOLO-CIMENTO - TIPO  3B EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO","M",65.81,73.67]
["DER-PR 655400","DER-PR",655400,"TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 4 (ST-4/SZ-4) C/TUBO 0,30M","M",246.85,259.95999999999998]
["DER-PR 656000","DER-PR",656000,"TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) C/GRELHA","M",496.41,533.17999999999995]
["DER-PR 660200","DER-PR",660200,"VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 6","M",110.05,120.54]
["DER-PR 661300","DER-PR",661300,"VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 6A","M",197.9,217.51]
["DER-PR 661500","DER-PR",661500,"VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 7A","M",116.72,127.78]
["DER-PR 503110","DER-PR",503110,"FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS","M2",1.75,1.79]
["DER-PR 507232","DER-PR",507232,"FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø=32MM","KG",8.16,8.16]
["DER-PR 502660","DER-PR",502660,"JUNTA DE CONSTRUÇÃO COM ISOPOR, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO","M",13.03,13.46]
["DER-PR 500045","DER-PR",500045,"USINAGEM DE CONCRETO FCTMK = 4,50 MPA COM CIMENTO A GRANEL","M3",324.44,324.64999999999998]
["DER-PR 730600","DER-PR",730600,"AÇO CA-60 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO","KG",14.74,15.63]
["DER-PR 756000","DER-PR",756000,"APOIO ELASTOMÉRICO FRETADO FORNEC.COLOCAÇÃO","KG",120.94,123.82]
["DER-PR 742000","DER-PR",742000,"CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.","M3",486.2,507.26]
["DER-PR 742800","DER-PR",742800,"CONCRETO FCK = 28 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.","M3",524.02,545.08000000000004]
["DER-PR 753400","DER-PR",753400,"DRENO FERRO GALVANIZADO 0,40M 3\"","UD",45.57,46.81]
["DER-PR 715000","DER-PR",715000,"ENSECADEIRA SIMPLES MADEIRA H <= 2M","M2",213.96,228.59]
["DER-PR 702200","DER-PR",702200,"ESCAVAÇÃO P/ FUNDAÇÃO EM 2A. CAT.","M3",48.63,55.33]
["DER-PR 704300","DER-PR",704300,"ESCAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3A. CAT.","M3",3173.4,3507.6]
["DER-PR 720000","DER-PR",720000,"FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ESTACA DUPLO TRILHO TR-37","M",676.73,690.75]
["DER-PR 707100","DER-PR",707100,"LIMPEZA C/ JATO DE ÁGUA","M2",13.62,14.36]
["DER-PR 706200","DER-PR",706200,"PERFURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO D=20,0MM","M",212.13,236.76]
["DER-PR 531020","DER-PR",531020,"BRITA GRADUADA 100% PI (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO","M3",149.93,154.06]
["DER-PR 804300","DER-PR",804300,"CAPINA MANUAL","M2",0.56000000000000005,0.64]
["DER-PR 512000","DER-PR",512000,"DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO","M3",46,49.87]
["DER-PR 562100","DER-PR",562100,"LAMA ASFÁLTICA FAIXA \"1\" E \"2\" EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO","M2",2.84,2.95]
["DER-PR 600310","DER-PR",600310,"LIMPEZA DE BUEIRO PARA CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO","UD",117.22,127.46]
["DER-PR 531320","DER-PR",531320,"MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO","M3",133.58000000000001,139.38]
["DER-PR 562560","DER-PR",562560,"MICROREVEST.ASF.A FRIO E= 8MM(SEM FIBRAS), EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO","M2",3.36,3.46]
["DER-PR 650110","DER-PR",650110,"RECOMPOSIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO","M",45.24,49.38]
["DER-PR 570510","DER-PR",570510,"REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC. E TRANSPORTE DO CAP (ACIMA DE 10.000 T)","T",173.93,175.73]
["DER-PR 550800","DER-PR",550800,"SELAGEM DE TRINCA COM AREIA, EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO","L",10.88,11.67]
["DER-PR 800000","DER-PR",800000,"ENLEIVAMENTO","M2",10.47,11.1]
["DER-PR 860200","DER-PR",860200,"GABIÃO TIPO CAIXA 2X1X0,50M ZN/AL + PVC  (NBR 8964)","M3",835.86,847.63]
["DER-PR 860000","DER-PR",860000,"GABIÃO TIPO CAIXA 2X1X1,00M ZN/AL (NBR 8964)","M3",613.41999999999996,625.19000000000005]
["DER-PR 800200","DER-PR",800200,"GRAMA EM MUDAS","M2",8.9,9.77]
["DER-PR 800100","DER-PR",800100,"HIDROSSEMEADURA","M2",7.48,7.75]
["DER-PR 844000","DER-PR",844000,"REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA","UD",3762.92,4044.07]
["DER-PR 843000","DER-PR",843000,"REMOÇÃO DE CASA DE ALVENARIA","M2",258.51,294.08999999999997]
["DER-PR 842000","DER-PR",842000,"REMOÇÃO DE CASA DE MADEIRA","M2",149.63,167.64]
["DER-PR 841000","DER-PR",841000,"REMOÇÃO DE CERCAS","M",15.06,16.399999999999999]
["DER-PR 840000","DER-PR",840000,"REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME","M",25.03,28.48]
["DER-PR 824100","DER-PR",824100,"BALIZADOR DE PLÁSTICO FLEXÍVEL REFLETIVO","UD",172.92,177.2]
["DER-PR 813250","DER-PR",813250,"BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL4 - TERMINAL, EXECUTADA C/EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",175.15,185.39]
["DER-PR 813200","DER-PR",813200,"BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL4, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",86.07,90.36]
["DER-PR 813450","DER-PR",813450,"BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5 - TERMINAL, EXECUTADA C/EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",188.59,199.5]
["DER-PR 813400","DER-PR",813400,"BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",90.52,94.88]
["DER-PR 814000","DER-PR",814000,"BARREIRA NEW JERSEY DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, EXECUTADA COM EXTRUSORA","M",76.010000000000005,81.25]
["DER-PR 813500","DER-PR",813500,"BARREIRA NEW JERSEY (PADRÃO EUROPEU) (PRÉ-MOLDADA)","M",915.7,939.01]
["DER-PR 813000","DER-PR",813000,"BARREIRA NEW JERSEY SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, EXECUTADA COM EXTRUSORA","M",77.13,82.45]
["DER-PR 813150","DER-PR",813150,"BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL4 - TERMINAL, EXECUTADA C/EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",173.28,183.46]
["DER-PR 813100","DER-PR",813100,"BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL4, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",84.57,88.83]
["DER-PR 813350","DER-PR",813350,"BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5 - TERMINAL, EXECUTADA C/EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",186.53,197.38]
["DER-PR 813300","DER-PR",813300,"BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, NÍVEL CONTENÇÃO TL5, EXECUTADA C/ EXTRUSORA (NBR 14885/16)","M",88.74,93.06]
["DER-PR 824000","DER-PR",824000,"CILINDRO DELIMITADOR ALTA PERFORMANCE","UD",308.52999999999997,309.55]
["DER-PR 823000","DER-PR",823000,"DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO","M",470.43,476.61]
["DER-PR 822350","DER-PR",822350,"FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM","M2",42.79,43.85]
["DER-PR 822100","DER-PR",822100,"FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA","M2",21.4,21.95]
["DER-PR 822000","DER-PR",822000,"FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE","M2",28.02,28.57]
["DER-PR 801926","DER-PR",801926,"FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY","UD",31.27,31.87]
["DER-PR 801925","DER-PR",801925,"FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA","UD",19.53,20.13]
["DER-PR 807100","DER-PR",807100,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016","UD",11308,11403.6]
["DER-PR 807080","DER-PR",807080,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA P/ VELOCIDADE DE 80 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016","UD",8379.0300000000007,8474.6299999999992]
["DER-PR 806100","DER-PR",806100,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016","UD",65403.51,65545.66]
["DER-PR 806080","DER-PR",806080,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO P/ VELOCIDADE DE 80 KM/H DE ACORDO COM ABNT NBR-15486-2016","UD",49138.83,49280.98]
["DER-PR 822330","DER-PR",822330,"PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - E=3MM","M2",62.53,63.59]
["DER-PR 820000","DER-PR",820000,"PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA","M2",527.79,536.39]
["DER-PR 871500","DER-PR",871500,"PÓRTICO SIMPLES 11,00 A 15,00M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",79203.08,79973.820000000007]
["DER-PR 871600","DER-PR",871600,"PÓRTICO SIMPLES 16,00M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",80303.08,81073.820000000007]
["DER-PR 871700","DER-PR",871700,"PÓRTICO SIMPLES 17,00M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",84103.08,84873.82]
["DER-PR 871800","DER-PR",871800,"PÓRTICO SIMPLES 18,00M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",85503.08,86273.82]
["DER-PR 874950","DER-PR",874950,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X4,90M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",50910.21,51338.239999999998]
["DER-PR 876050","DER-PR",876050,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X6,00M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",53510.21,53938.239999999998]
["DER-PR 877250","DER-PR",877250,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X7,20M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",60410.21,60838.239999999998]
["DER-PR 878350","DER-PR",878350,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X8,30M P/PLACA ATÉ 24M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",70410.210000000006,70838.240000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR 874900"},"DER-PR",874900,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 4,90M P/PLACA ATÉ 12M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",35672.85,36083.14]
["DER-PR 876000","DER-PR",876000,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 6,00M P/PLACA ATÉ 12M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",37072.85,37483.14]
["DER-PR 877200","DER-PR",877200,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 7,20M P/PLACA ATÉ 12M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",41472.85,41883.14]
["DER-PR 878300","DER-PR",878300,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 8,30M P/PLACA ATÉ 12M2(EXCLUSIVE PLACA)","UD",43972.85,44383.14]
["DER-PR 821000","DER-PR",821000,"SUPORTE DE MADEIRA 3\"X3\" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M","UD",160.19999999999999,164.52]
["DER-PR 821300","DER-PR",821300,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5\" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M","UD",398.65,404.77]
["DER-PR 821350","DER-PR",821350,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5\" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,50M","UD",454.65,460.77]
["DER-PR 821400","DER-PR",821400,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5\" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=4,00M","UD",509.79,515.91]
["DER-PR 822010","DER-PR",822010,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 110X70X25X2,00MM, H=3,00M","UD",501.15,507.27]
["DER-PR 821110","DER-PR",821110,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 110X70X25X2,00MM, H=3,50M","UD",558.65,564.77]
["DER-PR 821130","DER-PR",821130,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 110X70X25X2,00MM, H=4,00M","UD",618.65,624.77]
["DER-PR 821020","DER-PR",821020,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 150X85X25X2,70MM, H=4,00M","UD",921.88,929.61]
["DER-PR 822020","DER-PR",822020,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 150X85X25X3,40MM, H=4,50M","UD",1239.3800000000001,1247.1099999999999]
["DER-PR 822030","DER-PR",822030,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 250X85X25X2,70MM, H=5,00M","UD",1417.24,1427.84]
["DER-PR 822040","DER-PR",822040,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 250X85X25X2,70MM, H=6,00M","UD",1664.74,1675.34]
["DER-PR 822050","DER-PR",822050,"SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL \"C\" 300X85X25X3,40MM, H=6,00M","UD",2304.7399999999998,2315.34]
["DER-PR 871000","DER-PR",871000,"TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL","UD",15.32,16.170000000000002]
["DER-PR 870000","DER-PR",870000,"TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL","UD",14.68,15.53]
["DER-PR 873000","DER-PR",873000,"TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL","UD",28.47,29.32]
["DER-PR 872000","DER-PR",872000,"TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL","UD",27.72,28.57]
["DER-PR 801967","DER-PR",801967,"BALDE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO DE 8 A 10 L , INCLUSIVE SOQUETES E SUPORTES PARA SINALIZAÇÃO NOTURNA","UD",55.79,57.7]
["DER-PR 801943","DER-PR",801943,"BANDEIRINHA","H",23.16,26.35]
["DER-PR 801947","DER-PR",801947,"BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I","M",73.64,77.010000000000005]
["DER-PR 801963","DER-PR",801963,"BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR","UD",25.34,25.34]
["DER-PR 801964","DER-PR",801964,"BONECO SINALIZADOR DE OBRA","UD",106.29,106.29]
["DER-PR 801966","DER-PR",801966,"CABO ELÉTRICO 2 X 1,5 MM² PARA SINALIZAÇÃO NOTURNA","M",1.37,1.45]
["DER-PR 801940","DER-PR",801940,"CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA","UD",42.58,43.06]
["DER-PR 822200","DER-PR",822200,"FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA","M2",16.670000000000002,17.22]
["DER-PR 801946","DER-PR",801946,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA CONTÍNUA CLASSE I","M",223.18,233.38]
["DER-PR 801945","DER-PR",801945,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA","UD",218.41,228.61]
["DER-PR 801941","DER-PR",801941,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA","UD",24.02,24.5]
["DER-PR 801965","DER-PR",801965,"LÂMPADA FLUORESCENTE 11 W PARA SINALIZAÇÃO NOTURNA","UD",3.12,3.18]
["DER-PR 801961","DER-PR",801961,"LUZ INTERMITENTE (PISCANTE)","UD",36.47,36.950000000000003]
["DER-PR 802160","DER-PR",802160,"PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA","M2",79.16,80.45]
["DER-PR 801960","DER-PR",801960,"SINALIZADOR DE LED AMARELO","UD",6.24,6.72]
["DER-PR 802161","DER-PR",802161,"SUPORTE DE MADEIRA 3\" X 3\" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA","UD",14.77,15.91]
["DER-PR 970050","DER-PR",970050,"AUTOMÓVEL SEDAN POTÊNCIA MÍNIMA 75 HP (SEM MOTORISTA)","MES",5199.37,5199.37]
["DER-PR 970250","DER-PR",970250,"VEÍCULO UTILITÁRIO POTÊNCIA MÍNIMA 114 HP (SEM MOTORISTA)","MES",8334.1200000000008,8334.1200000000008]
["DER-PR 603010","DER-PR",603010,"ASSENTAMENTO DE TUBO 0,40M SEM BERÇO","M",122.56,124.35]
["DER-PR 603020","DER-PR",603020,"ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO","M",255.85,258.79000000000002]
["DER-PR 603040","DER-PR",603040,"ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO","M",427.75,432.1]
["DER-PR 421100","DER-PR",421100,"CAIXA DE RETENÇÃO","M3",6.87,7.07]
["DER-PR 401110","DER-PR",401110,"CARGA E TRANSP. 1A. CAT.     0-200M","M3",5.78,5.88]
["DER-PR 401120","DER-PR",401120,"CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  200-400M","M3",6.37,6.48]
["DER-PR 452010","DER-PR",452010,"CASCALHAMENTO","M3",11.52,11.96]
["DER-PR 401020","DER-PR",401020,"DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM","M2",1.0900000000000001,1.1200000000000001]
["DER-PR 401010","DER-PR",401010,"DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM","UD",46.27,48.01]
["DER-PR 401150","DER-PR",401150,"ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.     0-50M","M3",4.2300000000000004,4.3499999999999996]
["DER-PR 401030","DER-PR",401030,"ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.    50-200M","M3",7.84,8.07]
["DER-PR 401040","DER-PR",401040,"ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.   200-400M","M3",8.06,8.2899999999999991]
["DER-PR 401050","DER-PR",401050,"ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT.     0-50M","M3",6.43,6.63]
["DER-PR 401140","DER-PR",401140,"ESC. DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA","M",0.43,0.44]
["DER-PR 511130","DER-PR",511130,"ESCARIFICAÇÃO, CONFORMAÇÃO  E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (VISUAL)","M2",1.17,1.2]
["DER-PR 603030","DER-PR",603030,"ESCAVAÇÃO DE BUEIROS E VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.","M3",8.3800000000000008,8.67]
["DER-PR 520250","DER-PR",520250,"ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA 2A. CAT.","M3",4.3099999999999996,4.4800000000000004]
["DER-PR 401130","DER-PR",401130,"ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA","M3",3.92,4.04]
["DER-PR 401080","DER-PR",401080,"LOMBADA","M3",2.81,2.85]
["DER-PR 511030","DER-PR",511030,"REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO (VISUAL)","M2",0.72,0.74]
["DER-PR 401060","DER-PR",401060,"REGULARIZAÇÃO DE LEITO/PATROLAMENTO","M2",0.18,0.18]
["DER-PR 603050","DER-PR",603050,"REMOÇÃO DE BUEIROS 0,40M","M",17.399999999999999,18.309999999999999]
["DER-PR 603060","DER-PR",603060,"REMOÇÃO DE BUEIROS 0,60M","M",20.88,21.97]
["DER-PR 401070","DER-PR",401070,"RETALUDAMENTO","M2",0.49,0.5]
["DER-PR 589100","DER-PR",589100,"FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30","T",5810.5,5810.5]
["DER-PR 589050","DER-PR",589050,"FORNECIMENTO DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA","T",5132.1099999999997,5132.1099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR 589070"},"DER-PR",589070,"FORNECIMENTO DE CAP-30/45","T",4761.54,4761.54]
["DER-PR 589000","DER-PR",589000,"FORNECIMENTO DE CAP-50/70","T",4227.95,4227.95]
["DER-PR 589030","DER-PR",589030,"FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (55/75)","T",5048.62,5048.62]
["DER-PR 589040","DER-PR",589040,"FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (60/85)","T",5122.93,5122.93]
["DER-PR 589060","DER-PR",589060,"FORNECIMENTO DE CAP-50/70 COM POLÍMERO ELASTOMÉRICO (65/90)","T",5610.83,5610.83]
["DER-PR 589190","DER-PR",589190,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  ","T",3392.07,3392.07]
["DER-PR 589180","DER-PR",589180,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E COM POLÍMERO","T",4279.09,4279.09]
["DER-PR 589170","DER-PR",589170,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C","T",3372.42,3372.42]
["DER-PR 589220","DER-PR",589220,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C","T",3458.19,3458.19]
["DER-PR 589320","DER-PR",589320,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-2C","T",3909.62,3909.62]
["DER-PR 589420","DER-PR",589420,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","T",3188.46,3188.46]
["DER-PR 589430","DER-PR",589430,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C-E COM POLÍMERO","T",3869.13,3869.13]
["DER-PR 589520","DER-PR",589520,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C","T",3406.09,3406.09]
["DER-PR 589530","DER-PR",589530,"FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-E COM POLÍMERO  ","T",3868.44,3868.44]
["DER-PR_I 178110","DER-PR_I",178110,"ADITIVO CONTROLADOR DE RUPTURA EMULSÃO","KG",49.74,49.74,"DER-PR_I -  "]
["DER-PR_I 178150","DER-PR_I",178150,"ADITIVO HIPERPLASTIFICANTE","KG",27.62,27.62]
["DER-PR_I 178170","DER-PR_I",178170,"ADITIVO PLASTIFICANTE","L",10.93,10.93]
["DER-PR_I 178120","DER-PR_I",178120,"ADITIVO SÓLIDO COM FIBRAS P/MICROREVESTIMENTO","KG",12.98,12.98]
["DER-PR_I 178130","DER-PR_I",178130,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE","KG",24.26,24.26]
["DER-PR_I 141480","DER-PR_I",141480,"ADUBO NPK 4:14:8","KG",4.1500000000000004,4.1500000000000004]
["DER-PR_I 143100","DER-PR_I",143100,"ADUBO NPK 4:30:10","KG",5.19,5.19]
["DER-PR_I 178180","DER-PR_I",178180,"AGENTE DE CURA QUÍMICA P/CONCRETO","L",15.13,15.13]
["DER-PR_I 150040","DER-PR_I",150040,"APOIO ELASTOMÉRICO FRETADO","KG",100,100]
["DER-PR_I 105000","DER-PR_I",105000,"ARAME FARPADO Nº 16","M",0.63,0.63]
["DER-PR_I 150180","DER-PR_I",150180,"ARAME RECOZIDO Nº 18","KG",13.05,13.05]
["DER-PR_I 139000","DER-PR_I",139000,"AREIA","M3",75.31,75.31]
["DER-PR_I 170300","DER-PR_I",170300,"ASFALTO DILUIDO CM-30","T",5810.5,5810.5]
["DER-PR_I 170600","DER-PR_I",170600,"ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA","T",5132.1099999999997,5132.1099999999997]
["DER-PR_I 180450","DER-PR_I",180450,"BALDE PLÁSTICO TRÂNSLÚCIDO 8/10 LITROS H=27/30CM","UD",35.32,35.32]
["DER-PR_I 180000","DER-PR_I",180000,"BALIZADOR DE PLÁSTICO 947X120MM REFLETIVO","UD",126.5,126.5]
["DER-PR_I 106450","DER-PR_I",106450,"BARRA CHATA 1\" X 3/8\" (2,0 KG/M)","KG",11.24,11.24]
["DER-PR_I 106480","DER-PR_I",106480,"BARRA CHATA 1.1/4\" X 1/8\" X 1,00M","UD",43.61,43.61]
["DER-PR_I 106490","DER-PR_I",106490,"BARRA CHATA 1.1/4\" X 1/8\" X 1,35M","UD",47.72,47.72]
["DER-PR_I 106460","DER-PR_I",106460,"BARRA CHATA 1.1/4\" X 3/16\" X 2,00M","UD",65.64,65.64]
["DER-PR_I 106470","DER-PR_I",106470,"BARRA CHATA 1.1/4\" X 3/16\" X 3,00M","UD",82.53,82.53]
["DER-PR_I 155500","DER-PR_I",155500,"BARRA DYWIDAG Ø=32MM ST-95/105","M",265.2,265.2]
["DER-PR_I 106400","DER-PR_I",106400,"BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8\"","M",45.6,45.6]
["DER-PR_I 180423","DER-PR_I",180423,"BASTÃO VERMELHO SINALIZADOR 54CM","UD",63.35,63.35]
["DER-PR_I 186010","DER-PR_I",186010,"BITS P/ CARRETA PERFURAÇÃO","UD",864,864]
["DER-PR_I 145650","DER-PR_I",145650,"BLOCO ARTICULADO(BLOKRET) E=6CM (FCK=35 MPA)","M2",70,70]
["DER-PR_I 145850","DER-PR_I",145850,"BLOCO ARTICULADO(BLOKRET) E=8CM (FCK=35 MPA)","M2",86.5,86.5]
["DER-PR_I 191919","DER-PR_I",191919,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X19CM","UD",4.38,4.38]
["DER-PR_I 191939","DER-PR_I",191939,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM","UD",5.47,5.47]
["DER-PR_I 145600","DER-PR_I",145600,"BLOCO INTERTRAVADO(PAVER) E=6CM (FCK=35 MPA)","M2",48.87,48.87]
["DER-PR_I 145680","DER-PR_I",145680,"BLOCO INTERTRAVADO(PAVER) E=8CM (FCK=35 MPA)","M2",61.22,61.22]
["DER-PR_I 180424","DER-PR_I",180424,"BONECO SINALIZADOR","UD",664.33,664.33]
["DER-PR_I 130170","DER-PR_I",130170,"BRITA GRADUADA (USINADA) (COMERCIAL)","M3",77.44,77.44]
["DER-PR_I 186050","DER-PR_I",186050,"BROCA 10,0MM X 8\" ENCAIXE SDS PLUS  ","UD",70.569999999999993,70.569999999999993]
["DER-PR_I 186060","DER-PR_I",186060,"BROCA 12,7MM X 21\" ENCAIXE SDS PLUS ","UD",108.76,108.76]
["DER-PR_I 186070","DER-PR_I",186070,"BROCA 16,0MM X 21\" ENCAIXE SDS PLUS ","UD",315.83999999999997,315.83999999999997]
["DER-PR_I 186080","DER-PR_I",186080,"BROCA 20,0MM X 21\" ENCAIXE SDS MAX ","UD",560.82000000000005,560.82000000000005]
["DER-PR_I 186090","DER-PR_I",186090,"BROCA 25,4MM X 21\" ENCAIXE SDS MAX  ","UD",759.07,759.07]
["DER-PR_I 186100","DER-PR_I",186100,"BROCA 40,0MM X 21\" ENCAIXE SDS MAX","UD",892.12,892.12]
["DER-PR_I 156250","DER-PR_I",156250,"CABO DE AÇO 1/2\" ALMA FIBRA 6X25","M",21.4,21.4]
["DER-PR_I 180130","DER-PR_I",180130,"CABO ELÉTRICO PP 1000V 3X1,5MM²","M",8.98,8.98]
["DER-PR_I 180150","DER-PR_I",180150,"CABO ELÉTRICO 1,5MM2","M",1.22,1.22]
["DER-PR_I 180070","DER-PR_I",180070,"CABO ELÉTRICO 2X1,5MM²","M",2.4500000000000002,2.4500000000000002]
["DER-PR_I 180080","DER-PR_I",180080,"CABO ELÉTRICO 2X2,5MM²","M",4,4]
["DER-PR_I 170010","DER-PR_I",170010,"CAL HIDRATADA CH-I","T",603.33000000000004,603.33000000000004]
["DER-PR_I 170100","DER-PR_I",170100,"CAL VIRGEM EM PÓ","KG",0.92,0.92]
["DER-PR_I 106350","DER-PR_I",106350,"CANTONEIRA 6,35 X 6,35 X 1 CM","KG",8.02,8.02]
["DER-PR_I 150250","DER-PR_I",150250,"CHAPA LIGAÇÃO 280X80X10MM","UD",30.92,30.92]
["DER-PR_I 150190","DER-PR_I",150190,"CHAPA Nº 18 GALVANIZADA (10 KG/M2) PRÉ-PINTADA","M2",124.31,124.31]
["DER-PR_I 150000","DER-PR_I",150000,"CHAPA PRETA (12,204 KG/M2)","KG",8.42,8.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 150215"},"DER-PR_I",150215,"CHAPA ZINCADA 0,40MM P/REVEST. FORMAS","M2",42.82,42.82]
["DER-PR_I 152100","DER-PR_I",152100,"CHUMBADOR 1\" FERRO GALVANIZADO P/PÓRTICO SINALIZ","UD",42.06,42.06]
["DER-PR_I 180001","DER-PR_I",180001,"CILINDRO DELIMITADOR ALTA PERFORMANCE  (ABNT 16658)","UD",300,300]
["DER-PR_I 170330","DER-PR_I",170330,"CIMENTO ASFÁLTICO CAP-30/45","T",4761.54,4761.54]
["DER-PR_I 170500","DER-PR_I",170500,"CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70","T",4227.95,4227.95]
["DER-PR_I 170540","DER-PR_I",170540,"CIMENTO ASFÁLTICO MODIF. POR POLÍMERO SBS(55/75)","T",5048.62,5048.62]
["DER-PR_I 170550","DER-PR_I",170550,"CIMENTO ASFÁLTICO MODIF. POR POLÍMERO SBS(60/85)","T",5122.93,5122.93]
["DER-PR_I 170560","DER-PR_I",170560,"CIMENTO ASFÁLTICO MODIF. POR POLÍMERO SBS(65/90)","T",5610.83,5610.83]
["DER-PR_I 173210","DER-PR_I",173210,"CIMENTO PORTLAND A GRANEL","T",614.67999999999995,614.67999999999995]
["DER-PR_I 173200","DER-PR_I",173200,"CIMENTO PORTLAND (SACO DE 50KG)","T",579.79999999999995,579.79999999999995]
["DER-PR_I 100090","DER-PR_I",100090,"COLA PARA TACHAS","KG",11.4,11.4]
["DER-PR_I 100140","DER-PR_I",100140,"COLA PARA TUBO DE PVC","G",0.11,0.11]
["DER-PR_I 125140","DER-PR_I",125140,"COMPENSADO 14 MM PLASTIFICADO","M2",33.5,33.5]
["DER-PR_I 126140","DER-PR_I",126140,"COMPENSADO 14 MM RESINADO","M2",29.88,29.88]
["DER-PR_I 125170","DER-PR_I",125170,"COMPENSADO 17 MM PLASTIFICADO","M2",39.71,39.71]
["DER-PR_I 126170","DER-PR_I",126170,"COMPENSADO 17 MM RESINADO","M2",36.26,36.26]
["DER-PR_I 160000","DER-PR_I",160000,"CONCRETO MAGRO USINADO","M3",0,0]
["DER-PR_I 160022","DER-PR_I",160022,"CONCRETO USINADO FCK = 22 MPA","M3",0,0]
["DER-PR_I 160025","DER-PR_I",160025,"CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA","M3",0,0]
["DER-PR_I 160030","DER-PR_I",160030,"CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA","M3",0,0]
["DER-PR_I 100750","DER-PR_I",100750,"CONE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75CM NBR 15071","UD",148.33000000000001,148.33000000000001]
["DER-PR_I 100755","DER-PR_I",100755,"CONE PVC SIMPLES FLEXÍVEL REFLETIVO H=75CM","UD",137,137]
["DER-PR_I 100745","DER-PR_I",100745,"CONE PVC SIMPLES SEMIFLEXÍVEL H=75CM","UD",98.25,98.25]
["DER-PR_I 166760","DER-PR_I",166760,"CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM","UD",260.75,260.75]
["DER-PR_I 180230","DER-PR_I",180230,"CONEXÃO P/TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,10 M","UD",7.82,7.82]
["DER-PR_I 180190","DER-PR_I",180190,"CONEXÃO P/TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,23 M","UD",22.79,22.79]
["DER-PR_I 135200","DER-PR_I",135200,"CONTRAPORCA SEXTAVADA","UD",52.51,52.51]
["DER-PR_I 120750","DER-PR_I",120750,"CORDA DE SISAL 6MM","M",0.63,0.63]
["DER-PR_I 120900","DER-PR_I",120900,"CORDA DE SISAL 8MM","M",1.08,1.08]
["DER-PR_I 120600","DER-PR_I",120600,"CORDÃO DE POLIPROPILENO 6MM","M",0.76,0.76]
["DER-PR_I 120800","DER-PR_I",120800,"CORDÃO DE POLIPROPILENO 8MM","M",1.51,1.51]
["DER-PR_I 110000","DER-PR_I",110000,"CORDEL DETONANTE","M",1.9,1.9]
["DER-PR_I 155127","DER-PR_I",155127,"CORDOALHA NUA CP 190 RB 12,7MM","KG",9.5399999999999991,9.5399999999999991]
["DER-PR_I 155152","DER-PR_I",155152,"CORDOALHA NUA CP 190 RB 15,2MM","KG",9.5399999999999991,9.5399999999999991]
["DER-PR_I 110070","DER-PR_I",110070,"DEFENSA SIMPLES COMPLETA","M",420,420]
["DER-PR_I 115410","DER-PR_I",115410,"DEFENSA SIMPLES SEM POSTE","M",300,300]
["DER-PR_I 180426","DER-PR_I",180426,"DELINEADOR REFLETIVO PARA BARREIRA NEW JERSEY","UD",23.4,23.4]
["DER-PR_I 180425","DER-PR_I",180425,"DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA","UD",14.3,14.3]
["DER-PR_I 141050","DER-PR_I",141050,"DENTE CORTE P/FRESADORA/VALETADEIRA WS-24 E S-650","UD",139,139]
["DER-PR_I 141500","DER-PR_I",141500,"DENTE DE CORTE P/ FRESADORA PM-102","UD",215,215]
["DER-PR_I 141000","DER-PR_I",141000,"DENTE DE CORTE P/ FRESADORA W-100 ","UD",48.94,48.94]
["DER-PR_I 142000","DER-PR_I",142000,"DENTE DE CORTE P/ FRESADORA W-200F","UD",48.94,48.94]
["DER-PR_I 142300","DER-PR_I",142300,"DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA RM-300/500","UD",170,170]
["DER-PR_I 160240","DER-PR_I",160240,"DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA WR-240","UD",68.959999999999994,68.959999999999994]
["DER-PR_I 148000","DER-PR_I",148000,"DETERGENTE","L",2.96,2.96]
["DER-PR_I 172050","DER-PR_I",172050,"DIESEL","L",6.02,6.02]
["DER-PR_I 150600","DER-PR_I",150600,"DINAMITE EMULSÃO 2\"","KG",10.63,10.63]
["DER-PR_I 141010","DER-PR_I",141010,"DISCO DIAMANTADO 110 MM E= 1,50/2,00MM","UD",16.47,16.47]
["DER-PR_I 143550","DER-PR_I",143550,"DISCO DIAMANTADO 350 MM E= 3MM","UD",293.33999999999997,293.33999999999997]
["DER-PR_I 143500","DER-PR_I",143500,"DISCO DIAMANTADO 350 MM E= 6MM","UD",404.32,404.32]
["DER-PR_I 172000","DER-PR_I",172000,"DOPE","KG",61.45,61.45]
["DER-PR_I 153250","DER-PR_I",153250,"ELETRODO P/ SOLDA 3,25 MM","KG",39.17,39.17]
["DER-PR_I 173120","DER-PR_I",173120,"EMULSÃO ASFÁLTICA P/IMPRIMAÇÃO EAI","T",3392.07,3392.07]
["DER-PR_I 178090","DER-PR_I",178090,"EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E C/POLÍMERO  ","T",4279.09,4279.09]
["DER-PR_I 173010","DER-PR_I",173010,"EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C  ","T",3372.42,3372.42]
["DER-PR_I 173030","DER-PR_I",173030,"EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C  ","T",3458.19,3458.19]
["DER-PR_I 173060","DER-PR_I",173060,"EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C-E C/POLÍMERO","T",4694,4694]
["DER-PR_I 173020","DER-PR_I",173020,"EMULSÃO ASFÁLTICA RM-2C ","T",3909.62,3909.62]
["DER-PR_I 173070","DER-PR_I",173070,"EMULSÃO ASFÁLTICA RM-2C-E C/POLÍMERO","T",5448,5448]
["DER-PR_I 173040","DER-PR_I",173040,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C ","T",3188.46,3188.46]
["DER-PR_I 178060","DER-PR_I",178060,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C-E C/POLÍMERO ","T",3869.13,3869.13]
["DER-PR_I 173050","DER-PR_I",173050,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ","T",3406.09,3406.09]
["DER-PR_I 178070","DER-PR_I",178070,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-E C/POLÍMERO ","T",3868.44,3868.44]
["DER-PR_I 110050","DER-PR_I",110050,"ERVA CIDREIRA","UD",0.12,0.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 180040"},"DER-PR_I",180040,"ESPOLETA SIMPLES","UD",11.62,11.62]
["DER-PR_I 110060","DER-PR_I",110060,"ESTOPIM PRETO","M",9.0299999999999994,9.0299999999999994]
["DER-PR_I 152121","DER-PR_I",152121,"FERRO REDONDO CA 25 20MM","KG",7.35,7.35]
["DER-PR_I 155158","DER-PR_I",155158,"FERRO REDONDO CA 50 8MM","KG",6.14,6.14]
["DER-PR_I 152120","DER-PR_I",152120,"FERRO REDONDO CA-25 12,5MM","KG",7.35,7.35]
["DER-PR_I 152125","DER-PR_I",152125,"FERRO REDONDO CA25 25MM","KG",7.35,7.35]
["DER-PR_I 152132","DER-PR_I",152132,"FERRO REDONDO CA25 32MM","KG",7.35,7.35]
["DER-PR_I 155140","DER-PR_I",155140,"FERRO REDONDO CA-50  6,3MM","KG",6.44,6.44]
["DER-PR_I 155380","DER-PR_I",155380,"FERRO REDONDO CA-50 10,0MM","KG",6.01,6.01]
["DER-PR_I 155120","DER-PR_I",155120,"FERRO REDONDO CA-50 12,5MM","KG",5.91,5.91]
["DER-PR_I 156420","DER-PR_I",156420,"FERRO REDONDO CA-60 4,2 MM","KG",7.34,7.34]
["DER-PR_I 178190","DER-PR_I",178190,"FIBRA POLIPROPILENO MULTIFILAMENTOS","KG",56.12,56.12]
["DER-PR_I 180170","DER-PR_I",180170,"FIO DE NYLON 0,50 MM","M",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
["DER-PR_I 100130","DER-PR_I",100130,"FIXADOR PARA CAL","L",24.66,24.66]
["DER-PR_I 150200","DER-PR_I",150200,"FORMA METÁLICA P/FABRICAÇÃO BARREIRA","UD",27402.080000000002,27402.080000000002]
["DER-PR_I 150204","DER-PR_I",150204,"FORMA METÁLICA 3/16\" P/PLACA DE CONCRETO","M2",290.58,290.58]
["DER-PR_I 158250","DER-PR_I",158250,"GABIÃO CAIXA # 8 X 10 ZN/AL + PVC H=0,50M (NBR 8964/2013)","M3",632.11,632.11]
["DER-PR_I 158200","DER-PR_I",158200,"GABIÃO CAIXA # 8 X 10 ZN/AL + PVC H=1,00M (NBR 8964/2013)","M3",450.02,450.02]
["DER-PR_I 158150","DER-PR_I",158150,"GABIÃO CAIXA # 8 X 10 ZN/AL H=0,50M (NBR 8964/2013)","M3",561.65,561.65]
["DER-PR_I 158100","DER-PR_I",158100,"GABIÃO CAIXA # 8 X 10 ZN/AL H=1,00M (NBR 8964/2013)","M3",409.67,409.67]
["DER-PR_I 158017","DER-PR_I",158017,"GABIÃO COLCHÃO ZN/AL + PVC E=0,17M","M2",176.97,176.97]
["DER-PR_I 158023","DER-PR_I",158023,"GABIÃO COLCHÃO ZN/AL + PVC E=0,23M","M2",192.05,192.05]
["DER-PR_I 158030","DER-PR_I",158030,"GABIÃO COLCHÃO ZN/AL + PVC E=0,30M","M2",208.9,208.9]
["DER-PR_I 150055","DER-PR_I",150055,"GEOCOMPOSTO DRENANTE MACDRAIN TD C/BOLSA P/TUBO","M2",34.47,34.47]
["DER-PR_I 150070","DER-PR_I",150070,"GEOCOMPOSTO DRENANTE MACDRAIN 2L SEM BOLSA","M2",32.619999999999997,32.619999999999997]
["DER-PR_I 150050","DER-PR_I",150050,"GEOTEXTIL N/TECIDO RESIST. TRAÇÃO  8KN/M","M2",4.1500000000000004,4.1500000000000004]
["DER-PR_I 150010","DER-PR_I",150010,"GEOTEXTIL N/TECIDO RESIST. TRAÇÃO 10KN/M","M2",5.46,5.46]
["DER-PR_I 120040","DER-PR_I",120040,"GEOTEXTIL TECIDO (ATERROS)","M2",8,8]
["DER-PR_I 140040","DER-PR_I",140040,"GEOTEXTIL TECIDO (DRENOS)","M2",8,8]
["DER-PR_I 150060","DER-PR_I",150060,"GEOTEXTIL TECIDO (REFORÇO) RESIST. TRAÇÃO 37 KN/M","M2",12.91,12.91]
["DER-PR_I 150120","DER-PR_I",150120,"GRAMPOS P/ CABO DE AÇO 1/2\"","UD",4.8,4.8]
["DER-PR_I 150020","DER-PR_I",150020,"GRAMPOS P/ CERCA","KG",18.95,18.95]
["DER-PR_I 198150","DER-PR_I",198150,"GRAXA COMUM","KG",42.37,42.37]
["DER-PR_I 100350","DER-PR_I",100350,"GROUT/ENCEKRET 40","KG",1.67,1.67]
["DER-PR_I 186020","DER-PR_I",186020,"HASTE P/ CARRETA PERFURAÇÃO","UD",1992,1992]
["DER-PR_I 100380","DER-PR_I",100380,"IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL IGOLFLEX PRETO","KG",23.71,23.71]
["DER-PR_I 100674","DER-PR_I",100674,"ISOPOR E=1CM","M2",3.52,3.52]
["DER-PR_I 100673","DER-PR_I",100673,"ISOPOR E=3CM","M2",9.5299999999999994,9.5299999999999994]
["DER-PR_I 140120","DER-PR_I",140120,"JOGO DE BROCAS S-12","JG",9960,9960]
["DER-PR_I 110120","DER-PR_I",110120,"JUNTA DILATAÇÃO O- 12 MM","M",42.5,42.5]
["DER-PR_I 110240","DER-PR_I",110240,"JUNTA DILATAÇÃO O- 22 MM","M",79.5,79.5]
["DER-PR_I 145450","DER-PR_I",145450,"LAJOTA CONCRETO 45 X 45 X 5 CM","UD",36,36]
["DER-PR_I 180110","DER-PR_I",180110,"LÂMPADA DE LED 11W","UD",6.6,6.6]
["DER-PR_I 180090","DER-PR_I",180090,"LÂMPADA DE LED 15W","UD",9.99,9.99]
["DER-PR_I 120000","DER-PR_I",120000,"LEIVAS","M2",2.7,2.7]
["DER-PR_I 151000","DER-PR_I",151000,"LONA PLÁSTICA PRETA","M2",1.43,1.43]
["DER-PR_I 155550","DER-PR_I",155550,"LUVA DE EMENDA DW32 (63X180MM)","UD",149.63,149.63]
["DER-PR_I 186030","DER-PR_I",186030,"LUVA P/ CARRETA PERFURAÇÃO","UD",294,294]
["DER-PR_I 113160","DER-PR_I",113160,"MADEIRA DE LEI  3 X 16 CM","M",17.760000000000002,17.760000000000002]
["DER-PR_I 116160","DER-PR_I",116160,"MADEIRA DE LEI  6 X 16 CM","M",35.520000000000003,35.520000000000003]
["DER-PR_I 112200","DER-PR_I",112200,"MADEIRA DE LEI 20 X 20 CM","M",148,148]
["DER-PR_I 112250","DER-PR_I",112250,"MADEIRA DE LEI 20 X 25 CM","M",185,185]
["DER-PR_I 112300","DER-PR_I",112300,"MADEIRA DE LEI 20 X 30 CM","M",222,222]
["DER-PR_I 111110","DER-PR_I",111110,"MADEIRA PEROBA 1\" X 12\"","M",63.62,63.62]
["DER-PR_I 111010","DER-PR_I",111010,"MADEIRA PEROBA 1\" X 2\"","M",10.74,10.74]
["DER-PR_I 111070","DER-PR_I",111070,"MADEIRA PEROBA 1\" X 3\"","M",15.69,15.69]
["DER-PR_I 112120","DER-PR_I",112120,"MADEIRA PEROBA 2\" X 12\"","M",127.24,127.24]
["DER-PR_I 113010","DER-PR_I",113010,"MADEIRA PEROBA 3\" X  3\"","M",47.92,47.92]
["DER-PR_I 114120","DER-PR_I",114120,"MADEIRA PEROBA 4\" X 12\"","M",255.31,255.31]
["DER-PR_I 118030","DER-PR_I",118030,"MADEIRA PEROBA 8\" X  3\"","M",127.24,127.24]
["DER-PR_I 111020","DER-PR_I",111020,"MADEIRA PINHO  1\" X  2\"","M",3.28,3.28]
["DER-PR_I 111030","DER-PR_I",111030,"MADEIRA PINHO  1\" X  3\"","M",4.8,4.8]
["DER-PR_I 111040","DER-PR_I",111040,"MADEIRA PINHO  1\" X  4\"","M",6.57,6.57]
["DER-PR_I 111060","DER-PR_I",111060,"MADEIRA PINHO  1\" X  6\"","M",9.86,9.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 111120"},"DER-PR_I",111120,"MADEIRA PINHO  1\" X 12\"","M",19.48,19.48]
["DER-PR_I 112540","DER-PR_I",112540,"MADEIRA PINHO  2,5 X 4 CM","M",2.5299999999999998,2.5299999999999998]
["DER-PR_I 112560","DER-PR_I",112560,"MADEIRA PINHO  2,5 X 6 CM","M",3.79,3.79]
["DER-PR_I 112580","DER-PR_I",112580,"MADEIRA PINHO  2,5 X 8 CM","M",5.0599999999999996,5.0599999999999996]
["DER-PR_I 113030","DER-PR_I",113030,"MADEIRA PINHO  3\" X  3\"","M",14.67,14.67]
["DER-PR_I 116120","DER-PR_I",116120,"MADEIRA PINHO  6 X 12 CM","M",18.21,18.21]
["DER-PR_I 110150","DER-PR_I",110150,"MADEIRA ROLIÇA D=10/15 CM","M",19.16,19.16]
["DER-PR_I 110250","DER-PR_I",110250,"MADEIRA ROLIÇA D=25 CM","M",39.200000000000003,39.200000000000003]
["DER-PR_I 120850","DER-PR_I",120850,"MANGUEIRA CRISTAL","M",4.2,4.2]
["DER-PR_I 150080","DER-PR_I",150080,"MANTA GEOTEXTIL DE CURA","M2",5.19,5.19]
["DER-PR_I 150030","DER-PR_I",150030,"MATERIAL P/ HIDROSSEMEADURA","KG",4.7300000000000004,4.7300000000000004]
["DER-PR_I 100170","DER-PR_I",100170,"MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/ASPERSÃO","KG",7.78,7.78]
["DER-PR_I 100180","DER-PR_I",100180,"MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/EXTRUSÃO","KG",7.18,7.18]
["DER-PR_I 180725","DER-PR_I",180725,"MEIA CANA CONCRETO 0,20 M","M",28,28]
["DER-PR_I 180300","DER-PR_I",180300,"MEIA CANA CONCRETO 0,30 M","M",42.25,42.25]
["DER-PR_I 180400","DER-PR_I",180400,"MEIA CANA CONCRETO 0,40 M","M",52.75,52.75]
["DER-PR_I 100200","DER-PR_I",100200,"MICRO-ESFERAS DROP-ON","KG",7.63,7.63]
["DER-PR_I 100100","DER-PR_I",100100,"MICRO-ESFERAS PREMIX","KG",7.65,7.65]
["DER-PR_I 178250","DER-PR_I",178250,"MICROSÍLICA","KG",3.22,3.22]
["DER-PR_I 180160","DER-PR_I",180160,"MOURÃO ESTICADOR DE EUCALIPTO TRATADO H=2,80M","UD",89.6,89.6]
["DER-PR_I 180100","DER-PR_I",180100,"MOURÃO SUPORTE DE EUCALIPTO TRATADO H=2,20M","UD",48.4,48.4]
["DER-PR_I 110100","DER-PR_I",110100,"MUDA DE ÁRVORE (H=1,00M)","UD",23.25,23.25]
["DER-PR_I 172100","DER-PR_I",172100,"ÓLEO COMBUSTÍVEL OTE","L",7.35,7.35]
["DER-PR_I 135780","DER-PR_I",135780,"PARAFUSO FRANCÊS G.F. C/PORCA 5/16\" X 1\"","UD",1.07,1.07]
["DER-PR_I 135160","DER-PR_I",135160,"PARAFUSO FRANCÊS G.F. C/PORCA 5/16\" X 3.1/2\"","UD",1.33,1.33]
["DER-PR_I 134020","DER-PR_I",134020,"PARAFUSO FRANCÊS G.F. C/PORCA 5/8\" X  2\"","UD",3.69,3.69]
["DER-PR_I 134100","DER-PR_I",134100,"PARAFUSO FRANCÊS G.F. C/PORCA 5/8\" X 10\"","UD",13.98,13.98]
["DER-PR_I 133120","DER-PR_I",133120,"PARAFUSO FRANCÊS G.F. C/PORCA 5/8\" X 3.1/2\"","UD",3.32,3.32]
["DER-PR_I 130200","DER-PR_I",130200,"PARALELEPÍPEDO","MIL",1973.33,1973.33]
["DER-PR_I 130000","DER-PR_I",130000,"PEDRA BRITADA (COMERCIAL)","M3",66.400000000000006,66.400000000000006]
["DER-PR_I 130100","DER-PR_I",130100,"PEDRA DE MÃO (COMERCIAL)","M3",63.3,63.3]
["DER-PR_I 126110","DER-PR_I",126110,"PELÍCULA NÃO REFLETIVA PRETO OPACO - TIPO IV","M2",132,132]
["DER-PR_I 126120","DER-PR_I",126120,"PELÍCULA REFLETIVA - TIPO IA (PRISMÁTICA)","M2",135.9,135.9]
["DER-PR_I 126090","DER-PR_I",126090,"PELÍCULA REFLETIVA - TIPO III (AI PRISMÁTICA)","M2",228,228]
["DER-PR_I 126100","DER-PR_I",126100,"PELÍCULA REFLETIVA - TIPO X (GRAU DIAMANTE)","M2",389.9,389.9]
["DER-PR_I 100500","DER-PR_I",100500,"PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL","M",165,165]
["DER-PR_I 146090","DER-PR_I",146090,"PERFURATRIZ P/ CARRETA  6 M","JG",6420,6420]
["DER-PR_I 146120","DER-PR_I",146120,"PERFURATRIZ P/ CARRETA 12 M","JG",10992,10992]
["DER-PR_I 130110","DER-PR_I",130110,"PEROBA SERRADA","M3",8262.5,8262.5]
["DER-PR_I 130120","DER-PR_I",130120,"PINHO SERRADO (3A.)","M3",2530,2530]
["DER-PR_I 134908","DER-PR_I",134908,"PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM INCOLOR","UD",3.28,3.28]
["DER-PR_I 134909","DER-PR_I",134909,"PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO","UD",3.49,3.49]
["DER-PR_I 134906","DER-PR_I",134906,"PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM INCOLOR","UD",11.65,11.65]
["DER-PR_I 134907","DER-PR_I",134907,"PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM VERMELHO","UD",11.96,11.96]
["DER-PR_I 130080","DER-PR_I",130080,"PÓ DE PEDRA (COMERCIAL)","M3",68.959999999999994,68.959999999999994]
["DER-PR_I 135250","DER-PR_I",135250,"PORCA 5/8\" ZINCADA P/CHAPA LIGAÇÃO","UD",1.95,1.95]
["DER-PR_I 142600","DER-PR_I",142600,"PORTA-DENTES P/ FRESADORA PM-102","UD",932,932]
["DER-PR_I 141100","DER-PR_I",141100,"PORTA-DENTES P/ FRESADORA W-1000L ","UD",578.66,578.66]
["DER-PR_I 142100","DER-PR_I",142100,"PORTA-DENTES P/ FRESADORA W-200","UD",672.84,672.84]
["DER-PR_I 142400","DER-PR_I",142400,"PORTA-DENTES P/ RECICLADORA RM-300/500","UD",760,760]
["DER-PR_I 161240","DER-PR_I",161240,"PORTA-DENTES P/ RECICLADORA WR-240","UD",817.46,817.46]
["DER-PR_I 191500","DER-PR_I",191500,"PÓRTICO SIMPLES VÃO 11,00 A 15,00M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",65600,65600]
["DER-PR_I 191600","DER-PR_I",191600,"PÓRTICO SIMPLES VÃO 16,00M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",66700,66700]
["DER-PR_I 191700","DER-PR_I",191700,"PÓRTICO SIMPLES VÃO 17,00M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",70500,70500]
["DER-PR_I 191800","DER-PR_I",191800,"PÓRTICO SIMPLES VÃO 18,10M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",71900,71900]
["DER-PR_I 157270","DER-PR_I",157270,"PREGOS 17 X 27 / 18 X 27","KG",16.989999999999998,16.989999999999998]
["DER-PR_I 186040","DER-PR_I",186040,"PUNHO P/ CARRETA PERFURAÇÃO","UD",984,984]
["DER-PR_I 130180","DER-PR_I",130180,"RACHÃO BRITADO (COMERCIAL)","M3",63.7,63.7]
["DER-PR_I 130185","DER-PR_I",130185,"RACHÃO SEM BRITAGEM (COMERCIAL)","M3",78.64,78.64]
["DER-PR_I 130130","DER-PR_I",130130,"ROYALTY JAZIDA","M3",2.37,2.37]
["DER-PR_I 130150","DER-PR_I",130150,"ROYALTY PEDREIRA","M3",6.03,6.03]
["DER-PR_I 170714","DER-PR_I",170714,"SELANTE A BASE DE SILICONE DOWSIL OU EQUIVALENTE","KG",115.14,115.14]
["DER-PR_I 191050","DER-PR_I",191050,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X4,90M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",42900,42900]
["DER-PR_I 191150","DER-PR_I",191150,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X6,00M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",45500,45500]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 191250"},"DER-PR_I",191250,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X7,20M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",52400,52400]
["DER-PR_I 191350","DER-PR_I",191350,"SEMI-PÓRTICO DUPLO 2X8,30M(PLACA ATÉ 24M2)","UD",62400,62400]
["DER-PR_I 191000","DER-PR_I",191000,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 4,90M(PLACA ATÉ 12M2)","UD",28000,28000]
["DER-PR_I 191100","DER-PR_I",191100,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 6,00M(PLACA ATÉ 12M2)","UD",29400,29400]
["DER-PR_I 191200","DER-PR_I",191200,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 7,20M(PLACA ATÉ 12M2)","UD",33800,33800]
["DER-PR_I 191300","DER-PR_I",191300,"SEMI-PÓRTICO SIMPLES 8,30M(PLACA ATÉ 12M2)","UD",36300,36300]
["DER-PR_I 100310","DER-PR_I",100310,"SIKADUR 31","KG",111.21,111.21]
["DER-PR_I 100320","DER-PR_I",100320,"SIKADUR 32","KG",112.18,112.18]
["DER-PR_I 100330","DER-PR_I",100330,"SIKADUR 52","KG",289.39,289.39]
["DER-PR_I 100680","DER-PR_I",100680,"SIKAFLEX T-68","KG",137.36000000000001,137.36000000000001]
["DER-PR_I 180421","DER-PR_I",180421,"SINALIZADOR LED AMARELO","UD",13.87,13.87]
["DER-PR_I 180420","DER-PR_I",180420,"SINALIZADOR NOTURNO EM LED (LUZ INTERMITENTE) ","UD",165,165]
["DER-PR_I 100110","DER-PR_I",100110,"SOLVENTE TOLUENO","L",17.399999999999999,17.399999999999999]
["DER-PR_I 180120","DER-PR_I",180120,"SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE","UD",4.93,4.93]
["DER-PR_I 160330","DER-PR_I",160330,"SUPORTE MADEIRA LEI 3\"X3\" PLACA SINALIZAÇÃO(3M)","UD",108.96,108.96]
["DER-PR_I 160380","DER-PR_I",160380,"SUPORTE METÁLICO PERFIL C- 38 GALV. P/PLACA SINAL. INCLUSIVE ACESSÓRIOS","KG",40.299999999999997,40.299999999999997]
["DER-PR_I 161100","DER-PR_I",161100,"SUPORTE METÁLICO PERFIL C-110 GALV. P/PLACA SINAL. INCLUSIVE ACESSÓRIOS","KG",25,25]
["DER-PR_I 161150","DER-PR_I",161150,"SUPORTE METÁLICO 2 1/2\"X2,65MMX3,00M","UD",330,330]
["DER-PR_I 161200","DER-PR_I",161200,"SUPORTE METÁLICO 2 1/2\"X2,65MMX3,50M","UD",386,386]
["DER-PR_I 161250","DER-PR_I",161250,"SUPORTE METÁLICO 2 1/2\"X2,65MMX4,00M","UD",441.14,441.14]
["DER-PR_I 100410","DER-PR_I",100410,"TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL","UD",7.3,7.3]
["DER-PR_I 100400","DER-PR_I",100400,"TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL","UD",6.66,6.66]
["DER-PR_I 100420","DER-PR_I",100420,"TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL","UD",20.45,20.45]
["DER-PR_I 100430","DER-PR_I",100430,"TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL","UD",19.7,19.7]
["DER-PR_I 160125","DER-PR_I",160125,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=600MM ARTICULADO CLASSE 125","UD",390,390]
["DER-PR_I 161400","DER-PR_I",161400,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=600MM ARTICULADO CLASSE 400","UD",412.5,412.5]
["DER-PR_I 160050","DER-PR_I",160050,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=600MM C/ARO CLASSE  50","UD",336.33,336.33]
["DER-PR_I 161125","DER-PR_I",161125,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=600MM C/ARO CLASSE 125","UD",378.33,378.33]
["DER-PR_I 162400","DER-PR_I",162400,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=600MM C/ARO CLASSE 400","UD",457.5,457.5]
["DER-PR_I 171400","DER-PR_I",171400,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=700MM R-3 ARTICULADO CLASSE 400","UD",912.5,912.5]
["DER-PR_I 173400","DER-PR_I",173400,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=730MM R-3 C/ARO CLASSE 400","UD",993.33,993.33]
["DER-PR_I 181400","DER-PR_I",181400,"TAMPÃO FERRO FUNDIDO Ø=800MM ARTICULADO CLASSE 400","UD",1068.33,1068.33]
["DER-PR_I 150920","DER-PR_I",150920,"TELA METÁLICA TELCON Q- 92","KG",7.96,7.96]
["DER-PR_I 151130","DER-PR_I",151130,"TELA METÁLICA TELCON Q-113","KG",7.71,7.71]
["DER-PR_I 151380","DER-PR_I",151380,"TELA METÁLICA TELCON Q-138","KG",7.87,7.87]
["DER-PR_I 152830","DER-PR_I",152830,"TELA METÁLICA TELCON Q-283","KG",8.11,8.11]
["DER-PR_I 156260","DER-PR_I",156260,"TENSOR PARA FORMAS","UD",18.98,18.98]
["DER-PR_I 166100","DER-PR_I",166100,"TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA VELOCIDADE ATÉ 100KM/H + CONJUNTO DE ANCORAGEM","UD",10306.34,10306.34]
["DER-PR_I 166080","DER-PR_I",166080,"TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA VELOCIDADE DE 80KM/H + CONJUNTO DE ANCORAGEM","UD",7377.37,7377.37]
["DER-PR_I 160100","DER-PR_I",160100,"TERMINAL AMORTECEDOR DE IMPACTO PARA VELOCIDADE ATÉ 100 KM/H + CONJUNTO DE ANCORAGEM","UD",64130.47,64130.47]
["DER-PR_I 160080","DER-PR_I",160080,"TERMINAL AMORTECEDORR DE IMPACTO PARA VELOCIDADE DE 80KM/H + CONJUNTO DE ANCORAGEM","UD",47865.79,47865.79]
["DER-PR_I 110190","DER-PR_I",110190,"TERMINAL ANCORAGEM METÁLICA TIPO \"A\" E \"D\"","UD",470,470]
["DER-PR_I 180240","DER-PR_I",180240,"TERMINAL P/TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,10M","M",8.92,8.92]
["DER-PR_I 180180","DER-PR_I",180180,"TERMINAL P/TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,23M","M",31.14,31.14]
["DER-PR_I 180010","DER-PR_I",180010,"TERMINAL/PONTEIRA TIPO \"C\" P/DEFENSA SIMPLES","UD",470,470]
["DER-PR_I 100010","DER-PR_I",100010,"TIJOLO MACIÇO","MIL",1700,1700]
["DER-PR_I 100020","DER-PR_I",100020,"TIJOLO 6 FUROS","MIL",586,586]
["DER-PR_I 100150","DER-PR_I",100150,"TINTA BASE RESINA ACRÍLICA EMULS. ÁGUA-2 ANOS","L",17.63,17.63]
["DER-PR_I 100120","DER-PR_I",100120,"TINTA BASE RESINA ACRÍLICA EMULS. SOLVENTE-2 ANOS","L",24.86,24.86]
["DER-PR_I 101030","DER-PR_I",101030,"TINTA EPÓXI FOSCO PRETO","L",56.94,56.94]
["DER-PR_I 101050","DER-PR_I",101050,"TINTA LATEX BRANCA","L",31.76,31.76]
["DER-PR_I 106060","DER-PR_I",106060,"TINTA LATEX VERDE","L",42.91,42.91]
["DER-PR_I 100360","DER-PR_I",100360,"TINTA MINERAL TIPO CIMENTOL CINZA","KG",10.15,10.15]
["DER-PR_I 106040","DER-PR_I",106040,"TINTA ÓLEO (FUNDO)","L",33.93,33.93]
["DER-PR_I 100190","DER-PR_I",100190,"TINTA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA -1 ANO","L",13.15,13.15]
["DER-PR_I 100370","DER-PR_I",100370,"TRILHO TR-37","KG",5,5]
["DER-PR_I 100160","DER-PR_I",100160,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-100 E=1,60MM C/EPOXY","KG",41,41]
["DER-PR_I 100210","DER-PR_I",100210,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-100 E=2,00MM C/EPOXY","KG",39.700000000000003,39.700000000000003]
["DER-PR_I 100270","DER-PR_I",100270,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-100 E=2,70MM C/EPOXY","KG",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-PR_I 100340","DER-PR_I",100340,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-100 E=3,40MM C/EPOXY","KG",37,37]
["DER-PR_I 101270","DER-PR_I",101270,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-152 E=2,70MM C/EPOXY","KG",41,41]
["DER-PR_I 101340","DER-PR_I",101340,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-152 E=3,40MM C/EPOXY","KG",41,41]
["DER-PR_I 101390","DER-PR_I",101390,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-152 E=3,90MM C/EPOXY","KG",40.1,40.1]
["DER-PR_I 101470","DER-PR_I",101470,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-152 E=4,70MM C/EPOXY","KG",37.5,37.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 101630"},"DER-PR_I",101630,"TUBO AÇO CORRUGADO MP-152 E=6,30MM C/EPOXY","KG",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-PR_I 102200","DER-PR_I",102200,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=2,20MM C/EPOXY","KG",41,41]
["DER-PR_I 102270","DER-PR_I",102270,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=2,70MM C/EPOXY","KG",39.5,39.5]
["DER-PR_I 102340","DER-PR_I",102340,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=3,40MM C/EPOXY","KG",39,39]
["DER-PR_I 102390","DER-PR_I",102390,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=3,90MM C/EPOXY","KG",37.700000000000003,37.700000000000003]
["DER-PR_I 122470","DER-PR_I",122470,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=4,70MM C/EPOXY","KG",37.4,37.4]
["DER-PR_I 122630","DER-PR_I",122630,"TUBO AÇO CORRUGADO TUNNEL LINER E=6,30MM C/EPOXY","KG",36.299999999999997,36.299999999999997]
["DER-PR_I 180200","DER-PR_I",180200,"TUBO CONCRETO D=0,20M MF PS-1","UD",35.22,35.22]
["DER-PR_I 180210","DER-PR_I",180210,"TUBO CONCRETO D=0,30M MF PS-1","UD",48.85,48.85]
["DER-PR_I 180310","DER-PR_I",180310,"TUBO CONCRETO D=0,40M MF PA-1","UD",95,95]
["DER-PR_I 180340","DER-PR_I",180340,"TUBO CONCRETO D=0,40M MF PA-2","UD",106,106]
["DER-PR_I 180320","DER-PR_I",180320,"TUBO CONCRETO D=0,40M MF PS-1","UD",49.3,49.3]
["DER-PR_I 180600","DER-PR_I",180600,"TUBO CONCRETO D=0,60M MF PA-1","UD",213,213]
["DER-PR_I 180620","DER-PR_I",180620,"TUBO CONCRETO D=0,60M MF PA-2","UD",265.89999999999998,265.89999999999998]
["DER-PR_I 180630","DER-PR_I",180630,"TUBO CONCRETO D=0,60M MF PA-3","UD",445.5,445.5]
["DER-PR_I 180330","DER-PR_I",180330,"TUBO CONCRETO D=0,60M MF PS-1","UD",97.1,97.1]
["DER-PR_I 180800","DER-PR_I",180800,"TUBO CONCRETO D=0,80M MF PA-1","UD",364.3,364.3]
["DER-PR_I 180820","DER-PR_I",180820,"TUBO CONCRETO D=0,80M MF PA-2","UD",443.6,443.6]
["DER-PR_I 180830","DER-PR_I",180830,"TUBO CONCRETO D=0,80M MF PA-3","UD",866,866]
["DER-PR_I 180810","DER-PR_I",180810,"TUBO CONCRETO D=0,80M MF PS-1","UD",233.66,233.66]
["DER-PR_I 181000","DER-PR_I",181000,"TUBO CONCRETO D=1,00M MF PA-1","UD",473.1,473.1]
["DER-PR_I 181020","DER-PR_I",181020,"TUBO CONCRETO D=1,00M MF PA-2","UD",712.8,712.8]
["DER-PR_I 181030","DER-PR_I",181030,"TUBO CONCRETO D=1,00M MF PA-3","UD",1220,1220]
["DER-PR_I 181200","DER-PR_I",181200,"TUBO CONCRETO D=1,20M MF PA-1","UD",712.96,712.96]
["DER-PR_I 181220","DER-PR_I",181220,"TUBO CONCRETO D=1,20M MF PA-2","UD",915.8,915.8]
["DER-PR_I 181230","DER-PR_I",181230,"TUBO CONCRETO D=1,20M MF PA-3","UD",1637,1637]
["DER-PR_I 181500","DER-PR_I",181500,"TUBO CONCRETO D=1,50M MF PA-1","UD",1186.75,1186.75]
["DER-PR_I 181520","DER-PR_I",181520,"TUBO CONCRETO D=1,50M MF PA-2","UD",1481.8,1481.8]
["DER-PR_I 181530","DER-PR_I",181530,"TUBO CONCRETO D=1,50M MF PA-3","UD",2002,2002]
["DER-PR_I 182000","DER-PR_I",182000,"TUBO CONCRETO D=2,00M MF PA-1","UD",1802,1802]
["DER-PR_I 182020","DER-PR_I",182020,"TUBO CONCRETO D=2,00M MF PA-2","UD",2951.66,2951.66]
["DER-PR_I 182030","DER-PR_I",182030,"TUBO CONCRETO D=2,00M MF PA-3","UD",4010,4010]
["DER-PR_I 110010","DER-PR_I",110010,"TUBO FERRO GALVANIZADO 1\"","M",26.01,26.01]
["DER-PR_I 110020","DER-PR_I",110020,"TUBO FERRO GALVANIZADO 2\"","M",54.85,54.85]
["DER-PR_I 110080","DER-PR_I",110080,"TUBO FERRO GALVANIZADO 2,5\" E=3,35MM","M",78.510000000000005,78.510000000000005]
["DER-PR_I 110030","DER-PR_I",110030,"TUBO FERRO GALVANIZADO 3\"","M",91.31,91.31]
["DER-PR_I 110040","DER-PR_I",110040,"TUBO FERRO GALVANIZADO 4\"","M",133.31,133.31]
["DER-PR_I 180250","DER-PR_I",180250,"TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,10M","M",8.92,8.92]
["DER-PR_I 180220","DER-PR_I",180220,"TUBO POLIETILENO (PEAD) P/DRENO 0,23M","M",31.14,31.14]
["DER-PR_I 110510","DER-PR_I",110510,"TUBO PVC 1\" - 32MM","M",6.05,6.05]
["DER-PR_I 110550","DER-PR_I",110550,"TUBO PVC 2\" - 50MM","M",10.26,10.26]
["DER-PR_I 110520","DER-PR_I",110520,"TUBO PVC 2\" - 50MM (ESGOTO)","M",6.97,6.97]
["DER-PR_I 110540","DER-PR_I",110540,"TUBO PVC 4\" - 100MM (ESGOTO)","M",10.24,10.24]
["DER-PR_I 100080","DER-PR_I",100080,"ZARCÃO","L",38.19,38.19]
["DER-PR_I 200230","DER-PR_I",200230,"ARMADOR","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210040","DER-PR_I",210040,"BLASTER","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200110","DER-PR_I",200110,"CALCETEIRO","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200210","DER-PR_I",200210,"CANCHEIRO","H",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200240","DER-PR_I",200240,"CARPINTEIRO","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200311","DER-PR_I",200311,"CLASSIFICADOR DE MADEIRA","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210150","DER-PR_I",210150,"ELETRICISTA","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200150","DER-PR_I",200150,"EQUIPE CARRETA PERFURAÇÃO","H",54.79,62.33]
["DER-PR_I 200100","DER-PR_I",200100,"EQUIPE CONJUNTO DE BRITAGEM","H",82.18,93.49]
["DER-PR_I 200000","DER-PR_I",200000,"EQUIPE USINA ASFALTO","H",124.3,141.4]
["DER-PR_I 200070","DER-PR_I",200070,"EQUIPE USINA SOLOS B. GRADUADA","H",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200080","DER-PR_I",200080,"EQUIPE USINA SOLOS C/DOSADOR ASFALTO","H",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200090","DER-PR_I",200090,"EQUIPE USINA SOLOS C/DOSADOR CIMENTO","H",77.959999999999994,88.68]
["DER-PR_I 200200","DER-PR_I",200200,"MARROEIRO","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200060","DER-PR_I",200060,"MARTELETEIRO","H",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200290","DER-PR_I",200290,"MONTADOR","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 200170","DER-PR_I",200170,"MOTORISTA TRANSP. ASFALTO","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200140","DER-PR_I",200140,"MOTORISTA VEÍCULO LEVE","H",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200180","DER-PR_I",200180,"MOTORISTA VEÍCULO MÉDIO","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210020","DER-PR_I",210020,"MOTORISTA VEÍCULO PESADO","H",31.62,35.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"DER-PR_I 200120"},"DER-PR_I",200120,"OPERADOR DA LEVE","H",26.14,29.74]
["DER-PR_I 210050","DER-PR_I",210050,"OPERADOR DA PESADA","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200160","DER-PR_I",200160,"OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MANUAIS","H",23.79,27.06]
["DER-PR_I 200260","DER-PR_I",200260,"PEDREIRO","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200270","DER-PR_I",200270,"PINTOR","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210070","DER-PR_I",210070,"PRÉ-MARCADOR (SINALIZAÇÃO)","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210090","DER-PR_I",210090,"SERRALHEIRO","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 200130","DER-PR_I",200130,"SERVENTE","H",23.16,26.35]
["DER-PR_I 200280","DER-PR_I",200280,"SOLDADOR","H",31.62,35.97]
["DER-PR_I 210060","DER-PR_I",210060,"TÉCNICO DE CAMPO I","H",41.01,46.66]
["DER-PR_I 200250","DER-PR_I",200250,"TÉCNICO DE CAMPO III","H",37.1,42.2]
["DER-PR_I 210080","DER-PR_I",210080,"TOPÓGRAFO","H",35.85,40.78]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":244,"n_cols":14,"rows_kept":244,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[242,8,242,9],[243,8,243,9],[242,4,242,7],[243,4,243,7],[241,1,241,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA PLAFON  BOCAL CONVENCIONAL, DE SOBREPOR, INCLUSO LAMPADA BULBO LED 30W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.380000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":30.17},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 001"},"COMPOSIÇÃO","001","LUMINÁRIA PLAFON  BOCAL CONVENCIONAL, DE SOBREPOR, INCLUSO LAMPADA BULBO LED 30W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":29.380000000000003},30.17,null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":29.380000000000003},30.17,{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","001",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA BIVOLT 6500K "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":13.9},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":13.9},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":13.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":13.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":33},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COTAÇÃO","002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"BOCAL PLAFONIER"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},8.91,8.91,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":8.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":8.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":34},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"H"},6.57,7.36,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":32.869999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":36.799999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 002"},"COMPOSIÇÃO","002","GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM, INCLUSO FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":889.34},910.07999999999993,null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":889.34},910.07999999999993,{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","11795",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":679.24},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":679.24},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":679.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":679.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9854},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"H"},160.94999999999999,180.05,5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"H"},9.73,10.89,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100764",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"KG"},39.42,39.9,2.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":15.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":15.96},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2870},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 003"},"COMPOSIÇÃO","003","CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UNIDADE",{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":1409.16},1412.9300000000003,null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":1409.16},1412.9300000000003,{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37588",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":72.319999999999993},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":72.319999999999993},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":72.319999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":72.319999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12391},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86883",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"UN"},11.4,11.8,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":11.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":11.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5295},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86885",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"UN"},12.15,12.87,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":12.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":12.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5297},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86914",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"UN"},97.17,97.89,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":97.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":97.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5318},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COTAÇÃO","004",{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"CUBA INDUSTRIAL 60X50X40"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},1199.9000000000001,1199.9000000000001,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":1199.9000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":1199.9000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":35},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"H"},16.22,18.149999999999999,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 004"},"COMPOSIÇÃO","004","CORTE DO GRANITO, INSTALAÇÃO DA CUBA, JUNTAMENTE COM ACESSÓRIOS (CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UNIDADE",{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":496.05},502.84,null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":496.05},502.84,{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38605",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":152.82},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":152.82},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7685},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86937",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"UN"},258.52,264.14999999999998,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":258.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":264.14999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5339},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86884",{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":"UN"},10.91,11.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":10.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":11.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5296},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","86906",{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"UN"},73.8,74.239999999999995,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":73.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":74.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5312},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 005"},"COMPOSIÇÃO","005","TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                               ","UNIDADE",{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":45.11},45.879999999999995,null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":45.11},45.879999999999995,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37401",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":38.619999999999997},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":38.619999999999997},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":38.619999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":38.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11934},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"H"},6.49,7.26,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 006"},"COMPOSIÇÃO","006","ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                       ","UNIDADE",{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":159.31},160.07999999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":159.31},160.07999999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38605",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":152.82},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":152.82},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7685},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"H"},6.49,7.26,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 007"},"COMPOSIÇÃO","007","TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2",{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":82.64},86.79,null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":82.64},86.79,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","10935",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":50.96},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":50.96},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":50.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":50.96},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11803},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"H"},22.71,25.41,0.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6127",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"H     "},8.9700000000000006,10.42,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":17.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":20.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8058},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 008"},"COMPOSIÇÃO","008","TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2",{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":18.509999999999998},18.899999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":18.509999999999998},18.899999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39507",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":15.27},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":15.27},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":15.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":15.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11786},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"H"},3.24,3.63,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 009"},"COMPOSIÇÃO","009","CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, TOMADA, INTERRUPTOR E TAMPA 10A, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":51.24},53.15,null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":51.24},53.15,{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","12147",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":15.52},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":15.52},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11945},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39352",{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"UN    "},4.37,4.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"UN"},31.35,33.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":31.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 010"},"COMPOSIÇÃO","010","BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":1118.21},1118.98,null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":1118.21},1118.98,{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39621",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"PAR   "},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":1111.78},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":1111.78},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":1111.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":1111.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8094},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"H"},6.43,7.2,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 011"},"COMPOSIÇÃO","011","RODAPÉ EXECUTADO IN LOCO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10CM - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA","M     ",{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":44.45},44.84,null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":44.45},44.84,{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34680",{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":41.21},41.21,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":41.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":41.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"H"},3.24,3.63,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K137,-1,0),$K$1:$K137,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 012"},"COMPOSIÇÃO","012","KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",{"$f":"IF($L138>0,SUM(OFFSET(F138,1,0,$L138),0))","v":1387.47},1431.64,null,{"$f":"IF(ISERROR(F138),0,F138)","v":1387.47},1431.64,{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K138,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K138+1,K:K,0))-ROW(L138)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I138<>0,J138<>0),N138=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90844",{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H139*ROUND(I139,2),2)","v":1239.44},1280.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":1239.44},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":1280.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2150},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102160",{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":"M2"},148.03,151.41,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":185.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":189.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2278},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!D142)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!E142)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!I142)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!J142)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L142),$H142=\"\",$H142=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K142,$K$1:$K142,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!D143)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!E143)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!I143)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!J143)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L143),$H143=\"\",$H143=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K143,$K$1:$K143,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K144,-1,0),$K$1:$K144,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 013"},"COMPOSIÇÃO","013","INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE MADEIRA EM TELHADO COM MADEIRA TRATADA - 20CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L145>0,SUM(OFFSET(F145,1,0,$L145),0))","v":61.59},62.05,null,{"$f":"IF(ISERROR(F145),0,F145)","v":61.59},62.05,{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K145,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K145+1,K:K,0))-ROW(L145)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I145<>0,J145<>0),N145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","101746",{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H146*ROUND(I146,2),2)","v":61.59},62.05,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":307.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":310.29000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6327},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K151,-1,0),$K$1:$K151,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 014"},"COMPOSIÇÃO","014","CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M",{"$f":"IF($L152>0,SUM(OFFSET(F152,1,0,$L152),0))","v":38.379999999999995},39.15,null,{"$f":"IF(ISERROR(F152),0,F152)","v":38.379999999999995},39.15,{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K152,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K152+1,K:K,0))-ROW(L152)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I152<>0,J152<>0),N152=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1118",{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H153*ROUND(I153,2),2)","v":31.95},31.95,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":31.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":31.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!D154)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!E154)-1),\"\")","v":"H"},6.43,7.2,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!I154)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!J154)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L154),$H154=\"\",$H154=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K154,$K$1:$K154,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!D155)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!E155)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!I155)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!J155)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L155),$H155=\"\",$H155=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K155,$K$1:$K155,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K158,-1,0),$K$1:$K158,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 015"},"COMPOSIÇÃO","015","COIFA EM AÇO INOX 4800 X 900 X 600MM, COM DUTO EM AÇO INOX  DE 3,50 M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, COM 03 EXAUSTOR INTER 40CM COMPLETO COM MOTOR E VAZÃO DE 5000M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L159>0,SUM(OFFSET(F159,1,0,$L159),0))","v":6336.69},6404.15,null,{"$f":"IF(ISERROR(F159),0,F159)","v":6336.69},6404.15,{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K159,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K159+1,K:K,0))-ROW(L159)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I159<>0,J159<>0),N159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","009",{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":" EXAUSTOR INTER COMPLETO MOTOR COM VAZÃO DE 40CM 5000M³/H"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":0},{"$f":"TRUNC($H160*ROUND(I160,2),2)","v":2385},2385,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":795},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":795},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":39},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COTAÇÃO","005",{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":"COIFA EM AÇO INOX, COM DUTO EM AÇO INOX DE 3,50M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},3384.63,3384.63,4.32,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":783.47499999999991},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":783.47499999999991},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":36},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":"H"},386.28,432.12,12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":"H"},180.78,202.4,5.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":32.869999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":36.799999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K165,-1,0),$K$1:$K165,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 016"},"COMPOSIÇÃO","016","PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BARRAS NA VERTICAL E HORIZONTAL, COM REQUADRO E PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA","M2",{"$f":"IF($L166>0,SUM(OFFSET(F166,1,0,$L166),0))","v":1581.42},1614.89,null,{"$f":"IF(ISERROR(F166),0,F166)","v":1581.42},1614.89,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K166,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K166+1,K:K,0))-ROW(L166)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I166<>0,J166<>0),N166=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37562",{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!D167)-1),\"\")","v":"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!E167)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H167*ROUND(I167,2),2)","v":1293.6300000000001},1293.6300000000001,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!I167)-4)),0)","v":1293.6300000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!J167)-4)),0)","v":1293.6300000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11143},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L167),$H167=\"\",$H167=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K167,$K$1:$K167,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100734",{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":"M2"},17.78,19.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":17.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":19.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6279},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100735",{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":"M2"},12.49,13.66,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":12.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":13.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6280},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":"H"},257.52,288.08,8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K172,-1,0),$K$1:$K172,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 017"},"Composição","017","CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, TOMADA E TAMPA 20A, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L173>0,SUM(OFFSET(F173,1,0,$L173),0))","v":53.35},55.26,null,{"$f":"IF(ISERROR(F173),0,F173)","v":53.35},55.26,{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K173,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K173+1,K:K,0))-ROW(L173)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I173<>0,J173<>0),N173=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38075",{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H174*ROUND(I174,2),2)","v":17.63},17.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":17.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":17.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11946},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39352",{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":"UN    "},4.37,4.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":"UN"},31.35,33.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":31.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!D178)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!E178)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!I178)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!J178)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L178),$H178=\"\",$H178=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K178,$K$1:$K178,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K179,-1,0),$K$1:$K179,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 018"},"Composição","018","PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L180>0,SUM(OFFSET(F180,1,0,$L180),0))","v":54.839999999999996},56.769999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F180),0,F180)","v":54.839999999999996},56.769999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K180,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K180+1,K:K,0))-ROW(L180)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I180<>0,J180<>0),N180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37400",{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H181*ROUND(I181,2),2)","v":38.619999999999997},38.619999999999997,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":38.619999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":38.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10809},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":"H"},16.22,18.149999999999999,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7370},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K186,-1,0),$K$1:$K186,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 019"},"COMPOSIÇÃO","019","CORTE DO GRANITO, INSTALAÇÃO DA CUBA, JUNTAMENTE COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UNIDADE",{"$f":"IF($L187>0,SUM(OFFSET(F187,1,0,$L187),0))","v":206.1},212.62,null,{"$f":"IF(ISERROR(F187),0,F187)","v":206.1},212.62,{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K187,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K187+1,K:K,0))-ROW(L187)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I187<>0,J187<>0),N187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38605",{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H188*ROUND(I188,2),2)","v":152.82},152.82,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":152.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7685},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88274",{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":"H"},53.28,59.8,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":35.520000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":39.869999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7342},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!D190)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!E190)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!I190)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!J190)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L190),$H190=\"\",$H190=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K190,$K$1:$K190,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!D191)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!E191)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!I191)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!J191)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L191),$H191=\"\",$H191=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K191,$K$1:$K191,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K193,-1,0),$K$1:$K193,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 020"},"COMPOSIÇÃO","020","CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 ","UN    ",{"$f":"IF($L194>0,SUM(OFFSET(F194,1,0,$L194),0))","v":12.46},13.05,null,{"$f":"IF(ISERROR(F194),0,F194)","v":12.46},13.05,{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K194,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K194+1,K:K,0))-ROW(L194)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I194<>0,J194<>0),N194=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H195*ROUND(I195,2),2)","v":7.53},7.53,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":7.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":7.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9328},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":"H"},4.93,5.52,0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":32.869999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":36.799999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K200,-1,0),$K$1:$K200,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 021"},"COMPOSIÇÃO","021","FECHAMENTO DE VÃOS COM PAINEL EUCATEX, COR CINZA CRISTAL, INCLUSO PERFIS METÁLICOS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M2",{"$f":"IF($L201>0,SUM(OFFSET(F201,1,0,$L201),0))","v":156.55999999999997},161.20999999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F201),0,F201)","v":156.55999999999997},161.20999999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K201,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K201+1,K:K,0))-ROW(L201)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I201<>0,J201<>0),N201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","010",{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!D202)-1),\"\")","v":"DIVISÓRIAS EUCATEX CINZA CRISTAL "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!E202)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H202*ROUND(I202,2),2)","v":53.52},53.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!I202)-4)),0)","v":53.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!J202)-4)),0)","v":53.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":40},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L202),$H202=\"\",$H202=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K202,$K$1:$K202,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COTAÇÃO","011",{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!D203)-1),\"\")","v":"PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX TRAVESSA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!E203)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},30.42,30.42,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!I203)-4)),0)","v":15.205},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!J203)-4)),0)","v":15.205},{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":41},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L203),$H203=\"\",$H203=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K203,$K$1:$K203,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COTAÇÃO","012",{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX GUIA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},28.02,28.02,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":14.010000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":14.010000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":42},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H205*ROUND(I205,2),2)","v":28.87},32.299999999999997,0.89700000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":32.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":36.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7376},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88251",{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H206*ROUND(I206,2),2)","v":11.04},12.26,0.41499999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":26.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":29.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7325},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","40547",{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":"PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":"CENTO "},{"$f":"TRUNC($H207*ROUND(I207,2),2)","v":4.6900000000000004},4.6900000000000004,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":23.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":23.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10873},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K208,-1,0),$K$1:$K208,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 022"},"Composição","022","CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 01 TOMADA 10A E UMA TOMADA 20A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L209>0,SUM(OFFSET(F209,1,0,$L209),0))","v":68.87},70.78,null,{"$f":"IF(ISERROR(F209),0,F209)","v":68.87},70.78,{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K209,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K209+1,K:K,0))-ROW(L209)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I209<>0,J209<>0),N209=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38075",{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H210*ROUND(I210,2),2)","v":17.63},17.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":17.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":17.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11946},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39352",{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!D211)-1),\"\")","v":"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!E211)-1),\"\")","v":"UN    "},4.37,4.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!I211)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!J211)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L211),$H211=\"\",$H211=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K211,$K$1:$K211,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!D212)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!E212)-1),\"\")","v":"UN"},31.35,33.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!I212)-4)),0)","v":31.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!J212)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L212),$H212=\"\",$H212=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K212,$K$1:$K212,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12147",{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H213*ROUND(I213,2),2)","v":15.52},15.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11945},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!D214)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!E214)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!I214)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!J214)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L214),$H214=\"\",$H214=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K214,$K$1:$K214,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!D215)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!E215)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!I215)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L215),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L215-1,COLUMN(Composições!J215)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L215),$H215=\"\",$H215=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K215,$K$1:$K215,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A216)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K216,-1,0),$K$1:$K216,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 023"},"Composição","023","CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 02 INTERRUPTORES 10A E UMA TOMADA 10A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L217>0,SUM(OFFSET(F217,1,0,$L217),0))","v":65.039999999999992},66.949999999999989,null,{"$f":"IF(ISERROR(F217),0,F217)","v":65.039999999999992},66.949999999999989,{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K217,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K217+1,K:K,0))-ROW(L217)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I217<>0,J217<>0),N217=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39352",{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!D218)-1),\"\")","v":"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!E218)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H218*ROUND(I218,2),2)","v":4.37},4.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!I218)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!J218)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A218)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L218),$H218=\"\",$H218=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K218,$K$1:$K218,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!D219)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!E219)-1),\"\")","v":"UN"},31.35,33.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!I219)-4)),0)","v":31.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!J219)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A219)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L219),$H219=\"\",$H219=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K219,$K$1:$K219,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12147",{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!D220)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!E220)-1),\"\")","v":"UN    "},15.52,15.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!I220)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!J220)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11945},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L220),$H220=\"\",$H220=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K220,$K$1:$K220,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12129",{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!D221)-1),\"\")","v":"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!E221)-1),\"\")","v":"UN    "},13.8,13.8,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!I221)-4)),0)","v":13.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!J221)-4)),0)","v":13.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9948},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L221),$H221=\"\",$H221=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K221,$K$1:$K221,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!D222)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!E222)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!I222)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!J222)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A222)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L222),$H222=\"\",$H222=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K222,$K$1:$K222,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K223,-1,0),$K$1:$K223,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 024"},"Composição","024","CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, 01 INTERRUPTOR 10A E UMA TOMADA 10A, COM TAMPA, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L224>0,SUM(OFFSET(F224,1,0,$L224),0))","v":59.05},60.959999999999994,null,{"$f":"IF(ISERROR(F224),0,F224)","v":59.05},60.959999999999994,{"$f":"COUNTA($A$1:$A224)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K224,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K224+1,K:K,0))-ROW(L224)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I224<>0,J224<>0),N224=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39352",{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!D225)-1),\"\")","v":"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!E225)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H225*ROUND(I225,2),2)","v":4.37},4.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!I225)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!J225)-4)),0)","v":4.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A225)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L225),$H225=\"\",$H225=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K225,$K$1:$K225,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104397",{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!D226)-1),\"\")","v":"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!E226)-1),\"\")","v":"UN"},31.35,33.26,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!I226)-4)),0)","v":31.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!J226)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A226)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L226),$H226=\"\",$H226=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K226,$K$1:$K226,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12147",{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!D227)-1),\"\")","v":"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!E227)-1),\"\")","v":"UN    "},15.52,15.52,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!I227)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!J227)-4)),0)","v":15.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A227)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11945},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L227),$H227=\"\",$H227=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K227,$K$1:$K227,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38062",{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!D228)-1),\"\")","v":"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!E228)-1),\"\")","v":"UN    "},7.81,7.81,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!I228)-4)),0)","v":7.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!J228)-4)),0)","v":7.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9946},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L228),$H228=\"\",$H228=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K228,$K$1:$K228,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!D229)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!E229)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!I229)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!J229)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L229),$H229=\"\",$H229=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K229,$K$1:$K229,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A230)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K230,-1,0),$K$1:$K230,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 025"},"Composição","025","KIT CENTRAL DE GÁS 2P-45, INCLUINDO: 01 REGULADOR ALTA PRESSÃO 30KG/H, 02 NIPLE DE REDUÇÃO LATÃO 1/2 NPT X 1/4 NPT; 01 COLETOR MÓDULO CENTRAL 1/2; 02 VÁLVULAS ESFERA DE LATÃO 1/2 NPT; 02 VALVULAS DE RETENÇÃO 1/2 X 7/16; 02 PIGTAIL BORRACHA P-45 50CM; 02 SUPORTE PARA COLETOR; BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; ","UN",{"$f":"IF($L231>0,SUM(OFFSET(F231,1,0,$L231),0))","v":598.18000000000006},600.34,null,{"$f":"IF(ISERROR(F231),0,F231)","v":598.18000000000006},600.34,{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K231,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K231+1,K:K,0))-ROW(L231)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I231<>0,J231<>0),N231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","013",{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!D232)-1),\"\")","v":"CENTRAL DE GÁS 2P-45 PIGTAIL 50CM 30KG/H ALTA PRESSÃO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!E232)-1),\"\")","v":"UNIDADE"},{"$f":"TRUNC($H232*ROUND(I232,2),2)","v":580.45000000000005},580.45000000000005,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!I232)-4)),0)","v":580.45000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!J232)-4)),0)","v":580.45000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A232)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":43},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L232),$H232=\"\",$H232=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K232,$K$1:$K232,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!D233)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!E233)-1),\"\")","v":"H"},17.73,19.89,0.56000000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!I233)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!J233)-4)),0)","v":35.520000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A233)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7337},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L233),$H233=\"\",$H233=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K233,$K$1:$K233,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!D234)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!E234)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!I234)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!J234)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A234)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L234),$H234=\"\",$H234=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K234,$K$1:$K234,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K235,-1,0),$K$1:$K235,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 026"},"Composição","026","POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 ","UN    ",{"$f":"IF($L236>0,SUM(OFFSET(F236,1,0,$L236),0))","v":2411.21},2463.3199999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F236),0,F236)","v":2411.21},2463.3199999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K236,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K236+1,K:K,0))-ROW(L236)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I236<>0,J236<>0),N236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","41200",{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!D237)-1),\"\")","v":"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!E237)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H237*ROUND(I237,2),2)","v":1355.01},1355.01,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!I237)-4)),0)","v":1355.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!J237)-4)),0)","v":1355.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A237)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11176},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L237),$H237=\"\",$H237=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K237,$K$1:$K237,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100605",{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!D238)-1),\"\")","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!E238)-1),\"\")","v":"UN"},1056.2,1108.31,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!I238)-4)),0)","v":1056.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!J238)-4)),0)","v":1108.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A238)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3426},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L238),$H238=\"\",$H238=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K238,$K$1:$K238,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!D239)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!E239)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!I239)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L239),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L239-1,COLUMN(Composições!J239)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A239)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L239),$H239=\"\",$H239=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K239,$K$1:$K239,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!D240)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!E240)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!I240)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!J240)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A240)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L240),$H240=\"\",$H240=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K240,$K$1:$K240,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K241,-1,0),$K$1:$K241,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",{"$f":"TODAY()","v":"2024-12-02"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"CREA PR - 170817/D",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":177,"n_cols":13,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,5,43,6],[43,7,43,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[175,1,175,2],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[142,3,142,4],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[149,7,149,8],[150,3,150,4],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[137,3,137,4],[137,5,137,6],[15,3,15,8],[140,7,140,8],[141,3,141,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[135,7,135,8],[136,5,136,6],[129,3,129,4],[129,5,129,6],[129,7,129,8],[130,3,130,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[123,3,123,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[176,6,176,8],[176,4,176,5],[143,3,143,8],[139,3,139,4],[139,5,139,6],[139,7,139,8],[140,3,140,4],[140,5,140,6],[131,3,131,4],[131,5,131,6],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[136,7,136,8],[133,3,133,8],[132,7,132,8],[135,5,135,6],[131,7,131,8],[153,3,153,8],[149,3,149,4],[149,5,149,6],[128,3,128,4],[130,5,130,6],[130,7,130,8],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[120,3,120,4],[120,5,120,6],[120,7,120,8],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[113,3,113,8],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[119,7,119,8],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[103,3,103,8],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[100,3,100,4],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[102,3,102,4],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[107,7,107,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[109,3,109,4],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[86,7,86,8],[93,3,93,8],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[99,3,99,4],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[83,3,83,8],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[87,7,87,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,5,86,6],[65,7,65,8],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[73,3,73,8],[81,3,81,4],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[77,7,77,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[63,3,63,8],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[65,5,65,6],[53,3,53,8],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[57,7,57,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[163,3,163,8],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[173,3,173,8],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,3,170,4],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[171,7,171,8],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA BIVOLT 6500K "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.9},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,"MERCADO LIVRE",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002",null,"DRY OFFICE",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E003",null,"ZIAT FULL LAR E CONSTRUÇÃO",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E004",null,"ARTESANA DRYWALL",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E005",null,"LOJA BRAZIL",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E006",null,"IGAINOX",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E007",null,"MADERBAN",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E008",null,"MADEIREIRA CONTE",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E009",null,"AMPERIAL ",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E010",null,"ELETRORASTRO",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E011",null,"AMAZON",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E012",null,"MAGAZINE LUIZA",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E013",null,"MADEIRA MADEIRA",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E014",null,"DOTEC",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E015",null,"LEROY MERLIN",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E016",null,"ABRIL EXAUST",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E017",null,"NARCEL",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E018",null,"HIDROGAS EXPRESS",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E019",null,"ELITE GAS",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H47=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},"COTAÇÃO","001","LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA BIVOLT 6500K ","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F48,1,0,ROW(C54)-ROW(C48)-1)),AVERAGE(OFFSET(F48,1,0,ROW(C54)-ROW(C48)-1)))*IF(H47=\"\",1,VLOOKUP(H47,INDICES,8))","v":13.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":1},{"$f":"ROW(C54)-ROW(C48)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E009",{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMPERIAL "},null,13.9,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E010",{"$f":"IF(C50<>\"\",VLOOKUP(C50,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ELETRORASTRO"},null,17.88,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J50),$J$1:$J50,0)-1,0)),ISNUMBER(F50),INDEX($M$1:$M50,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M50))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E011",{"$f":"IF(C51<>\"\",VLOOKUP(C51,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMAZON"},null,12.9,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J51),$J$1:$J51,0)-1,0)),ISNUMBER(F51),INDEX($M$1:$M51,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M51))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C52<>\"\",VLOOKUP(C52,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J52),$J$1:$J52,0)-1,0)),ISNUMBER(F52),INDEX($M$1:$M52,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M52))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C53<>\"\",VLOOKUP(C53,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J53),$J$1:$J53,0)-1,0)),ISNUMBER(F53),INDEX($M$1:$M53,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M53))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H57=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F57),M57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 002"},"COTAÇÃO","002","BOCAL PLAFONIER","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F58,1,0,ROW(C64)-ROW(C58)-1)),AVERAGE(OFFSET(F58,1,0,ROW(C64)-ROW(C58)-1)))*IF(H57=\"\",1,VLOOKUP(H57,INDICES,8))","v":8.91},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":2},{"$f":"ROW(C64)-ROW(C58)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F57),M57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F57),M57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MERCADO LIVRE"},null,9.93,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E011",{"$f":"IF(C60<>\"\",VLOOKUP(C60,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMAZON"},null,6.9,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J60),$J$1:$J60,0)-1,0)),ISNUMBER(F60),INDEX($M$1:$M60,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M60))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E012",{"$f":"IF(C61<>\"\",VLOOKUP(C61,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MAGAZINE LUIZA"},null,8.91,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J61),$J$1:$J61,0)-1,0)),ISNUMBER(F61),INDEX($M$1:$M61,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M61))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C62<>\"\",VLOOKUP(C62,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J62),$J$1:$J62,0)-1,0)),ISNUMBER(F62),INDEX($M$1:$M62,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M62))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C63<>\"\",VLOOKUP(C63,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J63),$J$1:$J63,0)-1,0)),ISNUMBER(F63),INDEX($M$1:$M63,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M63))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F57),M57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F57),M57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H67=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 004"},"COTAÇÃO","004","CUBA INDUSTRIAL 60X50X40","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F68,1,0,ROW(C74)-ROW(C68)-1)),AVERAGE(OFFSET(F68,1,0,ROW(C74)-ROW(C68)-1)))*IF(H67=\"\",1,VLOOKUP(H67,INDICES,8))","v":1199.9000000000001},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":3},{"$f":"ROW(C74)-ROW(C68)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MERCADO LIVRE"},null,599.99,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E013",{"$f":"IF(C70<>\"\",VLOOKUP(C70,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MADEIRA MADEIRA"},null,1199.9000000000001,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J70),$J$1:$J70,0)-1,0)),ISNUMBER(F70),INDEX($M$1:$M70,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M70))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E014",{"$f":"IF(C71<>\"\",VLOOKUP(C71,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DOTEC"},null,1599.9,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J71),$J$1:$J71,0)-1,0)),ISNUMBER(F71),INDEX($M$1:$M71,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M71))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C72<>\"\",VLOOKUP(C72,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J72),$J$1:$J72,0)-1,0)),ISNUMBER(F72),INDEX($M$1:$M72,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M72))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C73<>\"\",VLOOKUP(C73,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J73),$J$1:$J73,0)-1,0)),ISNUMBER(F73),INDEX($M$1:$M73,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M73))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F67),M67=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H77=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F77),M77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 005"},"COTAÇÃO","005","COIFA EM AÇO INOX, COM DUTO EM AÇO INOX DE 3,50M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F78,1,0,ROW(C84)-ROW(C78)-1)),AVERAGE(OFFSET(F78,1,0,ROW(C84)-ROW(C78)-1)))*IF(H77=\"\",1,VLOOKUP(H77,INDICES,8))","v":783.47499999999991},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":4},{"$f":"ROW(C84)-ROW(C78)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F77),M77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F77),M77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MERCADO LIVRE"},null,807.27,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C80<>\"\",VLOOKUP(C80,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LEROY MERLIN"},null,759.68,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J80),$J$1:$J80,0)-1,0)),ISNUMBER(F80),INDEX($M$1:$M80,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M80))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C81<>\"\",VLOOKUP(C81,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J81),$J$1:$J81,0)-1,0)),ISNUMBER(F81),INDEX($M$1:$M81,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M81))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C82<>\"\",VLOOKUP(C82,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J82),$J$1:$J82,0)-1,0)),ISNUMBER(F82),INDEX($M$1:$M82,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M82))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C83<>\"\",VLOOKUP(C83,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J83),$J$1:$J83,0)-1,0)),ISNUMBER(F83),INDEX($M$1:$M83,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M83))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F77),M77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F77),M77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H87=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 006"},"COTAÇÃO","006","MESA EM AÇO INOX INDUSTRIAL 2,20 X 0,70 X 0,90M COM DOIS PANELEIROS",null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F88,1,0,ROW(C94)-ROW(C88)-1)),AVERAGE(OFFSET(F88,1,0,ROW(C94)-ROW(C88)-1)))*IF(H87=\"\",1,VLOOKUP(H87,INDICES,8))","v":2067.3000000000002},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":5},{"$f":"ROW(C94)-ROW(C88)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LOJA BRAZIL"},null,1772.1,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C90<>\"\",VLOOKUP(C90,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"IGAINOX"},null,2362.5,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J90),$J$1:$J90,0)-1,0)),ISNUMBER(F90),INDEX($M$1:$M90,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M90))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C91<>\"\",VLOOKUP(C91,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J91),$J$1:$J91,0)-1,0)),ISNUMBER(F91),INDEX($M$1:$M91,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M91))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C92<>\"\",VLOOKUP(C92,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J92),$J$1:$J92,0)-1,0)),ISNUMBER(F92),INDEX($M$1:$M92,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M92))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H97=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 007"},"COTAÇÃO","007","ESPELHO DE MADEIRA 20CM","M",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F98,1,0,ROW(C104)-ROW(C98)-1)),AVERAGE(OFFSET(F98,1,0,ROW(C104)-ROW(C98)-1)))*IF(H97=\"\",1,VLOOKUP(H97,INDICES,8))","v":31.3},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":6},{"$f":"ROW(C104)-ROW(C98)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MADEIREIRA CONTE"},null,30,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E007",{"$f":"IF(C100<>\"\",VLOOKUP(C100,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MADERBAN"},null,32.6,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J100),$J$1:$J100,0)-1,0)),ISNUMBER(F100),INDEX($M$1:$M100,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M100))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C101<>\"\",VLOOKUP(C101,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J101),$J$1:$J101,0)-1,0)),ISNUMBER(F101),INDEX($M$1:$M101,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M101))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C102<>\"\",VLOOKUP(C102,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J102),$J$1:$J102,0)-1,0)),ISNUMBER(F102),INDEX($M$1:$M102,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M102))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C103<>\"\",VLOOKUP(C103,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J103),$J$1:$J103,0)-1,0)),ISNUMBER(F103),INDEX($M$1:$M103,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M103))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F97),M97=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H107=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 009"},"COTAÇÃO","009"," EXAUSTOR INTER COMPLETO MOTOR COM VAZÃO DE 40CM 5000M³/H",null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F108,1,0,ROW(C114)-ROW(C108)-1)),AVERAGE(OFFSET(F108,1,0,ROW(C114)-ROW(C108)-1)))*IF(H107=\"\",1,VLOOKUP(H107,INDICES,8))","v":795},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":7},{"$f":"ROW(C114)-ROW(C108)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MERCADO LIVRE"},null,849,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E017",{"$f":"IF(C110<>\"\",VLOOKUP(C110,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"NARCEL"},null,741,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J110),$J$1:$J110,0)-1,0)),ISNUMBER(F110),INDEX($M$1:$M110,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M110))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C111<>\"\",VLOOKUP(C111,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J111),$J$1:$J111,0)-1,0)),ISNUMBER(F111),INDEX($M$1:$M111,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M111))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C112<>\"\",VLOOKUP(C112,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J112),$J$1:$J112,0)-1,0)),ISNUMBER(F112),INDEX($M$1:$M112,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M112))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C113<>\"\",VLOOKUP(C113,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J113),$J$1:$J113,0)-1,0)),ISNUMBER(F113),INDEX($M$1:$M113,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M113))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H117=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 010"},"COTAÇÃO","010","DIVISÓRIAS EUCATEX CINZA CRISTAL ","M2",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F118,1,0,ROW(C124)-ROW(C118)-1)),AVERAGE(OFFSET(F118,1,0,ROW(C124)-ROW(C118)-1)))*IF(H117=\"\",1,VLOOKUP(H117,INDICES,8))","v":53.52},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":8},{"$f":"ROW(C124)-ROW(C118)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DRY OFFICE"},null,53.52,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C120<>\"\",VLOOKUP(C120,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ZIAT FULL LAR E CONSTRUÇÃO"},null,57.28,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J120),$J$1:$J120,0)-1,0)),ISNUMBER(F120),INDEX($M$1:$M120,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M120))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C121<>\"\",VLOOKUP(C121,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ARTESANA DRYWALL"},null,47.59,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J121),$J$1:$J121,0)-1,0)),ISNUMBER(F121),INDEX($M$1:$M121,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M121))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C122<>\"\",VLOOKUP(C122,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J122),$J$1:$J122,0)-1,0)),ISNUMBER(F122),INDEX($M$1:$M122,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M122))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C123<>\"\",VLOOKUP(C123,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J123),$J$1:$J123,0)-1,0)),ISNUMBER(F123),INDEX($M$1:$M123,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M123))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F117),M117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H127=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 011"},"COTAÇÃO","011","PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX TRAVESSA","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F128,1,0,ROW(C134)-ROW(C128)-1)),AVERAGE(OFFSET(F128,1,0,ROW(C134)-ROW(C128)-1)))*IF(H127=\"\",1,VLOOKUP(H127,INDICES,8))","v":15.205},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":9},{"$f":"ROW(C134)-ROW(C128)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ARTESANA DRYWALL"},null,12.84,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C130<>\"\",VLOOKUP(C130,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ZIAT FULL LAR E CONSTRUÇÃO"},null,17.57,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J130),$J$1:$J130,0)-1,0)),ISNUMBER(F130),INDEX($M$1:$M130,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M130))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C131<>\"\",VLOOKUP(C131,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J131),$J$1:$J131,0)-1,0)),ISNUMBER(F131),INDEX($M$1:$M131,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M131))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C132<>\"\",VLOOKUP(C132,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J132),$J$1:$J132,0)-1,0)),ISNUMBER(F132),INDEX($M$1:$M132,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M132))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C133<>\"\",VLOOKUP(C133,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J133),$J$1:$J133,0)-1,0)),ISNUMBER(F133),INDEX($M$1:$M133,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M133))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H137=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F137),M137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 012"},"COTAÇÃO","012","PERFIL DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX GUIA","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F138,1,0,ROW(C144)-ROW(C138)-1)),AVERAGE(OFFSET(F138,1,0,ROW(C144)-ROW(C138)-1)))*IF(H137=\"\",1,VLOOKUP(H137,INDICES,8))","v":14.010000000000002},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":10},{"$f":"ROW(C144)-ROW(C138)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F137),M137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F137),M137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ARTESANA DRYWALL"},null,14.21,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C140<>\"\",VLOOKUP(C140,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ZIAT FULL LAR E CONSTRUÇÃO"},null,13.81,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J140),$J$1:$J140,0)-1,0)),ISNUMBER(F140),INDEX($M$1:$M140,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M140))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C141<>\"\",VLOOKUP(C141,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J141),$J$1:$J141,0)-1,0)),ISNUMBER(F141),INDEX($M$1:$M141,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M141))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C142<>\"\",VLOOKUP(C142,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J142),$J$1:$J142,0)-1,0)),ISNUMBER(F142),INDEX($M$1:$M142,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M142))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C143<>\"\",VLOOKUP(C143,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J143),$J$1:$J143,0)-1,0)),ISNUMBER(F143),INDEX($M$1:$M143,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M143))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F137),M137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F137),M137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H147=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F147),M147=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 013"},"COTAÇÃO","013","CENTRAL DE GÁS 2P-45 PIGTAIL 50CM 30KG/H ALTA PRESSÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F148,1,0,ROW(C154)-ROW(C148)-1)),AVERAGE(OFFSET(F148,1,0,ROW(C154)-ROW(C148)-1)))*IF(H147=\"\",1,VLOOKUP(H147,INDICES,8))","v":580.45000000000005},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":11},{"$f":"ROW(C154)-ROW(C148)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F147),M147=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F147),M147=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MERCADO LIVRE"},null,580.45000000000005,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E018",{"$f":"IF(C150<>\"\",VLOOKUP(C150,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"HIDROGAS EXPRESS"},null,775.81,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J150),$J$1:$J150,0)-1,0)),ISNUMBER(F150),INDEX($M$1:$M150,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M150))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E019",{"$f":"IF(C151<>\"\",VLOOKUP(C151,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ELITE GAS"},null,440.24,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J151),$J$1:$J151,0)-1,0)),ISNUMBER(F151),INDEX($M$1:$M151,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M151))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C152<>\"\",VLOOKUP(C152,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J152),$J$1:$J152,0)-1,0)),ISNUMBER(F152),INDEX($M$1:$M152,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M152))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F147),M147=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F147),M147=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H157=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F158,1,0,ROW(C164)-ROW(C158)-1)),AVERAGE(OFFSET(F158,1,0,ROW(C164)-ROW(C158)-1)))*IF(H157=\"\",1,VLOOKUP(H157,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":12},{"$f":"ROW(C164)-ROW(C158)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C160<>\"\",VLOOKUP(C160,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J160),$J$1:$J160,0)-1,0)),ISNUMBER(F160),INDEX($M$1:$M160,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M160))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C161<>\"\",VLOOKUP(C161,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J161),$J$1:$J161,0)-1,0)),ISNUMBER(F161),INDEX($M$1:$M161,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M161))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C162<>\"\",VLOOKUP(C162,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J162),$J$1:$J162,0)-1,0)),ISNUMBER(F162),INDEX($M$1:$M162,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M162))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C163<>\"\",VLOOKUP(C163,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J163),$J$1:$J163,0)-1,0)),ISNUMBER(F163),INDEX($M$1:$M163,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M163))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F157),M157=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H167=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F168,1,0,ROW(C174)-ROW(C168)-1)),AVERAGE(OFFSET(F168,1,0,ROW(C174)-ROW(C168)-1)))*IF(H167=\"\",1,VLOOKUP(H167,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":13},{"$f":"ROW(C174)-ROW(C168)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C170<>\"\",VLOOKUP(C170,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J170),$J$1:$J170,0)-1,0)),ISNUMBER(F170),INDEX($M$1:$M170,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M170))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C171<>\"\",VLOOKUP(C171,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J171),$J$1:$J171,0)-1,0)),ISNUMBER(F171),INDEX($M$1:$M171,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M171))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C172<>\"\",VLOOKUP(C172,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J172),$J$1:$J172,0)-1,0)),ISNUMBER(F172),INDEX($M$1:$M172,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M172))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C173<>\"\",VLOOKUP(C173,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J173),$J$1:$J173,0)-1,0)),ISNUMBER(F173),INDEX($M$1:$M173,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M173))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",{"$f":"TODAY()","v":"2024-12-02"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,57%(HORA)   73,10%(MÊS)","NACIONAL","CURITIBA","CAIXA REFERENCIAL","08/2024","11/09/2024","11/09/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 117,57  MENSALISTA  73,10",null,"CURITIBA","","08/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 87,43%(HORA)   49,05%(MÊS)","NACIONAL","CURITIBA","CAIXA REFERENCIAL","08/2024","11/09/2024","11/09/2024"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  87,43  MENSALISTA  49,05",null,"CURITIBA","","08/2024","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","11/09/2024","12/09/2024"]
["DER-PR",null,null,"PARANÁ","","04/2024","",""]
["DER-PR_I",null,null,"PARANÁ","","04/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"rufo"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI","101979","CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","42,80","43,74",null,"AS"]
[null,"SINAPI","104803","REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","5,43","6,04",null,"CR"]
[null,"SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,91","54,02",null,"AS"]
[null,"SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","60,10","61,04",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","1116","RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","19,14","19,14",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","1115","RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","22,94","22,94",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","1113","RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","26,82","26,82",null,"AS"]
[null,"SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","60,01","61,33",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","1114","RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","31,95","31,95",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","40873","RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","25,00","25,00",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","20214","RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","53,01","53,01",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","7237","RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","51,90","51,90",null,"CR"]